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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха; расход воздуха; температура перемещаемого воздуха; относительная влажность воздуха; динамическое давление потока воздуха; статическое давление; полное давление потока воздуха
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	

	2.1* ТР
	Извещатели пожарные ( извещатели дымовые, извещатели линейные оптические)
	26.30/26.080
	Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13.2
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	ТР ЕАЭС 043/2017

	2.2*
	
	
	
	
	
	

	2.3*
	
	26.30/39.000
	Зависимость значения порога срабатывания от оптической длины пути луча
	ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.12;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8.2
	
	

	2.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	2.5* ТР
	
	
	Изменения напряжения питания. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 9.2.14;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5.2
	
	

	2.6*
	
	
	
	
	
	

	2.7*
	
	
	Перекрывание оптического луча
	ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7.2
	
	

	2.8* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	2.9* ТР
	
	
	Повторяемость
	ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.7;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.2
	
	

	2.10*
	
	
	
	
	
	

	2.11*
	
	26.30/26.095
	Синусоидальная вибрация. Прочность
	СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15.2
	
	

	2.12* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	2.13* ТР
	
	26.30/39.000
	Стабильность, проверка конструкции, оптическая индикация режимов работы
	ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.9;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.2
	
	

	2.14*
	
	
	
	
	
	

	2.15*
	
	26.30/26.080
	Сухое тепло. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.15;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11.2
	
	

	2.16* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	2.17*
	
	
	Холод. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16;
СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12.2
	
	

	2.18* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.1* ТР
	Извещатели пожарные автономные точечные
	26.30/30.000
	Уровень звукового давления сигнала «Пожар»
	ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.2*
	
	
	
	
	
	

	3.3* ТР
	
	
	Уровень звукового давления сигнала «Разряд батареи»
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.4*
	
	
	
	
	
	

	4.1* ТР
	Извещатели пожарные дымовые точечные оптические
	26.30/26.080
	Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.2*
	
	
	
	
	
	

	4.3*
	
	26.30/39.000
	Зависимость значения порога срабатывания от направления воздушного потока
	ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.7
	
	

	4.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.5*
	
	
	Изменения напряжения питания. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 7.2.11
	
	

	4.6* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.7* ТР
	
	
	Повторяемость
	ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.8
	
	

	4.8*
	
	
	
	
	
	

	4.9* ТР
	
	26.30/26.095
	Прямой механический удар.Устойчивость
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.10*
	
	
	
	
	
	

	4.11* ТР
	
	
	Синусоидальная вибрация (устойчивость от 10 до 100 Гц)
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.16
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.12*
	
	
	
	
	
	

	4.13* ТР
	
	26.30/39.000
	Стабильность
	ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.14*
	
	
	
	
	
	

	4.15*
	
	26.30/26.080
	Сухое тепло. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 7.2.12
	
	

	4.16* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.17* ТР
	
	26.30/30.000, 26.30/39.000
	Требования назначения и конструкции
	ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6
	
	

	4.18*
	
	
	
	
	
	

	4.19* ТР
	
	26.30/39.000
	Устойчивость к воздушным потокам
	ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.9
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.20*
	
	
	
	
	
	

	4.21*
	
	
	Фоновая освещенность Устойчивость
	ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.10
	
	

	4.22* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.23* ТР
	
	26.30/26.080
	Холод. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 7.2.13
	
	

	4.24*
	
	
	
	
	
	

	5.1* ТР
	Извещатели пожарные ручные
	26.30/26.080
	Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.12.2
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.2*
	
	
	
	
	
	

	5.3* ТР
	
	26.30/22.000
	Изменения напряжения питания. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.6.2
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.4*
	
	
	
	
	
	

	5.5* ТР
	
	26.30/39.000
	Испытание на надежность (прочность)
	СТБ EN 54-11-2009 п. 5.5.2
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.6*
	
	
	
	
	
	

	5.7*
	
	
	Проверка конструкции и дизайна
	ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.2;
СТБ EN 54-11-2009 п. 4.7.1-4.7.3
	
	

	5.8* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.9* ТР
	
	
	Проверка маркировки
	ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.6.1-4.2.6.4;
СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2
	
	

	5.10*
	
	
	
	
	
	

	5.11*
	
	
	Проверка тестирующего устройства
	СТБ EN 54-11-2009 п. 4.6
	
	

	5.12* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.13*
	
	
	Проверка требований к индикатору тревожного состояния
	ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3;
СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2
	
	

	5.14* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.15* ТР
	
	
	Проверка требований к средству для возвращения в начальное состояние
	СТБ EN 54-11-2009 п. 4.5
	
	

	5.16*
	
	
	
	
	
	

	5.17*
	
	
	Проверка требований к хрупкому элементу
	СТБ EN 54-11-2009 4.3.1, 4.3.2
	
	

	5.18* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.19* ТР
	
	26.30/26.080
	Прочность при влажном циклическом тепле
	СТБ EN 54-11-2009 п. 5.11.2
	
	

	5.20*
	
	
	
	
	
	

	5.21*
	
	
	Прочность при сухом тепле
	СТБ EN 54-11-2009 п. 5.8.2
	
	

	5.22* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.23*
	
	26.30/26.095
	Прямой механический удар. Прочность.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.15.2
	
	

	5.24* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.25*
	
	26.30/39.000
	Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР
	ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.4.2
	
	

	5.26* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.27*
	
	26.30/26.080
	Стойкость к влажному теплу
	СТБ EN 54-11-2009 п. 5.10.2
	
	

	5.28* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.29* ТР
	
	
	Сухое тепло. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.7.2
	
	

	5.30*
	
	
	
	
	
	

	5.31*
	
	26.30/39.000
	Функциональные испытание
	ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.3.2
	
	

	5.32* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.33*
	
	26.30/26.080
	Холод. Устойчивость.
	ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6;
СТБ EN 54-11-2009 п. 5.9.2
	
	

	5.34* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.35* ТР
	
	26.30/39.000
	Эксплуатационное испытание
	СТБ EN 54-11-2009 п. 5.2.2
	
	

	5.36*
	
	
	
	
	
	

	6.1*
	Оповещатели пожарные
	26.30/30.000, 26.30/39.000
	Диапазон частот (ОПЗ)
	ГОСТ 34699-2020 п. 8.6
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	

	6.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.3*
	
	
	Диапазон частот (ОПР)
	
	
	

	6.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.5*
	
	26.30/39.000
	Проверка требований к комплектности, упаковке
	ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8. 1, 5.8. 3
	
	

	6.6* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.7* ТР
	
	
	Проверка функционирования
	ГОСТ 34699-2020 п. 8.1
	
	

	6.8*
	
	
	
	
	
	

	6.9* ТР
	
	26.30/26.080, 26.30/26.095
	Прочность ОП в упаковке к климатическим и механическим воздействиям
	ГОСТ 34699-2020 п. 8.18
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.10*
	
	
	
	
	
	

	6.11*
	
	26.30/30.000
	Уровень звукового давления (ОПЗ)
	ГОСТ 34699-2020 п. 8.5
	
	

	6.12* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.13* ТР
	
	
	Уровень звукового давления (ОПР)
	
	
	

	6.14*
	
	
	
	
	
	

	6.15* ТР
	
	26.30/39.000
	Цвета ОПС и отображаемых на них информационных знаков
	ГОСТ 34699-2020 п. 8.3
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.16*
	
	
	
	
	
	

	6.17* ТР
	
	
	Частота мигания (мигающие ОПС)
	ГОСТ 34699-2020 п. 8.4
	
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.18*
	
	
	
	
	
	

	7.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010
	ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск
	

	7.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу
	
	
	

	7.3**
	
	
	Фактический объемный расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства; Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям
	
	
	

	7.4**
	
	
	Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях
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