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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория водозабор "Корени")
	

	1.2*
	
	100.09/08.149
	Жёсткость общая (0,1 - 0,4 °Ж; св. 0,4 °Ж)
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	1.3*
	
	100.09/11.116
	Запах (1 - 5 балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	1.4*
	
	100.09/08.156
	Мутность (0,58 - 4,64 мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	1.5*
	
	
	Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	1.6*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная (0,5 - 10,0 мгО₂/дм³)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.7**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	1.8*
	
	100.09/11.116
	Привкус (1 - 5 балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	1.9*
	
	100.09/08.150
	Сульфат-ион (2,0 - 5,0 мг/дм³; 5,0 - 25,0 мг/дм³)
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	1.10*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток (минерализация)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	1.11*
	
	100.09/08.149
	Хлориды (0,5 - 10,0 мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	1.12*
	
	100.09/08.156
	Цветность (1 - 10 град.; 10 - 50 град. ; св. 50 град.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	2.1*
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
	100.09/08.156
	Аммоний-ион (0,1 - 3,0 мг/дм³; св. 3,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория водозабор "Корени")
	

	2.2*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.3*
	
	100.09/08.156
	Железо общее (0,1 - 2,0 мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	2.4*
	
	100.09/08.149
	Жёсткость общая (0,1 - 0,4 °Ж; св. 0,4 °Ж)
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	2.5*
	
	100.09/11.116
	Запах (1 - 5 балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	2.6*
	
	100.09/08.156
	Марганец (0,01 - 5,0 мг/дм³)
	ГОСТ 4974-2014 п.6
	
	

	2.7*
	
	
	Медь (0,02 - 0,5 мг/дм³)
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	2.8*
	
	
	Мутность (0,58 - 4,64 мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	2.9*
	
	
	Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	2.10*
	
	
	Нитрит-ион (0,003 - 0,3 мг/дм³; св. 0,3 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	2.11*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная (0,5 - 10,0 мгО₂/дм³)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.12**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	2.13*
	
	100.09/11.116
	Привкус (1 - 5 балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	2.14*
	
	100.09/08.150
	Сульфат-ион (2,0 - 5,0 мг/дм³; 5,0 - 25,0 мг/дм³)
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	2.15*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток (минерализация)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	2.16*
	
	100.09/08.149
	Хлор свободный остаточный активный
	ГОСТ 18190-72 п.2, п.3
	
	

	2.17*
	
	
	Хлориды (0,5 - 10,0 мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	2.18*
	
	100.09/08.156
	Цветность (1 - 10 град.; 10 - 50 град. ; св. 50 град.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	3.1*
	Горячая вода
	100.09/08.156
	Железо общее (0,1 - 2,0 мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	231044, д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория водозабор "Корени")
	

	3.2*
	
	100.09/11.116
	Запах (1 - 5 балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	3.3*
	
	100.09/08.156
	Мутность (0,58 - 4,64 мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	3.4**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	3.5*
	
	100.09/11.116
	Привкус (1 - 5 балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	3.6*
	
	100.09/08.156
	Цветность (1 - 10 град.; 10 - 50 град. ; св. 50 град.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	4.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Аммоний-ион (0,1 - 3,0 мг/дм³; св. 3,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	231013, г. Сморгонь, Урочище "Чёрный бор", Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория очистные сооружения "Чёрный бор")
	

	4.2*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (3 - 6000 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	4.3*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (3,0 - 50 мг/дм³; св. 3 мг/дм³; св. 50 мг/дм³ )
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	4.4*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	4.5*
	
	100.03/08.156
	Железо общее (св. 0,1 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.6*
	
	100.03/08.149
	Кислород растворённый (св. 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	4.7*
	
	100.03/08.155
	Медь (0,0005 - 5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	
	

	4.8*
	
	
	Нефтепродукты (0,005 - 50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	4.9*
	
	
	Никель (0,01 - 4 мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	4.10*
	
	100.03/08.156
	Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	4.11*
	
	
	Нитрит-ион (0,003 - 0,3 мг/дм³; св. 0,3 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	4.12**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	
	

	4.13*
	
	100.03/08.155
	Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) (0,025 - 0,10 мг/дм³; 0,10 - 0,50 мг/дм³; 0,50 - 100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	4.14*
	
	100.03/08.150
	Сульфат-ион (2,0 - 40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	4.15*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток (минерализация) (50 - 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	4.16**
	
	100.03/29.145
	Температура (0 - 40 °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	4.17*
	
	100.03/08.156
	Фосфат-ион (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения))
	ГОСТ 18309-2014 п.6, п.6.3.1 (приложение А)
	
	

	4.18*
	
	
	Фосфор общий (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения))
	ГОСТ 18309-2014 п.8, п.8.3.7.1
	
	

	4.19*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК) (5 - 800 мгО₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	4.20*
	
	100.03/08.149
	Хлориды (св. 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	4.21*
	
	100.03/08.155
	Цинк (0,005 - 100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	5.1*
	Сточные воды
	100.05/08.156
	Аммоний-ион (0,1 - 3,0 мг/дм³; св. 3,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	231013, г. Сморгонь, Урочище "Чёрный бор", Сморгонский район, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория очистные сооружения "Чёрный бор")
	

	5.2*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (3 - 6000 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	5.3*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (3,0 - 50 мг/дм³; св. 3 мг/дм³; св. 50 мг/дм³ )
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	5.4*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (2 - 12 ед.рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	5.5*
	
	100.05/08.156
	Железо общее (св. 0,1 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	5.6*
	
	100.05/08.149
	Кислород растворённый (св. 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	5.7*
	
	100.05/08.155
	Медь (0,0005 - 5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	
	

	5.8*
	
	
	Нефтепродукты (0,005 - 50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	5.9*
	
	
	Никель (0,01 - 4 мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	5.10*
	
	100.05/08.156
	Нитрат-ион (0,1 - 2,0 мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	5.11*
	
	
	Нитрит-ион (0,003 - 0,3 мг/дм³; св. 0,3 мг/дм³ (с учетом разведения))
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	5.12**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	5.13*
	
	100.05/08.155
	Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) (0,025 - 0,10 мг/дм³; 0,10 - 0,50 мг/дм³; 0,50 - 100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	5.14*
	
	100.05/08.150
	Сульфат-ион (2,0 - 40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.15*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток (минерализация) (50 - 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.16**
	
	100.05/29.145
	Температура (0 - 40 °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	5.17*
	
	100.05/08.156
	Фосфат-ион (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения))
	ГОСТ 18309-2014 п.6, п.6.3.1 (приложение А)
	
	

	5.18*
	
	
	Фосфор общий (0,005 - 0,8 мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³ (с учётом разведения))
	ГОСТ 18309-2014 п.8, п.8.3.7.1
	
	

	5.19*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК) (5 - 800 мгО₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	5.20*
	
	100.05/08.149
	Хлориды (св. 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	5.21*
	
	100.05/08.155
	Цинк (0,005 - 100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2019.35829
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