|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0361 |  |
| от 25.07.2025 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 25 июля 2025 годаповерочной лаборатории метрологической службыреспубликанского унитарного сервисного предприятия "БЕЛТЕХОСМОТР"  |
|  |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Социалистическая, 26/13, 220102, г. Минск** |
| 9.1\*\* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы MGT 5 | СО от 0 до 15 об. д. %С3Н8 от 0 до 4000 ppmСО2 от 0 до 20 об. д. %О2 от 0 до 25 об. д. % | Δ= ± 0,03 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше)Δ= ± 10 ppm или δ = ± 5 % (что больше)Δ= ± 0,5 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше)Δ= ± 0,1 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше) |
| 9.2\*\* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Дымомеры для дизельных двигателей MDO 2  | Коэффициент поглощения света (дымности) от 0 до 9,99 м-1 | Δ= ± 0,05 м-1 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева