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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Катиониты
	20.59/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 20298-2022 п.7.1
	ул. Максима Горького, 104, 210604, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2*
	
	
	подготовка к испытанию
	ГОСТ 10896-78 р.2
	
	

	1.3*
	
	20.59/11.116
	внешний вид
	ГОСТ 20298-2022 п.7.2
	
	

	1.4*
	
	20.59/29.040, 20.59/29.061
	размер зерен
эффективный размер зерен, коэффициент однородности
объемная доля рабочей фракции
	ГОСТ 10900-84 п.3.2.1;
ГОСТ 10900-84 п.3.2.2
	
	

	1.5*
	
	20.59/08.052
	массовая доля влаги( метод воздушно- тепловой сушки)
	ГОСТ 10898.1-84 п.4.1
	
	

	1.6*
	
	20.59/29.040
	удельный объем
	ГОСТ 10898.4-84
	
	

	1.7*
	
	20.59/11.116
	осмотическая стабильность
	ГОСТ 17338-88
	
	

	1.8*
	
	20.59/08.149
	статическая обменная емкость
	ГОСТ 20255.1-89
	
	

	1.9*
	
	
	динамическая обменная емкость (метод с заданным расходом)
	ГОСТ 20255.2-89 р.4
	
	

	2.1**
	Аниониты
	20.59/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 20301-2022 п.7.1
	
ул. Максима Горького, 104, 210604, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2*
	
	
	подготовка к испытанию
	ГОСТ 10896-78 р.2
	
	

	2.3*
	
	20.59/11.116
	внешний вид
	ГОСТ 20301-2022 п.7.2
	
	

	2.4*
	
	20.59/29.040, 20.59/29.061
	размер зерен
эффективный размер зерен, коэффициент однородности
объемная доля рабочей фракции
	ГОСТ 10900-84 п.3.2.1;
ГОСТ 10900-84 п.3.2.2
	
	

	2.5*
	
	20.59/08.052
	массовая доля влаги( метод воздушно- тепловой сушки)
	ГОСТ 10898.1-84 п.4.1
	
	

	2.6*
	
	20.59/29.040
	удельный объем
	ГОСТ 10898.4-84
	
	

	2.7*
	
	20.59/11.116
	осмотическая стабильность
	ГОСТ 17338-88
	
	

	2.8*
	
	20.59/08.149
	статическая обменная емкость
	ГОСТ 20255.1-89
	
	

	2.9*
	
	
	динамическая обменная емкость (метод с заданным расходом)
	ГОСТ 20255.2-89 р.4
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