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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Пленка полиэтиленовая
	22.22/29.121
	Статическая нагрузка при растяжении (пленка полиэтиленовая)
	ГОСТ 10354-82 п. 5.6;
ГОСТ 14236-81
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	ТР ТС 005/2011

	1.1*
	Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотехническое с семенами многолетних трав, Полотно нетканое
	13.95/29.061
	длина (длина полотна)
	ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.2;
ГОСТ 3811-72 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 приложение 4;
СТБ 1030-2008 п. 7.2;
СТБ 1104-2020 п.п. 7.2, 7.3;
ТУ РБ 200187659.022-2001
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	1.2*
	
	
	ширина (ширина полотна)
	ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.3;
ГОСТ 3811-72 пп. 4.4, 4.5 приложение 3;
СТБ 1030-2008 п. 7.2;
СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.3
	
	

	1.3*
	
	13.95/29.040
	поверхностная плотность (поверхностная плотность полотна)
	ГОСТ 30548-97 п. 4.6;
ГОСТ 3811-72 пп. 4.7, 5.4, приложение 5;
ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90);
СТБ 1030-2008 п. 7.2;
СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.4
	
	

	1.4*
	
	13.95/29.121
	прочность (прочность при растяжении полотна,; разрывная нагрузка,; разрывная сила)
	ГОСТ 15902.3-79 р. 1, 2;
ГОСТ 30548-97 п. 4.8;
СТБ 1030-2008 п. 7.3;
СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.5
	
	

	1.5*
	
	
	относительное удлинение при разрыве (относительное удлинение при максимальной нагрузке ; удлинение при разрыве  )
	ГОСТ 15902.3-79 р. 1, 2;
ГОСТ 30548-97 п. 4.8;
СТБ 1030-2008 п. 7.3;
СТБ 1104-2020 п.п. 7.2, 7.5
	
	

	1.6*
	
	13.95/29.040
	коэффициент вариации по массе (коэффициент вариации по массе ; неравнота по массе полотна)
	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.13;
ГОСТ 30548-97 п. 4.7;
СТБ 1030-2008 п. 7.4;
СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.16
	
	

	1.7*
	
	13.95/29.061
	толщина (толщина полотна )
	ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084-96);
ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.4;
ГОСТ Р 50276-92 (ИСО 9863-90)
	
	

	1.8*
	
	13.95/26.141
	коэффициент фильтрации (водопроницаемость в направлении , перпендикулярном к плоскости полотна; коэффициент фильтрации в направлении перпендикулярном к плоскости полотна )
	ГОСТ 25584-2023 п. 6;
ГОСТ Р 52608-2006;
СТБ 1030-2008 п. 7.5;
СТБ 1104-2020 п. 7.12;
СТБ ISO 11058-2009
	
	

	1.9*
	
	
	коэффициент фильтрации (коэффициент фильтрации в плоскости полотна при нагрузке 10 кПа  )
	СТБ 1030-2008 п. 7.5;
СТБ 1104-2020 п. 7.13
	
	

	1.10*
	
	13.95/29.040
	норма высева семян (полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав)
	СТБ 1030-2008 п. 7.7
	
	

	1.11*
	Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав, Полотно нетканое
	13.95/26.095
	испытание перфорации при динамической нагрузке, испытание падающим конусом (сопротивляемость местным повреждениям, прочность полотен на пробой) (прочность на пробой)
	EN ISO 13433:2025;
ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000) приложение Л;
СТБ 1104-2020 п.7.14
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	1.12*
	
	
	Сила проталкивания, прочность полотен при статическом прокалывании, величина вытеснения проталкиванием (статическое прокалывание)
	ISO 12236:2006;
СТБ 1104-2020 п.7.15
	
	

	2.1* ТР
	Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов
	22.22/29.121
	Статическая нагрузка при растяжении (мешки из полимерных пленок; пакеты из полимерных и комбинированных материалов)
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 32521-2013
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	ТР ТС 005/2011

	2.1*
	Трубы напорные из полиэтилена
	22.21/29.061
	средний наружный диаметр (трубы напорные из полиэтилена)
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.3;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 5. 3
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	2.2* ТР
	Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов.
	22.22/26.141
	Герметичность сварных швов, пакетов (пакеты из полимерных и комбинированных материалов)
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	ТР ТС 005/2011

	2.2*
	Трубы напорные из полиэтилена
	22.21/29.061
	овальность (трубы напорные из полиэтилена)
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.5;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 5.4
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	2.3*
	
	
	длина (длина трубы в бухтах; длина трубы в отрезках)
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.6
	
	

	2.4*
	
	
	толщина (толщина стенки трубы напорные из полиэтилена)
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.4;
ГОСТ ISO 3126-2023 п. 5.2
	
	

	2.5*
	
	22.21/29.121
	относительное удлинение при разрыве (относительное удлинение при разрыве трубы)
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 18599-2001 п. 8.4
	
	

	2.6*
	
	22.21/29.061
	длина (изменение длины труб после прогрева)
	ГОСТ 18599-2001 п. 8.5;
ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023) р. 2
	
	

	3.1*
	Пленка полиэтиленовая
	22.22/29.061
	длина (длина)
	ГОСТ 10354-82 п. 5.4
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	3.2*
	
	
	ширина (ширина)
	ГОСТ 10354-82 п. 5.3
	
	

	3.3* ТР
	Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов.
	22.22/29.121
	Статическая нагрузка при растяжении (пакеты из полимерных и комбинированных материалов)
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5;
ГОСТ 14236-81
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Центральная технологическая лаборатория )
	ТР ТС 005/2011

	3.3*
	Пленка полиэтиленовая
	22.22/29.061
	толщина (толщина пленка полиэтиленовая)
	ГОСТ 10354-82 п. 5.2;
ГОСТ 17035-86 метод А
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	3.4*
	
	22.22/29.121
	прочность (прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве пленки)
	ГОСТ 10354-82 п. 5.6;
ГОСТ 14236-81
	
	

	4.1*
	Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.22/29.061
	размеры (размеры мешков, пакетов )
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.3;
ГОСТ 32521-2013 пп. 8.3, 8.4;
ТУ РБ 200187659.024-2001 п. 4.2
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	4.2*
	
	22.22/29.121
	прочность (прочность сварного шва мешков из полимерных пленок, пакетов)
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.6
	
	

	4.3*
	
	22.22/26.141
	герметичность (герметичность сварных швов пакетов, мешков)
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7
	
	

	5.1*
	Полипропилен. Полиэтилен высокого давления. Полиэтилен низкого давления.
	20.16/29.144
	текучесть расплава (Полипропилен. Полиэтилен высокого давления. Полиэтилен низкого давления.)
	ГОСТ 11645-2021;
ГОСТ 16337-2022 п. 7.16;
ГОСТ 16338-85 п. 5.9;
ГОСТ 26996-86 п. 5.4
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	5.2*
	
	20.16/29.040
	массовая доля летучих веществ (Полипропилен. Полиэтилен высокого давления. Полиэтилен низкого давления.)
	ГОСТ 16337-2022 п.7.14;
ГОСТ 16338-85 п. 5.13;
ГОСТ 26359-84;
ГОСТ 26996-86 п. 5.9
	
	

	6.1*
	Решетка геотехническая полиэтиленовая «Белгеосот-Пинема»
	22.29/29.061
	толщина (толщина граней ячеек решетки геотехнической)
	ГОСТ 26433.1-89
	ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Брестская область (центральная технологическая лаборатория )
	

	6.2*
	
	
	высота решетки (высота решетки геотехнической)
	
	
	

	6.3*
	
	
	длина (длина решетки геотехничекой)
	
	
	

	6.4*
	
	
	ширина (ширина решетки геотехнической )
	
	
	

	6.5*
	
	22.29/29.121
	прочность (максимальная нагрузка при испытании на растяжение)
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 4.5
	
	

	6.6*
	
	
	относительное удлинение при разрыве (относительное удлинение при максимальной нагрузке  решетки)
	
	
	

	6.7*
	
	
	прочность (прочность сварного шва на отрыв)
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 4.6
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