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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Композиции защитно-отделочные строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1263-2001 8.1
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	1.2*
	
	23.64/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9.1
	
	

	1.3*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 10;
СТБ 1263-2001 8.6
	
	

	1.4*
	
	23.64/11.116
	Цвет покрытия
	ГОСТ 28196-89 4.3
	
	

	1.5*
	
	23.64/29.151
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 8
	
	

	1.6*
	
	23.64/11.116
	Усадка покрытия
	СТБ 1263-2001 8.12
	
	

	1.7*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 5;
СТБ 1263-2001 8.9
	
	

	1.8*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 8.13
	
	

	1.9*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость, марка
	СТБ 1263-2001 8.10
	
	

	1.10*
	
	23.64/26.141
	Коэффициент паропроницаемости
	СТБ 1263-2001 8.11
	
	

	1.11*
	
	23.64/29.119
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	1.12*
	
	23.64/29.040
	Остаток на сите 0,2 (на гипсовом вяжущем)
	ГОСТ 23789-2018 5
	
	

	1.13*
	
	23.64/11.116
	Начало схватывания (на гипсовом вяжущем)
	ГОСТ 23789-2018 6
	
	

	1.14*
	
	
	Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001 8.22
	
	

	1.15*
	
	23.64/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022
	
	

	1.16*
	
	23.64/11.116
	Способность шлифоваться
	ГОСТ 10277-90
	
	

	1.17*
	
	23.64/29.054
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)
	
	

	1.18*
	
	23.64/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 10277-90
	
	

	2.1**
	Грунтовка
	20.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013)
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	2.2*
	
	20.30/11.116
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-2023
	
	

	2.3*
	
	20.30/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 28196-89
	
	

	2.4*
	
	20.30/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022
	
	

	2.5*
	
	20.30/29.119
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	2.6*
	
	20.30/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 5;
СТБ 1263-2001 8.9
	
	

	2.7*
	
	20.30/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9.1
	
	

	3.1**
	Растворные смеси сухие кладочные, для стяжек, штукатурные, облицовочные (клеевые облицовочные), для самонивелирующихся стяжек, ремонтные, жаростойкие (кладочные и штукатурные)
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012 7.1
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	3.2*
	
	23.64/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9.1
	
	

	3.3*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 10;
СТБ 1307-2012 7.7
	
	

	3.4*
	
	
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 8
	
	

	3.5*
	
	23.64/29.049
	Подвижность, марка Сохраняемость
	ГОСТ 5802-2024 5
	
	

	3.6*
	
	23.64/29.119
	Средняя плотность
	ГОСТ 5802-2024 10
	
	

	3.7*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 5;
СТБ 1307-2012 7.20;
СТБ 1307-2012 7.12
	
	

	3.8*
	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 310.1-76;
ГОСТ 310.4-81 2.2;
ГОСТ 5802-2024 9;
СТБ 1307-2012 7.8;
СТБ 1307-2012 7.21;
СТБ 1307-2012 7.9
	
	

	3.9*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 5802-2024 13;
СТБ 1307-2012 7.15
	
	

	3.10*
	
	
	Расчетная температура применения
	СТБ 1307-2012 7.10
	
	

	3.11*
	
	23.64/29.121
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	СТБ 1307-2012 7.16
	
	

	3.12*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1307-2012 7.13
	
	

	3.13*
	
	23.64/29.049
	Растекаемость
	ГОСТ 23789-2018 6
	
	

	3.14*
	
	23.64/29.121
	Предел прочности на растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.1-76;
ГОСТ 310.4-81 2.2;
СТБ 1307-2012 7.21;
СТБ 1307-2012 7.11
	
	

	3.15*
	
	23.64/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018;
СТБ 1307-2012 7.18
	
	

	3.16*
	
	23.64/29.061
	Линейное расширение
	СТБ 1335-2002
	
	

	4.1**
	Композиции для заполнения швов
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1503-2004 6.3
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	4.2*
	
	23.64/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9.1
	
	

	4.3*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 10;
СТБ 1503-2004 7.1
	
	

	4.4*
	
	
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 8
	
	

	4.5*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1503-2004 7.8
	
	

	4.6*
	
	
	Цвет покрытия
	ГОСТ 28196-89 4.3
	
	

	4.7*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 8.13
	
	

	4.8*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	СТБ 1503-2004 7.6
	
	

	4.9*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 8.10
	
	

	4.10*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 9
	
	

	5.1**
	Смеси сухие гидроизоляционные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1543-2005 6.2
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	5.2*
	
	23.64/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9.1
	
	

	5.3*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 10;
СТБ 1543-2005 7.1
	
	

	5.4*
	
	
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 8.13
	
	

	5.5*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1543-2005 7.5
	
	

	5.6*
	
	23.64/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018;
СТБ 1543-2005 7.9
	
	

	5.7*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 5;
СТБ 1543-2005 7.3
	
	

	5.8*
	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 9
	
	

	5.9*
	
	
	Предел прочности на растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.1-76;
ГОСТ 310.4-81 2.2
	
	

	5.10*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 8.10
	
	

	5.11*
	
	23.64/26.141
	Коэффициент паропроницаемости
	СТБ 1263-2001 8.11
	
	

	5.12*
	
	23.64/29.165
	Гибкость
	ГОСТ 26589-94;
СТБ 1543-2005 7.10
	
	

	6.1**
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1621-2006 6.3
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	6.2*
	
	23.64/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9.1
	
	

	6.3*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 10;
СТБ 1621-2006 7.1
	
	

	6.4*
	
	
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 8
	
	

	6.5*
	
	
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 8.13
	
	

	6.6*
	
	23.64/26.141
	Коэффициент паропроницаемости
	СТБ 1263-2001 8.11
	
	

	6.7*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления клеевого состава с основанием
	ГОСТ 28574-2014 5;
СТБ 1263-2001 8.9
	
	

	6.8*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 8.10
	
	

	6.9*
	
	
	Расчетная температура применения
	СТБ 1307-2012 7.10
	
	

	7.1*
	Песок для строительных работ
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 9
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	7.2*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 10
	
	

	7.3*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 3
	
	

	7.4*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 4
	
	

	7.5*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97;
ГОСТ 8735-88 5.3
	
	

	8.1**
	Краски водно-дисперсионные акриловые; Праймер битумный; Мастика гидроизоляционная битумная; Мастики кровельные и гидроизоляционные; Мастика гидроизоляционная полимерная однокомпонентная "Тайфун Мастер "WODER UNO"
	20.30/42.000, 23.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013);
СТБ 1262-2021 9.1;
СТБ 1262-2021 9.2;
ТУ BY 500586454.009-2019
	ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно, Гродненская область (производственная лаборатория )
	

	8.2*
	
	20.30/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 5
	
	

	8.3*
	
	20.30/29.119, 23.99/29.119
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	8.4*
	
	20.30/29.040, 23.99/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022
	
	

	8.5*
	
	20.30/11.116
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-2023
	
	

	8.6*
	
	20.30/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 28196-89
	
	

	8.7*
	
	20.30/11.116
	Укрывистость высушенного покрытия
	ГОСТ 8784-75 1;
ТУ BY 500586454.004-2014 5.4
	
	

	8.8*
	
	23.99/11.116
	Время высыхания до степени 2
	ГОСТ 19007-2023
	
	

	8.9*
	
	20.30/29.054
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)
	
	

	9.1*
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/29.121
	Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом
	СТБ 1621-2006 7.11
	ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Производственная лаборатория )
	

	10.1**
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем; Рубероид; Пергамин кровельный; Рубероид облегченный "IzoLUX"
	23.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2678-94 3.1
	ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно, Гродненская область (Производственная лаборатория )
	

	10.2*
	
	23.99/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 2678-94 3.2
	
	

	10.3*
	
	23.99/29.061
	Линейные размеры, площадь
	ГОСТ 2678-94 3.3;
СТБ 1107-2022 8.4
	
	

	10.4*
	
	23.99/29.040
	Масса 1м2 материала
	ГОСТ 2678-94 3.22
	
	

	10.5*
	
	
	Масса вяжущего с наплавляемой стороны
	ГОСТ 2678-94 3.19
	
	

	10.6*
	
	23.99/11.116
	Гибкость
	ГОСТ 2678-94 3.9;
СТБ 1107-2022 8.8
	
	

	10.7*
	
	23.99/29.121
	Разрывная сила при растяжении
	ГОСТ 10923-93 7.1;
ГОСТ 2678-94 3.4;
СТБ 1093-97 4.2.10;
СТБ 1107-2022 8.6
	
	

	10.8*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 2678-94 3.4;
СТБ 1107-2022 8.6
	
	

	10.9*
	
	23.99/11.116
	Теплостойкость
	ГОСТ 2678-94 3.12;
СТБ 1107-2022 8.9
	
	

	10.10*
	
	23.99/29.040
	Потеря посыпки
	ГОСТ 2678-94 3.25
	
	

	10.11*
	
	23.99/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 2678-94 3.11;
СТБ 1107-2022 8.19
	
	

	10.12*
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 2678-94 3.10;
СТБ 1107-2022 8.18
	
	

	10.13*
	
	23.99/29.145
	Температура хрупкости
	ГОСТ 11507-78;
ГОСТ 2678-94 3.23
	
	

	10.14*
	
	23.99/11.116
	Полнота пропитки
	ГОСТ 2678-94 3.29
	
	

	10.15*
	
	23.99/29.040
	Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы
	ГОСТ 2678-94 3.16
	
	

	10.16*
	
	
	Масса покровного состава
	ГОСТ 2678-94 3.15
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