|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | |
|  | | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 1.0322  от 26.01.1998  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 37 листах  редакция 01 |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от19 февраля 2025 года

|  |
| --- |
| Испытательного центра |

Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия

«ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Маяковского, 127, корпус 1, 220028, г. Минск | | | | | |
| 1.1\* | Пряжа, нити | 13.10/29.040 | Линейная плотность | ГОСТ 9092-81  ГОСТ 17511-83  ГОСТ 10078-85  СТБ 1379-2003  СТБ 2102-2010  ГОСТ 14308-77  ГОСТ 8871-84  ГОСТ 10063-93  ГОСТ 15897-97  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) |
| 1.2\* | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение | ГОСТ ISO 2062-2014  ГОСТ 6611.2-73  (ИСО 2062-72) |
| 1.3\* | 13.10/29.061 | Число кручений | ГОСТ 6611.3-2003  (ИСО 2061-1995) |
| 1.4\* | 13.10/29.151 | Влажность | ГОСТ 6611.4-73  СТБ 1379-2003  раздел 6 п.6.9 |
| 1.5\* | 13.10/08.052 | Вид и массовая доля химических волокон | ГОСТ 25617-83  раздел 15  ГОСТ 4659-79 раздел 2  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  СТБ 1379-2003 п. 6.14 |
| 1.6\* | 13.10/29.040 | Коэффициент вариации по линейной плотности  (расчетный метод) | ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) п.6.2 |
| 1.7\* | 13.10/29.121 | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке  (расчетный метод) | ГОСТ 6611.2-73  (ИСО 2062-72) п.6.2  ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) п.6.2 |
| 1.8\* | 13.10/29.061 | Коэффициент вариации по числу кручений  (расчетный метод) | ГОСТ 6611.3-2003  (ИСО 2061-1995) п.8.2  ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) п.6.2 |
| 2.1\* | Нитки  швейные | 13.10/29.040 | Линейная плотность | ГОСТ 6309-93  ГОСТ 8402-89  ГОСТ 22665-83  ГОСТ 14961-91  ГОСТ 1674-77  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72)  ГОСТ 6309-93 п.5.2  ГОСТ 22665-83 п.3.2  ГОСТ 14961-91 п.3.1 |
| 2.2\* | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка  и удлинение при разрыве | ГОСТ ISO 2062-2014  ГОСТ 6309-93 п.5.3  ГОСТ 14961-91 п.3.1  ГОСТ 6611.2-73  (ИСО 2062-72) |
| 2.3\* | 13.10/26.045  13.10/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - стирки (1, 2)  - органических растворителей  - дистиллированной воды  - трения | ГОСТ 6309-93 п.5.11  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 8402-89 п.3.8  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.4\* | 13.10/29.151 | Влажность | ГОСТ 6611.4-73 |
| 2.5\* | 13.10/08.052 | Вид и массовая доля химических волокон | ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ 6309-93 п.5.15 |
| 2.6\* | 13.10/29.061 | Число кручений | ГОСТ 6611.3-2003  (ИСО 2061-1995)  ГОСТ 1674-77 п.3.5 |
| 2.7\* | 13.10/29.061 | Коэффициент вариации по числу кручений  (расчетный метод) | ГОСТ 6611.3-2003  (ИСО 2061-1995) п.8.2  ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) п.6.2 |
| 2.8\* | 13.10/29.040 | Коэффициент вариации по линейной плотности  (расчетный метод) | ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) п.6.2 |
| 2.9\* | 13.10/29.121 | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке  (расчетный метод) | ГОСТ 6611.2-73  (ИСО 2062-72) п.6.2  ГОСТ 6611.1-73  (ИСО 2060-72) п.6.2 |
| 3.1\* | Полотна  трикотажные  всех видов, полотна гардинные, полотна кружевные, кружева | 13.91/29.040 | Поверхностная  плотность | ГОСТ 28554-90  СТБ 2207-2011 | ГОСТ 8845-87 раздел 4  ГОСТ 16218.2-93 |
| 3.2\* | 13.91/29.151 | Влажность | ГОСТ 28554-90 | ГОСТ 8845-87 раздел 2 |
| 3.3\* | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 28554-90  СТБ 2207-2011 | ГОСТ 8847-85 раздел 2  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 3.4\* | 13.91/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 8847-85 раздел 4 |
| 3.5\* | 13.91/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95  ГОСТ 31422-2010  СТБ 2207-2011 | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 3.6\* | Полотна  трикотажные  всех видов, полотна гардинные, полотна кружевные, кружева | 13.91/26.045  13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - «пота»  - морской воды  - органических  растворителей  - трения | ГОСТ 2351-88  ГОСТ 28554-90  ГОСТ 21746-2021  ГОСТ 22017-2021  ГОСТ 19864-89  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.9-83  ГОСТ ИСО 105-E03-2002  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ ИСО 105-Д01-2002  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 3.7\* | 13.91/08.156 | Содержание свободного  формальдегида | ГОСТ 30728-2001  ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 3.8\* | 13.91/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 30383-95  ГОСТ 31422-2010  СТБ 2207-2011 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 3.9\* | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 28554-90  СТБ 2207-2011 | ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  СТБ 2447-2016  ГОСТ ISO 1833-12-2011  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 3.10\* | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию | ГОСТ 16486-93 | ГОСТ 12739-85  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 3.11\* | 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 3.12\* | 13.91/11.116 | Плотность вязания | ГОСТ 28554-90 | ГОСТ 8846-87  разделы 4, 5  ГОСТ 16218.4-93 |
| 3.13\* | 13.91/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 4.1\* | Изделия  трикотажные  бельевые, в том числе для детей новорожденных, ясельного  и дошкольного  возраста, изделия трикотажные купальные | 13.91/26.045  13.91/26.09514.19/26.045  14.19/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - «пота»  - трения  - морской воды | ГОСТ 2351-88  ГОСТ 31407-2009  ГОСТ 31405-2009  ГОСТ 31406-2009  ГОСТ 31408-2009  ГОСТ 26085-84  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.9-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 4.2\* | 13.91/35.069  14.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 4.3\* | 13.91/08.156  14.19/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30728-2001  ГОСТ 30386-95  ГОСТ 26085-84  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 4.4\* | 13.91/29.119  14.14/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 31407-2009  ГОСТ 31408-2009  ГОСТ 31409-2009  ГОСТ 30383-95  ГОСТ 31228-2004  ГОСТ 26085-84  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 4.5\* | 13.91/29.151  14.19/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 4.6\* | 13.91/29.165  14.14/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 28554-90 | ГОСТ 19712-2015  раздел 6 |
| 4.7\* | 13.91/08.052  14.14/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 31405-2009  ГОСТ 31406-2009  ГОСТ 31407-2009  ГОСТ 31408-2009  ГОСТ 26085-84  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  СТБ 2447-2016  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 5.1\* | Изделия  чулочно-носочные | 14.31/11.116  14.31/29.165 | Плотность вязания  Растяжимость | ГОСТ 8541-2014  СТБ 1301-2002 | ГОСТ 19712-2015  разделы 6, 7, 9 |
| 5.2\* | 14.31/29.070 | Устойчивость к истиранию | ГОСТ 11595-83  ГОСТ 8541-2014  СТБ 1301-2002 | ГОСТ 12739-85  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 5.3\* | 14.31/26.045  14.31/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - «пота»  - трения | ГОСТ 8541-2014  СТБ 1301-2002 | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 5.4\* | Изделия чулочно-носочные | 14.31/08.052 | Содержание химических видов сырья | ГОСТ 8541-2014 | ГОСТ 25617-83  ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  СТБ 2447-2016  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 5.5\* | 14.31/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН №9-29.7-95 |
| 5.6\* | 14.31/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95 | ГОСТ 3816-81 раздел 3  ГОСТ 30383-95 п.3.1 |
| 6.1\* | Изделия  трикотажные верхние | 14.39/29.121  14.39/29.165 | Разрывная нагрузка,  растяжимость | ГОСТ 28554-90 | ГОСТ 8847-85  ГОСТ 19712-2015  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 6.2\* | 14.39/26.045  14.39/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - «пота»  - органических растворителей  - трения | ГОСТ 31409-2009  ГОСТ 31410-2009  ГОСТ 2351-88  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 6.3\* | 14.39/29.070 | Устойчивость к истиранию | ГОСТ 16486-93 | ГОСТ 12739-85  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 6.4\* | 14.39/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 30814-2015  ГОСТ 31422-2010 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 6.5\* | 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 31422-2010 | ГОСТ 3816-81 |
| 6.6\* | 14.39/08.052 | Вид и массовая доля  сырья |  | ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ 25617-83  ГОСТ 4659-79  СТБ 2447-2016  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 6.7\* | 14.39/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 6.8\* | 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН №9-29.7-95 |
| 7.1\* | Изделия  трикотажные  перчаточные, шарфы трикотажные | 14.39/26.045  14.39/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - «пота»  - трения | ГОСТ 5007-2014  ГОСТ 2351-88  ГОСТ 2574-2014 | ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83 |
| 7.2\* | 14.39/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 5007-2014 | ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 5088-2001  3ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 7.3\* | 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 8.1\* | Изделия  корсетные  женские и для  девочек | 14.14/26.04514.14/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - стирки (1, 2)  - «пота»  - трения | ГОСТ 29097-2015 | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83 |
| 8.2\* | 14.14/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 29097-2015 | ГОСТ 25617-83  раздел 15  СТБ ИСО 5088-2001  СТБ ИСО 1833-2001  СТБ 2447-2016  ГОСТ ISO 1833-25-2015  ГОСТ ISO 1833-12-2011 |
| 8.3\* | 14.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 8.4\* | 14.14/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30728-2001  ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 9.1\* | Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые, вафельные, белье постельное, изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.20/29.040  13.92/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 31307-2005  СТБ 1017-96  ГОСТ 11027-2014  СТБ 1128-98  ГОСТ 32119-2013 | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6 |
| 9.2\* | 13.20/11.116  13.92/11.116 | Плотность нити по основе и утку и пучков ворса на 10 см | ГОСТ 10641-88  СТБ 1017-96  ГОСТ 11027-2014 | ГОСТ 3812-72 |
| 9.3\* | 13.20/29.121  13.92/29.121 | Разрывная нагрузка при растяжении | СТБ 1017-96  ГОСТ 11027-2014 | ГОСТ 3813-72  пп.2-2.5.1  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 9.4\* | 13.20/08.156  13.92/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 9.5\* | 13.20/29.151  13.92/29.151 | Капиллярность | СТБ 1017-96  ГОСТ 11027-2014 | ГОСТ 3816-81 раздел 5  ГОСТ 11027-2014 п.5.9  СТБ 1017-96 п.5.7 |
| 9.6\* | 13.20/29.151  13.92/29.151 | Водопоглощение | СТБ 1017-96 п.5.12  ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |
| 9.7\* | Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые, вафельные, белье постельное, изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 13.20/29.151  13.92/29.151 | Гигроскопичность,  влажность | СТБ 1017-96  ГОСТ 11027-2014  ГОСТ 31307-2005  СТБ 1128-98  ГОСТ 32119-2013 | ГОСТ 3816-81  разделы 2, 3 |
| 9.8\* | 13.20/26.045  13.92/26.095  13.20/26.045  13.92/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - стирки (1, 2)  - «пота»  - трения | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 7913-76  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 9.9\* | 13.20/08.052  13.92/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | СТБ 1017-96 | ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-12-2011  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 9.10\* | 13.20/35.069  13.92/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 9.11\* | 13.20/29.119  13.92/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 31307-2005  СТБ 1017-96 | ГОСТ 12088-77 |
| 10.1\* | Ткани хлопчато-бумажные и смешанные бытовые,  суровые, готовые, с отделками и синтетическими смолами, одежные и для спецодежды | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 21790-2005  ГОСТ 17504-80  СТБ 969-2010  ГОСТ 29298-2005  ГОСТ 29223-91  ГОСТ 11518-88 | ГОСТ 3811-72  пп. 4.7-5.6 |
| 10.2\* | 13.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 3816-81 раздел 2 |
| 10.3\* | 13.20/11.116 | Плотность нити по основе и утку на 10 см | ГОСТ 11209-85 | ГОСТ 3812-72 |
| 10.4\* | 13.20/29.121 | Разрывная, раздирающая нагрузка, удлинение | ГОСТ 31307-2005  ГОСТ 17504-80  СТБ 969-2010  ГОСТ 29298-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3813-72  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 10.5\* | 13.20/29.070 | Определение стойкости текстильных материалов к истиранию | ГОСТ 18976-73  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 10.6\* | 13.20/08.052 | Вид и массовая доля  сырья (для смешанных тканей) | ГОСТ 11209-85  ГОСТ 17504-80  СТБ 969-2010  ГОСТ 9223-91  ГОСТ 11518-88 | ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ISO 1833-12-2011  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 10.7\* | 13.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 10.8\* | 13.20/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 29298-2005 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 10.9\* | Ткани хлопчато-бумажные и смешанные бытовые,  суровые, готовые, с отделками и синтетическими смолами, одежные и для спецодежды | 13.20/26.045  13.20/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - «пота»  - органических растворителей  - трения | ГОСТ 17504-80  СТБ 969-2010  ГОСТ 29223-91  ГОСТ 11518-88  ГОСТ 11209-85  ГОСТ 7297-90  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 17504-80  пп.3.7.-3.7.2  ГОСТ 7913-76 |
| 10.10\* | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 10.11\* | 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 10.12\* | 13.20/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 11.1\* | Ткани  чистольняные, льняные, полульняные, пестротканые и кислованные, одежные, ткани бортовые и парусины льняные и полульняные | 13.20/29.040 | Поверхностная  плотность | ГОСТ 15968-87  ГОСТ 10138-93  ГОСТ 11039-84  СТБ 1139-99  ГОСТ 10232-77  ГОСТ 5665-77  ГОСТ 15530-93  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6 |
| 11.2\* | 13.20/11.116 | Плотность нити по основе и утку на 10 см | ГОСТ 3812-72 |
| 11.3\* | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение, раздирающая нагрузка | ГОСТ 3813-72  пп.2-2.5.1  ГОСТ 17922-72  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 11.4\* | 13.20/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 11.5\* | 13.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 3816-81 раздел 2 |
| 11.6\* | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 11.7\* | 13.20/08.052 | Вид и массовая  доля сырья | ГОСТ 25617-83  раздел 15  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 11.8\* | 13.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 11.9\* | 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 11.10\* | Ткани  чистольняные, льняные, полульняные, пестротканые и кислованные, одежные, ткани бортовые и парусины льняные и полульняные | 13.20/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 11.11\* | 13.20/26.045  13.20/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - органических растворителей  - трения | ГОСТ 5665-77  ГОСТ 15530-93  ГОСТ ISO 12947-2-2021  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 7780-78  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 11.12\* | 13.20/29.070 | Определение стойкости текстильных материалов к истиранию | ГОСТ 15967-70  ГОСТ ISO 12947-2-2021  ГОСТ 18976-73 |
| 12.1\* | Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи; плательные, плательно-костюмные шелковые и полушелковые; плащевые, курточные из химических волокон и смешанные | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 20272-2014  ГОСТ 20723-2003  ГОСТ 28253-89  ГОСТ 10641-88  ГОСТ 29222-2021  ГОСТ 28486-2021  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72  пп. 4.7-5.6 |
| 12.2\* | 13.20/11.116 | Плотность нитей по основе и утку на 10 см | ГОСТ 3812-72 |
| 12.3\* | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 3813-72  пп. 2-2.5.1  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 12.4\* | 13.20/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 12.5\* | 13.20/26.045  13.20/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - «пота»  - органических растворителей  - трения  - дистиллированной воды | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 7779-2015  ГОСТ 28486-2021 п.6.7  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 12.6\* | 13.20/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ИСО 1833-2001  разделы 4, 5, 9, 11  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 12.7\* | 13.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 12.8\* | Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи; плательные, плательно-костюмные шелковые и полушелковые; плащевые, курточные из химических волокон и смешанные | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 20272-2014  ГОСТ 20723-2003  ГОСТ 28253-89  ТНПА и др. документация | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 12.9\* | 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 12.10\* | 13.20/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 13.1\* | Ткани одежные чистошерстяные и полушерстяные, одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи, одеяла чистошерстяные и полушерстяные, ткани мебельные | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 28000-2004  ГОСТ 9382-78  ГОСТ 29013-91  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6 |
| 13.2\* | 13.20/11.116 | Плотность нитей по основе и утку на 10 см | ГОСТ 3812-72 |
| 13.3\* | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка  и удлинение | ГОСТ 3813-72  пп.2-2.5.2  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 13.4\* | 13.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 3816-81 раздел 2  ГОСТ 9382-78 п.3.5.1 |
| 13.5\* | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 13.6\* | 13.20/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 13.7\* | 13.20/26.045  13.20/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной  воды  - «пота»  - органических растворителей  - трения | ГОСТ 28000-2004  ГОСТ 11151-77  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ ИСО 105-А1-2002  ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 13.8\* | 13.20/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 25295-2003 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 13.9\* | Ткани одежные чистошерстяные и полушерстяные, одеяльные  и корсетные из химических  нитей и пряжи, одеяла чистошерстяные и полушерстяные, ткани мебельные | 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 13.10\* | 13.20/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 13.11\* | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию | ГОСТ 28000-2004 | ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 14.1\* | Полотна нетканые, полотна клееные прокладочные, ватины холстопро-шивные шерстяные | 13.95/29.040 | Поверхностная  плотность | СТБ 2204-2011  ГОСТ 18273-89  ГОСТ 25441-90  ГОСТ 34483-2018  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6 |
| 14.2\* | 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка  и удлинение | ГОСТ 15902.3-79 |
| 14.3\* | 13.95/29.151 | Влажность | ГОСТ 3816-81 |
| 14.4\* | 13.95/08.052 | Виды и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 раздел 2  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015  ГОСТ ISO 1833-12-2011 |
| 14.5\* | 13.95/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН №9-29.7-95 |
| 15.1\* | Полотна шелковые и полушелковые ворсовые, полотна декоративные | 13.20/29.040  13.91/29.040 | Поверхностная  плотность | ГОСТ 7081-93  ГОСТ 23432-2021  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6  ГОСТ 8845-87  разделы 3-5 |
| 15.2\* | 13.20/11.116 | Плотность нитей по основе и утку на 10 см | ГОСТ 3812-72  ГОСТ 23432-2021  п.7.3 |
| 15.3\* | 13.20/29.121  13.91/29.121 | Разрывная нагрузка  и удлинение при разрыве | ГОСТ 3813-72  пп. 2.-2.5.1.  ГОСТ 8847-85  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 15.4\* | 13.20/08.156  13.91/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 15.5\* | 13.20/08.052  13.91/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 7081-93  ГОСТ 23432-2021  ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 2447-2016  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 15.6\* | 13.20/35.069  13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 15.7\* | Полотна шелковые и полушелковые ворсовые, полотна декоративные | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 7081-93  ГОСТ 23432-2021  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8846-87 |
| 15.8\* | 13.20/26.045  13.20/26.095  13.91/26.045  13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - «пота»  - органических растворителей  - трения | ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 7081-93  пп.3.11.4, 3.1.15  ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83 |
| 16.1\* | Скатерти,  салфетки, платки головные и носовые | 14.19/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 21220-75  ГОСТ 11381-83  ГОСТ 6752-78  ГОСТ 11372-84  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6 |
| 16.2\* | 14.19/11.116 | Число нитей на 10 см  по основе и утку | ГОСТ 3812-72 |
| 16.3\* | 14.19/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 16.4\* | 14.19/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 21220-75  ГОСТ 11381-83  ГОСТ 6752-78  ГОСТ 11372-84  ГОСТ 7780-78  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 25617-83  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 16.5\* | 14.19/26.045  14.19/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - «пота»  - глажения  - органических  растворителей  - трения | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.7-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83 |
| 16.6\* |  | 14.19/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение | ГОСТ 21220-75  ГОСТ 11381-83  ГОСТ 6752-78  ГОСТ 11372-84  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3813-72  пп.2-2.5.1  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 16.7\* |  | 14.19/35.069 | Уровень  напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 17.1\* | Перчатки  и рукавицы  меховые | 14.20/26.04514.20/26.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - «пота»  - сухого и мокрого  трения | СТБ 1049-97  ГОСТ 28846-90 | СТБ 1049-97  приложение А  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 28846-90 п. 4.4 |
| 17.2\* | 14.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 18.1\* | Одежда  верхняя  пальтово-  костюмного и платьево-блузочного  ассортимента, сорочки верхние, одежда верхняя для военнослужащих | 14.13/08.052 | Применяемые материалы, сырьевой состав | ГОСТ 25295-2003  ГОСТ 25294-2003  ГОСТ 30327-2013  СТБ 1096-97  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 18.2\* | 14.13/26.045  14.13/26.095 | Устойчивость окраски подкладочных материалов, основного материала и материала отделки к воздействию:  -стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - «пота»  - органических растворителей  - трения | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 18.3\* | 14.13/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 18.4\* | 14.13/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 18.5\* | 14.13/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 18.6\* |  | 14.13/29.070 | Определение склонности к поверхностной ворсистости и к пиллингу | ГОСТ ISO 12945-2-2022 | ГОСТ ISO 12945-2-2022  ГОСТ ISO 12945-4-2022 |
| 18.7\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала | СТБ 1096-97  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3813-72  (ИСО 5081-77  ИСО 5082-82)  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 18.8\* | 14.12/29.070 | Стойкости к истиранию | ГОСТ 18976-73  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 18.9\* | 14.12/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 раздел 3 |
| 19.1\* | Головные уборы | 14.19/08.052 | Применяемые материалы для верха, подкладки | СТБ 1432-2003  ГОСТ ИСО 4417-2002  ГОСТ 33378-2015  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4659-79  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ISO 1833-25-2015 |
| 19.2\* | Головные уборы | 14.19/26.045  14.19/29.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - стирки (1, 2)  - дистиллированной воды  - «пота»  - трения | СТБ 1432-2003  ГОСТ ИСО 4417-2002  ГОСТ 33378-2015  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.4-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 19.3\* | 14.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 20.1\* | Шкурки меховые выделанные, воротники, манжеты и отделки меховые, одежда из овчины шубной и мехового велюра, одежда  меховая и комбинированная, одежда на меховой  подкладке | 15.11/29.145 | Температура сваривания кожевой ткани | ГОСТ 4661-76  ГОСТ 10322-71  ГОСТ 7179-70  ГОСТ 11106-74  ГОСТ 10596-77  ГОСТ 2974-75  ГОСТ 1821-75  ТУ РБ 300032235. 159-2002  ГОСТ 9296-74  ГОСТ 21481-76  ГОСТ 3157-69  ГОСТ 3595-74  ГОСТ 10714-73  ГОСТ 10231-77 | ГОСТ 32078-2013  ГОСТ 32077-2013  (пробоподготовка)  ГОСТ 9209-77 (пробоподготовка) |
| 20.2\* | 15.11/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 22829-77  ГОСТ 32165-2013 ГОСТ 32077-2013  (пробоподготовка)  ГОСТ 9209-77  (пробоподготовка) |
| 20.3\* | 15.11/26.045 | Устойчивость окраски к сухому трению | ГОСТ 10522-73  ГОСТ 21184-75  ГОСТ 11111-81  ГОСТ 2765-73  ГОСТ 11597-77  ГОСТ 12780-67  ГОСТ 12133-86  ГОСТ 28505-90  ГОСТ 14781-69  ГОСТ 13315-88  ГОСТ 13692-68  ГОСТ 11355-82 | ГОСТ 9210-77  ГОСТ 32079-2013  ГОСТ 32077-2013  (пробоподготовка)  ГОСТ 9209-77  (пробоподготовка) |
| 21.1\* | Кожа  искусственная одежная и галантерейная | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 28461-90  ГОСТ 11107-90  ГОСТ 32076-2013  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 17316-71  ГОСТ 28461-90  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 21.2\* | 13.99/26.045 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению | ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 11107-90 п. 4.6  ГОСТ 32076-2013 п. 5 |
| 21.3\* | 13.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН №9-29.7-95 |
| 22.1\* | Кожа для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, для верха обуви | 15.11/29.061 | Толщина | ГОСТ 1875-83  ГОСТ 939-94  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 938.15-70 |
| 22.2\* | 15.11/26.045  15.11/26.095 | Прочность окраски к сухому и мокрому трению, «поту» | СТБ 1049-97  ГОСТ 1875-83  ГОСТ 939-94  ГОСТ 32076-2013  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 938.29-2002  СТБ 1049-97  Приложение А  ГОСТ 32076-2013 п.5 |
| 22.3\* | 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29-95 |
| 22.4\* | 14.11/08.052 | Определение применяемых  материалов | СТБ 2132-2010  ГОСТ 33099-2014  ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 2132-2010  раздел 5  ГОСТ 33099-2014 |
| 23.1\* | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи | 15.12/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 28631-2018  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 28631-2018 п.8.2 |
| 23.2\* | 15.12/29.040 | Масса изделий | ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |
| 23.3\* | 15.12/29.121 | Прочность швов,  креплений ручек и  плечевых ремней | ГОСТ 28631-2018  п.8.6 |
| 23.4\* | 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, к поту | ГОСТ 28631-2018  пп.8.4, 8.5 |
| 23.5\* | 15.12/29.121 | Максимальная загрузка изделий | ГОСТ 28631-2018  п.8.6.7 |
| 23.6\* | 15.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)  ГОСТ 28631-2005 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 24.1\* | Ремни поясные  и для часов | 14.19/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 28754-2018  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 28754-2018 п.7.1 |
| 24.2\* | 14.19/26.095 | Устойчивость окраски  к сухому и мокрому трению и поту | ГОСТ 28754-2018  пп.7.3, 7.5 |
| 25.1\* | Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля  сырья | ГОСТ 28867-90  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4659-79 раздел 2  ГОСТ ИСО 1833-2001  ГОСТ ИСО 5088-2001 |
| 25.2\* | 13.93/26.045  13.93/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - сухого трения  - дистиллированной  воды  - «пота»  - шампунирования | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.28-91 |
| 25.3\* | 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)  ГОСТ 30877-2003 | СанПиН № 9-29.7-95  ГОСТ 30877-2003  п.5.3 |
| 26.1\* | Покрытия и изделия  ковровые тканые, дорожки  жаккардовые  двухполотные, жаккардовые  и гладкие  прутковые,  аксминстерские | 13.93/08.052 | Массовая доля химических волокон | ГОСТ 28415-89  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4659-79 раздел 2  ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ИСО 1833-2001 |
| 26.2\* | 13.93/26.045  13.93/29.095 | Устойчивость окраски  к воздействию:  - дистиллированной  воды  - «пота»  - органических растворителей  - трения  - шампунирования | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.5-83  ГОСТ 9733.6-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  ГОСТ 9733.28-91  ГОСТ ISO 105-A02-2013  ГОСТ ISO 105-A03-2014 |
| 26.3\* |  | 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)  ГОСТ 30877-2003 | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |
| 27.1\* | Мешки и мешочные  ткани | 13.92/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 30090-93  ГОСТ 32522-2013  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3811-72 пп.3-4.6  ГОСТ 30090-93 п.6.5ГОСТ 32522-2013 п.9.3 |
| 27.2\* | 13.92/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 3811-72  пп.4.7-5.6 |
| 27.3\* | 13.92/11.116 | Число нитей на 10 см | ГОСТ 3812-72  ГОСТ 32522-2013 п.9.7 |
| 27.4\* | 13.92/29.040 | Масса мешка | ГОСТ 30090-93 п. 6.6 |
| 27.5\* | 13.92/29.121 | Разрывная нагрузка ткани и швов | ГОСТ 3813-72 пп.2-2.5  ГОСТ 30090-93 п.6.8  СТБ ISO 13934-1-2013ГОСТ 32522-2013 п.9.6 |
| 28.1\* | Марля медицинская,  бинты марлевые медицинские, салфетки и отрезы марлевые | 13.99/11.116 | Время определения содержания окисляемых веществ | ГОСТ 9412-2021  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9412-2021  пп.5.13-15.13.2 |
| 28.2\* | 13.99/08.164 | Массовая доля жировых веществ | ГОСТ 9412-2021  ГОСТ 16427-93  СТБ 2144-2010  СТБ 2282-2012  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 25617-83  раздел 9  ГОСТ 25617-2014 раздел 11 |
| 28.3\* | 13.99/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 3811-72 раздел 4  СТБ 2144-2010 п.7.2  ГОСТ 16427-93  раздел 3 |
| 28.4\* | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 3813-72  СТБ 2144-2010 п.7.4  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 28.5\* | 13.99/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 3811-72 раздел 5  СТБ 2144-2010 п. 7.3 |
| 28.6\* | 13.99/11.116 | Число нитей по основе  и утку на 10 см | ГОСТ 9412-2021  СТБ 2144-2010  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3812-72 |
| 28.7\* | 13.99/08.169 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 9412-2021 п.5.9 |
| 28.8\* | Марля медицинская,  бинты марлевые медицинские, салфетки и отрезы марлевые | 13.99/08.164 | Массовая доля хлористых солей | ГОСТ 9412-2021  ГОСТ 16427-93  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9412-2021 п.5.10 |
| 28.9\* | 13.99/08.164 | Массовая доля сернокислых солей | ГОСТ 9412-2021 п.5.11 |
| 28.10\* | 13.99/08.164 | Массовая доля кальциевых солей | ГОСТ 9412-2021 п.5.12 |
| 28.11\* | 13.99/08.164 | Содержание аппретирующих веществ | ГОСТ 9412-2021  СТБ 2144-2010  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9412-2021 п.5.14 |
| 28.12\* | 13.99/08.164 | Содержание окрашивающих веществ | ГОСТ 9412-2021 п.5.15 |
| 28.13\* | 13.99/29.151 | Смачиваемость | ГОСТ 9412-2021 п.5.17 |
| 28.14\* | 13.99/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 3816-81 п.5 |
| 28.15\* | 13.99/29.151 | Влажность | ГОСТ 3816-81 п.2 |
| 29.1\* | Одежда специальная  защитная:  костюмы и плащи мужские  для защиты  от воды, костюмы  мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, от  нефти и нефтепродуктов | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.310-2016  ГОСТ 27643-88  ГОСТ 12.4.134-83  СТБ 1387-2003  ГОСТ 29057-91  ГОСТ 29058-91 | ГОСТ 4103-82 |
| 29.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013  ГОСТ 9290-76 |
| 29.3\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 30.1\* | Одежда  специальная  защитная:  костюмы  мужские и женские  для защиты  от общих  загрязнений и механических  воздействий; костюмы мужские шахтерские | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 27575-87  ГОСТ 27574-87  СТБ 1387-2003  ГОСТ 12.4.110-82 | ГОСТ 4103-82 |
| 30.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013  ГОСТ 9290-76 |
| 30.3\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала | ГОСТ 11209-85  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 3813-72  (ИСО 5081-77,  ИСО 5082-82)  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 30.4\* | 14.12/29.070 | Стойкости к истиранию | ГОСТ 18976-73  ГОСТ 15967-70  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 30.5\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 31.1\* | Одежда  специальная  защитная:  костюмы мужские и женские для защиты  от пониженных температур | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 29335-92  ГОСТ 29338-92  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 4103-82 |
| 31.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 31.3\* | 14.12/29.119 | Воздухопроницаемость пакета материалов | ГОСТ 11209-85  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ 29335-92  ГОСТ 29338-92  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 31.4\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 32.1\* | Одежда  специальная  защитная:  костюмы  мужские и женские  для защиты от повышенных температур | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.045-87  ГОСТ 12.4.044-87  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 4103-82 |
| 32.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 32.3\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 33.1\* | Одежда  специальная  защитная:  костюмы мужские и женские для защиты от кислот | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 27652-88  ГОСТ 27654-88  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 4103-82 |
| 33.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 33.3\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 34.1\* | Одежда  специальная  защитная:  комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, от механических  воздействий  и общих  производственных загрязнений | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.100-80  ГОСТ 12.4.099-80 | ГОСТ 4103-82 |
| 34.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 34.3\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка  Материала | ГОСТ 3813-72  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 34.4\* | 14.12/29.070 | Стойкости к истиранию | ГОСТ 18976-73  ГОСТ 15967-70  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 34.5\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 35.1\* | Одежда  специальная  защитная:  фартуки  специальные для защиты от механических  воздействий  и общих  производственных  загрязнений,  от кислот | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.029-76  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 4103-82 |
| 35.2\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 35.3\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 35.4\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала | ГОСТ 11209-85  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 3813-72  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 35.5\* | 14.12/29.070 | Стойкости к истиранию | ГОСТ 11209-85 | ГОСТ 15967-70  ГОСТ 18976-73  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 36.1\* | Одежда  специальная  защитная:  халаты мужские и женские для защиты от механических  воздействий  и общих производственных загрязнений,  от кислот и повышенных температур | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.132-83  ГОСТ 12.4131-83  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 4103-82 |
| 36.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 36.3\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала | ГОСТ 11209-85  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 3813-72  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 36.4\* | 14.12/29.070 | Стойкости к истиранию | ГОСТ 11209-85 | ГОСТ 18976-73  ГОСТ 15967-70  ГОСТ ISO 12947-2-2021 |
| 36.5\* | 14.12/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 11209-85  СТБ 1387-2003 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 36.6\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 37.1\* | Средства индивидуальной защиты рук | 32.99/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.010-75 | ГОСТ 4103-82 |
| 37.2\* | 32.99/29.121 | Разрывная нагрузка шва | ГОСТ 12.4.101-93 | ГОСТ 28073-89  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 37.3\* | 32.99/29.070 | Стойкости к истиранию | ГОСТ 12.4.183-91 | ГОСТ 15967-70  ГОСТ ISO 12947-2-2021  ГОСТ 12739-85  ГОСТ 18976-73 |
| 37.4\* | 32.99/29.121 | Разрывная нагрузка  материала | ГОСТ 3813-72  ГОСТ 11209-85  СТБ ISO 13934-1-2013  ГОСТ 8847-85  ГОСТ 17316-71  ГОСТ 15902.3-79 |
| 37.5\* |  | 32.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 38.1\* | Одежда производственная и специальная  защитная, материалы  для ее изготовления, изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала | 14.12/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 25194-82  ГОСТ 24760-81  СТБ 1387-2003  СТБ 757-2001 | ГОСТ 4103-82 |
| 38.2\* | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала | ГОСТ 12.4.101-93 | ГОСТ 3813-72  СТБ ISO 13934-1-2013 |
| 38.3\* | 14.12/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 11209-85 | ГОСТ 12088-77  ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 38.4\* | 14.12/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 |
| 38.5\* | 14.12/35.069 | Уровень напряженности  электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)  СТБ 757-2022 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 39.1\* | Полотно  трикотажное  ворсовое, мех искусственный трикотажный и изделия из него | 13.91/29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 1678-2006  ГОСТ 34482-2019  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8845-87 раздел 4  СТБ 1678-2006 п.7.4  ГОСТ 34482-2019 п.7.4 Приложение Б |
| 39.2\* | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка, растяжимость | ГОСТ 8847-85 раздел 2  СТБ 1678-2006 п. 7.10  СТБ ISO 13934-1-2013  ГОСТ 34482-2019 п.7.13 Приложение Б |
| 39.3\* | 13.91/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 раздел 3  ГОСТ 34482-2019 п.7.16 Приложение Б |
| 39.4\* | 13.91/26.045  13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию:  - органических растворителей  - сухого и мокрого трения | СТБ 1678-2006  ГОСТ 34482-2019  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83  ГОСТ 9733.13-83  ГОСТ 9733.27-83  СТБ 1678-2006 п.7.9  ГОСТ 34482-2019 п.7.12 Приложение Б |
| 39.5\* | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ ИСО 5088-2001  ГОСТ ИСО 1833-2001 |
| 39.6\* | 13.91/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 30386-95 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 39.7\* | 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)  ГОСТ 34482-2019 | СанПиН № 9-29.7-95  СТБ 1678-2006 Приложение 7 |
| 39.8\* | 13.91/29.07 | Определение стойкости текстильных материалов к истиранию | ГОСТ 34482-2019 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1678-2006 Приложение К  ГОСТ ISO 12947-2-2021  ГОСТ 34482-2019 п.7.14 Приложение И |
| 40.1\* | Обувь, материалы для её изготовления | 15.20/29.121 | Прочность ниточных  швов соединения деталей верха | ГОСТ 1135-2005  ГОСТ 26165-2021  ГОСТ 26167-2005  ГОСТ 28507-99  СТБ 1042-97  СТБ 1737-2007  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9290-76 |
| 40.2\* | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошв | ГОСТ 9292-82 |
| 40.3\* | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа | ГОСТ 9134-78  ГОСТ 9292-82  ГОСТ 9290-76 |
| 40.4\* | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблуков | ГОСТ 9136-72 |
| 40.5\* | 15.20/29.165 | Деформация подноска и задника | ГОСТ 9135-2004 |
| 40.6\* | 15.20/29.137 | Гибкость | ГОСТ 26165-2021  ГОСТ 26166-2021  ГОСТ 26167-2005  СТБ 1737-2007  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9718-88 |
| 40.7\* | 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 6410-80  ГОСТ 1135-2005  ГОСТ 19116-2005  ГОСТ 26165-2021  ГОСТ 26167-2005  СТБ 1049-97  ТНПА и др.  Документация | СанПиН №9-29.7-95 |
| 40.8\* | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 1135-2005  ГОСТ 26165-2021  ГОСТ 26167-2005  ГОСТ 28507-99  СТБ 1737-2007  ТНПА и др. документация | ГОСТ 28735-2005 |
| 40.9\* | 15.20/29.061 | Линейные размеры (высота каблука/высота приподнятости пяточной части колодки; толщина деталей; высота обуви  и др.) | ГОСТ 126-79  ГОСТ 6410-80  ГОСТ 26165-2021  СТБ 1737-2007  ТНПА и др. документация | ГОСТ 33225-2015  СТБ 1142-99  ГОСТ 6410-80  пп. 4.2, 4.3, 4.4  ГОСТ 126-79  пп. 4.2, 4.3  ГОСТ 9155-88 п.3.2  ГОСТ 14037-79  пп.4.2, 4.3 |
| 40.10\* | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 126-79  ГОСТ 6410-80  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 126-79 п.4.9  ГОСТ 6410-80 п.4.9 |
|  | Обувь, материалы для её изготовления  Обувь, материалы для её изготовления  Обувь, материалы для её изготовления  Обувь, материалы для её изготовления |  |  |  |  |
| *Водная среда:* | | | |
| 40.11\* | 15.20/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | МУК 4.1/4.3 1485-03 п.3.1 (Инструкция №880-71)  Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп. 22-24 |
| 40.12\* | 15.20/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 32075-2013  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.13\* | 15.20/08.156 | Содержание/массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011  ГОСТ 31280-2004  ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 40.14\* | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |
| 40.15\* | 15.20/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.16\* | 15.20/08.158 | Бензол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.17\* | 15.20/08.158 | Спирт метиловый (метанол) | МУК 4.1.3166-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.18\* | 15.20/08.158 | Толуол | МУК 4.1.3166-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.19\* | 15.20/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.20\* | 15.20/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.3166-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.21\* | 15.20/08.158 | Винилацетат | МР 2915-82  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.22\* | 15.20/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.23\* | 15.20/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МВИ.МН 2367-2005  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.24\* | 15.20/08.158 | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |
| 40.25\* | 15.20/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005  Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.26\* | 15.20/08.158 | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.27\* | 15.20/08.158 | Капролактам | МУК 4.1.1209-03  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.28\* | 15.20/08.158 | Фенол | МВИ.МН 1924-2003  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.29\* | 15.20/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71  Инструкция  2.3.3.10-15-64-2005  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.30\* | 15.20/08.158 | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.31\* | 15.20/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012  МВИ.МН 3057-2008  Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 40.32\* | 15.20/08.032 | Цинк |
| 40.33\* | 15.20/08.032 | Кобальт |
| 40.34\* | 15.20/08.032 | Медь |
| 40.35\* | 15.20/08.032 | Никель |
| 40.36\* | 15.20/08.032 | Свинец |
| 40.37\* | 15.20/08.032 | Хром |
| 40.38\* | 15.20/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 40.39\* | 15.20/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| Воздушная среда: | | | |
| 40.40\* | 15.20/08.158 | Ацетон | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | МУК 4.1.3170-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.41\* | 15.20/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3170-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.42\* | 15.20/08.158 | Спирт метиловый | МУК 4.1.3170-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.43\* | 15.20/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МУ № 2704-83  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.44\* | 15.20/08.158 | Бензол | МУК 4.1.3167-14  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.45\* | 15.20/08.158 | Толуол | МУК 4.1.3167-14 Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.46\* | 15.20/08.158 | Винилацетат | МР 2915-82  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.47\* | 15.20/08.158 | Дибутилфталат | ГОСТ 26150-84 Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.48\* | 15.20/08.158 | Диоктилфталат | ГОСТ 26150-84  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.49\* | 15.20/08.158 | Фенол | МУК 4.1.598-96  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.50\* | 15.20/08.158 | Формальдегид | МУ № 266-92 1.1.10-12-96-2005  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.51\* | 15.20/08.158 | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка)  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.52\* | 15.20/08.158 | Этиленгликоль | МУ № 3999-85  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.53\* | 15.20/06.036 | Индекс токсичности | МР № 29 ФЦ/2688-03 МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 40.54\* | Обувь, материалы для ее изготовления | 15.20/12.042 | Идентификация (определение применяемых материалов) | ГОСТ 26165-2003  ГОСТ 1135-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ 33099-2014 |
| 40.55\* | 15.20/35.060  15.20/35.065 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ 1135-2005  ГОСТ 26165-2003  ГОСТ 26167-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ ISO 139-2014  ГОСТ ISO 18454-2011  МУК 4.1/4.3 1485-03 |
|  |  | Водная среда: | | | |
| 41.1\* | Изделия кожгалантерейные (сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и др., изделия мелкой кожгалантереи, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и др.  аналогичные  изделия),  материалы для  их изготовления | 15.12/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | МУК 4.1/4.3 1485-03  п. 3.1 (Инструкция №880-71)  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  пп. 22-24 |
| 41.2\* | 15.12/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 32075-2013  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.3\* | 15.12/08.156 | Содержание/массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011  ГОСТ 31280-2004  ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 41.4\* | 15.12/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |
| 41.5\* | 15.12/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.6\* | 15.12/08.158 | Акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.7\* | 15.12/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.8\* | 15.12/08.158 | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.9\* | 15.12/08.161 | Гексаметилендиамин, | МР 1503-76  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.10\* | 15.12/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МВИ.МН 2367-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.11\* | Изделия кожгалантерейные (сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и др., изделия мелкой кожгалантереи, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и др.  аналогичные  изделия),  материалы для  их изготовления  Изделия кожгалантерейные (сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и др., изделия мелкой кожгалантереи, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов и др.  аналогичные  изделия),  материалы для  их изготовления | 15.12/08.158 | Диметилформамид | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | МУ № 11-12-26-96 |
| 41.12\* | 15.12/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.13\* | 15.12/08.158 | Диоктилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.14\* | 15.12/08.158 | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.15\* | 15.12/08.158 | Капролактам | МУК 4.1.1209-03  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.16\* | 15.12/08.161 | Фенол | МВИ.МН 1924-2003  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.17\* | 15.12/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71 Инструкция  2.3.3.10-15-64-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.18\* | 15.12/08.158 | Бензол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.19\* | 15.12/08.158 | Толуол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.20\* | 15.12/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012  МВИ.МН 3057-2008 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 41.21\* | 15.12/08.032 | Кобальт |
| 41.22\* | 15.12/08.032 | Медь, |
| 41.23\* | 15.12/08.032 | Никель |
| 41.24\* | 15.12/08.032 | Свинец |
| 41.25\* | 15.12/08.032 | Хром |
| 41.26\* | 15.12/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 41.27\* | 15.12/08.032 | Ртуть, | ГОСТ 31950-2012  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| Воздушная среда: | | | |
| 41.28\* | 15.12/06.036 | Индекс токсичности | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | МР № 29 ФЦ/2688-03  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.29\* | 15.12/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.30\* | 15.12/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.31\* | 15.12/08.158 | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.32\* | 15.12/08.158 | Фенол | МУК 4.1.598-96  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.33\* | 15.12/08.158 | Формальдегид | МУ № 266-92  МУК 4.1/4.3 1485-03 |
| 41.34\* | 15.12/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МУ № 2704-83  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.35\* | 15.12/08.158 | Диоктилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.36\* | 15.12/08.158 | Дибутилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.37\* | 15.12/08.158 | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.38\* | 15.12/08.158 | Этиленгликоль | МУ №3999-85  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.39\* | 15.12/08.158 | Бензол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 41.40\* | 15.12/08.158 | Толуол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03 |
| 41.41\* | 15.12/12.042 | Идентификация (определение применяемых материалов) | ГОСТ 33099-2014 |
| 42.1\* | Кожа и кожаные изделия, одежда  Мех и изделия из меха, одежда | 14.11/12.042  15.11/12.042  14.19/12.042 | Идентификация (определение применяемых материалов) | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ 33099-2014 |
| Водная среда: | | | |  |  |
| 42.2\* | 14.11/06.036  14.20/06.036  15.11/06.036  14.19/06.036 | Индекс токсичности | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ 32075-2013  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.3\* | 14.11/11.116  14.20/11.116  15.11/11.116  14.19/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп. 22-24 |
| 42.4\* | 14.11/08.156  14.20/08.156  15.11/08.156  14.19/08.156 | Содержание/массовая доля свободного формальдегида | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ ISO 17226-2-2011  ГОСТ 31280-2004  ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 42.5\* | Кожа и кожаные изделия, одежда  Мех и изделия из меха, одежда  Кожа и кожаные изделия, одежда  Мех и изделия из меха, одежда | 14.11/08.156  14.20/08.156  15.11/08.156  14.19/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ 31280-2004 |
| 42.6\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.7\* | Акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.8\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Ацетон | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.9\* | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.10\* | 14.11/08.161  14.20/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.11\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Диметилтерефталат  (ДМТ) | МВИ.МН 2367-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.12\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |
| 42.13\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.14\* | Диоктилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.15\* | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.16\* | Капролактам | МУК 4.1.1209-03  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.17\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Фенол | МВИ.МН 1924-2003  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.18\* | 14.11/08.082  14.20/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71  Инструкция  2.3.3.10-15-64-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.19\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Бензол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.20\* | Толуол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.21\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Спирт метиловый (метанол) | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.22\* | 14.11/08.032  14.20/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012  МВИ.МН 3057-2008 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 42.23\* | Кобальт |
| 42.24\* | Медь |
| 42.25\* | Никель |
| 42.26\* | Свинец |
| 42.27\* | Хром |
| 42.28\* | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 42.29\* | Ртуть | ГОСТ 31950-2012  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| Воздушная среда: | | | |
| 42.30\* | 14.11/06.036  14.20/06.036  15.11/06.036  14.19/06.036 | Индекс токсичности | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | МР № 29 ФЦ/2688-03  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.31\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Формальдегид | МУ № 266-92  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.32\* | Ацетальдегид | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.33\* | Ацетон | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.34\* | Спирт бутиловый (бутанол) | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.35\* | Спирт метиловый (метанол) | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.36\* | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3 1485-03 |
| 42.37\* | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МУ № 2704-83  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.38\* | Метилакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.39\* | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.40\* | Диоктилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.41\* | Кожа и кожаные изделия, одежда  Мех и изделия из меха, одежда | 14.11/08.158  14.20/08.158 | Дибутилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.42\* | Фенол | МУК 4.1.598-96  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.43\* | Стирол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.44\* | Ксилолы | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.45\* | Толуол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.46\* | Бензол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.47\* | Этиленгликоль | МУ № 3999-85  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 42.48\* | 14.11/35.060  14.20/35.060  15.11/35.060  14.19/35.06014.11/35.062  14.20/35.062  14.11/35.065  14.20/35.065  15.11/35.065  14.19/35.065 | Климатические условия проведения испытаний | МУК 4.1/4.3 1485-03  ГОСТ 938.29-2002  ГОСТ 938.14-70 |
|  |  | Водная среда: | | | |
| 43.1\* | Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышленности | 13.20/11.116 13.91/11.116  13.92/11.116  13.99/11.116  14.13/11.116  14.14/11.116  14.19/11.116  14.31/11.116  14.39/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | МУК 4.1/4.3 1485-03  п. 3.1 (Инструкция №880-71)  Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп. 22-24 |
| 43.2\* | 13.20/06.036  13.91/06.036  13.92/06.036  13.99/06.036  14.13/06.036  14.14/06.036  14.19/06.036  14.31/06.036  14.39/06.036 | Индекс токсичности | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др.  документация на  продукцию | ГОСТ 32075-2013  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.3\* | Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышленности | 13.20/08.158  13.91/08.158  13.92/08.158  13.99/08.158  14.13/08.158  14.14/08.158  14.19/08.158  14.31/08.158  14.39/08.158 | Ацетальдегид | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.4\* | Акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.5\* | Ацетон | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.6\* | Спирт метиловый (метанол) | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.7\* | Спирт бутиловый (бутанол) | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.8\* | Бензол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.9\* | Толуол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.10\* | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.11\* | 13.20/08.161  13.91/08.161  13.92/08.161  13.99/08.161  14.13/08.161  14.14/08.161  14.19/08.161  14.31/08.161  14.39/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.12\* | 13.20/08.158  13.91/08.158  13.92/08.158  13.99/08.158  14.13/08.158  14.14/08.158  14.19/08.158  14.31/08.158  14.39/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МВИ.МН 2367-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.13\* | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |
| 43.14\* | Дибутилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.15\* | Диоктилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.16\* | Капролактам | МУК 4.1.1209-03  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.17\* | Ксилолы | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.18\* | Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышленности  Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышленности | 13.20/08.158  13.91/08.158  13.92/08.158  13.99/08.15814.13/08.158  14.14/08.158  14.19/08.158  14.31/08.158  14.39/08.158 | Стирол | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.19\* | Фенол | МВИ.МН 1924-2003  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.20\* | 13.20/08.082  13.91/08.082  13.92/08.082  13.99/08.082  14.13/08.082  14.14/08.082  14.19/08.082  14.31/08.082  14.39/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71  Инструкция  2.3.3.10-15-64-2005  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.21\* | 13.20/08.158  13.91/08.158  13.92/08.158  13.99/08.158  14.13/08.158  14.14/08.158  14.19/08.158  14.31/08.158  14.39/08.158 | Метилакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.22\* | Метилметакрилат |
| 43.23\* | 13.20/08.032  13.91/08.032  13.92/08.032  13.99/08.032  14.13/08.032  14.14/08.032  14.19/08.032  14.31/08.032  14.39/08.032 | Кадмий | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012  МВИ.МН 3057-2008 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 43.24\* | Цинк |
| 43.25\* | Кобальт |
| 43.26\* | Медь |
| 43.27\* | Никель |
| 43.28\* | Свинец |
| 43.29\* | Хром |
| 43.30\* | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 43.31\* | Ртуть | ГОСТ 31950-2012  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| Воздушная среда: | | | |
| 43.32\* | 13.20/08.036  13.91/08.036  13.92/08.036  13.99/08.036  14.13/08.036  14.14/08.036  14.19/08.036  14.31/08.036  14.39/08.036 | Индекс токсичности | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию  Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | МР № 29 ФЦ/2688-03  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.33\* | 13.20/08.158  13.91/08.158  13.92/08.158  13.99/08.158  14.13/08.158  14.14/08.158  14.19/08.158  14.31/08.158  14.39/08.158 | Формальдегид | МУ № 266-92  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.34\* | Диметилтерефталат (ДМТ) | МУ № 2704-83  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.35\* | Ацетон | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.36\* | Ацетальдегид | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.37\* | Спирт бутиловый (бутанол) | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.38\* | Спирт метиловый (метанол) | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.39\* | 13.20/08.158  13.91/08.158  13.92/08.158  13.99/08.158  14.13/08.158  14.14/08.158  14.19/08.158  14.31/08.158  14.39/08.158 | Ксилолы | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.40\* | Метилакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.41\* | Метилметакрилат | МУК 4.1.025-95  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.42\* | Стирол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03 |
| 43.43\* | Бензол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.44\* | Толуол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.45\* | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.46\* | Дибутилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.47\* | Диоктилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.48\* | Фенол | МУК 4.1.598-96  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.49\* | Этиленгликоль | МУ № 3999-85  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 43.50\* | Материалы текстильные (ткани, трикотажные полотна), изделия из них, одежда, готовые штучные текстильные изделия, кожи искусственные/ синтетические и изделия из них и др. продукция легкой промышленности | 13.20/35.060  13.91/35.060  13.92/35.060  13.99/35.060  14.13/35.060  14.14/35.060  14.19/35.060  14.31/35.060  14.39/35.060  13.20/35.062  13.91/35.062  13.92/35.062  13.99/35.062  14.13/35.062  14.14/35.062  14.19/35.062  14.31/35.062  14.39/35.062  13.20/35.065  13.91/35.065  13.92/35.065  13.99/35.065  14.13/35.065  14.14/35.065  14.19/35.065  14.31/35.065  14.39/35.065 | Климатические условия проведения испытаний | Инструкция  1.1.10-12-96-2005  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ ISO 139-2014  МУК 4.1/4.3 1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.1\* | Покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов, прочие текстильные  изделия | 13.93/11.116  13.95/11.116 | Наличие запаха (плесени) | ГОСТ 30877-2003  ГОСТ 28415-89  ГОСТ 28867-90  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30877-2003 п. 5.2  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| Водная среда: | | | |
| 44.2\* | 13.93/08.156  13.95/08.156 | Содержание/  массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ 30877-2003  ГОСТ 28415-89  ГОСТ 28867-90  ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 44.3\* | 13.93/08.158  13.95/08.158 | Ацетальдегид | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.4\* | Ацетон | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.5\* | Акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.6\* | Бензол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.7\* | Толуол | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.8\* | Покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов, прочие текстильные  изделия | 13.93/08.158  13.95/08.158 | Спирт метиловый (метанол) | ГОСТ 30877-2003  ГОСТ 28415-89  ГОСТ 28867-90  ТНПА и др. документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.9\* | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.10\* | 13.93/08.161  13.95/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.11\* | 13.93/08.158  13.95/08.158 | Диметилтерефталат (ДМТ) | МВИ.МН 2367-2005  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.12\* | Диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |
| 44.13\* | Дибутилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.14\* | Диоктилфталат | Инструкция  4.1.10-15-92-2005  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.15\* | Капролактам | МУК 4.1.1209-03  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.16\* | 13.93/08.082  13.95/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71 Инструкция  2.3.3.10-15-64-2005  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.17\* | 13.93/08.032  13.95/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012  МВИ.МН 3057-2008 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 44.18\* | Цинк |
| 44.19\* | Кобальт |
| 44.20\* | Медь |
| 44.21\* | Никель |
| 44.22\* | Свинец |
| 44.23\* | Хром |
| 44.24\* | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005  (пробоподготовка) |
| 44.25\* | 13.93/06.036  13.95/06.036 | Индекс токсичности, | ГОСТ 32075-2013  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.26\* | Покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов, прочие текстильные  изделия | 13.93/11.116  13.95/11.116 | Интенсивность запаха | ГОСТ 30877-2003  ГОСТ 28415-89  ГОСТ 28867-90  ТНПА и др. документация на продукцию | Инструкция  1.1.10-12-96-2005,  пп. 22-24 |
| Воздушная среда: | | | |
| 44.27\* | 13.93/06.036  13.95/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 30877-2003  ГОСТ 28415-89  ГОСТ 28867-90  ТНПА и др. документация на продукцию | МР № 29 ФЦ/2688-03  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.28\* | 13.93/08.158  13.95/08.158 | Формальдегид | МУ № 266-92  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.29\* | Диметилтерефталат, (ДМТ) | МУ № 2704-83  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.30\* | Ацетон | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.31\* | Ацетальдегид | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.32\* | Спирт метиловый (метанол) | МУК 4.1.3170-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.33\* | 13.93/08.158  13.95/08.158 | Бензол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.34\* | Толуол | МУК 4.1.3167-14  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.35\* | Винилацетат | МР 2915-82  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.36\* | Дибутилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 44.37\* | Диоктилфталат | ГОСТ 26150-84  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |
| 44.38\* | Этиленгликоль | МУ № 3999-85  МУК 4.1/4.3.1485-03  (пробоподготовка) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева