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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156
	Гидроксибензол (фенол) Д:0,03-1,5 мг/м3
	МВИ.БР 316-2017
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	1.2*
	
	
	Формальдегид Д:0,07-3,5 мг/м3
	МВИ.БР 315-2017
	
	

	1.3*
	
	
	Серная кислота Д:0,1-5,0 мг/м3
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.4*
	
	
	Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Д:0,02-3,5 мг/м3
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	1.5*
	
	
	(Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин)
	МВИ.БР 362-2019
	
	

	1.6*
	
	100.10/08.052
	Пылевые аэрозоли преимущественно фиброгенного действия Д:0,25-500 мг/м3
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.7*
	
	100.10/08.156
	Этенилбензол(стирол)
	АМИ.ГМ 0249-2023
	
	

	1.8*
	
	
	Азота диоксид
	АМИ.БР 0004-2021;
МВИ.МН 5914-2017
	
	

	1.9*
	
	
	Аммиак
	МВИ.МН 5910-2017
	
	

	1.10*
	
	
	Метилбензол (толуол)
	МУ 1650-77
	
	

	1.11*
	
	
	Пропан-2-он (ацетон)
	МУ 1648-77
	
	

	1.12*
	
	100.10/12.042
	Масла минеральные нефтяные Д:2,5-50 мг/м3
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	1.13*
	
	100.10/08.156
	4,4-дифенилметандиизоцианат
	АМИ.БР 0048-2024
	
	

	1.14*
	
	
	Этановая кислота (уксусная кислота)
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	1.15*
	
	
	Корунд белый (алюминий окись)
	МВИ.ГМ.1775-2019
	
	

	1.16*
	
	
	Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) Д:0,05-1,25 мг/м3
	МВИ.БР 319-2017
	
	

	1.17*
	
	
	Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) Д:0,02-4,0 мг/м3
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.18*
	
	
	Дихлорметан
	МУ 1702-77
	
	

	1.19*
	
	
	Этилацетат
	МУ 1689-77
	
	

	1.20*
	
	
	диЖелезотриоксид Д: 2,5-25,0 мг/м3
	МВИ.БР 318-2017
	
	

	1.21*
	
	
	Кремний диоксид Д:0,1-3,0 мг/м3
	МВИ.БР 323-2017
	
	

	1.22*
	
	
	Гидрохлорид (водород хлорид)
	МВИ.БР 360-2019
	
	

	1.23*
	
	
	Гидроцианид (водород цианид)
	МВИ.МН 3863-2011
	
	

	1.24*
	
	
	3а4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1н –индон (дициклопентадиен)
	МУ 1666-77
	
	

	1.25*
	
	
	Ацетальдегид
	МВИ.МН 5986-2018
	
	

	1.26*
	
	100.10/08.155
	Формальдегид Д:0,025 - 1,0 мг/м3
	МВИ М 02-02-2025
	
	

	1.27*
	
	100.10/08.158
	Пропан-2-он Д:100-1000 мг/м3
	МВИ.МН 1807-2002
	
	

	1.28*
	
	
	Бензол Д:7,5-75 мг/м3
	
	
	

	1.29*
	
	
	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) Д:25-250 мг/м3
	
	
	

	1.30**
	
	
	Бутилацетат Д:100-1000 мг/м3
	
	
	

	1.31**
	
	
	Этенилбензол(стирол) Д:15-150 мг/м3
	
	
	

	1.32**
	
	
	Метилбензол (толуол) Д:25-250 мг/м3
	
	
	

	1.33**
	
	
	Этилацетат Д:100-1000 мг/м3
	
	
	

	1.34**
	
	
	Этилбензол Д:25-250 мг/м3
	
	
	

	1.35*
	
	
	Этанол Д:500-5000 мг/м3
	
	
	

	1.36*
	
	100.10/08.169
	Аммиак Д:0-2000 мг/м3
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	1.37*
	
	
	Аминобензол (анилин) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.38*
	
	
	Ацетальдегид Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.39*
	
	
	Пропан-2-он (ацетон) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.40*
	
	
	Бензин Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.41*
	
	
	Бензол Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.42*
	
	
	Бутадиен-1,3 Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.43*
	
	
	Бутан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.44*
	
	
	Бутилацетат Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.45*
	
	
	Этенилацетат Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.46*
	
	
	Хлорэтен Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.47*
	
	
	Гексан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.48*
	
	
	Гептан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.49*
	
	
	Дизельное топливо Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.50*
	
	
	Диэтиламин Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.51*
	
	
	Изобутилен Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.52*
	
	
	Керосин (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.53*
	
	
	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.54*
	
	
	Метилмеркаптан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.55*
	
	
	Метилциклогексан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.56*
	
	
	Пентан-2-он (метилэтилкетон) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.57*
	
	
	Нафталин Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.58*
	
	
	Нефрас С150/200 (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.59*
	
	
	Н-октан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.60*
	
	
	Пентадиен-1,3 Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.61*
	
	
	Пентан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.62*
	
	
	Пропилен Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.63*
	
	
	Метилбензол (толуол) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.64*
	
	
	Триметиламин Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.65*
	
	
	Уайт-спирит (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.66*
	
	
	Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С) (углеводороды нефти) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.67*
	
	
	Фенол (гидроксибензол) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.68*
	
	
	Хлорбензол Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.69*
	
	
	(Хлорметил)бензол (хлортолуол) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.70*
	
	
	Циклогексан Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.71*
	
	
	Циклогексанол Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.72*
	
	
	Циклогексанон Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.73*
	
	
	Этанол Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.74*
	
	
	Этилацетат Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.75*
	
	
	Этилбензол Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.76*
	
	
	Этилен Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.77*
	
	
	Эпоксиэтан (этиленоксид) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.78*
	
	
	Этантиол (этилмеркаптан) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.79*
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.80*
	
	
	3а4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1н –индон (дициклопентадиен) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.81*
	
	
	Этановая кислота (уксусная кислота) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.82*
	
	
	Этан-1,2-диол (этиленгликоль) Д:0-2000 мг/м3
	
	
	

	1.83*
	
	
	Углерод оксид Д:0-300 мг/м3
	
	
	

	1.84*
	
	
	Дигидросульфид (сероводород) Д:0-100 мг/м3
	
	
	

	1.85*
	
	100.10/08.156
	Проп-2-енонитрил (акрилонитрил) Д:0,2-4 мг/м3
	ТУ 788-69
	
	

	1.86*
	
	
	Сернистый ангидрид ПО:3 мг/м3
	АМИ.БР 0004-2021;
МВИ.МН 5858-2017
	
	

	2.1*
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
	100.01/08.158
	Диоксан - 1,4 (диэтилендиоксид) Д:10-5000 мг/м3
	МВИ.МН 1820-2002
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	2.2*
	
	
	Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.3*
	
	
	Пропан-2-он (ацетон) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.4*
	
	
	Бензол Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.5*
	
	
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.6*
	
	
	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.7*
	
	
	Метанол (метиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.8**
	
	
	Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.9*
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.10*
	
	
	2-Метилпропан-1-ол (изо-бутиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.11*
	
	
	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.12*
	
	
	Н-гексан Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.13*
	
	
	Н-гептан Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.14*
	
	
	Н-октан Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.15*
	
	
	Н-пентан Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.16*
	
	
	Винилбензол (стирол) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.17*
	
	
	Толуол (метилбензол) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.18*
	
	
	Трихлорэтилен Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.19*
	
	
	Этанол (этиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.20*
	
	
	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.21*
	
	
	Этилбензол Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.22*
	
	
	2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д:10-5000 мг/м3
	
	
	

	2.23*
	
	100.01/08.169
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д:1,25-500000 мг/м3
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	2.24*
	
	
	Азот (II) оксид (азота оксид) в пересчете на азота диоксид Д:1,34-4000 мг/м3
	
	
	

	2.25*
	
	
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д:2,05-1000 мг/м3
	
	
	

	2.26*
	
	
	Кислород Д:0,1-21 об. долей, %
	
	
	

	2.27*
	
	
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д:2,86-15000 мг/м3
	
	
	

	2.28*
	
	100.01/08.052
	Твердые частицы суммарно Д:15–20000 мг/м3
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	2.29*
	
	
	Твердые частицы сум-марно
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	2.30*
	
	100.01/08.156
	Аммиак Д:0,13-40 мг/м3
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	2.31*
	
	
	Формальдегид (метаналь) Д:0,1-30,0 мг/м3
	МВИ.МН 4566-2013
	
	

	2.32*
	
	
	Уксусная кислота Д:1,5 - 130 мг/м3
	МВИ.МН 4443-2012
	
	

	2.33*
	
	100.01/08.158
	Фенол (гидроксибензол) Д:0,1 - 100 мг/м3
	МВИ.МН 1822-2016
	
	

	2.34*
	
	100.01/23.000
	Скорость газопылевых потоков; Д: 0,2 - 60 м/с Расход газопылевых потоков, м3/с
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	2.35*
	
	
	Давление газопылевых потоков; Д: -80гПа + 80гПа Температура газопылевых потоков; Д: -40 - +12000С
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	2.36*
	
	100.01/35.060
	Влажность газопылевых потоков, % Д: 10 - 98%
	СТБ 17.08.05-01-2016
	
	

	2.37*
	
	100.01/08.169
	Массовый выброс
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	2.38*
	
	100.01/29.061
	Геометрические размеры газохода
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	3.1*
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158
	Диоксан - 1,4 (диэтилендиоксид) Д:0,035-0,7 мг/м3
	МВИ.МН 1680-2001
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	3.2*
	
	
	Пропан-2-он (ацетон) Д:0,175-3,5 мг/м3
	
	
	

	3.3*
	
	
	Бензол Д:0,75-1,5 мг/м3
	
	
	

	3.4*
	
	
	Метанол (метиловый спирт) Д:0,5-10,0 мг/м3
	
	
	

	3.5*
	
	
	Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д:0,05-1,0 мг/м3
	
	
	

	3.6*
	
	
	Ксилолы (смесь изоме-ров о-, м-, п-ксилол) Д:0,1-2 мг/м3
	
	
	

	3.7*
	
	
	Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3
	
	
	

	3.8*
	
	
	Н-бутанол Д:0,05-1,0 мг/м3
	
	
	

	3.9*
	
	
	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3
	
	
	

	3.10*
	
	
	Винилбензол (стирол) Д:0,02-0,4 мг/м3
	
	
	

	3.11*
	
	
	Толуол (метилбензол) Д:0,3-6,0 мг/м3
	
	
	

	3.12*
	
	
	Этанол (этиловый спирт) Д:2,5-50 мг/м3
	
	
	

	3.13*
	
	
	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3
	
	
	

	3.14*
	
	
	Этилбензол Д:0,01-0,2 мг/м3
	
	
	

	3.15*
	
	
	Этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) Д:0,5-10 мг/м3
	
	
	

	3.16*
	
	
	2-Этоксиэтанол (этило-вый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д:0,35-7,0 мг/м3
	
	
	

	3.17*
	
	100.02/08.169
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д: (0-50) мг/м3
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	3.18*
	
	100.02/08.052
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Д: (170-16700) мкг/м3
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	3.19*
	
	100.02/08.156
	Азота IV оксид (азота диоксид) Д: (0,04-2,5) мг/м3
	МВИ.МН 5363-2015
	
	

	3.20*
	
	
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера IV оксид) Д: (0,05-5,0) мг/м3
	МВИ.МН 5381-2015
	
	

	3.21*
	
	
	Формальдегид (метаналь) Д: (0,01-0,25)мг/м3
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	4.1*
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	4.2*
	
	100.04/08.149
	Хлориды (по Cl) Д: ≥10,0 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	4.3*
	
	100.04/08.156
	Железо (включая хлорное железо) по Fe Д:0,05-2,0 мг/ дм3
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.4*
	
	
	Фториды Д:0,04-0,6 мг/дм3
	ГОСТ 4386-89 п.3 (вариант Б)
	
	

	4.5*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН) Д:2-12 ед. рН
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	4.6*
	
	100.04/08.149
	Жесткость общая Д:≥ 0,1 0Ж
	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	
	

	4.7*
	
	100.04/08.156
	Сульфаты (по SO4) Д:2-50 мг/дм3
	ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3)
	
	

	4.8*
	
	
	Нитрит-ион Д:0,0025-0,25 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	4.9*
	
	100.04/08.155
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) Д:0,025-2,0 мг/дм3
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	4.10*
	
	
	Нефтепродукты Д:0,005-50 мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	4.11*
	
	100.04/08.052
	Сухой остаток (минерализация)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.1*
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб.
	СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	5.2*
	
	100.05/08.156
	Железо (включая хлорное железо) по Fe Д:0,1-9,0 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	5.3*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) Д:2-12 ед. рН
	ГОСТ ISO 10523-2017 п.3 (вариант Б)
	
	

	5.4*
	
	100.05/08.149
	Хлориды (по Cl) Д:≥ 10 мг/ дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	5.5*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты Д:0,005-50 мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	5.6*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества Д:≥ 3,0 мг/дм
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	5.7*
	
	100.05/08.156
	Сульфаты (по SO4) Д:2,00-40,00 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.8*
	
	
	Нитрит-ион Д:0,0025-0,25 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	5.9*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток Д:50-50000 мг/дм3
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.10*
	
	100.05/08.155
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) Д:0,025-2,0 мг/дм3
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	6.1*
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб..
	ГОСТ 17.4.3.01-83
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	6.2*
	
	100.06/08.155
	Нефтепродукты Д:0,005-20,0 мг/г
	ФР.1.31.2012.13170
	
	

	7.1*
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2.
	ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	7.2*
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I).
	ГОСТ 12.1.050-86;
Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 п.п.20-22
	
	

	7.3*
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003);
Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 п.п.20,23, 24
	
	

	7.4*
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ).
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 п.п.20,23,25
	
	

	7.5*
	
	100.12/35.063
	- освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	7.6*
	
	100.12/34.064
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	7.7*
	
	100.12/35.068
	Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м
	ГОСТ 12.1.002-84
	
	

	7.8*
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м
	МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	7.9*
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<25В/м (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<250нТл (2-400) кГц
	
	
	

	8.1*
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.059
	Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	8.2*
	
	100.11/35.063
	- освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), %.
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	8.3*
	
	100.11/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I)
	ГОСТ 23337-2014
	
	

	9.1*
	Здания и сооружения
	100.13/23.000
	Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, °С - влажность перемещаемого воздуха, %
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	10.1*
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
	100.01/08.169
	Оксид углерода (СО), объемная доля, % Углеводороды (СН), объемная доля, млн-1
	СТБ 2170-2011
	ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	10.2*
	
	100.01/08.107
	Дымность по предельно допустимому коэффициенту поглощения KL.м-1
	СТБ 2169-2011
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