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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	цех очистных сооружений, 222147, д. Большая Ухолода , Борисовский район, Минская область
	

	1.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.РН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	1.3*
	
	100.05/08.149
	Концентрация азота общего по Къельдалю ((0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	1.4*
	
	100.05/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ((10-80000)мгО2/ дм3)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	1.5*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6,0) мгО2/дм3; (3-6000) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	1.6*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка ((50-50000)мг/ дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	1.7*
	
	
	Концентрация взвешенных веществ (≥3,0 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.8*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (0,005-50 мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	1.9*
	
	100.05/08.079
	Концентрация сульфат-иона (≥0,5 мг/дм3)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.10*
	
	100.05/08.079, 100.05/08.156
	Концентрация фосфат-иона (фосфора-фосфатного) (≥0,25 мг/дм3)
Концентрация Фосфора фосфатного ((0,1 – 1000) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.7;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.11*
	
	100.05/08.079, 100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (≥0,5 мг/дм3)
Концентрация хлорид-иона (≥10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.12*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит -ионов ( азота- нитритного) (≥0,2 мг/дм3)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	1.13*
	
	
	концентрация нитрат-иона ( азота нитратного) (≥0,2 мг/дм3)
	
	
	

	1.14*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфор общего (0,1-1000 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.7
	
	

	1.15*
	
	
	Концентрация хрома (≥0,0050 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	1.16*
	
	
	Концентрация хрома (VI) (≥0,0010 мг/дм3)
	
	
	

	1.17*
	
	100.05/08.079, 100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ((0,5-5000, 0) мг/дм3)
Концентрация аммоний-иона ( азота-аммонийного) (≥0,04 г/дм3)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984;
ФР.1.31.2013.14076
	
	

	1.18*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного ((0,2-20,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	1.19*
	
	100.05/08.155
	Концентрация фенолов ((0,0005-25,0)мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	1.20*
	
	
	Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ((0,025-100,0)мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	1.21*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа (≥0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	1.22*
	
	100.05/08.169
	концентрация никеля (≥0,0005 мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02431
	
	

	1.23**
	
	100.05/29.145
	Температура ((0-40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	1.24*
	
	100.05/08.169
	Концентрация цинка (≥0,0005 мг/дм3)
	СТБ 1290-2001
	
	

	1.25*
	
	
	Концентрация свинца (≥0,0002 мг/дм3)
	
	
	

	1.26*
	
	
	Концентрация меди (≥0,0006 мг/дм3)
	
	
	

	2.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб (отбор проб)
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	цех очистных сооружений, 222147, д. Большая Ухолода , Борисовский район, Минская область
	

	2.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.РН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	2.3*
	
	100.03/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ((10-80000)мгО2/ дм3)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	2.4*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка ((50-50000)мг/ дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.5*
	
	
	Концентрация взвешенных веществ (≥3,0 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.6*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (0,005-50 мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.7*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6,0) мгО2/дм3; (3-6000) мгО2/дм3)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.8*
	
	
	Концентрация азота общего по Къельдалю ((0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	2.9*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.156
	Концентрация фосфат-иона (фосфора-фосфатного) (≥0,25 мг/дм3)
Концентрация Фосфора фосфатного ((0,025-1000) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.7;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.10*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфор общего (0,025-1000 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.7
	
	

	2.11*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (≥0,5 мг/дм3)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.12*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома (≥0,0050 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	2.13*
	
	100.03/08.169
	концентрация никеля (≥0,0005 мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02431
	
	

	2.14*
	
	
	Концентрация цинка (≥0,0005 мг/дм3)
	СТБ 1290-2001
	
	

	2.15*
	
	
	Концентрация свинца (≥0,0002 мг/дм3)
	
	
	

	2.16*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного ((0,2-20,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.17*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (≥0,5 мг/дм3)
Концентрация хлорид-иона (≥10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.18*
	
	100.03/08.155
	Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ((0,025-100,0)мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	2.19*
	
	
	Концентрация фенолов ((0,0005-25,0)мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	2.20*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ((0,5-5000, 0) мг/дм3)
Концентрация аммоний-иона ( азота-аммонийного) (≥0,04 г/дм3)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984;
ФР.1.31.2013.14076
	
	

	2.21*
	
	100.03/08.079
	концентрация нитрат-иона ( азота нитратного) (≥0,2 мг/дм3)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.22*
	
	100.03/08.169
	Концентрация меди (≥0,0006 мг/дм3)
	СТБ 1290-2001
	
	

	2.23**
	
	100.03/29.145
	Температура ((0-40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	2.24*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.156
	Концентрация нитрит -ионов ( азота- нитритного) (≥0,2 мг/дм3)
Концентрация нитрит-иона (азота нитритного) (≥ 0,0025 мг/дм)
	СТБ 17.13.05-38-2015;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	2.25*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа (≥0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.1**
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб (отбор проб)
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	цех очистных сооружений, 222147, д. Большая Ухолода , Борисовский район, Минская область
	

	3.2*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.РН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	3.3*
	
	100.04/08.156
	Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ((10-80000)мгО2/ дм3)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	3.4*
	
	100.04/08.052
	Концентрация сухого остатка ((50-50000)мг/ дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.5*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (0,005-50 мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	3.6*
	
	100.04/08.079, 100.04/08.156
	Концентрация фосфат-иона (фосфора-фосфатного) (≥0,25 мг/дм3)
Концентрация Фосфора фосфатного ((0,025-1000) мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.7;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.7*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (≥0,5 мг/дм3)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.8*
	
	100.04/08.079, 100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (≥0,5 мг/дм3)
Концентрация хлорид-иона (≥10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.9*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит -ионов ( азота- нитритного) (≥0,2 мг/дм3)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	3.10*
	
	
	концентрация нитрат-иона ( азота нитратного) (≥0,2 мг/дм3)
	
	
	

	3.11*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфор общего (0,025-1000 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 п.7
	
	

	3.12*
	
	100.04/08.079, 100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ((0,5-5000, 0) мг/дм3)
Концентрация аммоний-иона ( азота-аммонийного) (≥0,04 г/дм3)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984;
ФР.1.31.2013.14076
	
	

	3.13*
	
	100.04/08.149
	Концентрация азота общего по Къельдалю ((0,5-500) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	3.14*
	
	100.04/08.155
	Концентрация фенолов ((0,0005-25,0)мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	3.15*
	
	
	Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ((0,025-100,0)мг/дм3)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	3.16*
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа (≥0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.17*
	
	
	Концентрация хрома (≥0,0050 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	3.18*
	
	100.04/08.169
	концентрация никеля (≥0,0005 мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02431
	
	

	3.19*
	
	
	Концентрация цинка (≥0,0005 мг/дм3)
	СТБ 1290-2001
	
	

	3.20*
	
	
	Концентрация кадмия (≥ 0,0002 мг/дм3)
	
	
	

	3.21*
	
	
	Концентрация свинца (≥0,0002 мг/дм3)
	
	
	

	3.22*
	
	
	Концентрация меди (≥0,0006 мг/дм3)
	
	
	

	3.23*
	
	100.04/08.156
	Концентрация алюминия ( ≥0,04 мг/дм3)
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	
	

	3.24**
	
	100.04/29.145
	Температура ((0-40) °С)
	МВИ.МН 5350-2015
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