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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода питьевая
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	1.2*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50,0 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.)
	
	

	1.3*
	
	100.09/08.156
	Концентрация общего железа (Д свыше  0,1 мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	1.4*
	
	100.09/08.149
	Концентрация остаточного хлора (Д свыше 0,3 мг/дм³)
	ГОСТ 18190-72 п.2
	
	

	1.5*
	
	100.09/08.155
	Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионоактивных (Д 0,025 мг/дм³ - 10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.)
	
	

	1.6*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	1.7*
	
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	1.8*
	
	100.09/08.149
	Общая жесткость (Д свыше 0,1 °Ж)
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	1.9**
	
	100.09/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	
	

	1.10*
	
	100.09/08.149
	Перманганатная окисляемость (Д свыше 0,5 мг/дм³)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.11*
	
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	1.12*
	
	100.09/08.156
	Цветность (Д свыше 1 градуса цветности)
	ГОСТ 31868-2012 метод Б
	
	

	2.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д 0,5 мгО₂/дм³ - 6 мгО₂/дм³; Д 3,0 мгО₂/дм³ - 6000 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 (кроме п.8.4.2);
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (кроме п.7.2.2)
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	2.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	2.3*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (аммиак и ионы аммония (суммарно)) (Д 0,1 мг/дм³ - 300,0 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А)
	
	

	2.4*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.5*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (Д свыше  0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.6*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50,0 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.)
	
	

	2.7*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитратов (Д 0,1 мг/дм³ - 200 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
	
	

	2.8*
	
	
	Концентрация нитритов (Д 0,003 мг/дм³ - 30 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
	
	

	2.9*
	
	100.03/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных (Д 0,025 мг/дм³ - 10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.)
	
	

	2.10*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (Д свыше 2,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.11*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация воды) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.12*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора общего (Д 0,025 мг/дм³ - 1000 мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В)
	
	

	2.13*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.14**
	
	100.03/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	
	

	2.15*
	
	100.03/08.156
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПК) (Д 5,0 мгО₂/дм³ - 16000 мгО₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.)
	
	

	3.1*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (Д 0,5 мгО₂/дм³ - 6 мгО₂/дм³; Д 3,0 мгО₂/дм³ - 6000 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 (кроме п.8.4.2);
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 (кроме п.7.2.2)
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	3.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д 2 ед. рН - 12 ед. рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	3.3*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (аммиак и ионы аммония (суммарно)) (Д 0,1 мг/дм³ - 300,0 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А)
	
	

	3.4*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	3.5*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (Д свыше  0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	3.6*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³ - 50,0 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.)
	
	

	3.7*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитратов (Д 0,1 мг/дм³ - 200 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
	
	

	3.8*
	
	
	Концентрация нитритов (Д 0,003 мг/дм³ - 30 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
	
	

	3.9*
	
	100.05/08.155
	Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных (Д 0,025 мг/дм³ - 10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.)
	
	

	3.10*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (Д свыше 2,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.11*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация воды) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.12*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего (Д 0,1 мг/дм³ - 1000 мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В)
	
	

	3.13*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлоридов (Д свыше 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	3.14**
	
	100.05/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	3.15*
	
	100.05/08.156
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПК) (Д 5,0 мгО₂/дм³ - 16000 мгО₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.)
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