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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Посуда хозяйственная стальная эмалированная
	25.99/08.052, 25.99/11.116
	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия
	ГОСТ 24788-2001 п.п. 7.8.2, 7.10;
ГОСТ 24788-2018 п.п. 6.7.2, 6.8¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	1.1*
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.13/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	1.2* ТР
	Посуда хозяйственная стальная эмалированная
	25.99/29.121
	Прочность крепления ручек, арматуры
	ГОСТ 24788-2001 п. 7.18;
ГОСТ 24788-2018 п. 6.16¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	1.2*
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.13/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	1.3*
	
	23.13/29.061
	Овальность края круглых изделий, не параллельность края плоскости дна
	ГОСТ 30407-2019 п.7.5, п.7.6
	
	

	1.4*
	
	
	Разнотолщинность стенок в крае изделий
	ГОСТ 30407-2019 п.7.7
	
	

	1.5*
	
	23.13/11.116
	Требования к крышкам и пробкам
	ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2
	
	

	1.6*
	
	23.13/29.061
	Устойчивость на горизонтальной поверхности
	ГОСТ 30407-2019 п.7.2
	
	

	1.7*
	
	23.13/29.121
	Качество и прочность закрепления декора
	ГОСТ 30407-2019 п.7.12, п.7.13
	
	

	1.8*
	
	23.13/26.045
	Устойчивость декора к воздействию кислоты и щелочных моющих средств
	ГОСТ 30407-2019 п.7.14, п.7.15
	
	

	1.9*
	
	23.13/11.116
	Наличие дефектов
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.2, п. 7.4¹
	
	

	1.10*
	
	23.13/29.040
	Водостойкость
	ГОСТ 30407-2019 п.7.11;
ГОСТ 33202-2014
	
	

	1.11*
	
	23.13/26.080
	Термическая устойчивость
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.9¹
	
	

	1.12*
	
	23.13/11.116
	Расположение декора
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.1¹
	
	

	1.13*
	
	
	Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления
	ГОСТ 30407-2019 п.7.8
	
	

	2.1*
	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1015-97 п. 6.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	2.2* ТР
	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием
	25.99/11.116
	Коррозионная стойкость наружного эмалевого покрытия
	ГОСТ Р 52223-2004 п. 6.7;
ГОСТ Р 52223-2018 п. 6.7¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	2.2*
	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/29.061
	Размеры
	СТБ 1015-97 п. 6.2, п. 6.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	2.3* ТР
	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием
	25.99/11.116
	Требования к арматуре
	ГОСТ Р 52223-2004 п. 6.13, п. 6.14;
ГОСТ Р 52223-2018 п. 6.12, п. 6.13¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	2.3*
	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/29.061
	Коробление изделий
	СТБ 1015-97 п. 6.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	2.4*
	
	22.29/11.116
	Миграция красителя
	СТБ 1015-97 п. 6.4
	
	

	2.5*
	
	22.29/29.061
	Сопряжение деталей
	СТБ 1015-97 п. 6.6
	
	

	2.6*
	
	22.29/11.116
	Рисунки
	ГОСТ 15140-78 раздел 2;
СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.10, п. 6.11
	
	

	2.7*
	
	
	Полки, ящики, дверки, замки
	СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.7, п. 6.12
	
	

	2.8*
	
	
	Комплектность
	СТБ 1015-97 п. 6.1
	
	

	2.9*
	
	22.29/26.045
	Стойкость к загрязнению
	СТБ 1015-97 п. 6.18
	
	

	2.10*
	
	22.29/29.165
	Деформация крючка вешалки
	СТБ 1015-97 п. 6.17
	
	

	2.11*
	
	
	Жесткость подносов
	СТБ 1015-97 п. 6.20
	
	

	3.1* ТР
	Изделия посудохозяйственные стальные оцинкованные
	25.99/29.121
	Прочность крепления арматуры
	ГОСТ 20558-82 п. 6.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	3.1*
	Тара потребительская полимерная
	22.22/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	3.2*
	
	22.22/26.095
	Механическая стойкость рисунка
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.14
	
	

	3.3*
	
	22.22/29.061
	Геометрические размеры, масса, вместимость
	ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.3-9.6
	
	

	4.1* ТР
	Посуда гончарная
	23.41/11.116
	Кислотостойкость поверхности
	ГОСТ 24970-88;
ГОСТ 32092-2013 п. 6.15;
ГОСТ Р 53547-2009
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	4.1*
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 32736-2020 п.8.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	4.2* ТР
	Посуда гончарная
	23.41/29.121
	Прочность крепления приставных деталей
	ГОСТ 32092-2013 п. 6.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	4.2*
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 32736-2020 п.8.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	4.3* ТР
	Посуда гончарная
	23.41/11.116
	Термостойкость
	ГОСТ 24770-81;
ГОСТ 32091-2013;
ГОСТ 32092-2013 п. 6.14
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	4.3*
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/29.121
	Прочность закрепления печатного рисунка
	ГОСТ 32736-2020 п.8.7;
ГОСТ Р 52145-2003 приложение А
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	5.1* ТР
	Посуда керамическая каменная
	23.41/11.116
	Кислотостойкость поверхности
	ГОСТ 24970-88;
ГОСТ 32093-2013 п. 6. 13;
ГОСТ Р 53547-2009
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	5.1*
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции
	22.29/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 17811-78 п. 4.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	5.2* ТР
	Посуда керамическая каменная
	23.41/29.121
	Прочность крепления приставных деталей
	ГОСТ 32093-2013 п. 6.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	5.2*
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции
	22.29/32.089
	Толщина пленки
	ГОСТ 17811-78 п. 4.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	5.3* ТР
	Посуда керамическая каменная
	23.41/11.116
	Термостойкость
	ГОСТ 24770-81;
ГОСТ 32091-2013;
ГОСТ 32093-2013 п. 6.12
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	5.3*
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции
	22.29/11.116
	Требования к рисункам
	ГОСТ 17811-78 п. 4.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	6.1* ТР
	Посуда майоликовая
	23.41/11.116
	Кислотостойкость поверхности
	ГОСТ 24970-88;
ГОСТ 32094-2013 п. 6. 14;
ГОСТ Р 53547-2009
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	6.1*
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/29.061
	Размеры
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	6.2* ТР
	Посуда майоликовая
	23.41/29.121
	Прочность крепления приставных деталей
	ГОСТ 32094-2013 п. 6.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	6.2*
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/11.116
	Требования к поверхности пакетов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	6.3* ТР
	Посуда майоликовая
	23.41/11.116
	Термостойкость
	ГОСТ 24770-81;
ГОСТ 32091-2013;
ГОСТ 32094-2013 п. 6.13
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	6.3*
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/11.116
	Требования к краям
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	6.4*
	
	
	Требования к качеству печати
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.11
	
	

	7.1* ТР
	Изделия фаянсовые
	23.41/29.121
	Прочность крепления приставных деталей
	ГОСТ 28391-89 п. 3.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	7.1*
	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции
	17.21/29.061
	Размеры
	ГОСТ 33772-2016 п.9.3, п. 9.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	7.2* ТР
	Изделия фаянсовые
	23.41/11.116
	Термостойкость
	ГОСТ 24770-81
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	7.3* ТР
	
	
	Кислотостойкость поверхности изделий
	ГОСТ 24970-88
	
	

	8.1* ТР
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.13/11.116
	Наличие дефектов
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.2, п. 7.4¹;
ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	8.1*
	Банки картонные и комбинированные
	17.21/29.061
	Основные размеры, вместимость
	ГОСТ 34032-2016 п.8.3, п.8.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	8.2* ТР
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.13/26.080
	Термическая устойчивость
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.9¹;
ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	8.2*
	Банки картонные и комбинированные
	17.21/11.116
	Качество поверхности банок
	ГОСТ 34032-2016 п.8.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	8.3* ТР
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.13/11.116
	Расположение декора
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.1¹;
ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	8.3*
	Банки картонные и комбинированные
	17.21/35.060
	Влажность корпусов
	ГОСТ 13525.19-91 (ИСО 287-85) раздел 3;
ГОСТ 34032-2016 п.8.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	8.4* ТР
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.13/29.121
	Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.8¹;
ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) п. 8.5, п. 8.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	9.1*
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/29.061
	Основные параметры и размеры: диаметр корпуса, диаметр венчика горловины (внутреннего, наружного и по резьбе), овальность корпуса; овальность венчика горловины, высота шва на корпусе, высота шва на торце венчика горловины, высота уголка, высота укупорочного кольца на венчике горловины бутылки, толщина стенки корпуса и плечей и горловины, толщина дна, вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки, , вместимость банок и бутылок
	ГОСТ 32674-2014 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.3, 7.5, 7.8;
ГОСТ ISO 8106-2014 п.п.7.1-7.5, п. 7.7;
ГОСТ ISO 8106-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	9.1.1* ТР
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	22.29/11.116
	Отсутствие острых режущих, колющих кромок, краёв, выступающего литника над опорной поверхностью
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.2;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	9.1.2* ТР
	
	22.29/29.061
	Размеры, вместимость
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.3-6.4¹;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.3-5.4¹
	
	

	9.2* ТР
	
	22.29/29.145
	Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75º С
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.5;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5
	
	

	9.2*
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/11.116
	Внешний вид, цвет, дефекты, размеры пузырей, инородных включений и просечек
	ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.1, п. 7.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	9.3* ТР
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	22.29/11.116
	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.6;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	9.3*
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/11.116
	Высота банки или бутылки и параллельность торца венчика горловины относительно дна
	ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.4;
ГОСТ ISO 9009-2013
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	9.4* ТР
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	22.29/26.045
	Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.7;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	9.4*
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/29.061
	Вертикальность оси бутылки относительно плоскости дна
	ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.6;
ГОСТ ISO 9008-2013
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	9.5* ТР
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	22.29/29.121
	Прочность крепления ручек, деформация
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.11;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	9.5*
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/29.061
	Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок
	ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.7;
ГОСТ ISO 9885-2013
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	9.6* ТР
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	22.29/26.141
	Герметичность сварного шва
	ГОСТ 16971-71 п. 3.7 Метод Д¹;
ГОСТ 34827-2022 п. 4.8¹;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.22
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	9.7* ТР
	
	22.29/29.121
	Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения
	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.27
	
	

	9.8* ТР
	
	22.29/29.061
	Деформация детской ванночки по ширине
	ГОСТ 34827-2022 п. 6.21;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.28
	
	

	9.9* ТР
	
	22.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.26
	
	

	10.1* ТР
	Продукция товаров народного потребления
	23.41/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156
	Миграция фтора
	ГОСТ 24295-80 раздел 3;
ГОСТ 4386-89
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	10.1*
	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей
	23.13/29.061
	Размеры, вместимость
	ГОСТ 32131-2013 п.7.3, п.7.9;
ГОСТ ISO 8106-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	10.2* ТР
	Продукция товаров народного потребления
	23.41/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156
	Миграция бора
	ГОСТ 24295-80 п. 2.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 007/2011

	10.2*
	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей
	23.13/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 32131-2013 п.7.1, п.7.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	10.3*
	
	23.13/29.061
	Толщина стенок и дна
	ГОСТ 32131-2013 п.7.7;
ГОСТ 32674-2014 п.7.3
	
	

	10.4*
	
	
	Овальность венчика горловины, корпуса бутылок
	ГОСТ 32131-2013 п.7.6;
ГОСТ 32674-2014 п.7.2
	
	

	10.5*
	
	
	Высота швов, уголков, насечек
	ГОСТ 32131-2013 п.7.8;
ГОСТ 32674-2014 п.7.4, п.7.5
	
	

	10.6*
	
	
	Параллельность торца венчика горловины относительно плоскости дна
	ГОСТ 24980-2005 п. 6.1;
ГОСТ 32131-2013 п. 7.4
	
	

	10.7*
	
	
	Вертикальность оси бутылки
	ГОСТ 24980-2005 п.6.2;
ГОСТ 32131-2013 п.7.5
	
	

	11.1* ТР
	Упаковка бытового назначения из пластмасс
	22.22/26.080
	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	11.1*
	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов
	23.13/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 15844-2014 п. 7.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	11.2* ТР
	Упаковка бытового назначения из пластмасс
	22.22/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	11.3* ТР
	
	22.22/26.141
	Герметичность упаковки
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.1
	
	

	11.4* ТР
	
	22.22/26.095
	Механическая (ударная) прочность при свободном падении
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.2
	
	

	11.5* ТР
	
	22.22/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.4
	
	

	11.6* ТР
	
	22.22/26.095
	Сжимающее усилие
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.3;
ГОСТ ISO 2234-2014
	
	

	12.1* ТР
	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/26.080
	Стойкость к горячей воде
	СТБ 1015-97 п. 6.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	12.1*
	Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные
	23.13/11.116
	Цвет стекла, внешний вид
	ГОСТ 33415-2015 п. 7.1;
СТБ 117-93 п. 6.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	12.2* ТР
	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/29.121
	Прочность крепления ручек
	СТБ 1015-97 п. 6.19
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	12.3* ТР
	
	22.29/26.141
	Герметичность крышек для консервирования
	СТБ 1015-97 п. 6.21
	
	

	12.4* ТР
	
	22.29/29.119
	Плотность закрывания крышек
	СТБ 1015-97 п. 6.22
	
	

	12.5* ТР
	
	22.29/26.045
	Химическая стойкость
	СТБ 1015-97 п. 6.9
	
	

	13.1*
	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей
	22.29/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	13.2*
	
	22.29/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.3
	
	

	13.3*
	
	
	Толщина стенки
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.4
	
	

	13.4*
	
	22.29/29.040
	Масса
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.5
	
	

	13.5*
	
	
	Вместимость
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.6
	
	

	14.1* ТР
	Тара потребительская полимерная
	22.29/26.080
	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	14.1*
	Крышки металлические винтовые
	25.99/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 25749-2020 п.9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	14.2* ТР
	Тара потребительская полимерная
	22.29/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.12
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	14.2*
	Крышки металлические винтовые
	25.99/11.116
	Рельеф жесткости крышек
	ГОСТ 25749-2020 п.9.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	14.3* ТР
	Тара потребительская полимерная
	22.29/26.141
	Герметичность упаковки
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	14.3*
	Крышки металлические винтовые
	25.99/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 25749-2020 п.9.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	14.4* ТР
	Тара потребительская полимерная
	22.29/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	14.5* ТР
	
	22.29/26.095
	Усилие сжатия
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.9
	
	

	14.6* ТР
	
	
	Прочность на удар при свободном падении
	ГОСТ 33756-2016 п. 9.8
	
	

	15.1* ТР
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/26.141, 17.21/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 32736-2014 п. 8.5;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.5¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	15.1*
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/29.040
	Масса
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	15.2* ТР
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/29.121, 17.21/29.121
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 32736-2014 п. 8.6;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.6¹;
ГОСТ Р 52145-2003 приложение Д.3¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	15.2*
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 32626-2014 п.9.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	15.3* ТР
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/11.116, 17.21/11.116
	Окисленность внутреннего полимерного покрытия
	ГОСТ 32736-2014 п. 8.9;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	15.3*
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	15.4* ТР
	Тара потребительская из комбинированных материалов
	22.29/26.095, 17.21/26.095
	Крутящий момент при открывании
	ГОСТ 32736-2014 п. 8.8;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.8¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	15.4*
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/29.061
	Коробление
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	15.5*
	
	22.29/29.070
	Объемный расход
	ГОСТ 32626-2014 п.9.12
	
	

	15.6*
	
	22.29/29.121
	Контроль адгезии лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 32626-2014 п.9.13
	
	

	16.1* ТР
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции
	22.29/26.095
	Прочность сварного шва при растяжении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	16.1*
	Средства укупорочные корковые
	16.29/29.061
	Размеры
	ГОСТ 5541-2019 п.7.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	16.2* ТР
	Мешки полиэтиленовые для химической продукции
	22.29/11.116
	Требования к сварному шву, внешний вид
	ГОСТ 17811-78 п. 4.1, п. 4.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	16.2*
	Средства укупорочные корковые
	16.29/29.061
	Размеры
	ГОСТ 5541-2019 п.7.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	16.3*
	
	16.29/29.040
	Кажущаяся плотность
	ГОСТ 5541-2019 п.7.9;
ГОСТ ISO 9727-2-2016
	
	

	16.4*
	
	
	Масса
	ГОСТ 5541-2019 п.7.8
	
	

	16.5*
	
	16.29/29.061
	Требования к агломерированным пробкам
	ГОСТ 34257-2017;
ГОСТ 5541-2019 п.7.3;
ГОСТ ISO 9727-1-2016
	
	

	16.6*
	
	16.29/11.116
	Требования к прокладкам
	ГОСТ 5541-2019 п.7.3
	
	

	17.1* ТР
	Мешки-вкладыши пленочные
	22.29/11.116, 22.29/26.095
	Требования к сварному шву
	ГОСТ 19360-74 п. 4.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	17.1*
	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции
	22.29/29.040
	Масса укупорочных средств
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.4;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	17.2* ТР
	Мешки-вкладыши пленочные
	22.29/26.095
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 19360-74 п. 4.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	17.2*
	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции
	22.29/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.2;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	17.3*
	
	22.29/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.3;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.2
	
	

	17.4*
	
	22.29/29.121
	Контроль адгезии лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.8;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.7
	
	

	17.5*
	
	22.29/36.100
	Рабочий цикл: открывания-закрывания
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.10
	
	

	18.1* ТР
	Мешки тканные полипропиленовые
	22.29/26.095
	Разрывная нагрузка полоски ткани и донного шва мешка
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	18.1*
	Товары бытовой химии
	20.59/11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 25644-96 п. 3.3, табл.1, п. 1;
СТБ 1669-2006 п. 5.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	18.2* ТР
	Мешки тканные полипропиленовые
	22.29/26.095
	Требования к мешкам-вкладышам
	ГОСТ 19360-74 п. 4.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	18.2*
	Товары бытовой химии
	20.59/11.116
	Цвет: белизна
	ГОСТ 22567.13-82
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	18.3* ТР
	Мешки тканные полипропиленовые
	22.29/11.116
	Требования к ручкам мешков
	ГОСТ 32522-2013 п. 5.2.18
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	18.3*
	Товары бытовой химии
	20.59/29.128
	Массовая доля пыли
	ГОСТ 25644-96 приложение Б 1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	18.4* ТР
	Мешки тканные полипропиленовые
	22.29/26.095
	Ударная прочность при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	18.4*
	Товары бытовой химии
	20.59/08.169
	Показатель концентрации водородных ионов (рН)
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 32385-2013
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	18.5*
	
	20.59/29.128
	Массовая доля фосфорнокислых солей
	ГОСТ 22567.7-87;
ГОСТ 32444-2013
	
	

	18.6*
	
	20.59/11.116
	Пенообразующая способность
	ГОСТ 22567.1-77;
ГОСТ 25644-96 приложение Б 2
	
	

	18.7*
	
	20.59/08.156
	Моющая способность
	ГОСТ 22567.15-95;
СТБ 1669-2006 п. 5.6
	
	

	18.8*
	
	
	Отбеливающая способность
	ГОСТ 22567.11-82;
ГОСТ 33097-2014
	
	

	18.9*
	
	20.59/29.128
	Массовая доля щелочных компонентов
	ГОСТ 32439-2013
	
	

	18.10*
	
	
	Массовая доля активного кислорода
	ГОСТ 22567.10-93;
ГОСТ 32387-2013
	
	

	18.11*
	
	
	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 32442-2013
	
	

	18.12*
	
	
	Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 32466-2013
	
	

	18.13*
	
	20.59/08.156
	Смываемость с посуды
	ГОСТ 32443-2013
	
	

	18.14*
	
	20.59/29.128
	Массовая доля поверхностно- активных веществ
	ГОСТ 22567.6-87
	
	

	18.15*
	
	20.59/08.156
	Содержание силиката натрия
	ГОСТ 22567.8-77
	
	

	18.16*
	
	20.59/29.128
	Массовая доля воды
	ГОСТ 22567.14-93
	
	

	18.17*
	
	20.59/29.145
	Температура плавления
	ГОСТ 4255-75
	
	

	19.1* ТР
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/29.121
	Прочность сварных швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5;
ГОСТ 14236-81
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	19.1*
	Изделия парфюмерно-косметические
	20.42/11.116
	Внешний вид, цвет, запах, однородность
	ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1, п. 5.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	19.2* ТР
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/29.121
	Прочность пакетов с ручками
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	19.2*
	Изделия парфюмерно-косметические
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	19.3* ТР
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/11.116
	Требования к сварным и клеевым швам
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	19.3*
	Изделия парфюмерно-косметические
	20.42/29.128
	Содержание воды и летучих веществ или сухого вещества
	ГОСТ 29188.4-91
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	19.4* ТР
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/26.141
	Герметичность сварных швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	19.4*
	Изделия парфюмерно-косметические
	20.42/08.149
	Содержание хлоридов
	ГОСТ 26878-86
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	19.5* ТР
	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов
	22.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.8;
ГОСТ 19360-74 п. 4.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	19.5*
	Изделия парфюмерно-косметические
	20.42/11.116
	Пенообразующая способность
	ГОСТ 22567.1-77;
ГОСТ 31696-2012 п. 6.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.1* ТР
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	20.1*
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное
	20.41/11.116
	Внешний вид, консистенция, цвет, запах
	ГОСТ 790-89 п. 3.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.2* ТР
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/26.095
	Сопротивление давлению
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.6.2, метод Б
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	20.2*
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное
	20.41/08.052
	Качественное число
	ГОСТ 790-89 п. 3.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.3* ТР
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/08.164
	Контроль полимерной пыли
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	20.3*
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное
	20.41/29.128
	Массовая доля свободной едкой щелочи
	ГОСТ 790-89 п. 3.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.4* ТР
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/26.080
	Стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	20.4*
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное
	20.41/29.128
	Массовая доля свободной углекислой соды
	ГОСТ 790-89 п. 3.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.5* ТР
	Средства укупорочные полимерные
	22.22/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	20.5*
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное
	20.41/29.128
	Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира
	ГОСТ 790-89 Приложение 3 справочное п. 1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.6* ТР
	Средства укупорочные полимерные
	22.29/26.095
	Крутящий момент при открывании
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	20.6*
	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное
	20.41/29.145
	Температура застывания жирных кислот выделенных из мыла
	ГОСТ 790-89 п. 3.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	20.7*
	
	20.41/29.128
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 790-89 п. 3.8
	
	

	20.8*
	
	
	Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O
	ГОСТ 790-89 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.4а
	
	

	21.1* ТР
	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции
	22.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.5;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	21.1*
	Продукция товаров народного потребления
	23.13/29.128, 23.19/29.128
	Миграция фтора
	ГОСТ 24295-80 раздел 3;
ГОСТ 4386-89
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	21.2* ТР
	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции
	22.29/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.6;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	21.2*
	Продукция товаров народного потребления
	23.13/29.128, 23.19/29.128
	Миграция мышьяка
	ГОСТ 30178-96
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	21.3* ТР
	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции
	22.29/26.095
	Крутящий момент при открывании
	ГОСТ 33214-2015 п. 9.7;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	21.3*
	Продукция товаров народного потребления
	23.13/29.128, 23.19/29.128
	Миграция бора
	ГОСТ 24295-80 п. 2.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	21.4*
	
	23.13/35.060, 23.19/35.060
	Влажность
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) раздел 2
	
	

	22.1* ТР
	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей
	22.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 24054-80;
ГОСТ 32686-2014 п. 8.7;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.7 Способ А, cпособ Б
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	22.1*
	Жидкие химические продукты
	20.59/29.040
	Плотность
	ГОСТ 18995.1-73 раздел 1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	22.2* ТР
	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей
	22.29/26.080
	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ 32686-2014 п. 8.8;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	22.3* ТР
	
	22.22/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 32686-2014 п. 8.9;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.9
	
	

	22.4* ТР
	
	22.29/26.095
	Прочность на удар при свободном падении
	ГОСТ 32686-2014 п. 8.10;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.10
	
	

	22.5* ТР
	
	
	Усилие сжатия
	ГОСТ 32686-2014 п. 8.11;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.11
	
	

	23.1* ТР
	Средства укупорочные корковые
	16.29/08.052
	Влажность
	ГОСТ 5541-2002 п. 7.5.1, метод А;
ГОСТ 5541-2019 п. 7.5.1, способ 1¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	23.1*
	Материалы лакокрасочные
	20.30/11.116
	Цвет
	ГОСТ 10144-2024 п. 7.1.3;
ГОСТ 10503-71 п. 4.2;
ГОСТ 18958-73 п. 4.12;
ГОСТ 23343-78 п. 4.3;
ГОСТ 25129-2020 п. 7.3;
ГОСТ 28196-89 п. 4.3;
ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) п. 6.1;
ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.1;
ГОСТ 6465-76 п. 3.3;
ГОСТ 6745-79 п. 4.3;
ГОСТ 7313-75 п. 3.3;
ГОСТ 926-82 п. 4.3;
ГОСТ 9754-2020 п. 7.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	23.2* ТР
	Средства укупорочные корковые
	16.29/26.080
	Стойкость к кипящей воде
	ГОСТ 5541-2002 п. 7.6;
ГОСТ 5541-2019 п. 7.6¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	23.2*
	Материалы лакокрасочные
	20.30/11.116
	Блеск пленки
	ГОСТ 896-2021
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	23.3* ТР
	Средства укупорочные корковые
	16.29/08.052
	Количество пыли
	ГОСТ 5541-2002 п. 7.12
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	23.3*
	Материалы лакокрасочные
	20.30/29.128
	Массовая доля летучих, нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ
	ГОСТ 17537-72;
ГОСТ 31939-2022;
ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007)
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	23.4* ТР
	Средства укупорочные корковые
	16.29/29.061
	Капиллярность боковой поверхности
	ГОСТ 5541-2002 п. 7.11;
ГОСТ 5541-2019 п. 7.11¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	23.4*
	Материалы лакокрасочные
	20.30/08.169
	рН краски
	ГОСТ 28196-89;
СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	23.5* ТР
	Средства укупорочные корковые
	16.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 5541-2002 п. 7.10;
ГОСТ 5541-2019 п. 7.10¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	23.5*
	Материалы лакокрасочные
	20.30/29.143
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	23.6*
	
	20.30/11.116
	Время высыхания до степени 1, 2, 3, 4, 5
	ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2
	
	

	23.7*
	
	
	Внешний вид покрытия (пленки)
	ГОСТ 10144-2024 п. 7.2.2;
ГОСТ 15907-70 п. 2.7;
ГОСТ 23343-78 п. 4.3;
ГОСТ 25129-2020 п.7.3;
ГОСТ 5470-75 п. 3.3;
ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.2;
ГОСТ 6465-76 п. 3.4;
ГОСТ 6745-79 п.4.3;
ГОСТ 7313-75 п. 3.3;
ГОСТ 926-82 п. 4.3;
ГОСТ 9754-2020 п.7.4;
СТБ 1263-2001 п. 5.7;
СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.3;
СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6;
СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3
	
	

	23.8*
	
	20.30/29.143
	Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3
	ГОСТ 5233-2021
	
	

	23.9*
	
	20.30/29.144
	Жизнеспособность
	ГОСТ 19279-73 п. 3.6;
ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005)
	
	

	23.10*
	
	20.30/29.049
	Условная вязкость
	ГОСТ 8420-2022 п. 6.1
	
	

	23.11*
	
	20.30/26.045
	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей
	ГОСТ 9.403-2022 метод А
	
	

	23.12*
	
	20.30/29.165
	Эластичность пленки при изгибе
	ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011);
ГОСТ 6806-2024
	
	

	23.13*
	
	20.30/26.095
	Прочность покрытия при ударе
	ГОСТ 4765-2024
	
	

	23.14*
	
	20.30/29.040
	Укрывистость высушенной (не высушенной) пленки
	ГОСТ 8784-75 метод 1
	
	

	23.15*
	
	20.30/26.080
	Устойчивость к воздействию переменных температур
	ГОСТ 19720-74;
ГОСТ 27037-86
	
	

	23.16*
	
	
	Условная светостойкость покрытия
	ГОСТ 21903-76
	
	

	23.17*
	
	20.30/29.121
	Адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 15140-78 раздел 2;
ГОСТ 27325-87;
ГОСТ 28574-2014;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013)
	
	

	23.18*
	
	20.30/26.141
	Коэффициент паропроницаемости
	ГОСТ 28575-2014;
СТБ 1263-2001 п. 8.11
	
	

	23.19*
	
	20.30/26.080
	Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов
	ГОСТ 9.401-2018 метод В п.6.3, п.6.4, метод 2 п.6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.15, п.6.16, п.6.17
	
	

	23.20*
	
	
	Морозостойкость покрытия
	ГОСТ 7025-91;
СТБ 1263-2001 п. 8.10
	
	

	23.21*
	
	20.30/29.136
	Степень разбавления
	ГОСТ 23343-78 п. 4.5;
ГОСТ 25129-2020 п. 7.4;
ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.4;
ГОСТ 6465-76 п. 3.5
	
	

	23.22*
	
	20.30/11.116
	Цвет по йодометрической шкале
	ГОСТ 19266-79 раздел 1
	
	

	23.23*
	
	20.30/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 23955-80 метод А
	
	

	23.24*
	
	20.30/29.143
	Способность пленки шлифоваться
	ГОСТ 10277-90;
ГОСТ 23343-78 п. 4.7;
ГОСТ 25129-2020 п. 7.10
	
	

	23.25*
	
	20.30/29.136
	Расслаивание
	ГОСТ 23343-78 п. 4.11
	
	

	23.26*
	
	
	Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001 п. 8.22
	
	

	23.27*
	
	20.30/08.156
	Смываемость пленки
	СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.5
	
	

	23.28*
	
	20.30/29.040
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	23.29*
	
	20.30/11.116
	Контроль срока годности
	ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005)
	
	

	23.30*
	
	20.30/29.070
	Абразивное истирание
	ГОСТ 20811-2025 метод А
	
	

	23.31*
	
	20.30/26.141
	Водопроницаемость
	СТБ EN 1062-3-2014
	
	

	23.32*
	
	20.30/08.052
	Характеристики паропроницаемости
	СТБ ISO 7783-2025
	
	

	24.1* ТР
	Банки картонные и комбинированные
	17.21/11.116
	Влагопроницаемость, жиропроницаемость
	ГОСТ 13479-82 п. 4.4;
ГОСТ 34032-2016 п. 8.6¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	24.1*
	Мастики
	20.30/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022;
СТБ 1262-2021 п. 9.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	24.2* ТР
	Банки картонные и комбинированные
	17.21/26.095
	Сопротивление максимальному сжатию (усилие до 200 Н)
	ГОСТ 13479-82 п. 4.6;
ГОСТ 34032-2016 п. 8.7¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	24.2*
	Мастики
	20.30/32.115
	Условная вязкость
	ГОСТ 8420-2022;
СТБ 1262-2021 п. 9.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	24.3*
	
	
	Время высыхания
	ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2;
СТБ 1262-2021 п. 9.6
	
	

	25.1*
	Составы полимерные
	23.64/29.040
	Плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	25.2*
	
	23.64/26.095
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 раздел 5
	
	

	25.3*
	
	23.64/11.116
	Цвет покрытия, внешний вид
	ГОСТ 28196-89 п. 4.3
	
	

	25.4*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	СТБ 1072-97 п. 7.2
	
	

	25.5*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 7025-91 п. 7;
СТБ 1072-97 п. 7.10
	
	

	25.6*
	
	23.64/26.095
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	ГОСТ 28089-2012;
СТБ 1072-97 п. 7.5
	
	

	25.7*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 п. 8.13
	
	

	25.8*
	
	
	Водопоглощение
	ГОСТ 5802-2024 п. 12
	
	

	26.1* ТР
	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов
	17.21/26.095
	Устойчивость к ударам
	ГОСТ 33772-2016 п. 9.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	26.1*
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/29.061
	Водоудерживающая способность смеси
	ГОСТ 5802-2024 п. 8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	26.2* ТР
	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов
	17.21/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33772-2016 п. 9.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	26.2*
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/29.040
	Плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	26.3* ТР
	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов
	17.21/29.121
	Прочность соединительных швов
	ГОСТ 19360-74 п. 4.4;
ГОСТ 33772-2016 п. 9.5;
ГОСТ Р 52145-2003 приложение Д¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	26.3*
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	26.4* ТР
	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов
	17.21/29.121
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 33772-2016 п. 9.6;
ГОСТ ИСО 1924-1-96
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	26.4*
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/11.116
	Цвет покрытия, внешний вид
	ГОСТ 28196-89 п. 4.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	26.5* ТР
	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов
	17.21/29.121
	Прочность клеевого шва
	ГОСТ 13525.1-79¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	26.5*
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 п. 8.10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	26.6*
	
	23.64/26.095
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 раздел 5;
СТБ 1263-2001 п. 8.9
	
	

	26.7*
	
	
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	СТБ 1621-2006 п. 7.4, п. 7.5
	
	

	26.8*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 п. 8.13
	
	

	26.9*
	
	
	Водопоглощение
	СТБ 1496-2004 п. 8.12
	
	

	26.10*
	
	23.64/26.045
	Стойкость к статическому воздействию жидкости
	ГОСТ 9.403-2022 метод Б
	
	

	26.11*
	
	23.64/32.115
	Открытое время
	СТБ 1621-2006 п. 7.3
	
	

	26.12*
	
	23.64/26.095
	Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом
	СТБ 1621-2006 п. 7.11
	
	

	27.1* ТР
	Мешки и мешочные ткани
	13.96/26.095
	Разрывная нагрузка полоски ткани
	ГОСТ 30090-93 п. 6.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	27.1*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.061
	Водоудерживающая способность смеси
	ГОСТ 5802-2024 п. 8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	27.2* ТР
	Мешки и мешочные ткани
	13.96/26.095
	Разрывная нагрузка шва
	ГОСТ 30090-93 п. 6.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	27.2*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/32.115
	Определение сроков схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты)
	ГОСТ 23789-2018 п.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	27.3* ТР
	Мешки и мешочные ткани
	13.96/26.095
	Ударная прочность при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4;
ГОСТ 30090-93 п. 6.16
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	27.3*
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.040
	Плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	27.4*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10
	
	

	27.5*
	
	23.64/26.095
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 раздел 5
	
	

	27.6*
	
	
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	
	
	

	27.7*
	
	23.64/32.115
	Усадка
	СТБ 1307-2012 п. 7.13
	
	

	27.8*
	
	
	Растекаемость
	ГОСТ 23789-2018 п. 6
	
	

	27.9*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 310.4-81;
ГОСТ 5802-2024 п.9;
СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9
	
	

	27.10*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 310.4-81
	
	

	27.11*
	
	23.64/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 5802-2024 п. 10
	
	

	27.12*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 5802-2024 п. 13;
СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.15
	
	

	27.13*
	
	23.64/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д;
СТБ 1307-2012 п.7.18
	
	

	27.14*
	
	
	Предельная температура применения
	СТБ 1307-2012 п. 7.22
	
	

	27.15*
	
	23.64/26.095
	Прочность сцепления жаростойких штукатурных растворов
	ГОСТ 28574-2014 п. 2;
СТБ 1307-2012 п. 7.20
	
	

	27.16*
	
	23.64/29.121
	Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.4-81;
СТБ 1307-2012 п. 7.21
	
	

	28.1* ТР
	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 32131-2013;
ГОСТ 32131-2021
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	28.1*
	Смеси сухие гидроизоляционные
	23.64/29.040
	Плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	28.2* ТР
	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции
	23.13/08.149
	Водостойкость бутылок и стекла
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 13905-2005¹;
ГОСТ 32131-2013 п. 7.17, п. 7.18;
ГОСТ 32131-2021 п. 7.15, п. 7.16;
ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	28.2*
	Смеси сухие гидроизоляционные
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	28.3* ТР
	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции
	23.13/26.141
	Устойчивость к внутреннему гидростатическому давлению до 1,6 МПа
	ГОСТ 13904-2019;
ГОСТ 32131-2013 п. 7.12;
ГОСТ 32131-2021 п. 7.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	28.3*
	Смеси сухие гидроизоляционные
	23.64/26.095
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 раздел 5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	28.4* ТР
	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции
	23.13/26.095
	Усилие сжатия вдоль вертикальной оси
	ГОСТ 32131-2013 п. 7.13;
ГОСТ 32131-2021 п. 7.10;
ГОСТ 33203-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	28.4*
	Смеси сухие гидроизоляционные
	23.64/32.115
	Усадка
	СТБ 1543-2005 п. 7.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	28.5*
	
	
	Гибкость
	ГОСТ 26589-94 п. 3.12;
СТБ 1543-2005 п. 7.10
	
	

	28.6*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
СТБ 1543-2005 п. 7.6
	
	

	28.7*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 310.4-81
	
	

	28.8*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 п. 8.10
	
	

	28.9*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение
	СТБ 1496-2004 п. 8.12
	
	

	29.1* ТР
	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 15844-2014 п. 7.13;
ГОСТ 15844-2022 п. 7.10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	29.1*
	Материалы, композиции, составы, изделия строительные и товары народного потребления
	16.23/04.125, 23.31/04.125, 23.64/04.125
	Удельная суммарная эффективная активность радионуклидов Cs137,Ra226, Th232, К40
	ГОСТ 30108-94 п. 4.2;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	29.2* ТР
	Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов
	23.13/08.149
	Водостойкость стекла
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 15844-2014 п. 7.19;
ГОСТ 15844-2022 п. 7.17;
ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	29.3* ТР
	
	23.13/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 15844-2014 п. 7.18;
ГОСТ 15844-2022 п. 7.18
	
	

	30.1* ТР
	Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 33415-2015 п. 7.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	30.1*
	Материалы поливинилхлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин
	22.23/32.115, 22.29/32.115
	Внешний вид
	ГОСТ 11529-2016 раздел 5;
ГОСТ 14632-79 п. 4.1, п. 4.2;
ГОСТ 16475-81 п.п. 4.4-4.6;
ГОСТ 16914-71 п. 3.4, п.п. 3.12-3.14;
ГОСТ 18108-2016;
ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	30.2* ТР
	Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные
	23.13/08.149
	Водостойкость бутылок и стекла
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 13905-2005¹;
ГОСТ 33415-2015 п. 7.13
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	30.2*
	Материалы поливинилхлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин
	22.23/29.061, 22.29/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 11529-2016 раздел 4;
ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1-4.3, п. 4.9;
ГОСТ 16475-81 п. 4.2, п. 4.3;
ГОСТ 16914-71 п. 3.5, п. 3.7, п.п. 3.9-3.11;
ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	30.3*
	
	22.23/26.095, 22.29/26.095
	Прочность связи между слоями
	ГОСТ 11529-2016 раздел 9;
ГОСТ 14632-79 п.4.7
	
	

	30.4*
	
	22.23/29.040, 22.29/29.040
	Масса
	ГОСТ 11529-2016 раздел 12
	
	

	30.5*
	
	22.23/29.151, 22.29/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 11529-2016 раздел 10;
ГОСТ 16914-71 п. 3.19
	
	

	30.6*
	
	22.23/32.115, 22.29/32.115
	Гибкость
	ГОСТ 11529-2016 раздел 11;
ГОСТ 16914-71 п. 3.20
	
	

	30.7*
	
	22.23/29.143, 22.29/29.143
	Твердость по Шору А и Шору D
	ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003);
ГОСТ 263-75
	
	

	31.1* ТР
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/08.149
	Водостойкость стекла
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹;
ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.20;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.17
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	31.1*
	Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная
	13.96/32.115, 19.20/32.115, 22.23/32.115, 22.29/32.115
	Внешний вид
	ГОСТ 15879-70 п. 2.1;
ГОСТ 20429-84 п.п. 5.1-5.3;
ГОСТ 2678-94 п. 3.2.3, п. 3.2.4;
СТБ 1617-2006 п. 7.2, п. 7.4;
СТБ 2151-2010 п. 8.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	31.2* ТР
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.19;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	31.2*
	Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная
	13.96/29.061, 19.20/29.061, 22.23/29.061, 22.29/29.061
	Линейные размеры и площадь полотна материала
	ГОСТ 17035-86;
ГОСТ 20429-84 п. 5.4;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 2678-94 п. 3.3;
СТБ 2151-2010 п. 8.4, п. 8.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	31.3* ТР
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.13;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	31.3*
	Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная
	13.96/29.121, 19.20/29.121, 22.23/29.121, 22.29/29.121
	Определение прочностных характеристик (разрывная сила при растяжении, прочность при разрыве, условная прочность, относительное удлинение, относительное остаточное удлинение)
	ГОСТ 10296-79 п. 4;
ГОСТ 15879-70 п. 2.1;
ГОСТ 15879-70 п. 3.2;
ГОСТ 26589-94 п.3.3;
ГОСТ 2678-94 п. 3.4;
ГОСТ 7415-86 п. 5;
СТБ 1107-2022 п. 8.6;
СТБ 1617-2006 п. 7.9;
СТБ 2151-2010 п. 8.19, п. 8.20;
СТБ 2151-2010 п. 8.16, п. 8.19
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	31.4* ТР
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/26.141
	Устойчивость к внутреннему гидростатическому давлению до 1,6 МПа
	ГОСТ 13904-2019;
ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.14;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	31.4*
	Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная
	13.96/29.143, 19.20/29.143, 22.23/29.143, 22.29/29.143
	Твердость
	ГОСТ 2678-94 п. 3.8;
СТБ 2151-2010 п. 8.34
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	31.5* ТР
	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции
	23.13/26.095
	Усилие сжатия вдоль вертикальной оси
	ГОСТ 33203-2014;
ГОСТ 5717.1-2014 п 7.15;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.12
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	31.5*
	Материалы кровельные и гидроизоляционные. Пергамин кровельный. Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная
	13.96/26.095, 19.20/26.095, 22.23/26.095, 22.29/26.095
	Снижение разрывной силы водонасыщенного материала
	ГОСТ 2678-94 п. 3.26
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	31.6*
	
	13.96/29.040, 19.20/29.040, 22.23/29.040, 22.29/29.040
	Поверхностная плотность
	ГОСТ 2678-94 п. 3.22;
СТБ 2151-2010 п. 8.6
	
	

	31.7*
	
	13.96/32.115, 19.20/32.115, 22.23/32.115, 22.29/32.115
	Гибкость
	ГОСТ 15879-70 п. 2.1;
ГОСТ 20429-84 п. 5.10;
ГОСТ 26589-94 п. 3.11;
ГОСТ 2678-94 п. 3.9;
ГОСТ 7415-86 п. 5;
СТБ 1262-2021 п.9.13;
СТБ 2151-2010 п. 8.24
	
	

	31.8*
	
	13.96/29.151, 19.20/29.151, 22.23/29.151, 22.29/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 15879-70 п. 2.1;
ГОСТ 15879-70 п. 3.2;
ГОСТ 20429-84 п. 5.9;
ГОСТ 26589-94 п. 3.9;
ГОСТ 2678-94 п. 3.10;
СТБ 1262-2021 п. 9.12;
СТБ 1617-2006 п. 7.6
	
	

	31.9*
	
	13.96/26.080, 19.20/26.080, 22.23/26.080, 22.29/26.080
	Теплостойкость
	ГОСТ 20429-84 п. 5.11;
ГОСТ 26589-94 п.3.13;
ГОСТ 2678-94 п. 3.12;
СТБ 1262-2021 п. 9.14;
СТБ 1617-2006 п. 7.7;
СТБ 2151-2010 п. 8.25
	
	

	31.10*
	
	13.96/29.061, 19.20/29.061, 22.23/29.061, 22.29/29.061
	Изменение линейных размеров при нагревании
	ГОСТ 2678-94 п. 3.13
	
	

	31.11*
	
	13.96/29.040, 19.20/29.040, 22.23/29.040, 22.29/29.040
	Потеря массы при нагревании
	ГОСТ 2678-94 п. 3.14
	
	

	31.12*
	
	
	Поверхностная плотность
	ГОСТ 2678-94 п. 3.22
	
	

	31.13*
	
	13.96/29.151, 19.20/29.151, 22.23/29.151, 22.29/29.151
	Влажность
	СТБ 2151-2010 п. 8.13
	
	

	31.14*
	
	13.96/26.095, 19.20/26.095, 22.23/26.095, 22.29/26.095
	Прочность сцепления между слоями
	ГОСТ 26589-94 п. 3.5;
СТБ 1617-2006 п. 7.7;
СТБ 2151-2010 п. 8.21
	
	

	32.1* ТР
	Крышки металлические винтовые
	25.99/26.045
	Химическая стойкость лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 25749-2005 п. 9.7;
ГОСТ 25749-2020 п. 9.7¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	32.1*
	Композиции защитно- отделочные строительные
	23.64/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 5802-2024 п. 6;
ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	32.2* ТР
	Крышки металлические винтовые
	25.99/26.080
	Стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 25749-2005 п. 9.6;
ГОСТ 25749-2020 п. 9.6¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	32.2*
	Композиции защитно- отделочные строительные
	23.64/29.061
	Водоудерживающая способность смеси
	ГОСТ 5802-2024 п. 8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	32.3* ТР
	Крышки металлические винтовые
	25.99/26.141
	Герметичность укупоривания
	ГОСТ 25749-2005 п. 9.4.2;
ГОСТ 25749-2020 п. 9.4.2¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	32.3*
	Композиции защитно- отделочные строительные
	23.64/29.054
	Определение тонкости (степени) помола
	ГОСТ 23789-2018 п.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	32.4* ТР
	Крышки металлические винтовые
	25.99/26.095
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 25749-2005 п. 9.8;
ГОСТ 25749-2020 п. 9.8¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	32.4*
	Композиции защитно- отделочные строительные
	23.64/32.115
	Начало схватывания
	ГОСТ 23789-2018 п.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	32.5* ТР
	Крышки металлические винтовые
	25.99/26.095
	Крутящий момент
	ГОСТ 25749-2005 п. 9.5;
ГОСТ 25749-2020 п. 9.5¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	32.5*
	Композиции защитно- отделочные строительные
	23.64/11.116
	Цвет покрытия
	ГОСТ 28196-89;
СТБ 1263-2001 п. 8.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	32.6*
	
	23.64/29.136
	Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001 п. 8.22
	
	

	32.7*
	
	23.64/11.116
	Внешний вид покрытия после высыхания
	ГОСТ 10277-90 п. 3.4;
СТБ 1263-2001 п. 8.7
	
	

	32.8*
	
	23.64/29.070
	Способность шлифоваться
	ГОСТ 10277-90 п. 3.9;
СТБ 1263-2001 п. 8.18
	
	

	32.9*
	
	23.64/29.128
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 17537-72;
ГОСТ 31939-2022;
СТБ 1263-2001 п.8.20
	
	

	32.10*
	
	23.64/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 28196-89;
СТБ 1263-2001 п. 8.19
	
	

	32.11*
	
	23.64/29.143
	Степень перетира
	ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)
	
	

	32.12*
	
	23.64/32.115
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2;
СТБ 1263-2001 п. 8.14
	
	

	32.13*
	
	23.64/26.080
	Условная светостойкость покрытия
	ГОСТ 21903-76;
СТБ 1263-2001 п. 8.8
	
	

	32.14*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1263-2001 п. 8.9
	
	

	32.15*
	
	23.64/26.141
	Коэффициент паропроницаемости
	СТБ 1263-2001 п. 8.11
	
	

	32.16*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость покрытия
	СТБ 1263-2001 п. 8.10
	
	

	32.17*
	
	
	Атмосферо-стойкость покрытия
	ГОСТ 9.401-2018 метод 2;
СТБ 1263-2001 п. 8.15
	
	

	32.18*
	
	23.64/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10;
СТБ 1263-2001 п. 8.6
	
	

	32.19*
	
	23.64/26.141
	Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 п. 8.13
	
	

	32.20*
	
	23.64/29.127
	Усадка покрытия
	СТБ 1263-2001 п. 8.12
	
	

	32.21*
	
	23.64/29.119
	Плотность
	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
	
	

	33.1* ТР
	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги
	17.21/29.121, 22.29/29.121, 25.99/29.121
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 33118-2014 п.7.12;
ГОСТ Р 52145-2003 Приложение Д
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	33.1*
	Композиции полимерминеральные для устройства пола
	23.64/26.095
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 раздел 5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	33.2*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 310.4-81;
СТБ 1496-2004 п. 8.5
	
	

	33.3*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 310.4-81
	
	

	33.4*
	
	
	Прочность при растяжении для наливных композиций
	ГОСТ 11262-80;
СТБ 1496-2004 п. 8.6
	
	

	33.5*
	
	23.64/29.144
	Относительное удлинение
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012);
ГОСТ 11262-80;
СТБ 1496-2004 п. 8.8
	
	

	33.6*
	
	23.64/29.143
	Твердость
	ГОСТ 24621-2015
	
	

	33.7*
	
	23.64/26.045
	Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред
	ГОСТ 9.403-2022 метод Б;
ГОСТ 9.403-80 метод Б;
СТБ 1496-2004 п. 8.13
	
	

	33.9*
	
	23.64/32.115
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-2023;
ГОСТ 19007-73;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1.4 Метод 4А, п. 5.4.6 Метод 7В.2
	
	

	33.10*
	
	23.64/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018;
СТБ 1496-2004 п.8.10
	
	

	34.1* ТР
	Крышки металлические обкатные
	25.99/26.045
	Химическая стойкость лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.8.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	34.1*
	Листы и плиты гипсокартонные
	23.62/29.061, 23.69/29.061
	Номинальные размеры
	ГОСТ 6266-97 п. 8.2;
СТБ 1786-2007 п. 7.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	34.2* ТР
	Крышки металлические обкатные
	25.99/26.080
	Стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	34.2*
	Листы и плиты гипсокартонные
	23.62/29.040, 23.69/29.040
	Поверхностная плотность
	ГОСТ 6266-97 п. 8.3;
СТБ 1786-2007 п. 7.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	34.3* ТР
	Крышки металлические обкатные
	25.99/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.6 способ 1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	34.3*
	Листы и плиты гипсокартонные
	23.62/32.115, 23.69/32.115
	Сцепление гипсового сердечника с картоном
	ГОСТ 6266-97 п. 8.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	34.4* ТР
	Крышки металлические обкатные
	25.99/26.095
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	34.4*
	Листы и плиты гипсокартонные
	23.62/29.121, 23.69/29.121
	Разрушающая нагрузка
	ГОСТ 6266-97 п. 8.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	34.5*
	
	23.62/29.151, 23.69/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 6266-97 п. 8.6
	
	

	34.6*
	
	23.62/29.121, 23.69/29.121
	Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии
	ГОСТ 23789-2018 п.7
	
	

	35.1* ТР
	Изделия гончарные и керамические народных художественных промыслов
	23.41/11.116
	Водопроницаемость
	СТБ 841-2003 п. 7.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	35.1*
	Плитки керамические
	23.31/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 27180-2019 п.п.5.1-5.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	35.2*
	
	23.31/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 27180-2019 п.5.7
	
	

	35.3*
	
	23.31/26.080
	Термическая стойкость
	ГОСТ 27180-2019 п. 10;
СТБ EN ISO 10545-9-2016
	
	

	35.4*
	
	23.31/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 27180-2019 п.12;
СТБ ISO 10545-13-2020
	
	

	35.5*
	
	23.31/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 27180-2019 п.11;
СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007
	
	

	35.6*
	
	23.31/08.052
	Химическая стойкость глазури плиток
	ГОСТ 27180-2019 п. 12
	
	

	35.7*
	
	23.31/26.080
	Устойчивость к растрескиванию глазури
	ГОСТ 27180-2019 п.18;
СТБ ЕН ИСО 10545-11-2006
	
	

	35.8*
	
	23.31/08.032
	Содержание выделяющихся свинца и кадмия из глазурованных керамических плиток
	ГОСТ 27180-2019 п. 16;
СТБ ЕН ИСО 10545-15-2007
	
	

	35.9*
	
	23.31/26.045
	Устойчивость к образованию пятен
	ГОСТ 27180-2019 п. 15;
СТБ EN ISO 10545-14-2019
	
	

	35.10*
	
	23.31/29.143
	Твердость лицевой поверхности
	ГОСТ 27180-2001 раздел 14
	
	

	35.11*
	
	23.31/29.121
	Разрушающая нагрузка (предел прочности при изгибе)
	ГОСТ 27180-2019 п. 7;
ГОСТ 473.8-81 п. 7.2;
СТБ EN ISO 10545-4-2015
	
	

	35.12*
	
	23.31/29.070
	Износостойкость неглазурованных плиток и плит
	ГОСТ 27180-2019 п. 8;
ГОСТ 961-89 п. 3.13;
СТБ ISO 10545-6-2013
	
	

	35.13*
	
	23.31/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 27180-2019 п. 6;
СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 п. 5.1.2
	
	

	35.14*
	
	23.31/29.070
	Износостойкость глазурованных плиток
	ГОСТ 27180-2019 раздел 9
	
	

	36.1* ТР
	Упаковка керамическая
	23.41/11.116
	Водопроницаемость
	ГОСТ 33414-2015 п. 7.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	36.1*
	Бетон и изделия из бетона
	23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121
	Определение прочности на сжатие испытываемых образцов
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	36.2*
	
	
	Определение прочности при изгибе испытываемых образцов
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.3
	
	

	36.3*
	
	
	Определение прочности испытываемых образцов на растяжение при скалывании
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.4
	
	

	37.1* ТР
	Мешки из полимерных пленок
	22.29/29.121
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	37.1*
	Блоки оконные и дверные балконные
	16.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	37.2* ТР
	Мешки из полимерных пленок
	22.29/29.121
	Прочность на удар при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4;
ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	37.2*
	Блоки оконные и дверные балконные
	16.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	37.3* ТР
	Мешки из полимерных пленок
	22.29/29.121
	Прочность шва
	ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 17811-78 п. 4.3;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	37.3*
	Блоки оконные и дверные балконные
	16.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	37.4*
	
	16.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	37.5*
	
	16.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказное открывание створок и полотен
	СТБ 940-2004 п. 7
	
	

	37.6*
	
	16.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	37.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	37.8*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п. 10
	
	

	37.9*
	
	
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п. 11
	
	

	37.10*
	
	16.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п. 12
	
	

	37.11*
	
	16.23/26.095, 25.12/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	СТБ 940-2004 п. 13
	
	

	37.12*
	
	16.23/29.061, 25.12/29.061
	Провесы в сопряженных деталях
	СТБ 939-2013 п. 8.12
	
	

	37.13*
	
	16.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2
	
	

	37.14*
	
	16.23/35.060, 25.12/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	37.15*
	
	16.23/11.116, 25.12/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	37.16*
	
	16.23/29.061, 25.12/29.061
	Отклонения от номинальных (габаритных) размеров изделий
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004
	
	

	37.17*
	
	
	Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей)
	
	
	

	37.18*
	
	
	Зазоры в угловых и Т-образных соединениях
	
	
	

	37.19*
	
	16.23/11.116, 25.12/11.116
	Качество отделочных покрытий
	СТБ 939-2013 п. 8.13
	
	

	37.20*
	
	16.23/29.061, 25.12/29.061
	Толщина отделочных покрытий
	ГОСТ 9.916-2023;
СТБ 939-2013 п. 8.18;
СТБ ISO 2808-2023 п. 5.5.6 метод 7В.2
	
	

	37.21*
	
	16.23/26.095, 25.12/26.095
	Прочность угловых соединений металлических изделий
	СТБ 939-2013 п. 8.10.4
	
	

	37.22*
	
	16.23/33.111, 25.12/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	38.1* ТР
	Тара стеклянная для продуктов детского питания
	23.13/08.149
	Водостойкость стекла
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 32671-2020 п. 7.17;
ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	38.1*
	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	22.23/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	38.2* ТР
	Тара стеклянная для продуктов детского питания
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 32671-2020 п. 7.12
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	38.2*
	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	22.23/26.141
	Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	38.3* ТР
	Тара стеклянная для продуктов детского питания
	23.13/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 32671-2020 п. 7.18
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	38.3*
	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	22.23/26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	38.4* ТР
	Тара стеклянная для продуктов детского питания
	23.13/26.095
	Усилие сжатия вдоль вертикальной оси
	ГОСТ 33203-2014;
СТБ ISO 8113-2009
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	38.4*
	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	22.23/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	38.5* ТР
	Тара стеклянная для продуктов детского питания
	23.13/26.141
	Устойчивость к внутреннему гидростатическому давлению до 1,6 МПа
	ГОСТ 13904-2019
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	38.5*
	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	22.23/36.100
	Безотказное открывание створок и полотен
	СТБ 940-2004 п. 7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	38.6*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	38.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	38.8*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п. 10
	
	

	38.9*
	
	
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п. 11
	
	

	38.10*
	
	22.23/36.100
	Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п. 12
	
	

	38.11*
	
	22.23/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	СТБ 940-2004 п. 13
	
	

	38.12*
	
	22.23/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14
	
	

	38.13*
	
	22.23/29.061
	Отклонение от линейных размеров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	38.14*
	
	
	Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей)
	
	
	

	38.15*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок окон
	
	
	

	38.16*
	
	22.23/26.080
	Устойчивость блоков к воздействию температур
	СТБ EN 13420-2014 метод 3
	
	

	38.17*
	
	22.23/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	39.1* ТР
	Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты
	23.13/08.149
	Водостойкость стекла
	ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹;
ГОСТ 33805-2016 п. 7.17
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	39.1*
	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	39.2* ТР
	Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 33805-2016 п. 7.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	39.2*
	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	39.3* ТР
	Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты
	23.13/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 33805-2016 п. 7.16
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	39.3*
	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания створок (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	39.4*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	39.5*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	39.6*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 10
	
	

	39.7*
	
	
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 11
	
	

	39.8*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность поворотно-откидного устройства открывания сворки (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 12
	
	

	39.9*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания (за исключением элементов раздвижных конструкций)
	СТБ 940-2004 п. 13
	
	

	39.10*
	
	16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	39.11*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	39.12*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14
	
	

	39.13*
	
	
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2
	
	

	39.14*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Отклонения от номинальных (габаритных) размеров изделий
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004
	
	

	39.15*
	
	
	Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей)
	
	
	

	39.16*
	
	
	Зазоры в притворах
	СТБ 1457-2004
	
	

	39.17*
	
	
	Провесы
	
	
	

	39.18*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания раздвижных элементов
	СТБ 1912-2008 п. 8.1.2;
СТБ 940-2004 п. 7
	
	

	39.19*
	
	16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	40.1* ТР
	Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции
	23.13/08.149
	Водостойкость
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹;
ГОСТ 33811-2016 п. 7.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	40.1*
	Блоки дверные
	16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99;
СТБ 2433-2015 п. 8.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	40.2*
	
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 4;
СТБ 2433-2015 п. 8.1
	
	

	40.3*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001;
СТБ 2433-2015 п. 8.1
	
	

	40.4*
	
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3;
СТБ 2433-2015 п. 8.1
	
	

	40.5*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность открывания полотен (надежность)
	СТБ 2433-2015 п. 8.1;
СТБ 940-2004 п. 7
	
	

	40.6*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	40.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	40.8*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14;
СТБ 2433-2015 п. 8.4.2
	
	

	40.9*
	
	
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2;
СТБ 2433-2015 п. 8.8.1
	
	

	40.10*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004;
СТБ 2433-2015 п. 8.6
	
	

	40.11*
	
	
	Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц
	
	
	

	40.12*
	
	
	Зазоры в местах соединений элементов
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2433-2015 п. 8.6
	
	

	40.13*
	
	
	Провесы
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004;
СТБ 2433-2015 п. 8.6
	
	

	40.14*
	
	16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1;
СТБ 2433-2015 п. 8.2
	
	

	40.15*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2433-2015 п. 8.3
	
	

	40.16*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Толщина защитно-декоративных покрытий
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4;
СТБ 2433-2015 п. 8.9
	
	

	40.17*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление вертикальной нагрузке
	СТБ EN 947-2012
	
	

	40.18*
	
	
	Сопротивление кручению при статической нагрузке
	СТБ EN 948-2014
	
	

	40.19*
	
	
	Сопротивлению удару мягким тяжелым телом
	СТБ EN 949-2012
	
	

	40.20*
	
	
	Сопротивлению удару твердым телом
	СТБ EN 950-2012
	
	

	40.21*
	
	
	Усилие, необходимое для открывания дверного блока
	СТБ 2433-2015 п. 8.1.2
	
	

	40.22*
	
	
	Прочность угловых соединений металлических изделий
	СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, приложение Д
	
	

	41.1* ТР
	Тара стеклянная для товаров бытовой химии
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ Р 51640-2000 п. 6.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	41.1*
	Двери, ворота и люки противопожарные
	25.12/26.141
	Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	41.2*
	
	25.12/36.100
	Безотказность открывания полотен (надежность)
	СТБ 940-2004 п. 7
	
	

	41.3*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	41.4*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	41.5*
	
	25.12/11.116
	Наличие запирающих устройств
	СТБ 1394-2003 п. 7.8
	
	

	41.6*
	
	
	Наличие дверных ручек
	
	
	

	41.7*
	
	
	Наличие устройств для самозакрывания дверей
	
	
	

	41.8*
	
	25.12/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14
	
	

	41.9*
	
	
	Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2
	
	

	41.10*
	
	25.12/29.061
	Сварные швы соединений металлических элементов изделий
	СТБ 1133-98
	
	

	41.11*
	
	
	Отклонение от номинальных размеров элементов изделий, их сборочных единиц и деталей
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	41.12*
	
	
	Отклонение от номинальных размеров металлических изделий, размеров расположения запирающих устройств и петель
	
	
	

	41.13*
	
	
	Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц
	
	
	

	41.14*
	
	
	Зазоры в местах соединений элементов изделий
	
	
	

	41.15*
	
	25.12/11.116
	Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот, люков
	СТБ 1133-98;
СТБ 1394-2003 п. 7.10
	
	

	41.16*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление вертикальной нагрузке
	СТБ EN 947-2012
	
	

	41.17*
	
	
	Сопротивление кручению при статической нагрузке
	СТБ EN 948-2014
	
	

	41.18*
	
	
	Сопротивлению удару мягким тяжелым телом
	СТБ EN 949-2012
	
	

	41.19*
	
	
	Сопротивлению удару твердым телом
	СТБ EN 950-2012
	
	

	41.20*
	
	
	Усилие, необходимое для открывания дверного блока
	СТБ 2433-2015 п. 8.1.2
	
	

	42.1* ТР
	Тара транспортная полимерная
	22.22/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 34264-2017 п. 9.13¹;
ГОСТ Р 52620-2006 п. 9.11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	42.1*
	Двери дымонепроницаемые
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность открывания полотен (надежность)
	СТБ 940-2004 п. 7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	42.2*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	42.3*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	42.4*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Наличие запирающих устройств
	СТБ 1647-2006 п. 7.3
	
	

	42.5*
	
	
	Наличие устройств для самозакрывания дверей
	
	
	

	42.6*
	
	
	Наличие эластичных уплотняющих прокладок
	
	
	

	42.7*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14
	
	

	42.8*
	
	
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2
	
	

	42.9*
	
	16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	42.10*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 1138-98 п. 8.3.1
	
	

	42.11*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	42.12*
	
	
	Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц
	
	
	

	42.13*
	
	
	Зазоры в местах соединений элементов
	
	
	

	42.14*
	
	
	Провесы
	
	
	

	42.15*
	
	16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	
	

	42.16*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	
	

	42.17*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот, люков
	СТБ 1133-98;
СТБ 1394-2003 п. 7.10;
СТБ 1647-2006 п. 7.1
	
	

	42.18*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4;
СТБ 1647-2006 п. 7.1;
СТБ 2433-2015 п. 8.9
	
	

	42.19*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление вертикальной нагрузке
	СТБ EN 947-2012
	
	

	42.20*
	
	
	Сопротивление кручению при статической нагрузке
	СТБ EN 948-2014
	
	

	42.21*
	
	
	Сопротивлению удару мягким тяжелым телом
	СТБ EN 949-2012
	
	

	42.22*
	
	
	Сопротивлению удару твердым телом
	СТБ EN 950-2012
	
	

	42.23*
	
	
	Усилие, необходимое для открывания дверного блока
	СТБ 2433-2015 п. 8.1.2
	
	

	42.24*
	
	
	Прочность угловых соединений металлических изделий
	СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, приложение Д
	
	

	43.1* ТР
	Банки и крышки к ним металлические для консервов
	25.99/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 5981-2011 п. 9.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	43.1*
	Витрины и витражи металлические
	25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99;
СТБ 1609-2020 п. 7.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	43.2* ТР
	Банки и крышки к ним металлические для консервов
	25.99/26.080
	Стойкость лакокрасочного покрытия при стерилизации
	ГОСТ 5981-2011 п. 9.8
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	43.2*
	Витрины и витражи металлические
	25.12/26.141
	Сопротивление водо- и воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99;
СТБ 1609-2020 п. 7.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	43.3*
	
	25.12/11.116
	Качество сварных швов
	СТБ 1133-98;
СТБ 1609-2020 п. 7.2
	
	

	43.4*
	
	25.12/29.061
	Отклонение размеров сечения сварных швов
	
	
	

	43.5*
	
	25.12/11.116
	Качество подготовки поверхности
	СТБ 1609-2020 п. 5.2.5
	
	

	43.6*
	
	25.12/29.061
	Отклонение геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1609-2020 п. 7.1
	
	

	43.7*
	
	25.12/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2;
СТБ 1609-2020 п. 7.5
	
	

	43.8*
	
	25.12/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012;
СТБ 1609-2020 п. 7.6
	
	

	43.9*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001;
СТБ 1609-2020 п. 7.6
	
	

	43.10*
	
	25.12/11.116
	Качество защитно-декоративнного покрытия
	ГОСТ 9.032-74 п. 2.6, п. 2.7 (приложение 4), п. 2.8;
СТБ 1609-2020 п. 7.3
	
	

	43.11*
	
	25.12/29.061
	Толщина покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.3
	
	

	44.1* ТР
	Банки металлические для химических продуктов
	25.99/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 30766-2001 п. 7.6 (под избыточным давлением);
ГОСТ 6128-81 п. 4.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	44.1*
	Блоки оконные
	16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	44.2* ТР
	Банки металлические для химических продуктов
	25.99/26.095
	Нагрузка на сжатие в осевом направлении
	ГОСТ 30766-2001 п. 7.7;
ГОСТ 6128-81 п. 4.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	44.2*
	Блоки оконные
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	44.3*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывания»
	ГОСТ 24033-2018 п. 7
	
	

	44.4*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.1
	
	

	44.5*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.2
	
	

	44.6*
	
	
	Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г
	
	

	44.7*
	
	
	Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.10;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3
	
	

	44.8*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность крепления петель и ножничных опор к оконным и дверным балконным блокам
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.10;
ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д
	
	

	44.9*
	
	16.23/38.000, 22.23/38.000, 25.12/38.000
	Усилие закрывания створок окон
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.10;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.1
	
	

	44.10*
	
	
	Усилие открывания створок окон
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.10;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.2
	
	

	44.11*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность угловых соединений
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.12
	
	

	44.12*
	
	
	Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2
	
	

	44.13*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.3;
ГОСТ 24033-2018 п. 5.2
	
	

	44.14*
	
	
	Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель
	
	
	

	44.15*
	
	
	Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.3;
ГОСТ 24033-2018
	
	

	44.16*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.3;
ГОСТ 24033-2018 п. 5.2
	
	

	44.17*
	
	
	Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других отверстий
	
	
	

	44.18*
	
	
	Отклонения размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок
	
	
	

	44.19*
	
	
	Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек)
	
	
	

	44.20*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	
	
	

	44.21*
	
	
	Зазоры в угловых и Т-образных соединениях
	
	
	

	44.22*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Установка уплотняющих прокладок
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.2
	
	

	44.23*
	
	
	Маркировка
	
	
	

	44.24*
	
	16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	45.1*
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей
	22.23/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	45.2*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	
	

	45.3*
	
	22.23/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 раздел 4
	
	

	45.4*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	45.5*
	
	22.23/36.100
	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывания»
	ГОСТ 24033-2018 п. 7
	
	

	45.6*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.1
	
	

	45.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.2
	
	

	45.8*
	
	
	Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г
	
	

	45.9*
	
	
	Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.18
	
	

	45.10*
	
	
	Прочность крепления петель
	ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.18
	
	

	45.11*
	
	22.23/38.000
	Усилие закрывания створок окон
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.1;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.18
	
	

	45.12*
	
	
	Усилие открывания створок окон
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.2;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.18
	
	

	45.13*
	
	22.23/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.17
	
	

	45.14*
	
	22.23/29.061
	Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.3
	
	

	45.15*
	
	
	Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7
	
	

	45.16*
	
	
	Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов
	ГОСТ 24033-2018;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.4
	
	

	45.17*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов
	ГОСТ 24033-2018 п. 5.2;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7
	
	

	45.18*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	
	
	

	45.19*
	
	
	Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек)
	
	
	

	45.20*
	
	
	Отклонения расстояния между наплавами смежных закрытых створок
	
	
	

	45.21*
	
	22.23/11.116
	Установка уплотняющих прокладок
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.2
	
	

	45.22*
	
	
	Наличие и количество водосливных и других функциональных отверстий
	
	
	

	45.23*
	
	22.23/29.061
	Отклонения расположения и размеры водосливных и других функциональных отверстий
	ГОСТ 24033-2018 п. 5.2;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 - п. 8.7
	
	

	45.24*
	
	22.23/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 23166-2024;
ГОСТ 30674-2023 п. 8.11
	
	

	45.25*
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.2
	
	

	45.26*
	
	22.23/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	46.1* ТР
	Банки алюминиевые глубокой вытяжки
	25.99/26.095
	Качество внутреннего лакового покрытия
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 33748-2016 п. 8.6;
ГОСТ 33748-2023 п. 10.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	46.1*
	Блоки оконные из алюминиевых сплавов
	25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	46.2* ТР
	Банки алюминиевые глубокой вытяжки
	25.99/26.095
	Нагрузка на сжатие в осевом направлении
	ГОСТ 33748-2016 п. 8.7;
ГОСТ 33748-2023 п. 10.6
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	46.2*
	Блоки оконные из алюминиевых сплавов
	25.12/26.141
	Сопротивление воздухопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	46.3*
	
	
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 4
	
	

	46.4*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	46.5*
	
	25.12/36.100
	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание»
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.13;
ГОСТ 24033-2018 п. 7
	
	

	46.6*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.9;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.1
	
	

	46.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.9;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.2
	
	

	46.8*
	
	
	Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.9;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г
	
	

	46.9*
	
	
	Крутящий момент (момент силы), прикладываемый к ручкам оконных и дверных балконных блоков
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.9;
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3
	
	

	46.10*
	
	
	Прочность крепления петель
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.9;
ГОСТ 24033-2018 п. 9.3 Приложение Д
	
	

	46.11*
	
	25.12/11.116
	Установка уплотняющих прокладок
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.1
	
	

	46.12*
	
	25.12/29.061
	Предельные отклонения габаритных размеров изделий
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.2;
ГОСТ 23166-2024;
ГОСТ 24033-2018;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	46.13*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель
	
	
	

	46.14*
	
	
	Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов
	
	
	

	46.15*
	
	
	Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий
	
	
	

	46.16*
	
	
	Отклонения номинального размера (или изменение расстояния) между наплавами смежных закрытых створок
	
	
	

	46.17*
	
	
	Провисание (завышение) (открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии
	
	
	

	46.18*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	
	
	

	46.19*
	
	
	Зазоры в угловых и Т-образных соединениях
	ГОСТ 21519-2022 п.8.2;
ГОСТ 23166-2024;
ГОСТ 24033-2018;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	46.20*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов
	
	
	

	46.21*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров профилей створок и коробок
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	46.22*
	
	25.12/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 21519-2022 п. 8.1
	
	

	46.23*
	
	25.12/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	47.1* ТР
	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности
	23.13/26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 32130-2013 п. 7.12;
ГОСТ 32130-2022 п. 7.9
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	47.1*
	Окна мансардные
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п. 10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	47.2* ТР
	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности
	23.13/08.149
	Водостойкость
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 32130-2013 п. 5.1.2;
ГОСТ 32130-2022 п. 5.1.2;
ГОСТ 33202-2014;
ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020)¹
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	47.2*
	Окна мансардные
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п. 11
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	47.3* ТР
	Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности
	23.13/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 32130-2013 п. 7.17;
ГОСТ 32130-2022 п. 7.17
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	47.3*
	Окна мансардные
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п. 12
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	47.4*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	СТБ 940-2004 п. 13
	
	

	47.5*
	
	16.23/38.000, 22.23/38.000, 25.12/38.000
	Усилие, прилагаемое к ручке при открывании створки
	СТБ 940-2004 п. 14
	
	

	47.6*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление ветровым нагрузкам
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	47.7*
	
	
	Снеговая нагрузка
	
	
	

	47.8*
	
	16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061
	Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров
	СТБ 1504-2004 п. 6.14
	
	

	47.9*
	
	16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	47.10*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	47.11*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 метод 2
	
	

	47.12*
	
	16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116
	Комплектность
	СТБ 1504-2004
	
	

	47.13*
	
	16.23/34.138, 22.23/34.138, 25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	
	

	47.14*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	
	

	47.15*
	
	16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 раздел 4
	
	

	47.16*
	
	16.23/36.100, 22.23/36.100, 25.12/36.100
	Надежность (безотказность)
	СТБ 940-2004 п. 7
	
	

	47.17*
	
	16.23/26.095, 22.23/26.095, 25.12/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки
	СТБ 940-2004 п. 8
	
	

	47.18*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	СТБ 940-2004 п. 9
	
	

	47.19*
	
	16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п. 8.14
	
	

	47.20*
	
	16.23/33.111, 22.23/33.111, 25.12/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	48.1* ТР
	Мешки из бумаги и комбинированных материалов
	17.21/29.121, 22.29/29.121, 25.99/29.121
	Прочность на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 2226-2013 п. 9.3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	48.1*
	Блоки оконные деревянные мансардные
	16.23/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	48.2*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3
	
	

	48.3*
	
	16.23/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 раздел 4;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3
	
	

	48.4*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.7
	
	

	48.5*
	
	16.23/36.100
	Безотказность, циклы «открывание-закрывание»
	ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.10
	
	

	48.6*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей вертикально на угол открытой створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.1
	
	

	48.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.2
	
	

	48.8*
	
	16.23/38.000
	Усилие, прикладываемое к ручке створки для открывания и закрывания
	ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.10
	
	

	48.9*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, приложенной к запирающему прибору или ручке перпендикулярно к плоскости створки
	
	
	

	48.10*
	
	
	Максимальный крутящий момент, прикладываемый к ручке
	
	
	

	48.11*
	
	16.23/29.061
	Предельные отклонения габаритных размеров изделий
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2
	
	

	48.12*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров сборочных элементов и деталей изделий, зазоров в притворе, а также разность длин диагоналей
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2
	
	

	48.13*
	
	
	Отклонения кромок деталей от прямолинейности
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2
	
	

	48.14*
	
	
	Провесы в угловых соединениях створок, коробок
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3
	
	

	48.15*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	48.16*
	
	16.23/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	48.17*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 2 метод
	
	

	48.18*
	
	16.23/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.1
	
	

	48.19*
	
	16.23/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	49.1* ТР
	Упаковка из картона
	17.21/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 18211-2018
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	49.1*
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами
	16.23/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	49.2* ТР
	Упаковка из картона
	17.21/26.095
	Сопротивление ударам при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	49.2*
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами
	16.23/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	49.3* ТР
	Упаковка из картона
	17.21/26.095
	Сопротивление горизонтальному удару
	ГОСТ ISO 2244-2013
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	49.3*
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами
	16.23/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 раздел 4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	49.4* ТР
	Упаковка из картона
	17.21/29.121
	Прочность при штабелировании
	ГОСТ ISO 2244-2013 метод 1,2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	49.4*
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами
	16.23/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	49.5*
	
	16.23/36.100
	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание»
	ГОСТ 24033-2018 п. 7
	
	

	49.6*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.1
	
	

	49.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.2
	
	

	49.8*
	
	
	Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г
	
	

	49.9*
	
	
	Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке
	ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10
	
	

	49.10*
	
	
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	ГОСТ 24700-99 п.7.2.10
	
	

	49.11*
	
	16.23/38.000
	Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок
	ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10
	
	

	49.12*
	
	
	Усилие, прикладываемое к створкам изделий для их открывания
	
	
	

	49.13*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	49.14*
	
	16.23/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	49.15*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 2 метод
	
	

	49.16*
	
	16.23/11.116
	Установка уплотняющих прокладок
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.8
	
	

	49.17*
	
	16.23/29.061
	Предельные отклонения габаритных размеров изделий
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1
	
	

	49.18*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2
	
	

	49.19*
	
	
	Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1
	
	

	49.20*
	
	
	Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий
	
	
	

	49.21*
	
	
	Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок
	
	
	

	49.22*
	
	
	Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен) в собранном изделии
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3
	
	

	49.23*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	
	
	

	49.24*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов
	ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1
	
	

	49.25*
	
	
	Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях
	ГОСТ 24700-99 п. 5.3.7
	
	

	49.26*
	
	16.23/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.2
	
	

	49.27*
	
	16.23/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	50.1* ТР
	Упаковка мягкая
	13.96/26.095
	Универсальная нагрузка швов
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 30090-93 п. 6.8;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	50.1*
	Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами
	16.23/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	50.2* ТР
	Упаковка мягкая
	13.96/26.095
	Ударная прочность при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 005/2011

	50.2*
	Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами
	16.23/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	50.3*
	
	16.23/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 раздел 4
	
	

	50.4*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	50.5*
	
	16.23/36.100
	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание»
	ГОСТ 24033-2018 п. 7
	
	

	50.6*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.1
	
	

	50.7*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.2
	
	

	50.8*
	
	
	Прочность ручки базового комплекта поворотных и поворотно-откидных створок
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.5.3 Приложение Г
	
	

	50.9*
	
	
	Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке в сторону закрывания
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.10
	
	

	50.10*
	
	
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	ГОСТ 24700-99 п.7.2.10
	
	

	50.11*
	
	16.23/11.116
	Соответствие эргономическим требованиям
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.11
	
	

	50.12*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	50.13*
	
	16.23/11.116
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81
	
	

	50.14*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 2 метод
	
	

	50.15*
	
	16.23/29.061
	Предельные отклонения габаритных размеров изделий
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2
	
	

	50.16*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель
	
	
	

	50.17*
	
	
	Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов
	
	
	

	50.18*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и ширине
	ГОСТ 24699-2002
	
	

	50.19*
	
	
	Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2
	
	

	50.20*
	
	
	Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок
	
	
	

	50.21*
	
	
	Провисание (завышение) (открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.3
	
	

	50.22*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2
	
	

	50.23*
	
	16.23/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 23166-2024 п. 8.2
	
	

	50.24*
	
	16.23/29.061
	Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов
	ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2
	
	

	50.25*
	
	16.23/33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	
	

	51.1* ТР
	Продукция косметическая жидкая
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	51.1*
	Стеклопакеты клееные
	25.99/11.116
	Пороки внешнего вида
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	51.2*
	
	25.99/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	
	

	51.3*
	
	25.99/32.115
	Оптические искажения
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.8;
ГОСТ 33003-2014 п. 6
	
	

	51.4*
	
	25.99/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.10.6
	
	

	51.5*
	
	25.99/26.080
	Точка росы
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.11.4.1
	
	

	51.6*
	
	25.99/08.050
	Объем заполнения межстекольного пространства газом
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.13
	
	

	51.7*
	
	25.99/29.061
	Геометрические параметры: толщина стеклопакетов, размеры стеклопакетов по высоте и ширине, предельные отклонения стеклопакетов по высоте и ширине, разность длин диагоналей, отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете, отклонение от прямолинейности кромок стеклопакета, отклонения формы стеклопакетов имеющих сложную конфигурацию, глубина герметизирующих слоев
	ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.2-7.6, п. 7.9;
ГОСТ 32557-2013
	
	

	52.1* ТР
	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	52.1*
	Блоки дверные деревянные и комбинированные
	16.23/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	52.2*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	
	

	52.3*
	
	16.23/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 раздел 4
	
	

	52.4*
	
	16.23/36.100
	Безотказность (надежность)
	ГОСТ 475-2016 п. 7.4.9;
СТБ 940-2004 п. 7
	
	

	52.5*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.1;
ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1
	
	

	52.6*
	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	ГОСТ 24033-2018 п. 8.2;
ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1
	
	

	52.7*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013)
	
	

	52.8*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1
	
	

	52.9*
	
	16.23/29.061
	Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров в притворах
	ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1
	
	

	52.10*
	
	
	Отклонение дверных полотен от плоскостности, перпендикулярности (разность длин диагоналей)
	
	
	

	52.11*
	
	
	Перепад (провес) лицевых поверхностей
	
	
	

	52.12*
	
	16.23/11.116
	Внешний вид (качество поверхностей)
	ГОСТ 475-2016 п. 5.6.4
	
	

	52.13*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	
	

	53.1* ТР
	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	53.1*
	Блоки дверные из алюминиевых сплавов
	25.12/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023;
ГОСТ 26602.1-99
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	53.2*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99 п. 3
	
	

	53.3*
	
	
	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.8
	
	

	53.4*
	
	25.12/36.100
	Безотказность, циклы «открывание-закрывание»
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.6
	
	

	53.5*
	
	25.12/26.095
	Сопротивление статическим нагрузкам
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.5
	
	

	53.6*
	
	25.12/29.061
	Предельные отклонения номинальных габаритных размеров дверных блоков
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1
	
	

	53.7*
	
	
	Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров под наплавом
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1, п. 6.2.2
	
	

	53.8*
	
	
	Разность длин диагоналей коробок и полотен
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1
	
	

	53.9*
	
	
	Перепад лицевых поверхностей в сварных соединениях смежных профилей коробок и полотен, провисание полотен, предельное отклонение номинального размера между наплавами
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.3
	
	

	53.10*
	
	25.12/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.4
	
	

	53.11*
	
	
	Установка и плотность прилегания уплотнительных прокладок
	ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.5
	
	

	53.12*
	
	
	Маркировка, комплектность, упаковка
	
	
	

	53.13*
	
	25.12/26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99 п. 4
	
	

	54.1* ТР
	Кремы косметические
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	54.1*
	Ворота. Механические аспекты
	16.23/41.000, 22.23/41.000, 25.12/41.000
	Неконтролируемые движения полотен вертикально перемещаемых ворот
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	54.2*
	
	
	Устройства ручного управления
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.4
	
	

	54.3*
	
	
	Механические защитные меры и зазоры безопасности, предохраняющие от защемления, порезов, сдавливания, захвата, затягивания и закрывания
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.5
	
	

	54.4*
	
	
	Ворота с полонами, открывающимися в сторону проезжей части
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.6
	
	

	54.5*
	
	
	Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: пружины
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.7
	
	

	54.6*
	
	
	Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: противовесы
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.8
	
	

	54.7*
	
	
	Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: стальные тросы, цепи, ремни и т.п.
	СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.4.9-5.4.11
	
	

	54.8*
	
	
	Фиксация и блокировка проходных калиток
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.12
	
	

	54.9*
	
	
	Роллетные ворота и роллетные ограждения
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.13
	
	

	54.10**
	
	16.23/38.000, 22.23/38.000, 25.12/38.000
	Прочие опасности- предупреждающие знаки
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.1
	
	

	55.1* ТР
	Продукция косметическая порошкообразная и компактная
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	55.1*
	Ворота для зданий и сооружений
	25.99/26.095
	Усилия при ручном управлении ворот
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	55.2*
	
	
	Механическая прочность
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.1, п. 5.4.1
	
	

	55.3*
	
	25.99/36.100
	Механическая долговечность
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2
	
	

	55.4*
	
	25.99/39.000
	Защита от спотыкания
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	55.5*
	
	
	Безопасность открывания
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.2, п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.3
	
	

	55.6*
	
	25.99/26.095
	Рабочие усилия
	СТБ ЕН 12445-2007 раздел 5, п. 7.3
	
	

	55.7*
	
	25.99/26.141
	Сопротивление водопроницанию
	СТБ ЕН 12489-2006
	
	

	55.8*
	
	25.99/26.095
	Сопротивление ветровой нагрузке
	СТБ ЕН 12444-2006
	
	

	55.9*
	
	25.99/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ EN 13241-1-2015 п. 4.4.5 Приложение В;
СТБ 2442-2007 (EN 13241-1:2003) приложение Б;
СТБ EN ISO 12567-1-2014
	
	

	55.10*
	
	25.99/26.141
	Воздухопроницаемость
	СТБ ЕН 12427-2006
	
	

	55.11*
	
	25.99/36.100
	Долговечность характеристик
	СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2.4.1
	
	

	55.12*
	
	25.99/26.095
	Стойкость прозрачных элементов в полотнах ворот
	ГОСТ EN 12600-2015;
СТБ ЕН 12600-2007;
СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.1
	
	

	55.13*
	
	25.99/32.115
	Защита от порезов
	СТБ ЕН 12453-2007 п. 5.1.1.3;
СТБ ЕН 12604-2006 п. 4.5.1
	
	

	56.1* ТР
	Продукция косметическая для ухода за ногтями
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	56.1*
	Профили поливинилхлоридные для окон и дверей
	22.21/29.061
	Толщина внешних стенок профиля
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1264-2001 п. 8.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	57.1* ТР
	Гели косметические
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	57.1**
	Возведение каменных и армокаменных конструкций
	43.99/11.116
	Внешний вид наружных поверхностей кладки
	СТБ 2087-2010 п. 5.32
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	58.1* ТР
	Продукция косметическая гигиеническая моющая
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	58.1**
	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия
	43.29/11.116
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	СТБ 1684-2006 п. 6.5
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	58.2**
	
	43.29/39.000
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	СТБ 1684-2006 п. 6.11
	
	

	59.1* ТР
	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	59.1**
	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: облицовочные и футеровочные покрытия
	43.29/29.061
	Ширина швов
	СТБ 1684-2006 п. 11.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	59.2**
	
	
	Полнота заполнения и размеры швов
	СТБ 1684-2006 п. 11.8
	
	

	59.3**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 11.12
	
	

	59.4**
	
	43.29/29.061
	Ровность покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 11.13
	
	

	59.5**
	
	
	Величина перепада между смежными элементами покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 11.14
	
	

	60.1* ТР
	Продукция косметическая для бритья
	20.42/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	ТР ТС 009/2011

	60.1**
	Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из рулонных материалов
	43.29/29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	СТБ 1846-2008 п. 7.7
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	60.2**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 7.8
	
	

	61.1**
	Устройство изоляционных покрытий: устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимер-цементной)
	43.29/29.061
	Величина нахлестки армирующего материала
	СТБ 1846-2008 п. 8.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	61.2**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 8.6
	
	

	61.3**
	
	43.29/29.121
	Прочность сцепления (сцепление)гидроизоляции с основанием
	СТБ 1846-2008 п. 8.7
	
	

	61.4**
	
	43.29/11.116
	Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)
	СТБ 1846-2008 п. 8.8
	
	

	61.5**
	
	43.29/32.115
	Внешний вид сварных швов
	СТБ 1846-2008 п. 10.3
	
	

	62.1**
	Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	43.29/29.061
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	СТБ 1846-2008 п. 9.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	62.2**
	
	
	Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 9.6
	
	

	62.3**
	
	
	Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 9.7
	
	

	62.4**
	
	
	Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 9.8
	
	

	63.1**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 9.9
	
	

	63.2**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 9.10
	
	

	64.1**
	Устройство изоляционных покрытий: устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	43.29/29.061
	Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов
	СТБ 1846-2008 п. 17.2
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	64.2**
	
	
	Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.4
	
	

	64.3**
	
	
	Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.10
	
	

	64.4**
	
	
	Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.11
	
	

	64.5**
	
	
	Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.12
	
	

	64.6**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п. 17.13
	
	

	65.1**
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных материалов
	43.29/29.121
	Устройство вентилируемых систем утепления: усилие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы
	СТБ 2079-2010 п. 10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	66.1**
	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство вентилируемых систем утепления
	43.99/29.121
	Устройство вентилируемых систем утепления: усилие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы
	СТБ 2079-2010 п. 10
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	67.1**
	Заполнение оконных проемов
	43.29/29.061
	Точность установки окон в проемах
	СТБ 1476-2004 п. 4.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	67.2**
	
	
	Величина зазора между оконным блоком и проемом
	СТБ 1476-2004 п. 4.2
	
	

	67.3**
	
	
	Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам
	СТБ 1476-2004 п. 4.3
	
	

	67.4**
	
	
	Отклонение установленных конструкций от вертикальности и горизонтальности
	СТБ 1476-2004 п. 4.4
	
	

	67.5**
	
	
	Расстояние между крепежными элементами
	СТБ 1476-2004 п. 4.5
	
	

	67.6**
	
	
	Толщина слоя выравнивающей стяжки
	СТБ 1476-2004 п. 5.1
	
	

	67.7**
	
	
	Уклон внутрь помещения подоконных досок
	СТБ 1476-2004 п. 5.2
	
	

	67.8**
	
	
	Глубина штрабы в откосах
	СТБ 1476-2004 п. 5.4
	
	

	67.9**
	
	
	Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены
	СТБ 1476-2004 п. 5.5
	
	

	67.10**
	
	
	Величина уклона отлива
	СТБ 1476-2004 п. 6.1
	
	

	67.11**
	
	
	Шаг креплений
	СТБ 1476-2004 п. 6.3
	
	

	67.12**
	
	
	Шаг креплений кронштейнов (костылей)
	ГОСТ 26433.2-94
	
	

	67.13**
	
	
	Напуск отлива на фасад
	СТБ 1476-2004 п. 6.4
	
	

	67.14**
	
	
	Соответствие теплоизоляции зазора между подоконной доской и поверхностью оконного проема проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94
	
	

	67.15**
	
	
	Отклонение поверхности отлива от горизонтальности
	
	
	

	67.16**
	
	
	Расстояние между крепежными элементами отлива шириной более 150 мм
	
	
	

	67.17**
	
	43.29/29.121
	Прочность крепления конструкций в проемах
	СТБ 1477-2004
	
	

	67.18**
	
	43.29/26.141
	Воздухопроницаемость монтажного шва
	СТБ 1479-2004
	
	

	67.19**
	
	
	Водопроницаемость монтажного шва (предел водонепроницаемости)
	СТБ 1683-2006
	
	

	67.20**
	
	43.29/34.138
	Сопротивление теплопередаче узла примыкания
	ГОСТ 26254-84
	
	

	68.1**
	Заполнение дверных проемов
	43.29/29.061
	Точность установки дверей в проемах
	СТБ 1476-2004 п. 4.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	68.2**
	
	
	Величина зазора между дверным блоком и проемом
	СТБ 1476-2004 п. 4.2
	
	

	68.3**
	
	
	Отклонение установленных конструкций от вертикальности и горизонтальности
	СТБ 1476-2004 п. 4.4
	
	

	68.4**
	
	
	Расстояние между крепежными элементами
	СТБ 1476-2004 п. 4.5
	
	

	68.5**
	
	43.29/29.121
	Прочность крепления конструкций в проемах
	СТБ 1477-2004
	
	

	68.6**
	
	43.29/26.141
	Воздухопроницаемость монтажного шва
	СТБ 1479-2004
	
	

	68.7**
	
	
	Водопроницаемость монтажного шва (предел водонепроницаемости)
	СТБ 1683-2006
	
	

	68.8**
	
	43.29/34.138
	Сопротивление теплопередаче узла примыкания
	ГОСТ 26254-84
	
	

	69.1**
	Отделочные работы: штукатурные работы
	43.31/35.060
	Влажность основания
	СП 1.03.07-2023 п. 5.2.1
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	69.2**
	
	43.31/29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности
	СП 1.03.07-2023 п. 5.4
	
	

	69.3**
	
	
	Отклонение от горизонтальности поверхности
	СП 1.03.07-2023 п. 5.5
	
	

	69.4**
	
	
	Отклонение от прямолинейности поверхности (ровность)
	СП 1.03.07-2023 п. 5.6
	
	

	69.5**
	
	
	Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения
	СП 1.03.07-2023 п. 5.7
	
	

	69.6**
	
	43.31/11.116
	Внешний вид оштукатуренной поверхности
	СП 1.03.07-2023 п. 5.8
	
	

	69.7**
	
	43.31/29.121
	Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием
	СП 1.03.07-2023 п. 5.9
	
	

	70.1**
	Отделочные работы: облицовочные работы
	43.31/29.061
	Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.07-2023 п. 6.4
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	70.2**
	
	
	Отклонение швов от вертикали
	СП 1.03.07-2023 п. 6.5
	
	

	70.3**
	
	
	Отклонение швов от горизонтали
	СП 1.03.07-2023 п. 6.6
	
	

	70.4**
	
	
	Отклонение ширины швов и заполнение швов
	СП 1.03.07-2023 п. 6.7
	
	

	70.5**
	
	
	Внешний вид облицованной поверхности, перепад между изделиями на стыках и швах
	СП 1.03.07-2023 п. 6.8
	
	

	70.6**
	
	
	Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.07-2023 п. 6.9
	
	

	70.7**
	
	43.31/29.121
	Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием
	СП 1.03.07-2023 п. 6.10
	
	

	71.1**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	43.29/38.000
	Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования)
	СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6, п. 5.1.7;
СТБ 1377-2003
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	72.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	23.65/29.121
	Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами контроля: метод отрыва со скалыванием; метод упругого отскока
	СТБ 2264-2012
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	73.1**
	Конструкции несущие и ограждающие
	100.13/34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26254-84
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	74.1**
	Здания и сооружения
	100.13/34.065
	Температура изотермической поверхности
	ГОСТ 26629-85
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	74.2**
	
	
	Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение)
	
	
	

	74.3**
	
	100.13/29.061
	Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем
	
	
	

	74.4**
	
	100.13/34.065
	Расчетное значение температуры внутренней поверхности ограждения при расчётных температурных условиях, с учетом теплоотдачи на внутренней поверхности ограждения
	МВИ.МН 5656-2017
	
	

	75.1**
	Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления)
	100.13/26.080
	Воздухопроницаемость
	СТБ EN ISO 9972-2017
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	100.1*
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное)
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	

	100.2*
	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров
	26.60/04.056
	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-и рентгеновского излучения
	АМИ.МН 0030-2022
	ул. Смоленская, 15, 220088, г. Минск, Минская область
	



¹ - 1 - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции (Письмо от Госстандарта №02-12/7962 от 14.08.2018).
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