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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода горячая
	100.09/08.169
	Водородный показатель (Д-(2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Боберная, 17,  водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область
	

	1.2*
	
	100.09/11.116
	запах (-)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	1.3*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	1.4*
	
	
	Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3)
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	1.5*
	
	100.09/08.155
	Концентрация цинка (Д-(0,005-100) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	1.6*
	
	100.09/08.156
	мутность (-)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	1.7*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	1.8*
	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	1.9**
	
	100.09/42.000
	отбор проб (-)
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
	
	

	1.10*
	
	100.09/11.116
	привкус (-)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	1.11*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	1.12*
	
	100.09/08.156
	цветность (-)
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	2.1*
	Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
	100.09/08.169
	Водородный показатель (Д-(2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Боберная, 17,  водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область
	

	2.2*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая (Д-св. 0,1 ммоль/дм3)
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	2.3*
	
	100.09/11.116
	запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	2.4*
	
	100.09/08.156
	Концентрация алюминия (Д-(0,04-0,56) мг/дм3)
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	
	

	2.5*
	
	
	Концентрация аммиака (по азоту) (Д-(0,1-3,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	2.6*
	
	100.09/08.155
	Концентрация бериллия (Д-(0,1-50,0) мкг/дм3)
	ГОСТ 18294-2004
	
	

	2.7*
	
	
	Концентрация бора (Д-(0,05-5,0) мг/дм3)
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	2.8*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	2.9*
	
	
	Концентрация марганца (Д-(0,01-5,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4974-2014 п.6.4
	
	

	2.10*
	
	
	Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3)
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	2.11*
	
	100.09/08.155
	Концентрация молибдена (Д-(0,025-0,25) мг/дм3)
	ФР.1.31.2007.03933
	
	

	2.12*
	
	100.09/08.156
	Концентрация мышьяка (суммарно) (Д-(0,01-0,1) мг/дм3)
	ГОСТ 4152-89
	
	

	2.13*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д-(0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.14*
	
	
	Концентрация никеля (Д-(0,01-4,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	2.15*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитратов (Д-(0,1-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	2.16*
	
	
	Концентрация нитрит-ион (Д-(0,003-0,3) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	2.17*
	
	100.09/08.155
	Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные (Д-(0,025-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 31857-2012 п.3
	
	

	2.18*
	
	
	Концентрация селена (Д-(0,1-5,0) мкг/дм3)
	ГОСТ 19413-89
	
	

	2.19*
	
	100.09/08.156
	Концентрация сульфатов (Д-(2,0-50,0) мг/дм3)
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	2.20*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (-)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	2.21*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фторидов (Д-(0,05-1,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4386-89 п.1
	
	

	2.22*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлора остаточного (суммарно) (Д-св. 0,3 мг/дм3)
	ГОСТ 18190-72 п.2,п.3
	
	

	2.23*
	
	
	Концентрация хлоридов (Д-св. 0,5 мг/дм3)
	ГОСТ 4245-72 п.2,п.3
	
	

	2.24*
	
	100.09/08.156
	Концентрация хрома (Д-(0,005-0,05) мг/дм3)
	ГОСТ 31956-2013 п.6
	
	

	2.25*
	
	
	Концентрация цианидов (Д-(0,01-0,25) мг/дм3)
	ГОСТ 31863-2012
	
	

	2.26*
	
	100.09/08.155
	Концентрация цинка (Д-(0,005-100) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	2.27*
	
	100.09/08.156
	мутность (-)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	2.28*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	2.29*
	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	2.30*
	
	100.09/04.125
	Объемная активность цезия-137 (Д-(7,4-9999) Бк/л)
	МВИ 179-95
	
	

	2.31*
	
	
	Объемная суммарная альфа-активность, объемная суммарная бета-активность (-)
	СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	
	

	2.32*
	
	100.09/08.149
	окисляемость перманганатная (Д-св. 0,5 мг/дм3)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.33**
	
	100.09/42.000
	отбор проб (-)
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	2.34*
	
	100.09/11.116
	привкус (-)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	2.35*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	2.36*
	
	100.09/08.155
	Фенольный индекс, фенолы (Д-(0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	2.37*
	
	100.09/08.156
	цветность (-)
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	3.1*
	Вода питьевая
	100.09/08.169
	Водородный показатель (Д-(2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Боберная, 17,  водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область
	

	3.2*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая (Д-св. 0,1 ммоль/дм3)
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	3.3*
	
	100.09/11.116
	запах (-)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	3.4*
	
	100.09/08.156
	Концентрация алюминия (Д-(0,04-0,56) мг/дм3)
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	
	

	3.5*
	
	
	Концентрация аммиака (по азоту) (Д-(0,1-3,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	3.6*
	
	100.09/08.155
	Концентрация бериллия (Д-(0,1-50,0) мкг/дм3)
	ГОСТ 18294-2004
	
	

	3.7*
	
	
	Концентрация бора (Д-(0,05-5,0) мг/дм3)
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	3.8*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	3.9*
	
	
	Концентрация марганца (Д-(0,01-5,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4974-2014 п.6.4
	
	

	3.10*
	
	
	Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3)
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	3.11*
	
	100.09/08.155
	Концентрация молибдена (Д-(0,025-0,25) мг/дм3)
	ФР.1.31.2007.03933
	
	

	3.12*
	
	100.09/08.156
	Концентрация мышьяка (суммарно) (Д-(0,01-0,1) мг/дм3)
	ГОСТ 4152-89
	
	

	3.13*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д-(0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	3.14*
	
	
	Концентрация никеля (Д-(0,01-4,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02572
	
	

	3.15*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитратов (Д-(0,1-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	3.16*
	
	
	Концентрация нитрит-ион (Д-(0,003-0,3) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	3.17*
	
	100.09/08.155
	Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные (Д-(0,025-2,0) мг/дм3)
	ГОСТ 31857-2012 п.3
	
	

	3.18*
	
	
	Концентрация селена (Д-(0,1-5,0) мкг/дм3)
	ГОСТ 19413-89
	
	

	3.19*
	
	100.09/08.156
	Концентрация сульфатов (Д-(2,0-50,0) мг/дм3)
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	3.20*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (-)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	3.21*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фторидов (Д-(0,05-1,0) мг/дм3)
	ГОСТ 4386-89 п.1
	
	

	3.22*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлора остаточного (суммарно) (Д-св. 0,3 мг/дм3)
	ГОСТ 18190-72 п.2,п.3
	
	

	3.23*
	
	
	Концентрация хлоридов (Д-св. 0,5 мг/дм3)
	ГОСТ 4245-72 п.2,п.3
	
	

	3.24*
	
	100.09/08.156
	Концентрация хрома (Д-(0,005-0,05) мг/дм3)
	ГОСТ 31956-2013 п.6
	
	

	3.25*
	
	
	Концентрация цианидов (Д-(0,01-0,25) мг/дм3)
	ГОСТ 31863-2012
	
	

	3.26*
	
	100.09/08.155
	Концентрация цинка (Д-(0,005-100) мг/дм3)
	ФР.1.31.2019.35829
	
	

	3.27*
	
	100.09/08.156
	мутность (-)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	3.28*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	3.29*
	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	3.30*
	
	100.09/04.125
	Объемная активность цезия-137 (Д-(7,4-9999) Бк/л)
	МВИ 179-95
	
	

	3.31*
	
	
	Объемная суммарная альфа-активность, объемная суммарная бета-активность (-)
	СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	
	

	3.32*
	
	100.09/08.149
	окисляемость перманганатная (Д-св. 0,5 мг/дм3)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	3.33**
	
	100.09/42.000
	отбор проб (-)
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	3.34*
	
	100.09/11.116
	привкус (-)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	3.35*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (-)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	3.36*
	
	100.09/08.155
	Фенольный индекс, фенолы (Д-(0,0005-25,0) мг/дм3)
	ФР.1.31.2006.02371
	
	

	3.37*
	
	100.09/08.156
	цветность (-)
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	4.1**
	Рабочие места в производственных и служебных помещениях:-постоянного пребывания;-временного пребывания
	100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (-)
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Боберная, 17,  водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область
	

	5.1**
	Территория объектов народного хозяйства и остальные территории населенных пунктов
	100.11/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (-)
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Боберная, 17,  водозабор «Пина-2», 225708, г. Пинск, Брестская область
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