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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определений массовой концентрации оксидов хрома (0,001-0,082 мг/м³)
	МВИ.МН 5830-2017
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	1.2**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации железа (оксида железа) (0,2-28,6 мг/м³)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.3**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации марганца (0,02-4,00 мг/м³)
	
	
	

	1.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации свинца (0,002-0,500 мг/м³)
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	1.5**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации пыли (0,25-500,00 мг/м³)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.10**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида (0,25-10,00 мг/м³)
	МВИ.МН 4950-2014
	
	

	1.11**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (ВРЗ) (5,0-50,00 мг/м³)
	МВИ.МН 5910-2017
	
	

	1.12**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты (0,30-15,00 мг/м³)
	МВИ.МН 4985-2014
	
	

	1.13**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей (0,03-1,51 мг/м³)
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	1.15**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида азота (0,6-6,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5914-2017
	
	

	1.16**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации капролактама (2,5-50 мг/м³)
	АМИ.БР 0060-2024
	
	

	1.18**
	
	100.10/08.150, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации сернистого ангидрида (3,0-30,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5858-2017
	
	

	1.19**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сероводорода (0-141 мг/м³)
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	1.20**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (0-212 мг/м³)
	
	
	

	1.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метана (0-50 %)
	
	
	

	1.22**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида азота (0-96 мг/м³)
	
	
	

	1.23**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида серы (0-266 мг/м³)
	
	
	

	1.24**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (0-2320 мг/м³)
	
	
	

	1.26**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации бензина, углеводородов нефти, толуола, ксилола, ацетона (100-1500 мг/м³; 100-2000 мг/м³; 25-500 мг/м³; 50-1000 мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.27**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение гидроксиламина сернокислого (0,25-2,5 мг/м³)
	АМИ.БР 0107-2025
	
	

	2.1**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звукав дБА
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 15, 20-22
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	2.2**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	2.3**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация. -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни коррректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровнии корректированных по частоте значениц виброускорений, дБ.
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 15, 20, 23, 24
	
	

	2.4**
	
	
	Локальная вибрация. -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемых в октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ.
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 15, 20, 23, 25
	
	

	2.5**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С
-относительная влажность воздуха
-скорость движения воздуха.
	ГОСТ 12.1.005-88 2;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 9, 15-18
	
	

	3.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации оксида азота (IV) (0,040-2,500 мг/м³)
	МВИ.МН 5363-2015
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб и определение оксида серы (IV) (0,050-5,000 мг/м³)
	МВИ.МН 5381-2015
	
	

	3.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (атмосферный воздух) (10,0-2500,0 мкг/м³)
	МВИ.МН 5631-2016
	
	

	3.4**
	
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (2,0-50,0 мг/м³)
Отбор проб и определение концентрации оксида углерода. (2,0-50,0 мг/м³)
	МВИ.МН 4554-2013
	
	

	3.5**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сероводорода (3,0-100,0 мкг/м³)
Отбор проб и определение концентрации сероводорода. (3,0-100,0 мкг/м³)
	МВИ.МН 5591-2016
	
	

	4.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность
	ГОСТ 12.3.018-79
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Скорость газопылевых потоков, м/с
	СТБ 17.08.05-02-2016
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.2**
	
	
	Расход газопылевых потоков, м3/с
	
	
	

	5.3**
	
	
	Давление газопылевых потоков, Па
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	5.4**
	
	
	Температура газопылевых потоков, оС
	
	
	

	5.5**
	
	
	Влажность газопылевых потоков, %
	СТБ 17.08.05-01-2016
	
	

	5.6**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов азота (20-4500 мг/дм³)
	МВИ.МН 3240-2009
	
	

	5.7**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение аммиака и сульфата аммония (10-300 мг/м³; 2-100 мг/м³)
	МВИ.МН 1864-2003
	
	

	5.8**
	
	100.01/08.150, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида серы (25-500 мг/м³)
	МВИ.МН 2000-2004
	
	

	5.9**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака и карбамида (1-100 мг/м³; 2,5-100  мг/м³)
	МВИ.МН 1643-2001
	
	

	5.10**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексанола, циклогексанона, капролактама (1-1000 мг/м³)
	МВИ.МН 1576-2001
	
	

	5.11**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, трихлорэтилена, циклогексана (1-10000 мг/м³)
	МВИ.МН 1577-2001
	
	

	5.12**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации карбоната натрия (5-1000 мг/м³)
	МВИ.МН 1975-2003
	
	

	5.13**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (4,0-150,0 г/м³)
	МВИ.МН 2049-2004
	
	

	5.14**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (2-2000 мг/м³)
Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака. (2-2000 мг/м³)
	МВИ.МН 2544-2006
	
	

	5.15**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) (15-20000 мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	5.16**
	
	
	Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества, низкие концентрации) (5-15 мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	5.17**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации аммиачной селитры, аммиака или азотной кислоты (0,3-3,2 г/м³; 0,5-32 г/м³; 0,8-15,0 г/м³)
	МВИ.МН 1301-2000
	
	

	5.18**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массовой концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида в пересчете на азота диоксид), углерода оксида, серы диоксида, кислорода (0,1-21,0 об.%; 1,25-500000 мг/м³; 1,34-4000 мг/м³; 2,05-1000 мг/м³; 2.86-15000 мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	5.19**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации сероводорода (0-152 мг/м³; 0-2500 мг/м³)
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	5.20**
	
	100.01/08.082, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение массвой концентрации бензина, углеводородов нефти, толуола, ксилола, ацетона (100-1500 мг/м³; 100-2000 мг/м³; 25-500 мг/м³; 50-1000 мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	5.21**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации паров предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии (1-1000 мг/м³)
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	5.22**
	
	100.01/42.000
	Отбор проб для определения концентрации метана методом газовой хроматографии
	МВИ.МН 5640-2016 п. 7.2
	
	

	6.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб (сточных вод)
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	6.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель рН (2-12 единицы рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	6.3*
	
	
	Растворенный кислород
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	6.4*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты (0,005-50  мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	6.5*
	
	100.05/08.156
	Ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	6.6*
	
	100.05/08.079
	Ионы аммония (0,5-5000 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	6.7*
	
	100.05/08.156
	Азот нитратный (0,020-0,45 мг/дм³ (без разбавления))
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	6.8*
	
	100.05/08.079
	Нитрат-ион (0,20-50   мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.9*
	
	100.05/08.156
	Нитрит-ион (0,003-0,3 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	
	

	6.10*
	
	100.05/08.079
	Нитрит-ион (0,20-50   мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.11*
	
	100.05/08.150
	Сульфат-ион (2,00-40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.12*
	
	100.05/08.079
	Сульфат-ион (0,5-200 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.13*
	
	100.05/08.156
	Окисляемость бихроматная (ХПК) (10-800 мгО₂/дм³)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	6.14*
	
	100.05/08.169
	Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПК) (3-6000 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	6.15*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) (0,5-6 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	6.16*
	
	100.05/08.149
	Хлорид-ионы (3,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 1313-2009
	
	

	6.17*
	
	100.05/08.079
	Хлорид-ионы (0,50-200 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.18*
	
	100.05/08.156
	Фосфор общий (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	6.19*
	
	
	Фосфор отрофосфатный (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	6.20*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (3,0-50 мг/дм³; св. 50 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	6.21*
	
	
	Сухой остаток (50-50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.22*
	
	100.05/08.155
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные (0,025-100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	6.23*
	
	100.05/08.156
	Хром шестивалентный (свыше 0,0010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-33-2014 11.1
	
	

	6.24*
	
	100.05/08.149
	Азот общий по Къельдалю (0,50-10,00 мг/дм³; свыше 10,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	6.25**
	
	100.05/29.145
	Температура (0-40,0 °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	7.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб (поверхностных вод)
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-6-2021
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	7.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (2-12 единицы рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	7.3*
	
	
	Растворенный кислород
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	7.4*
	
	100.03/08.156
	Ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	7.5*
	
	100.03/08.079
	Ионы аммония (0,5-5000 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	7.6*
	
	100.03/08.156
	Нитрит-ион (0,003-0,3 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	
	

	7.7*
	
	100.03/08.079
	Нитрит-ион (0,20-50   мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	7.8*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток (50-50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	7.9*
	
	100.03/08.079
	Сульфат-ион (0,5-200 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	7.10*
	
	100.03/08.150
	Сульфат-ион (2,00-40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	7.11*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (3,0-50 мг/дм³; св. 50 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	7.12*
	
	100.03/08.149
	Азот общий по Къельдалю (0,50-10,00 мг/дм³; свыше 10,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	7.13*
	
	100.03/08.156
	Хром шестивалентный (свыше 0,0010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-33-2014 11.1
	
	

	7.14*
	
	100.03/08.149
	Хлорид-ионы (3,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 1313-2009
	
	

	7.15*
	
	100.03/08.079
	Хлорид-ионы (0,50-200 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	7.16*
	
	100.03/08.169
	Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПК) (3-6000 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	7.17*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) (0,5-6 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	7.18*
	
	100.03/08.156
	Окисляемость бихроматная (ХПК) (10-800 мгО₂/дм³)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	7.19*
	
	100.03/08.079
	Нитрат-ион (0,20-50   мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	7.20*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты (0,005-50  мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	7.21*
	
	
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные (0,025-100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	7.22*
	
	100.03/08.156
	Фосфор общий (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	7.23*
	
	
	Фосфор отрофосфатный (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	7.24*
	
	
	Азот нитратный (0,020-0,45 мг/дм³ (без разбавления))
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	7.25**
	
	100.03/29.145
	Температура (0-40,0 °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	8.1**
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб (подземных вод)
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.2*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель рН (2-12 единицы рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	8.3*
	
	100.04/08.079
	Ионы аммония (0,5-5000 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	8.4*
	
	100.04/08.156
	Ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	8.5*
	
	
	Нитрит-ион (0,003-0,3 мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	
	

	8.6*
	
	100.04/08.079
	Нитрит-ион (0,20-50   мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	8.7*
	
	
	Сульфат-ион (0,5-200 мг/дм³)
	
	
	

	8.8*
	
	100.04/08.150
	Сульфат-ион (2,00-40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	8.9*
	
	100.04/08.079
	Нитрат-ион (0,20-50   мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	8.10*
	
	
	Хлорид-ионы (0,50-200 мг/дм³)
	
	
	

	8.11*
	
	100.04/08.149
	Хлорид-ионы (3,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 1313-2009
	
	

	8.12*
	
	100.04/08.155
	Нефтепродукты (0,005-50  мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	8.13*
	
	
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные (0,025-100 мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	8.14*
	
	100.04/08.169
	Растворенный кислород
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	8.15*
	
	100.04/08.156
	Фосфор общий (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	8.16*
	
	
	Фосфор отрофосфатный (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	8.17*
	
	100.04/08.052
	Сухой остаток (50-50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	8.18*
	
	100.04/08.149
	Азот общий по Къельдалю (0,50-10,00 мг/дм³; свыше 10,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	8.19*
	
	100.04/08.156
	Окисляемость бихроматная (ХПК) (10-800 мгО₂/дм³)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	8.20*
	
	
	Хром шестивалентный (свыше 0,0010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-33-2014 11.1
	
	

	8.21*
	
	100.04/08.052
	Взвешенные вещества (3,0-50 мг/дм³; св. 50 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	8.22*
	
	100.04/08.156
	Азот нитратный (0,020-0,45 мг/дм³ (без разбавления))
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	8.23**
	
	100.04/29.145
	Температура (0-40,0 °С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	9.1**
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб (почва)
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84;
ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область
	

	9.2*
	
	
	Пробоподготовка
	ГОСТ ISO 11464-2015
	
	

	9.3*
	
	100.06/08.169
	рН (водородный показатель) водной вытяжки (1-14 единицы рН )
	СТБ 17.13.05-36-2015
	
	

	9.4*
	
	100.06/08.079
	Хлориды (почва) (3-20000 млн⁻¹)
	ФР.1.31.2010.07916
	
	

	9.5*
	
	100.06/08.149
	Хлориды (почва) (3,00-500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 1313-2009;
СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	9.6*
	
	100.06/08.150
	Сульфаты (почва) (2,00-40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-36-2015;
СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	9.7*
	
	100.06/08.079
	Сульфаты (почва) (3-20000 млн⁻¹)
	ФР.1.31.2010.07916
	
	

	9.8*
	
	
	Нитраты (почва) (3-10000 млн⁻¹)
	
	
	

	9.9*
	
	100.06/08.169
	Нитраты (почва) (2,8-109 мг/кг)
	СТБ 17.13.05-28-2014
	
	

	9.10*
	
	100.06/08.052
	Влажность (до 10%; свыше 10%)
	ГОСТ 28268-89
	
	

	9.11*
	
	100.06/08.155
	Нефтепродукты в почве (0,005-0,25 мг/г; свыше 0,25-20,0 мг/г)
	ФР.1.31.2012.13170
	
	

	9.12*
	
	100.06/08.156
	Аммоний-ион (почва)
	СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 6.4
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