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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Грунты (кроме мерзлых)
	08.12/42.000
	Отбор проб (кроме монолитов из буровых скважин, а также из открытых горных выработок)
	ГОСТ 12071-2014
	ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск
	

	1.2*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	1.3*
	
	08.12/29.119
	Плотность
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.9
	
	

	1.4*
	
	
	Плотность сухого грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.12
	
	

	1.5**
	
	
	Коэффициент уплотнения ускоренным методом динамического зондирования с глубиной контроля до 30 см (кроме пылевато-глинистых)
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п. 6.2.1, 6.2.3
	
	

	2.1**
	Смеси бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб и изготовление контрольных образцов
	ГОСТ 10180-2012 п. 4.2;
СТБ 1545-2005 п. 4
	ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск
	

	2.2**
	
	23.63/29.144
	Удобоукладываемость (подвижность-осадка конуса с заполнителем крупностью зерен до 40мм включительно)
	СТБ 1545-2005 п. 5.3
	
	

	2.3*
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005 п. 6
	
	

	2.4**
	
	23.63/29.145
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п. 9
	
	

	3.1**
	Бетоны конструкционные
	23.61/42.000
	Отбор проб и изготовление контрольных образцов
	ГОСТ 10180-2012 п. 4.2;
СТБ 1545-2005 п. 4
	ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск
	

	3.2*
	
	23.61/29.121
	Прочность бетона на сжатие
	ГОСТ 10180-2012
	
	

	3.3*
	
	23.61/29.040
	Средняя плотность (для образцов правильной формы)
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	
	

	3.4**
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие (метод ударного импульса)
	ГОСТ 22690-2015 п. 7.4;
СТБ 2264-2012 п.7.9
	
	

	4.1**
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	ГОСТ 5802-2024 п. 4.2-4.13;
СТБ 1307-2012 п. 7.9
	ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск
	

	4.2**
	
	23.64/29.144
	Подвижность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.5
	
	

	4.4*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие (не ниже марки М200)
	ГОСТ 5802-2024 п. 4.14-4.18, п. 9;
СТБ 1307-2012 п. 7.8
	
	

	5.1**
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций, стальных строительных конструкций и трубопроводов
	25.11/32.115
	Контроль внешним осмотром и измерениями
	СТБ 1133-98
	ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск
	

	6.1**
	Объекты строительно-монтажных работ
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск
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