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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Турбинные и электроизоляционные масла
	19.20/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск (Химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ОАО «Белэнергоремналадка»)
	ТР ТС 030/2012

	1.1*
	Энергетические масла (турбинные, трансформаторные, гидравлические, электроизоляционные, компрессорные, вакуумные, редукторные, моторные, огнестойкие синтетические).
	19.20/08.052, 19.20/08.149
	Стабильность против окисления
	ГОСТ 981-75
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	1.2* ТР
	Турбинные и электроизоляционные масла
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск (Химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» ОАО «Белэнергоремналадка»)
	ТР ТС 030/2012

	1.2*
	Энергетические масла (турбинные, трансформаторные, гидравлические, электроизоляционные, компрессорные, вакуумные, редукторные, моторные, огнестойкие синтетические).
	19.20/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 5985-79
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	1.3*
	
	19.20/08.169
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75
	
	

	1.4*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	1.5*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	1.6*
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75
	
	

	1.7*
	
	19.20/08.169
	Кислотное число
	ГОСТ 32327-2022
	
	

	1.8*
	
	19.20/18.115
	Класс чистоты
	ГОСТ 17216-2001 п. А.2.5 таблица 1;
ГОСТ ИСО 4407-2006
	
	

	2.1*
	Производственные воды
	20.13/08.149
	Жесткость (от 0,02 ммоль/дм³ до 20,00 ммоль/дм³)
	МВИ.МН 1311-2009
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	2.2*
	
	20.13/08.052
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
	
	

	2.3*
	
	20.13/08.149
	Перманганатная окисляемость (≥ 0,5 мг/дм³)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.4*
	
	
	Щелочность (от 0,04 ммоль/дм³ до 25,00 ммоль/дм³)
	МВИ.МН 3082-2009
	
	

	2.5*
	
	20.13/08.156
	Концентрация общего железа (от 0,05 мг/дм³ до 2,0 мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п. 3
	
	

	2.6*
	
	
	Концентрация кремниевой кислоты (от 0,01 мг/дм³ до 40,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 1429-2009
	
	

	2.7*
	
	20.13/08.149
	Концентрация хлоридов (от 3,00 мг/дм³ до 500,00 мг/дм³)
	МВИ.МН 1313-2009
	
	

	3.1*
	Отложения с внутренних поверхностей нагрева и проточной части турбины
	20.13/08.052
	Потери или увеличение массы при прокаливании (от 0,1 % до 35 %)
	АМИ.БР 0102-2025
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	3.2*
	
	20.13/08.149
	Концентрация алюминия, %
	МВИ концентрации алюминия объемным методом с индикатором дитизоном - с. 218-220
	
	

	3.3*
	
	
	Массовая доля железа (от 3 % до 100 %)
	МВИ.МН 6225-2020
	
	

	3.4*
	
	
	Массовая доля кальция (от 0,10 % до 40,00 %)
	АМИ.БР 0074-2025
	
	

	3.5*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля двуокиси кремния (от 0 % до 65 %)
	МВИ.МН 6192-2019
	
	

	3.6*
	
	20.13/08.149
	Массовая доля магния (от 0,10 % до 40,00 %)
	АМИ.БР 0074-2025
	
	

	3.7*
	
	
	Массовая доля меди (от 1 % до 30 %)
	МВИ.МН 6299-2020
	
	

	3.8*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля сульфатов (от 0,10 % до 30,00 %)
	АМИ.БР 0110-2025
	
	

	3.9*
	
	20.13/08.156
	Массовая доля фосфатов (от 0,50 % до 40,00 %)
	АМИ.БР 0072-2025
	
	

	3.10*
	
	20.13/08.149
	Массовая доля цинка (от 0,1 % до 40,0 %)
	АМИ.БР 0071-2025
	
	

	4.1*
	Водорастворимые турбинные отложения
	20.13/08.149
	Массовая доля кальция (от 0,00 % до 40,00 %)
	АМИ.БР 0079-2025
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	4.2*
	
	
	Массовая доля магния (от 0,10 % до 40,00 %)
	
	
	

	4.3*
	
	20.13/08.156
	Массовая доля кремниевой кислоты (от 0,020 % до 5,000 %)
	АМИ.БР 0078-2025
	
	

	4.4*
	
	20.13/08.149
	Массовая доля хлоридов (от 0,1 % до 60,0 %)
	АМИ.БР 0073-2025
	
	

	4.5*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля сульфатов (от 0,10 % до 30,00 %)
	АМИ.БР 0109-2025
	
	

	4.6*
	
	20.13/08.156
	Массовая доля фосфатов (от 0,01 % до 0,12 %)
	АМИ.БР 0100-2025
	
	

	4.7*
	
	20.13/08.149
	Массовые доли гидратов, карбонатов, бикарбонатов (от 0,10 % до 80,00 %)
	АМИ.БР 0079-2025
	
	

	5.1*
	Поверхности нагрева
	20.13/29.040
	Количество отложений (от 15 г/м² до 4000 г/м²)
	МВИ.МН 6187-2019
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	6.1*
	Смолы ионообменные
	20.14/08.149, 20.14/29.040
	Динамическая обменная емкость
	ГОСТ 20255.2-89
	ул. Академическая, д. 18, 220012, г. Минск (химическая лаборатория цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр» )
	

	6.2*
	
	20.14/29.040
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 10900-84 п.3
	
	

	6.3*
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 10898.1-84
	
	

	6.4*
	
	
	Удельный объем
	ГОСТ 10898.4-84
	
	

	6.5*
	
	20.14/08.149, 20.14/29.040
	Полная статическая обменная емкость
	ГОСТ 20255.1-89
	
	

	6.6*
	
	20.14/18.115
	Осмотическая стабильность
	ГОСТ 17338-88
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