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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи
	16.29/29.061
	Размеры, качество древесины
	ГОСТ 8816-2014 п.п.7.2, 7.10-7.15
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	2.1**
	Брусья мостовые деревянные
	16.29/29.061
	Размеры и качество древесина
	ГОСТ 28450-2014 п.п.7.2, 7.10,7.13-7.15
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	3.1*
	Древесина
	16.10/29.040
	Влажность
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.7-71;
ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	3.2*
	
	16.10/29.143
	Водопоглощение
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.20-72
	
	

	3.3*
	
	16.10/29.121
	Модуль упругости при статическом изгибе
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.9-73
	
	

	3.4**
	
	16.10/29.061
	Наличие и количество пороков и дефектов обработки. Размеры дефектов и пороков.
	ГОСТ 2140-81
	
	

	3.5*
	
	16.10/29.040
	Плотность
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.1-84
	
	

	3.6*
	
	16.10/29.121
	Предел прочности при сжатии вдоль волокон
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.10-73
	
	

	3.7*
	
	
	Предел прочности при скалывании вдоль волокон
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.5-73
	
	

	3.8*
	
	
	Предел прочности при статическом изгибе
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.3-84
	
	

	3.9*
	
	
	Статическая твёрдость
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.17-81
	
	

	3.10*
	
	
	Ударная вязкость при изгибе
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.4-73
	
	

	3.11*
	
	
	Условный предел прочности при сжатии поперёк волокон
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.11-72
	
	

	4.1*
	Древесина и древесные продукты
	16.29/11.116
	Шероховатость поверхности
	ГОСТ 15612-2013 п.5
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	5.1**
	Древесина, защищенная от биологического разрушения
	16.29/29.061
	Глубина накалывания при предпропиточной подготовке.
	ГОСТ 20022.3-93 п.2
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	5.2**
	
	
	Глубина пропитки и поглощения защитных средств
	ГОСТ 20022.5-93 п.п.2.3,2.4,2.7;
ГОСТ 20022.6-93 п.п.2.3,2.7-2.11
	
	

	5.3*
	
	
	Предпропиточная влажность
	ГОСТ 20022.14-84
	
	

	6.1*
	Изделия технические
	22.23/26.075
	Стойкость к воздействию плесневых грибов
	ГОСТ 9.048-89
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	7.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/26.075
	Воздействие биологических факторов
	ГОСТ 20.57.406-81 п.2.29;
ГОСТ 9.048-89
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	ТР ТС 004/2011

	8.1*
	Конструкции деревянные клееные
	16.23/29.121
	Прочность клеевых соединений
	ГОСТ 15613.1-84;
ГОСТ 15613.4-78;
ГОСТ 15613.5-79;
ГОСТ 25884-83;
ГОСТ 25885-83;
ГОСТ 33120-2014 п.п.6-9,11
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	8.2*
	
	
	Стойкость клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям
	ГОСТ 33121-2014 п. 6
	
	

	9.1*
	Покрытия (панели) напольные ламинированные
	16.21/29.143
	Истираемость , класс истираемости
	СТБ EN 13329-2018 Приложение Е
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	9.2*
	
	16.21/26.095
	Класс ударной прочности (прочность на удар шариком большого диаметра)
	СТБ EN 13329-2018 Приложение Н;
СТБ EN 438-2-2018
	
	

	9.3*
	
	
	Прочность поверхностного слоя на отрыв
	СТБ EN 13329-2018 Приложение Д
	
	

	10.1*
	Средства защитные для древесины
	20.59/29.143
	Водопоглащение пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной)
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.20-72
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	10.2*
	
	20.59/16.036
	Ингибирующая способность
	МВИ 001-2003
	
	

	10.3*
	
	20.59/26.045
	Коррозионная агрессивность(скорость коррозии)
	ГОСТ 26544-85
	
	

	10.4*
	
	20.59/25.047
	Огнезащитное свойство(максимальное поглощение, обеспечивающее потерю массы не более 25%). Огнезащитная эффектитвность.
	ГОСТ 16363-98;
СТБ 11.03.02-2010 п.п.6.1, 6.4, 6.5.1
	
	

	10.5*
	
	20.59/26.075
	Предел воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидомицетов.
	ГОСТ 28184-89 п.4
	
	

	10.6*
	
	20.59/29.121
	Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной).
	ГОСТ 15613.1-84;
ГОСТ 33120-2014 п.п.6-9, 11
	
	

	10.7*
	
	20.59/29.151
	Проникаемость в древесину(пропиточный коэффициент по поглощению)
	ГОСТ 27014-2021
	
	

	10.8*
	
	20.59/29.121
	Прочность пропитанной древесины (по сравнению с непропитанной)
	ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75);
ГОСТ 16483.10-73;
ГОСТ 16483.11-72;
ГОСТ 16483.3-84;
ГОСТ 16483.4-73;
ГОСТ 16483.9-73
	
	

	10.9*
	
	20.59/29.151
	Устойчивость к вымыванию.
	ГОСТ 16713-71 п.п.2, 3;
ГОСТ Р 50241-2021
	
	

	10.10**
	
	20.59/29.113
	Электрическое сопротивление шпалопродукции, пропитанной защитными средствами.
	МВИ. МН 4040-2011
	
	

	10.11*
	
	20.59/11.116
	Эффективность действия против усача домового
	PN EN 46-1:2016
	
	

	10.12*
	
	20.59/26.075
	Эффективность по отношению к плесневым и окрашивающим грибам.
	ГОСТ 30028.4-2022
	
	

	10.13*
	
	20.59/16.036
	Эффективность по отношению к стандартному штамму гриба Coniophora puteana (пороговое поглощение). Токсичность.
	ГОСТ 16712-95
	
	

	11.1*
	Средства огнезащитные
	20.59/25.120
	Огнезащитная эффективность средства и прочности древесины после старения
	СТБ 11.03.02-2010 п.6.1
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	11.2*
	
	
	Огнезащитной эффективности и устойчивости к старению
	ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2, 6.3
	
	

	12.1* ТР
	Средства огнезащиты древесины
	20.59/25.120
	Огнезащитная эффективность
	ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2;
СТБ 11.03.02-2010 п.п.6.1, 6.4, 6.5.1
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	ТР ЕАЭС 043/2017

	12.2* ТР
	
	
	Устойчивость к старению
	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3;
СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1
	
	

	13.1*
	Твердые вещества и материалы
	08.99/25.120
	Группа трудногорючих и горючих твёрдых материалов
	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.3
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	14.1*
	Ткани и изделия из натуральных , искусственных , синтетических волокон и их смесей
	13.20/26.075
	Грибостойкость
	ГОСТ 9.802-84
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	15.1**
	Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи
	16.29/29.061
	Размер и качество древесины
	ГОСТ 8993-75 п.п.4.1,4.2, 4.4
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
	

	16.1**
	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи
	16.29/29.061
	Размеры и качество древесины
	ГОСТ 78-2014 п.п.7.3-7.8
	ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск
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