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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	222220, с/с Плисский, п. Октябрьский, Смолевичский район, Минская область
	

	1.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота аммонийного Д >0,003 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	1.3*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д(3,0-6000) мгО2/дм3
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	1.4*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ Д (3-50) мг/дм3
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.6*
	
	100.05/08.149
	Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	1.7*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-0,01) мг/дм3; Д (0,01-0,5) мг/дм3; Д (0,5-50,0) мг/дм3;
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	1.8*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	1.9*
	
	
	Концентрация азота нитритов Д (0,0025-0,25) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	1.10*
	
	
	Концентрация сульфат-ионов Д ≥ 2,0 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	1.11*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка Д (50-50000) мг/дм3
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	1.12*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона Д (10,0-250,0) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	1.13*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.14*
	
	100.05/08.156
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	
	

	2.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	222220, с/с Плисский, п. Октябрьский, Смолевичский район, Минская область
	

	2.2*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота аммонийного Д >0,003 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	2.3*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д(3,0-6000) мгО2/дм3
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.4*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ Д (3-50) мг/дм3
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.6*
	
	100.03/08.149
	Концентрация растворенного кислорода Д (0,2-20) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.7*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-0,01) мг/дм3; Д (0,01-0,5) мг/дм3; Д (0,5-50,0) мг/дм3;
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.8*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	2.9*
	
	
	Концентрация азота нитритов Д (0,0025-0,25) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	2.10*
	
	
	Концентрация сульфат-ионов Д ≥ 2,0 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.11*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка Д (50-50000) мг/дм3
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.12*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона Д (10,0-250,0) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.13*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.14*
	
	100.03/08.156
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
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