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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Нефтепродукты
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012 ( за исключением пп. 4.5-4.10, 4.13-4.15);
ГОСТ ISO 3170-2022 (за исключением пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11);
СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11)
	ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
	

	2.1*
	Бензин автомобильный
	19.20/08.031
	Плотность при 15 °С
	ГОСТ 31072-2002;
ГОСТ ISO 3675-2014
	ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
	

	2.2*
	
	19.20/29.040
	
	ГОСТ ISO 12185-2009;
СТБ 1468-2014;
СТБ ИСО 12185-2007
	
	

	2.3*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А;
ГОСТ ISO 3405-2013
	
	

	2.4*
	
	19.20/08.052
	Концентрация фактических смол
	ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95);
СТБ ИСО 6246-2005
	
	

	2.5*
	
	19.20/11.116
	Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С)
	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85);
ГОСТ ISO 2160-2013
	
	

	2.6*
	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 31077-2002 п.7.3;
СТБ 1656-2016 табл.1 п.9
	
	

	2.7*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля серы
	ГОСТ ISO 20884-2016
	
	

	3.1*
	Топливо дизельное
	19.20/08.031
	Плотность при 15 °С
	ГОСТ ISO 3675-2014
	ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
	

	3.2*
	
	19.20/29.040
	
	ГОСТ ISO 12185-2009;
СТБ 1468-2014;
СТБ ИСО 12185-2007
	
	

	3.3*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ ISO 3405-2013
	
	

	3.4*
	
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая при 40°С
	СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С
	
	

	3.5*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ ISO 2719-2017 метод А
	
	

	3.6*
	
	19.20/08.052
	Цетановый индекс
	СТБ ISO 4264-2025
	
	

	3.7*
	
	19.20/11.116
	Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С)
	ГОСТ ISO 2160-2013
	
	

	3.8*
	
	19.20/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ EN 12662-2016
	
	

	3.9*
	
	19.20/08.169
	Содержание воды
	СТБ ИСО 12937-2003
	
	

	3.10*
	
	19.20/08.153
	Предельная температура фильтруемости (CFPP)
	ГОСТ EN 116-2017
	
	

	3.11*
	
	19.20/08.130
	Содержание серы
	ГОСТ ISO 20884-2016
	
	

	4.1*
	Керосин
	19.20/08.031
	Плотность при 15 °С
	ГОСТ 31072-2002;
ГОСТ ISO 3675-2014
	ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
	

	4.2*
	
	19.20/29.040
	
	ГОСТ ISO 12185-2009
	
	

	4.3*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А;
ГОСТ ISO 3405-2013
	
	

	4.4*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75;
ГОСТ ISO 2719-2017 метод А
	
	

	4.5*
	
	19.20/11.116
	Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С)
	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
	
	

	4.6*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля серы
	СТБ 1420-2003
	
	

	5.1*
	Топливо печное бытовое
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А;
ГОСТ ISO 3405-2013
	ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
	

	5.2*
	
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая при 20°С
	ГОСТ 33-2016;
СТБ ИСО 3104-2003
	
	

	5.3*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75;
ГОСТ ISO 2719-2017 метод А
	
	

	5.4*
	
	19.20/11.116
	Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С)
	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85);
ГОСТ ISO 2160-2013
	
	

	5.5*
	
	19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	5.6*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	5.7*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля серы
	ГОСТ ISO 8754-2013;
СТБ 1420-2003
	
	

	5.8*
	
	19.20/08.031
	Плотность при 15 °С
	ГОСТ 31072-2002;
ГОСТ ISO 3675-2014
	
	

	5.9*
	
	19.20/29.040
	
	ГОСТ ISO 12185-2009;
СТБ 1468-2014;
СТБ ИСО 12185-2007
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