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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Асфальтогранулят для транспортного строительства
	23.99/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.2
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	1.2**
	
	23.99/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2;
СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.2
	
	

	1.3**
	
	23.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2;
СТБ 1705-2015 п.7.7-п.7.10
	
	

	1.4*
	
	23.99/29.040
	Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4; п.8.17.7;
СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.3
	
	

	1.5*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3;
СТБ 1705-2015 п.8.1; п.8.2
	
	

	2.1*
	Бетоны
	23.63/29.151
	Влажность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.2-2020 (кроме п.6.4)
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	2.2*
	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д
	
	

	2.3*
	
	
	Водопоглащение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	2.4*
	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95
	
	

	2.5**
	
	23.63/42.000
	Отбор проб, изготовление образцов
	ГОСТ 10180-2012 п.4
	
	

	2.6*
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность (в нормальных влажностных условиях, состоянии естественной влажности) легких бетонов
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	
	

	2.7*
	
	
	Средняя плотность (в нормальных влажностных условиях, состоянии естественной влажности) тяжелых бетонов
	
	
	

	3.1*
	Битум
	19.20/29.145
	Глубина проникания иглы (при 25 ºС и 0 ºС)
	ГОСТ 11501-78
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	3.2*
	
	
	Индекс пенетрации
	ГОСТ 22245-90 Приложение 2
	
	

	3.3**
	
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012 п.4.11.5
	
	

	3.4*
	
	19.20/29.127
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506-73
	
	

	4.1*
	Грунты
	08.12/29.151
	Верхний предел пластичности – влажность грунта на границе текучести методом балансирного конуса
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.7
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	4.2*
	
	
	Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	4.3*
	
	08.12/29.040
	Гранулометрический состав песчаных грунтов
	ГОСТ 12071-2014 п.4.2;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	4.4*
	
	08.12/29.151
	Коэффициент фильтрации
	ГОСТ 25584-2023 п.8;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	4.5*
	
	08.12/29.119
	Максимальная плотность
	ГОСТ 22733-2016;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	4.6*
	
	08.12/29.151
	Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.8
	
	

	4.7**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12071-2014 (кроме приложения А и Б)
	
	

	4.8**
	
	08.12/29.119
	Плотность грунта методом замещения
	СТБ 2147-2010 п.6.2
	
	

	4.9**
	
	
	Плотность грунта методом режущего кольца
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.9;
СТБ 2176-2025 п.6.1
	
	

	4.10*
	
	
	Плотность скелета (сухого) грунта
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.12;
СТБ 2176-2011 п.6.1
	
	

	4.11**
	
	
	Степень уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений
	ГОСТ 22733-2016;
СТБ 1377-2003 п.5; п.6.1; п.6.2;
СТБ 2147-2010 п.5.14-п.5.16;
СТБ 2176-2011 п.6.1; п.6.3; п.7
	
	

	4.12*
	
	08.12/29.151
	Число пластичности
	ГОСТ 5180-2015 (Приложение В)
	
	

	5.1*
	Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна
	17.11/29.151
	Влажность
	СТБ 1769-2013 п.9.3
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	5.2*
	
	17.11/29.136
	Однородность
	СТБ 1769-2013 п.9.13
	
	

	5.3**
	
	17.11/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1769-2013 п.9.2
	
	

	5.4*
	
	17.11/29.040
	Содержание мелких частиц
	СТБ 1769-2013 п.9.9
	
	

	5.5*
	
	17.11/29.061
	Средняя длина и средний диаметр гранул
	СТБ 1769-2013 п.9.7
	
	

	6.1**
	Материалы слоев основания дорожных конструкций
	08.12/29.119
	Качество уплотнения
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1;
ГОСТ 8735-88 п.8.1;
ТКП 059.1-2020 (33200) п.7.3.3.4
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	6.2**
	
	08.12/29.121
	Модуль упругости
	СТБ 1501-2013 (Кроме приложения А)
	
	

	7.1*
	Материалы, укрепленные неорганическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог
	23.63/29.151
	Водопоглащение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020;
СТБ 1521-2013 п.7.27
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	7.2*
	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.1-95;
СТБ 1521-2013 п.7.25
	
	

	7.3**
	
	23.63/42.000
	Отбор проб, изготовление образцов
	ГОСТ 10180-2012 п.4;
СТБ 1521-2013 п.6.4; п.7
	
	

	7.4*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2;
СТБ 1521-2013 п.7
	
	

	8.1*
	Отсев из материалов дробления горных пород
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	8.2*
	
	08.12/29.142
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	8.3*
	
	08.12/29.119
	Истинная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.8.1
	
	

	8.4**
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	8.5**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-2014
	
	

	8.6*
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	8.7*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	9.1*
	Песок
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	9.2*
	
	08.12/29.040
	Глина в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	9.3*
	
	08.12/29.142
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	9.4*
	
	08.12/29.119
	Истинная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.8.1
	
	

	9.5**
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	9.6**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	
	

	9.7*
	
	08.12/29.119
	Пустотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.2
	
	

	9.8*
	
	08.12/29.040
	Пылевидные и глинистые частицы
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	10.1*
	Порошок минеральный
	08.11/29.151
	Влажность
	ГОСТ 16557-2005 п.7.10
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	10.2*
	
	08.11/29.142
	Зерновой состав (для текущего контроля)
	ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод механичесого просеивания)
	
	

	10.3*
	
	08.11/29.119
	Истинная плотность
	ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1
	
	

	10.4**
	
	08.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 16557-2005 п.6
	
	

	11.1*
	Растворы строительные
	23.64/29.151
	Влажность раствора
	ГОСТ 5802-86 п.8
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	11.2*
	
	
	Морозостойкость раствора
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.2-95;
ГОСТ 5802-86 п.10;
СТБ 1307-2012 п.7.8
	
	

	11.3**
	
	23.64/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-86 п.1
	
	

	11.4*
	
	23.64/29.119
	Плотность растворной смеси
	ГОСТ 5802-86 п.3
	
	

	11.5**
	
	23.64/29.144
	Подвижность растворной смеси
	ГОСТ 5802-86 п.2
	
	

	11.6*
	
	23.64/29.121
	Прочность раствора на сжатие марок М10 – М300
	ГОСТ 5802-86 п.6
	
	

	11.7*
	
	23.64/29.128
	Расслаиваемость растворной смеси
	ГОСТ 5802-86 п.4
	
	

	11.8*
	
	23.64/29.119
	Средняя плотность раствора
	ГОСТ 5802-86 п.7
	
	

	12.1*
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	23.99/29.151
	Водонасыщение
	СТБ 1115-2013 п.8.7
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	12.2*
	
	23.99/42.000
	Изготовление образцов
	СТБ 1115-2013 п.6.1-п.6.4; п.7
	
	

	12.3*
	
	23.99/29.121
	Индекс трещиностойкости
	СТБ 1115-2013 п.8.14
	
	

	12.4*
	
	23.99/29.119
	Истинная плотность (удельный вес) минеральной части (остова) смеси расчетным методом
	СТБ 1115-2013 п.8.3
	
	

	12.5*
	
	
	Истинная плотность смеси и асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.4
	
	

	12.6*
	
	23.99/29.121
	Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	СТБ 1115-2013 п.8.16
	
	

	12.7*
	
	23.99/29.151
	Коэффициент морозостойкости
	СТБ 1115-2013 п.8.15
	
	

	12.8*
	
	
	Набухание (приращения объема)
	СТБ 1115-2013 п.8.8
	
	

	12.9*
	
	23.99/29.136
	Однородность смеси по коэффициенту вариации
	СТБ 1115-2013 п.8.23
	
	

	12.10*
	
	23.99/29.119
	Остаточная пористость асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.6
	
	

	12.11**
	
	23.99/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1115-2013 п.4;
ТКП 059.1-2020 (33200) п.7.6
	
	

	12.12*
	
	23.99/29.119
	Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.5
	
	

	12.13*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.10
	
	

	12.14*
	
	
	Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.11
	
	

	12.15*
	
	
	Предел прочности при сжатии при 50 °С и при 20 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.9
	
	

	12.16*
	
	23.99/29.040
	Состав смеси (содержание вяжущего и зернового состава минеральной части)
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4; п.8.17.7
	
	

	12.17*
	
	23.99/29.119
	Средняя плотность (объемная масса)
	СТБ 1115-2013 п.8.1
	
	

	12.18*
	
	
	Средняя плотность (объемная масса) минеральной части (остова)
	СТБ 1115-2013 п.8.2
	
	

	12.19*
	
	23.99/29.136
	Стекание вяжущего
	СТБ 1115-2013 п.8.21
	
	

	12.20*
	
	23.99/29.121
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	СТБ 1115-2013 п.8.20
	
	

	12.21*
	
	
	Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части
	СТБ 1115-2013 п.8.18
	
	

	12.22**
	
	23.99/29.145
	Температура асфальтобетонной смеси
	СТБ 1115-2013 Таблица 2
	
	

	12.23*
	
	23.99/29.121
	Угол внутреннего трения, силы внутреннего сцепления, индекса сопротивления пластическим деформациям
	СТБ 1115-2013 п.8.13
	
	

	13.1*
	Смеси бетонные
	23.64/29.144
	Жесткость
	СТБ 1545-2005 п.5.4.1-п.5.4.3
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	13.2**
	
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005 п.4
	
	

	13.3*
	
	23.64/29.128
	Расслаиваемость
	СТБ 1545-2005 п.8
	
	

	13.4*
	
	23.64/29.119
	Содержание воздуха (пористости) в бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.7.3
	
	

	13.5*
	
	23.64/29.144
	Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, расслаиваемость)
	СТБ 1545-2005 п.5.2; п.5.3; п.8; п.10
	
	

	13.6*
	
	23.64/29.119
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005 п.6
	
	

	13.7**
	
	23.64/29.145
	Температура смеси
	СТБ 1545-2005 п.9
	
	

	13.8*
	
	23.64/29.144
	Удобоукладываемость
	СТБ 1545-2005 п.5.2; п.5.3
	
	

	14.1*
	Смеси песчано-гравийные
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 23735-2014 п.6.4;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.19;
ГОСТ 8735-88 п.10
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	14.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 23735-2014 п.6.1;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	14.3*
	
	08.12/29.119
	Истинная плотность
	ГОСТ 23735-2014 п.6.4;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1;
ГОСТ 8735-88 п.8.1
	
	

	14.4**
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 23735-2014 п.6.3;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2;
ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	14.5**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-2014 п.5.7;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	
	

	14.6*
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 23735-2014 п.6.2; п.6.4;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.6;
ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	14.7*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 23735-2014 п.6.2; п.6.4;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	15.1*
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, смеси оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований автомобильных дорог
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
ГОСТ 8735-88 п.3;
СТБ 2318-2013 п.6.2;
СТБ 2507-2017 п.6.2
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	15.2*
	
	08.12/29.151
	Коэффициент фильтрации
	СТБ 2318-2013 п.6.11;
СТБ 2507-2017 п.6.7
	
	

	15.3*
	
	08.12/29.119
	Максимальная плотность
	СТБ 1698-2009
	
	

	15.4**
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2;
СТБ 2318-2013 п.6.12;
СТБ 2507-2017 п.6.5
	
	

	15.5**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93 п.5.7; п.5.10;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2;
СТБ 2318-2013 п. 5.4, 5.8, 5.10;
СТБ 2507-2017 п.5.7
	
	

	15.6*
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6;
ГОСТ 8735-88 п.4;
СТБ 2318-2013 п.6.8
	
	

	15.7*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п.5.3;
СТБ 2318-2013 п.6.7;
СТБ 2507-2017 п.6.7
	
	

	16.1*
	Щебень
	08.12/29.151
	Влажность, фракция 5-70 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
	ул. Катин Бор, 103В, 224025, г. Брест, Брестская область
	

	16.2*
	
	08.12/29.121
	Дробимость, фракция 5-40 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
	
	

	16.3*
	
	08.12/29.142
	Зерновой состав, фракция 5-70 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	16.4*
	
	08.12/29.119
	Истинная плотность, фракция 5-40 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1
	
	

	16.5**
	
	
	Насыпная плотность, фракция 5-40 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; п.4.17.2
	
	

	16.6**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	
	

	16.7*
	
	08.12/29.119
	Пористость, фракция 5-40 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2
	
	

	16.8*
	
	
	Пустотность, фракция 5-40 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3
	
	

	16.9*
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках, фракция 5-70 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
	
	

	16.10*
	
	
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, фракция 5-70 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	
	

	16.11*
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лeщадной) и игловатой формы, фракция 5-70 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1
	
	

	16.12*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, фракция 5-70 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3
	
	

	16.13*
	
	08.12/29.119
	Средняя плотность, фракция 5-40 мм
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1
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