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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.20/29.061, 29.20/32.115
	Устройства для освещения заднего регистрационного знака
	Правила ООН № 4 (00)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.4, 7, 8, Приложение 3, 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 3 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	1.1**
	Транспортные средства категорий L2, L4, L5
	30.91/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 9 (08)/Пересмотр 4 п. 6, Приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	1.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10 пп. 5, 6, Приложение 6;
Правила ООН № 48 (06)/Пересмотр 12 пп. 5, 6, Приложение 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 38 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	2.1** ТР
	
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Рулевое управление
	Правила ООН № 79 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1–5.4, 6;
Правила ООН № 79 (03)/Пересмотр 4 пп. 5.1–5.4, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 65 таблицы
	
	

	2.1**
	
	
	Требования к транспортным средствам в отношении эффективности торможения
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 п. 5.2, приложение 4
	
	

	2.2**
	
	
	Дополнительные положения, применимые к транспортным средствам, указанным в ДОПОГ
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 приложение 5
	
	

	2.3**
	
	
	Время срабатывания пневматического привода
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 п.5.2.1.18.4.1, приложение 6
	
	

	2.4**
	
	
	Предписания, касающиеся источников энергии, накопителей энергии
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 пп. 5.2.1.5.2, 5.2.1.13.1, приложение 7, раздел А
	
	

	2.5**
	
	
	Предписания, касающиеся пружинных тормозов
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 приложение 8
	
	

	2.6**
	
	
	Распределение торможения между осями транспортных средств и условия совместимости транспортного средства-тягача и прицепа
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 приложение 10
	
	

	2.7**
	
	
	Эффективность работы АБС
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 приложение 13
	
	

	2.8**
	
	
	Особые предписания в отношении транспортных средств, оснащенных функцией обеспечения устойчивости транспортного средства
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 приложение 21
	
	

	3.1** ТР
	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7
	30.91/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 9 (06) п. 6, Приложение 3;
Правила ООН № 9 (07)/Пересмотр 3 п. 6, Приложение 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 7 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	4.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/38.000
	Эффективность тормозных систем
	Правила ООН № 13-Н (00)/Пересмотр 3 Приложение 3, 4, 6;
Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 Приложение 3, 4, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 11 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	4.1**
	
	
	Требования к транспортным средствам в отношении эффективности торможения
	Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 приложение 3
	
	

	4.2** ТР
	
	29.10/39.000, 29.10/40.000
	Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями
	ГОСТ 33668-2015 пп. 4, 5;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 112 таблицы; приложение № 3 п. 15
	
	ТР ТС 018/2011

	4.2**
	
	29.10/38.000
	Предписания, касающиеся источников энергии, накопителей энергии
	Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 приложение 4
	
	

	4.3**
	
	
	Эффективность работы АБС
	Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 приложение 6
	
	

	5.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3, N, O
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Эффективность тормозных систем
	Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 п. 5.2, Приложение 4, 5, 6, 7 (раздел А), 8, 10, 13, 21;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 11 таблицы, приложение № 6 п. 1.11
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	5.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/41.000
	Сиденья транспортных средств
	Правила ООН № 17 (10)/Пересмотр 7 пп. 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.11, 6.5, 6.6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	5.2**
	
	29.10/39.000
	Защита транспортного средства от несанкционированного использования
	Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 пп. 5, 6 (кроме 6.1.3, 6.3.5), 11
	
	

	5.3**
	
	29.10/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 51 (03)/Пересмотр 3 пп. 4, 6 (кроме 6.1.2, 6.3)
	
	

	6.1** ТР
	
	29.32/29.121
	Прочность сидений и их креплений
	Правила ООН № 17 (08)/Пересмотр 5 пп. 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.11, 6.6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 14 таблицы
	
	ТР ТС 018/2011

	6.1**
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/41.000
	Наружные выступы транспортных средств
	Правила ООН № 26 (04)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	7.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/39.000
	Защита транспортного средства от несанкционированного использования
	Правила ООН № 18 (03)/Пересмотр 3 пп. 5, 6 (кроме 6.1.3, 6.3.5), 11;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 15 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	7.1**
	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5
	29.10/35.067, 30.91/35.067
	Звуковая сигнализация транспортных средств
	Правила ООН № 28 (00) п. 14, приложение 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	8.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/41.000
	Травмобезопасность наружных выступов
	Правила ООН № 26 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 22 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	8.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/29.061, 29.10/41.000, 29.20/29.061, 29.20/41.000
	Требования безопасности к установке топливных баков
	Правила ООН № 34 (03)/Пересмотр 3 пп. 5, 6, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	9.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L6, L7
	29.10/35.067, 30.91/35.067
	Оснащение звуковыми сигнальными приборами
	Правила ООН № 28 (00) пп. 14.1, 14.2, 14.3, Приложение 5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 23 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	9.1**
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/41.000
	Расположение педалей управления
	ГОСТ 24350-88 пп. 1, 2;
Правила ООН № 35 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1–5.7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	10.1** ТР
	
	
	
	Правила ООН № 35 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1–5.7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 28 таблицы
	
	ТР ТС 018/2011

	10.1**
	Транспортные средства категорий M3
	29.10/29.040
	Распределение нагрузки по осям, пассажировместимость
	Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	10.2**
	
	29.10/41.000
	Противопожарная защита
	Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 п. 5.5 (кроме пп. 5.5.2.3, 5.5.3.3–5.5.3.5, 5.5.6.1–5.5.6.3, 5.5.6.5)
	
	

	10.3**
	
	29.10/40.000
	Выходы, планировка, освещение, поворотная секция сочлененных автобусов, поручни и опоры для рук, ограждения, багажные полки и крышки люков
	Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.6–5.9, 5.12–5.15
	
	

	10.4**
	
	29.10/38.000
	Маневренность, движение по прямой линии
	Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.10–5.11
	
	

	11.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.040, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.10/41.000
	Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров
	Правила ООН № 107 (03) Приложение 3 п. 7.2, Приложение 11 пп. 3.1, 3.2;
Правила ООН № 107 (06)/Пересмотр 6 Приложение 3 п. 7.2, Приложение 11 пп. 3.1, 3.2;
Правила ООН № 36 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.3, 5.5 (кроме 5.5.2.3, 5.5.3.4, 5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.6.5), 5.6–5.15;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 29 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	11.1**
	Транспортные средства категорий L, М, N
	29.10/38.000, 30.91/38.000
	Механизмы измерения скорости
	Правила ООН № 39 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1-5.5, Приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	12.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L7
	29.10/38.000, 30.91/38.000
	Механизмы измерения скорости
	Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1-5.5, Приложение 3;
Правила ООН № 39 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1-5.5, Приложение 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 31 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	12.1**
	Транспортные средства категорий L3
	30.91/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 41(05) пп. 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.4, 6.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	13.1** ТР
	
	
	
	Правила ООН № 41 (03)/Пересмотр 1 пп. 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.4, 6.5;
Правила ООН № 41 (04)/Пересмотр 2 пп. 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.4, 6.5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 33 таблицы
	
	ТР ТС 018/2011

	13.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Оснащение безопасными стеклами
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 п. 4, приложение 24
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	13.2** ТР
	Транспортные средства категорий L3
	30.91/39.000
	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 53 (01)/Пересмотр 3 пп. 5, 6, Приложение 4, 6, 7;
Правила ООН № 53 (02)/Пересмотр 4 пп. 5, 6, Приложение 4, 6, 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 43 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	14.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Оснащение безопасными стеклами
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Приложение 24;
Правила ООН № 43-00 п. 4, Приложение 21;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 34 таблицы, приложение № 6 пп. 1.6, 2.1.4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	14.1**
	Транспортные средства категорий M, N, а также категории L, имеющим кузов по крайней мере частично закрытого типа
	29.10/40.000, 29.10/41.000, 30.91/40.000, 30.91/41.000
	Общие технические требования, общие положения, касающиеся установки устройств непрямого обзора, их количества, мест установки и регулировки
	Правила ООН № 46(06) пп. 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2.1, 15.1, 15.2.1–15.2.3, 15.3, приложение 10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	14.2**
	
	
	Размеры и требования к установке в части обеспечения заданного поля обзора
	Правила ООН № 46(06) пп. 6.1.2.1, 15.1.4, 15.2.4, приложение 8
	
	

	15.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/40.000, 29.10/41.000, 30.91/40.000, 30.91/41.000
	Оснащение устройствами непрямого обзора
	Правила ООН № 46 (02)/Пересмотр 3 пп. 6.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2.1, 15.1, 15.2.1–15.2.4, 15.3, Приложение 8, 10;
Правила ООН № 46 (04)/Пересмотр 6 пп. 6.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2.1, 15.1, 15.2.1–15.2.4, 15.3, Приложение 8, 10;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 36 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	15.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/39.000, 29.10/40.000
	Установка устройств освещения и световой сигнализации
	ГОСТ 8769-75;
Правила ООН № 48(09) пп. 5, 6, приложение 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	16.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 51 (02)/Пересмотр 2 пп. 4, 6 (кроме 6.1.2, 6.3);
Правила ООН № 51 (03)/Пересмотр 3 пп. 4, 6 (кроме 6.1.2, 6.3);
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 41 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	16.1**
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.040
	Распределение нагрузки по осям, пассажировместимость
	Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	16.2**
	
	29.10/41.000
	Противопожарная защита
	Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 п. 5.5 (кроме пп. 5.5.2.3, 5.5.3.1, 5.5.6.1, 5.5.6.2)
	
	

	16.3** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.065
	Система отопления
	Правила ООН № 122 (00) пп. 5.2, 5.3, 6.2 (кроме приложения 3, 8), 6.3 (кроме приложения 7 пп. 3, 6), Приложение 4, 5, 6, 9;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 94 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	16.3**
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/40.000
	Выходы, планировка, освещение, поворотная секция сочлененных автобусов, поручни и опоры для рук, ограждения, багажные полки и крышки люков
	Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.6, 5.7–5.12
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	16.4** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.067
	Внутренний шум
	ГОСТ 33555-2015 ¹;
ГОСТ 33555-2022 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 100 таблицы; приложение № 3 п. 2, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	17.1** ТР
	
	29.10/41.000
	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства
	ГОСТ 33554-2015 пп. 4, 5;
ГОСТ 33554-2024 пп. 4, 5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 101 таблицы; приложение № 3 п. 3
	
	

	17.1**
	Транспортные средства категорий L3
	30.91/39.000
	Установка устройств освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 53(04) пп. 5, 6, приложение 4, 6, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	17.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.065, 29.10/40.000
	Вентиляция, отопление и кондиционирование
	ГОСТ 30593-2015;
ГОСТ 30593-2025;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 104 таблицы; приложение № 3 п. 6, приложение № 6 пп. 1.6, 1.11, 2.1.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	18.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.040, 29.10/38.000, 29.10/40.000, 29.10/41.000
	Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров
	Правила ООН № 107 (03) Приложение 3 п. 7.2, Приложение 11 пп. 3.1, 3.2;
Правила ООН № 107 (06)/Пересмотр 6 Приложение 3 п. 7.2, Приложение 11 пп. 3.1, 3.2;
Правила ООН № 52 (01)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.3, 5.5 (кроме 5.5.2.3, 5.5.6.1, 5.5.6.2), 5.6–5.12;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 42 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	18.1**
	Автомобили-тягачи категорий М, N, О
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Сцепные устройства
	Правила ООН № 55 (02)/Пересмотр 3 пп. 4, 6.2, 6.3, 7, приложение 3, приложение 4 п. 1, приложение 5 пп 1.1–1.3, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2–3.7, 4.1, 4.2, 4.4.1–4.4.3, 5.2–5.4, 6.2, 6.3, 7.1–7.6, 7.8, 7.9.1, 7.9.3, 7.9.4, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1.2–10.1.4, 10.2–10.5, 11, 12, приложение 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	19.1** ТР
	
	
	Оснащение сцепными устройствами
	Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2 пп. 4, 6.2, 6.3, 7, Приложение 3, Приложение 4 п. 1, Приложение 5 пп 1.1–1.3, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2–3.7, 4.1, 4.2, 4.4.1–4.4.3, 5.2–5.4, 6.2, 6.3, 7.1–7.6, 7.8, 7.9.1, 7.9.3, 7.9.4, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1.2–10.1.4, 10.2–10.5, 11, 12, Приложение 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 45 таблицы
	
	ТР ТС 018/2011

	19.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/29.061, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/40.000
	Заднее защитное устройство транспортных средств
	Правила ООН № 58 (03)/Пересмотр 3 пп. 7, приложение 5 п .1.3, 2, 3, приложение 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	19.2**
	
	
	Установка заднего защитного устройства
	Правила ООН № 58 (03)/Пересмотр 3 пп. 16, приложение 5 пп. 1.3, 2, 3, приложение 7
	
	

	19.3**
	
	
	Задняя защита транспортных средств
	Правила ООН № 58 (03)/Пересмотр 3 пп. 25, приложение 5 пп. 1.3, 2, 3, приложение 7
	
	

	20.1** ТР
	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов
	Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 7, 16, 25, Приложение 5 пп. 1.3, 2, 3, Приложение 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 48 таблицы, приложение № 9
	ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	20.1**
	Транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/35.067
	Требования к сменным системам глушителя
	Правила ООН № 59 (03)/Пересмотр 3 пп. 4, 6 (кроме пп. 6.1.2, 6.3.4.1, 6.4)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	21.1** ТР
	Транспортные средства категорий L1, L3
	30.91/41.000
	Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов
	Правила ООН № 60 (00)/Пересмотр 1 пп. 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	21.1**
	
	
	Органы управления, обозначение органов управления, контрольных приборов и индикаторов
	
	
	

	22.1** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/41.000
	Травмобезопасность наружных выступов
	Правила ООН № 61 (00) пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 50 таблицы, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	22.1**
	
	29.10/29.061
	Наружные выступы транспортного средства
	Правила ООН № 61 (00) пп. 5, 6, Приложение 4
	
	

	23.1** ТР
	Транспортные средства категорий L
	30.91/39.000
	Защита транспортного средства от несанкционированного использования
	Правила ООН № 62 (00) пп. 5, 6, Приложение 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 51 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	23.1**
	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5
	30.91/39.000
	Защита транспортного средства от угона
	Правила ООН № 62(01) пп. 5, 6, приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	23.2** ТР
	Транспортные средства категорий L
	30.91/38.000
	Эффективность тормозных систем
	Правила ООН № 78 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п.6);
Правила ООН № 78 (04)/Пересмотр 2 пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п.6);
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 64 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	23.3** ТР
	
	30.91/40.000, 30.91/41.000
	Оснащение устройствами непрямого обзора
	Правила ООН № 81 (00) п. 16;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 67 таблицы
	
	

	24.1** ТР
	Транспортные средства категорий L1
	30.91/35.067
	Внешний шум
	Правила ООН № 63 (01) пп. 6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, Приложение 3, 4;
Правила ООН № 63 (02)/Пересмотр 1 пп. 6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, Приложение 3, 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 52 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	24.1**
	
	
	
	Правила ООН № 63 (02)/Пересмотр 1 пп. 6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, приложение 3
	
	

	24.2** ТР
	
	30.91/40.000
	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 74 (01)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложение 5;
Правила ООН № 74 (02)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложение 5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 60 таблицы, приложение № 9
	
	ТР ТС 018/2011

	25.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/38.000
	Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости
	Правила ООН № 89(00) пп. 5.1.2.1–5.1.10, 5.2.3–5.2.7, 13.1.2–13.1.6, 21.1.2.1–21.1.7, 21.2.3- 21.2.7, 21.3.2.1, Приложение 5 п.1.1, Приложение 6 пп. 1.1–1.5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 72 таблицы, приложение № 6 п. 1.16
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	25.1**
	Транспортные средства категорий M, N, оснащенные специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива
	29.10/40.000, 29.10/41.000
	Предписания в отношении установки специального оборудования транспортных средств, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе
	Правила ООН № 67 (04) п. 17 (кроме пп. 17.4.6, 17.6.5.5)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	26.1** ТР
	Транспортные средства категорий N2, N3
	29.10/40.000
	Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов
	Правила ООН № 93 (00) пп. 6.1–6.4, 8.1–8.8, 10.1–10.9, Приложение 5 п. 1.3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 74 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	26.1**
	Электрифицированные транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/38.000
	Максимальная скорость
	Правила ООН № 68 пп. 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	27.1** ТР
	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Светоотражающая маркировка
	Правила ООН № 104 (00)/Пересмотр 1 пп. 4, 5.4, 5.5, 6.2–6.4, Приложение 5, 9;
Правила ООН № 104 (01)/Пересмотр 1 пп. 4, 5.4, 5.5, 6.2–6.4, Приложение 5, 9;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 82 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	27.1**
	
	
	Боковая защита транспортных средств
	Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 6.1, 6.2, 7, 10.2, 12
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	27.2** ТР
	
	
	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов
	Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 6.2, 10.2, 12;
Правила ООН № 73-00 пп. 6.2, 7, 10.2, 12;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 59 таблицы, приложение № 9
	ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	28.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/40.000
	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам
	Правила ООН № 107 (03) пп. 5.1–5.3, 5.5, 5.6, Приложение 3 п. 7, Приложение 3 добавление, Приложение 4, 6, 7, 8, 11, Приложение 12 (кроме пп. 3.9, 3.10.12);
Правила ООН № 107 (06)/Пересмотр 6 пп. 5.1–5.3, 5.5, 5.6, Приложение 3 п. 7, Приложение 3 добавление, Приложение 4, 6, 7, 8, 11, Приложение 12 (кроме пп. 3.9, 3.10.12);
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 83 таблицы, приложение № 6 пп. 1.6, 1.16
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	28.1**
	Транспортные средства категорий L1
	29.31/39.000
	Установка устройств освещения и световой сигнализации
	Правила ООН № 74 (02)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, приложение 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	29.1** ТР
	Шины транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 (кроме запасных, шин временного использования, спортивных шин, ошипованных шин, шин, рассчитанных на скорость менее 80 км/ч)
	22.11/35.067
	Уровень шума от качения шин
	Правила ООН № 117 (02)/Пересмотр 4 п. 4, 6.1, Приложение 3, 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 88 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	29.1**
	Транспортные средства категорий L
	30.91/38.000
	Эффективность тормозных систем
	Правила ООН № 78(06) пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п.6)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	30.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/40.000, 29.10/41.000, 30.91/40.000, 30.91/41.000
	Органы управления транспортных средств – идентификация
	Правила ООН № 121 (00)/Пересмотр 1 пп. 5.1–5.6;
Правила ООН № 121 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1–5.6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 93 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	30.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Рулевое управление
	Правила ООН № 79(04) п. 5.1–5.4, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	31.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/29.061, 29.10/32.115
	Передняя обзорность
	Правила ООН № 125 (00)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложение 3;
Правила ООН № 125 (01)/Пересмотр 2 пп. 5, 6, Приложение 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 96 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	31.1**
	Транспортные средства категорий L
	30.91/40.000
	Зеркала заднего вида
	Правила ООН № 81 (00) п. 16
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	32.1** ТР
	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7
	30.91/40.000
	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации
	ГОСТ 33989-2016 пп. 4.4, 4.7, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 99 таблицы; приложение № 3 п. 1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	32.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/38.000
	Требования в отношении ограничения максимальной скорости
	Правила ООН № 89(00) пп. 5.1.2.1–5.1.10, 5.2.3–5.2.7, приложение 5 п.1.1, приложение 6 пп.1.1–1.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	32.2**
	
	
	Требования в отношении установки устройств ограничения скорости
	Правила ООН № 89(00) пп. 13.1.2–13.1.6, 5.2.4, 5.2.5.4, 5.2.6, 5.2.7, приложение 5 п.1.1, приложение 6 пп. 1.1–1.5
	
	

	32.3**
	
	
	Требования к устройствам ограничения скорости
	Правила ООН № 89(00) пп. 21.1.2.1–21.1.7, 21.2.3-21.2.7, 21.3.2.1, приложение 5 п.1.1, приложение 6 пп. 1.1–1.5
	
	

	33.1** ТР
	
	29.10/29.061, 29.10/32.115
	Передняя обзорность
	ГОСТ 33988-2016 пп. 3, 4;
ГОСТ 33988-2025 пп. 3, 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 103 таблицы, приложение № 3 п. 5, приложение 6 п. 1.15
	
	ТР ТС 018/2011

	33.1**
	Транспортные средства категорий L1, L2, L3, L4, L5
	30.91/35.067
	Требования к сменным системам глушителя
	Правила ООН № 92(02) пп. 4, 6.1, 6.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	34.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N, O
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Защита от разбрызгивания из-под колес
	ГОСТ 33107-2014 п. 5 ¹;
ГОСТ Р 52422-2005 пп. 5–8;
СТБ 2022-2009 пп. 5–8;
ТР ТС 018/2011 приложение № 3 пп. 9, 10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	34.1**
	Транспортные средства категорий N2, N3
	29.10/40.000
	Требования к передним противоподкатным защитным устройствам
	Правила ООН № 93 (00) пп. 6.1–6.4, приложение 5 п. 1.3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	34.2**
	
	
	Требования к установке передних противоподкатных защитных устройств
	Правила ООН № 93 (00) пп. 8.1–8.8
	
	

	34.3**
	
	
	Требования к передней противоподкатной защите транспортных средств
	Правила ООН № 93 (00) пп. 10.1–10.9, приложение 5 п. 1.3
	
	

	35.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/29.040, 29.20/29.040
	Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 111 таблицы; приложение № 3 п. 14
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	35.1**
	Транспортные средства категорий N, О, предназначенные для перевозки опасных грузов
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Требования в отношении конструктивных особенностей
	Правила ООН № 105 (06)/Пересмотр 3 пп. 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.4, 5.1.1.5.2, 5.1.1.6.1, 5.1.1.6.2, 5.1.2–5.1.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	36.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Устойчивость
	ГОСТ 31507-2012 п. 5;
ГОСТ 31507-2025 п. 5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 102 таблицы; приложение № 3 п. 4, приложение № 6 п.1.11.1, приложение № 9
	ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	36.1**
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.040
	Массы и габариты, пассажировместимость, устойчивость, курсовая устойчивость сочлененных транспортных средств, маркировка
	Правила ООН № 107(10) пп. 5.1, приложение 3 пп.7.2, 7.4, 7.10, приложение 3-добавление, приложение 11
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	36.2**
	
	29.10/41.000
	Общая конструкция, противопожарная защита, электрооборудование и электропроводка, троллейбусы
	Правила ООН № 107(10) пп. 5.1, приложение 3 пп 7.1, 7.3, 7.5, 7.16, 7.17, приложение 12 (кроме пп. 3.9, 3.10.12)
	
	

	36.3**
	
	29.10/40.000
	Выходы, планировка, освещение, поворотная секция сочлененных автобусов, поручни и опоры для рук, ограждения, багажные полки и крышки люков
	Правила ООН № 107(10) пп. 5.1–5.3, 5.5, 5.6, приложение 3 пп. 7.6–7.9, 7.11–7.15, 7.18, приложение 4, 6, 7, 8
	
	

	37.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб
	Правила ООН № 94 (03)/Пересмотр 3 п. 5.2, Приложение 7 п. 8.1;
ГОСТ 31507-2012 п. 5.5;
ГОСТ 31507-2025 п. 5.5;
ГОСТ 33469-2015 пп. 4–6;
ГОСТ 33469-2023 пп. 4–8;
Правила ООН № 95 (03)/Пересмотр 2 Приложение 4 п. 7.1.1;
Правила ООН № 95 (05)/Пересмотр 4 Приложение 4 п. 7.1.1;
ТР ТС 018/2011 приложение № 3 пп. 16, 17, приложение № 4 п. 5.1, приложение № 8 п. 10.20
	заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	37.1**
	Транспортные средства категорий M, N, с двигателями, работающими на компримированном природном газе (КПГ) и/или сжиженном природном газе (СПГ)
	29.10/40.000, 29.10/41.000
	Требования к установке элементов специального оборудования на транспортное средство
	Правила ООН № 110 (05)/Пересмотр 7 пп. 6, 18 (кроме пп. 18.4.4, 18.5.5.5), приложение 4В п. 2.8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	38.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/39.000, 30.91/39.000
	Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 1.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	38.1**
	Транспортные средства категорий N, О, предназначенные для перевозки опасных грузов
	29.10/38.000
	Устойчивость к опрокидыванию. Испытания на наклоняемом столе
	Правила ООН № 111 (00) пп. 5.1, 5.2, Приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	39.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.065
	Требования к системам отопления
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 1.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	39.1**
	Шины транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 (кроме запасных, шин временного использования, спортивных шин, ошипованных шин, шин, рассчитанных на скорость менее 80 км/ч)
	29.32/35.067
	Уровень шума от качения шин
	Правила ООН № 117(04) пп. 4, 6.1, приложение 3, 4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	39.2**
	
	29.32/38.000
	Эффективность сцепления шин с мокрым дорожным покрытием и коэффициент сопротивления качению
	Правила ООН № 117(04) пп. 6.2 – 6.7
	
	

	40.1** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
Правила ООН № 48 (04)/Пересмотр 10 пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 1.3
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	40.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/40.000, 29.10/41.000
	Расположение и идентификация ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов
	Правила ООН № 121 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.1–5.6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	41.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.040, 29.10/38.000, 29.10/40.000, 29.10/41.000
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
Правила ООН № 107 (06)/Пересмотр 6 пп. 5.5, 5.6 Приложение 3 пп. 7.1-7.18, Приложение 3 добавление, Приложение 4, 6, 7, 8, 11, Приложение 12 (кроме пп. 3.9, 3.10.11);
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 1.4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	41.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/35.065, 29.20/35.065
	Система отопления
	Правила ООН № 122 (00) пп. 5.2, 5.3, 6.2, 6.3 (кроме приложения 7 пп. 3, 6), приложение 4, 5, 6, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	42.1** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/38.000, 29.10/40.000, 29.20/38.000, 29.20/40.000, 30.91/38.000, 30.91/40.000
	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
Правила ООН № 13 (11)/Пересмотр 8 Приложение 3, 4;
Правила ООН № 13-Н (01)/Пересмотр 4 Приложение 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 2.1
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	42.1**
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/29.061
	Требования в отношении поля обзора водителя спереди, положение точек V, Р и Е
	Правила ООН № 125 (02)/Пересмотр 3 пп. 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	42.2** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000, 22.11/40.000
	Требования к шинам и колесам
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 2.2
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	42.2**
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/29.061
	Положение точки Н и фактический угол наклона туловища водителя на сиденьях механических транспортных средств
	Правила ООН № 125 (02)/Пересмотр 3 приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	43.1** ТР
	Транспортные средства категорий L, М, N
	29.10/29.061, 30.91/29.061
	Требования к средствам обеспечения обзорности
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 2.3
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	43.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/29.040, 29.20/29.040, 30.91/29.040
	Классификация транспортных средств по категориям
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 31286-2005 пп. 2, 5, 6;
ГОСТ 33987-2016 приложение В, Г
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	43.2** ТР
	Транспортные средства категорий L, М, N
	29.32/40.000
	Требования к спидометрам
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
Правила ООН № 39 (00)/Пересмотр 1 п.5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 2.4
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	44.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/40.000, 30.91/40.000
	Требования к травмобезопасности рулевого управления
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	44.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Маркировка транспортных средств
	ГОСТ 33990-2016 п. 4;
СТБ 984-2009
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	44.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/40.000, 30.91/40.000
	Требования к ремням безопасности и местам их крепления
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	44.3** ТР
	
	29.32/40.000
	Требования к сидениям и их креплениям
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.3
	
	

	45.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, L6, L7
	29.32/40.000
	Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	45.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/29.061, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/40.000, 30.91/29.061, 30.91/40.000
	Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств
	ГОСТ Р 50577-2018 пп. 3.2, 3.5, 4.13, приложение Ж пп.1–7;
СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) пп. 2.2, 2,4, 5.1–5.7, приложение Е
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	46.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N, L6, L7
	29.32/40.000
	Требования к дверям, замкам и петлям дверей
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	46.1**
	Транспортные средства
	29.10/29.061, 29.20/29.061, 30.91/29.061
	Размеры транспортных средств
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 33987-2016 пп. 4.1, 4.2, приложение В;
СТБ 1878-2008 пп. 6.1, 6.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	46.2** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N, L6, L7
	29.10/40.000, 30.91/40.000
	Требования к травмобезопасности наружных выступов
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
Правила ООН № 26 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6, Приложение 3 пп. 2-4;
Правила ООН № 61 (00) пп. 5, 6, Приложение 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	46.2**
	Транспортные средства
	29.10/29.040, 29.20/29.040, 30.91/29.040
	Массы транспортных средств
	ГОСТ 33987-2016 п. 4.3, приложение Б, Г, Д;
СТБ 1878-2008 пп. 4, 5, 6.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	47.1** ТР
	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4
	29.32/40.000
	Требования к задним и боковым защитным устройствам
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 п. 25;
Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 п. 12;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.7
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	48.1** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Требования к пожарной безопасности
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 3.8
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	48.1**
	
	29.10/41.000, 29.20/41.000
	Требования к техническому состоянию дорожного транспорта по условиям безопасности движения
	ГОСТ 33997-2016 пп. 4, 5;
СТБ 1641-2019 пп. 4, 5, 6, приложения А, Б, В, Г, Д
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	49.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/41.000
	Требования к выбросам
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 4.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	49.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/41.000
	Светопропускание стекол
	СТБ 1640-2006
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	50.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	Требования к размерам транспортных средств
	ГОСТ 22748-77 п. 2 ¹;
ГОСТ 33987-2016 приложение В;
ТР ТС 018/2011 приложение № 5 пп. 1, 3.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	50.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/38.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.10/41.000
	Требования к дополнительному оборудованию учебных механических транспортных средств
	СТБ 1567-2005 пп. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	50.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/29.040, 29.20/29.040
	Требования к весовым параметрам транспортных средств
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2 Приложение 7 п. 1.4.1;
ТР ТС 018/2011 приложение № 5 пп. 2, 3.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	51.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Требования к автобетононасосам
	ГОСТ 27336-2016 п. 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	51.1**
	Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов
	29.10/38.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.10/41.000
	Общие технические требования
	СТБ 51.3.01-96 пп. 5.1.1–5.1.36; 5.1.39–5.1.66; 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 6.1–6.3, 6.5-6.14, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	52.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Требования к автобетоносмесителям
	ГОСТ 27339-2016 п. 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	52.1**
	Автомобили скорой медицинской помощи категории М
	29.10/38.000, 29.10/40.000
	Технические требования к конструкции, эксплуатационным характеристикам и оснащению
	ГОСТ 33665-2015 пп. 4, 5.1, 5.2, 5.3 (кроме п. 5.3.37), 5.4, 5.6 (кроме пп. 5.6.2, 5.6.10–5.6.14), 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.14, 6;
ГОСТ 33665-2024 пп. 4, 5.1, 5.2, 5.3 (кроме п. 5.3.37), 5.4, 5.6 (кроме пп. 5.6.2, 5.6.10–5.6.14), 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.10, 5.14, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	53.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Требования к автогудронаторам
	ГОСТ 27811-2016 п. 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	53.1**
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/41.000, 30.91/41.000
	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства
	ГОСТ 33554-2015 пп. 4, 5;
ГОСТ 33554-2024 пп. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	54.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	28.30/38.000, 28.30/40.000
	Требования к автолесовозам
	ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.18–4.4.25 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	54.1**
	Специальные транспортные средства категорий M2, M3, предназначенные для перевозки детей в возрасте от 1,5 до 16 лет
	29.10/38.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Технические требования
	ГОСТ 33552-2015 пп. 2.1–2.5, 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	55.1** ТР
	Транспортные средства категорий M
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
	ГОСТ 33665-2015 п. 6;
ГОСТ 33665-2024 п. 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.6 (кроме 1.6.14.4, 1.6.52), приложение № 9 п.11
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	55.1**
	Автобусы, предназначенные (оборудованные) для перевозок инвалидов
	29.10/38.000, 29.10/40.000
	Общие технические требования. Общие требования к конструкции
	СТБ 1905-2008 п. 4.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	55.2** ТР
	Транспортные средства категорий M
	28.99/40.000
	Внутреннее оборудование транспортных средств
	Правила ООН № 21 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.3.2, 5.3.4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 18, приложение № 6 п. 1.6, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	55.2**
	Автобусы, предназначенные (оборудованные) для перевозок инвалидов
	29.10/40.000
	Планировка пассажирского помещения, сиденья для инвалидов, пассажирские двери, устройства для обеспечения доступа инвалидов в автобус
	СТБ 1905-2008 пп. 4.2–4.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	55.3**
	
	29.10/39.000
	Требования безопасности, противопожарная защита
	СТБ 1905-2008 пп. 4.6, приложение В
	
	

	56.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Требования к автосамосвалам
	ГОСТ 27472-87 п. 5 ¹;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.7; п. 2.2.13, п. 2.2.14
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	57.1** ТР
	
	
	Требования к автоцементовозам
	ГОСТ 27614-2016 п. 7 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.8; п. 2.1
	
	

	57.1**
	Транспортные средства категорий O
	29.20/40.000, 29.20/41.000
	Общие технические требования
	ГОСТ 3163-2020 пп. 5.1.1 (кроме пп. 5, 9, 10 таблицы 1), 5.2.2, 5.2.3, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	58.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к автоэвакуаторам
	ГОСТ 27472-87 пп. 2–9 ¹;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
Правила ООН № 65 (00)/Пересмотр 2 п. 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.9; п. 2.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	58.1**
	Лесозаготовительные, осмолозаготовительные и лесосплавные машины и оборудование
	28.30/29.061, 28.30/39.000, 28.30/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.18–4.4.25
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	59.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ГОСТ 28385-89 п. 3 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	59.1**
	Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства
	29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5,1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	60.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к пожарным автомобилям
	ГОСТ 12.2.037-78 п. 2 ¹;
ГОСТ 34350-2017 пп. 9 (кроме 9.3.10–9.3.13, 9.3.15, 9.3.20, 9.3.21, 9.3.23, 9,3.24, 9.3.26, 9.4), приложение А;
ГОСТ Р 58715-2019 п. 9 (кроме 9.3.10–9.3.12, 9.3.17, 9.3.18, 9.3.21);
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.11 (кроме 1.11.9.5), п. 2.1.3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	60.1**
	Транспортные средства для городского коммунального хозяйства и содержания дорог
	29.10/29.061, 29.10/38.000, 29.10/40.000
	Специальные требования безопасности
	ГОСТ 31544-2012 пп. 2, 3, 5–9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	60.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к пожарным автомобилям. Управляемость и устойчивость
	ГОСТ 31507-2012 п. 5;
ГОСТ 31507-2025 п. 5;
СТБ 11.13.25-2017 п. 7.37;
СТБ 11.13.26-2017 п. 7.36;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.11
	ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ЕАЭС 043/2017
ТР ТС 018/2011

	61.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
	ГОСТ Р 50574-2019 пп. 4, 5.2, 6 (кроме 6.2.2) ¹;
Правила ООН № 28 (00) пп. 14.1–14.7;
СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24 ¹;
СТБ 1835-2008 пп. 2, 3.1–3.3 ¹;
СТБ 1840-2009 пп. 2, 3 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.12; п. 2.4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	61.1**
	Машины для очистки дорожных покрытий
	29.10/38.000, 29.10/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ EN 13019-2012 пп. 5, 6, 7, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	61.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
	СТБ 51.3.01-96 пп. 5.1.1–5.1.36, 5.1.39–5.1.66, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 6.1–6.3, 6.5-6.14, 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.15
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	61.3** ТР
	
	29.10/40.000
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
	ГОСТ 33546-2015 п. 7;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.21
	
	

	62.1** ТР
	Транспортные средства категорий N
	28.99/38.000, 28.99/40.000
	Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
	ГОСТ 31544-2012 пп. 2, 3, 5–8 ¹;
ГОСТ EN 13019-2012 п. 8 ¹;
ГОСТ EN 13021-2012 п. 6 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.13
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	62.1**
	Машины для зимнего содержания дорог
	29.10/29.061, 29.10/38.000, 29.10/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ EN 13021-2012 пп. 5, 6, 7, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	63.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.040, 29.10/38.000
	Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	ГОСТ 33552-2015 п. 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.16(кроме 1.16.3.11)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	63.1**
	Техника пожарная
	29.10/29.061, 29.10/38.000, 29.10/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 12.2.037-78 пп. 1.2.1, 1.2.3–1.2.10, 1.2.12–1.2.17, 1.2.20, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	64.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.17
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	64.1**
	Пожарные автомобили
	29.10/29.061, 29.10/38.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Общие технические требования
	ГОСТ 34350-2017 пп. 5.1.1, 5.1.13–5.1.17, 5.2 (кроме пп. 5.2.7, 5.2.10, 5.2.21), 5.3 (кроме п. 5.3.14), 5.4 (кроме пп. 5.4.16, 5.4.26, 5.4.28), 5.5, 5.10, 5.17, 6, 7, 9 (кроме пп. 9.3.8, 9.3.10–9.3.13, 9.3.15, 9.3.20, 9.3.21, 9.3.23, 9,3.24, 9.3.26, 9.4);
ГОСТ Р 58715-2019 пп. 5.1.1, 5.1.5–5.1.8, 5.2–5.6 (кроме пп. 5.3.3, 5.5.11), 5.13, 5.18, 5.19, 6, 7, 9 (кроме пп. 9.3.10–9.3.12, 9.3.17, 9.3.18, 9.3.21)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	64.2** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов
	ГОСТ 33666-2015 пп. 4, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.4, 5.1.6.1–5.1.6.3, 5.1.6.12 – 5.1.6.34, 5.3, 5.4, 6, 7 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.18
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	64.4** ТР
	
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования к транспортным средствам для перевозки пищевых жидкостей
	ГОСТ 9218-2015 пп. 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.15, 6.17, 6.20, 6.21;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.19 (кроме 1.19.12)
	
	

	64.5** ТР
	
	
	Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа
	ГОСТ 21561-2017 п. 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.20
	
	

	64.6** ТР
	
	
	Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.23
	
	

	65.1** ТР
	Специализированные и специальные транспортные средства категорий M, N, O
	28.92/40.000
	Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным
	ГОСТ 12.2.004-75 пп. 1.2–1.19, 1.23–1.25, 2.2, 2.4, 2.5,1–2.5.3, 2.6.1, 3.1, 3.2 ¹;
ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 2.1–2.6, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05 и ГОСТ 17.2.2.01), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10 ¹;
ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.1–5.3.2.6, 5.3.2.8–5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.5–5.10, 5.13.2, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 2.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	66.1** ТР
	
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования к охране труда и эргономике
	ГОСТ 27472-87 пп. 2–9 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 2.2
	
	

	66.1**
	Машины строительные, дорожные и землеройные
	28.92/40.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05 и ГОСТ 17.2.2.01), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	66.2** ТР
	Специализированные и специальные транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной
	ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 11.1, 11.8.1;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 2.3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	66.3** ТР
	
	
	Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов
	ДОПОГ (ECE/TRANS) Приложение В глава 4, 5, 6, 8.1.4, 9;
Правила ООН № 105 (04)/Пересмотр 1 п. 5.1;
Правила ООН № 105 (06)/Пересмотр 3 п. 5.1;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 2.5
	
	

	66.4** ТР
	
	
	Требования безопасности производственного оборудования
	ГОСТ 12.2.062-81 пп. 2–18 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 3.2
	
	

	66.5** ТР
	
	29.10/35.067, 29.20/35.067
	Требования к шуму на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-2014 пп. 4.3.2–4.3.5, 7, 8;
ГОСТ 12.1.003-83 п. 5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 3.3
	
	

	66.6** ТР
	
	
	
	ГОСТ 23941-2002 пп. 3, 4.2, 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 пп. 1.13.9, 1.14.5, 2.2.12, 3.3
	
	

	67.1** ТР
	Специализированные и специальные транспортные средства категорий L, M, N
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб
	ГОСТ Р 50574-2019 пп. 4, 5.2, 6 (кроме 6.2.2) ¹;
Правила ООН № 28 (00) пп. 14.1–14.7;
Правила ООН № 65 (00)/Пересмотр 2 п. 4;
СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.24 ¹;
СТБ 1835-2008 пп. 2, 3 ¹;
СТБ 1840-2009 пп. 2, 3 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 2.4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	67.1**
	Автобетоносмесители
	28.92/29.061, 28.92/38.000, 28.92/39.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27339-2016 пп. 4, 5.1.1, 5.1.4–5.1.6 (кроме пп. 5.1.6.7, 5.1.6.12), 5.2, 5.3, 7, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	68.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования к маркировке транспортных средств (шасси) идентификационным номером, требования к табличкам изготовителя транспортных средств (шасси)
	ГОСТ 33990-2016 п. 4;
СТБ 984-2009 п. 4 ¹;
ТР ТС 018/2011 п.15, приложение № 7 пп. 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	68.1**
	Автобетононасосы
	28.92/29.061, 28.92/38.000, 28.92/39.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27336-2016 пп. 4, 5.1.1–5.1.7 (кроме пп. 5.1.7.4), 5.2–5.4, 7, 8, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	69.1** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам
	ГОСТ 33670-2015 п.3, приложение А п. А.1;
ГОСТ Р 50577-2018 пп. 3.2, 3.5, 4.13, приложение Ж пп. 1–7;
СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) пп. 2.2, 2,4, 5.1–5.7, приложение Е;
ТР ТС 018/2011 приложение № 7 п. 4, приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	69.1**
	Автогудронаторы
	28.92/29.061, 28.92/38.000, 28.92/39.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27811-2016 пп. 4.1, 4.3, 5.1 (кроме п. 5.1.2), 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 (кроме п. 5.7.5), 7, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	70.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/41.000, 29.20/41.000
	Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ 33997-2016 п. 5;
СТБ 1641-2019 пп. 5; 6, приложение А, Б, В, Г, Д, Е;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 пп. 1–10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	70.1**
	Автоцементовозы
	28.92/29.061, 28.92/38.000, 28.92/39.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27614-2016 пп. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6 (кроме пп. 5.1.6.2, 5.1.6.7, 5.1.6.10), 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	70.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/41.000, 29.20/41.000
	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
	СТБ 1641-2019 пп. 5.7, 5.12–5.19;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 15
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	70.3** ТР
	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 пп. 5.6.3, 5.7, 5.10, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 20
	
	

	70.4** ТР
	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, находящимся в эксплуатации, в т.ч. имеющим места для перевозки людей
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 пп. 5.17, 5.18;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 пп. 24, 25
	
	

	71.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O, L5, L6, L7
	29.10/41.000, 29.20/41.000, 30.91/41.000
	Требования к комплектности транспортных средств, находящихся в эксплуатации
	Правила ООН № 110 (05) Приложение 6;
Правила ООН № 27(05)/ Пересмотр 2 п. 4;
Правила ООН № 67 (04) п. 5.4;
Правила ООН № 69(02)/ Пересмотр 1 п. 4;
Правила ООН № 70(02)/ Пересмотр 1 п. 5.4;
СТБ 1641-2019 п. 5.7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 11
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	71.1**
	Транспортные средства категорий N, О, предназначенные для перевозки опасных грузов
	29.10/38.000, 29.10/40.000, 29.20/38.000, 29.20/40.000
	Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов
	ДОПОГ (ECE/TRANS) Приложение В глава 4, 5, 6, 8.1.4, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	72.1** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств, находящихся в эксплуатации
	СТБ 1641-2019 пп. 5.10, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п.12
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	72.1**
	Транспортные средства, предназначенные для заправки и транспортирования нефтепродуктов (автоцистерны)
	29.10/29.061, 29.10/38.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/38.000, 29.20/40.000
	Общие технические требования
	ГОСТ 33666-2015 пп. 4, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.1–5.1.6.3, 5.1.6.12 – 5.1.6.34, 5.3, 5.4, 6 (кроме п. 6.21), 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	73.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/41.000
	Дополнительные требования к транспортным средствам категорий М2 и М3, находящимся в эксплуатации
	СТБ 1641-2019 пп. 5.8, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 13
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	73.1**
	Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа
	29.10/29.061, 29.10/38.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/38.000, 29.20/40.000
	Общие технические условия. Основные параметры и размеры
	ГОСТ 21561-2017 пп. 4.1, 4.2, 4.4, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	73.2**
	
	29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Технические требования, комплектность, маркировка, упаковка, требования безопасности
	ГОСТ 21561-2017 пп. 5.4–5.12, 5.29–5.32, 5.35 – 5.47, 7
	
	

	74.1** ТР
	Специализированные и специальные транспортные средства категорий L, M, N
	29.10/41.000, 30.91/41.000
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб, находящимся в эксплуатации
	СТБ 1641-2019 пп. 5.11, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 14
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	74.1**
	Мототранспортные средства внедорожные категорий L6 и L7 с сиденьем мотоциклетного типа
	30.99/29.061, 30.99/38.000, 30.99/40.000
	Общие технические требования
	ГОСТ Р 52008-2003 пп. 4.1–4.16, 4.18–4.23, 4.25–4.29, 5, приложение А–Г
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	75.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/41.000, 29.20/41.000
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, находящимся в эксплуатации
	Правила ООН № 104 (01)/Пересмотр 1 п. 5.4;
Правила ООН № 3(03)/ Пересмотр 4 п. 5.5;
СТБ 1641-2019 п. 5.12;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 16
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	75.1**
	Снегоболотоходы и прицепы к ним
	30.99/38.000, 30.99/40.000
	Общие технические требования
	ГОСТ 34065-2017 пп. 4.1–4.3, 4.5, 4.6.7–4.6.12, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 (кроме пп. 4.11.9–4.11.12), 4.12 (кроме пп. 4.12.8, 4.2.14), 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	76.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/41.000, 29.20/41.000
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 п. 5.16;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 21
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	76.1**
	Снегоходы
	30.99/29.061, 30.99/38.000, 30.99/40.000
	Общие технические требования
	ГОСТ 34066-2017 пп. 4.1–4.3, 4.5-5.3, 5.6, 5.7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	76.2** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/41.000, 29.20/41.000
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 п. 5.16;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 22
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	76.3** ТР
	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 п. 5.16;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 23
	
	

	76.4** ТР
	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 п. 5.19;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 26
	
	

	77.1** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/41.000
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска и автоэвакуаторам, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 п. 5.13;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 пп. 17, 18
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	77.1**
	Снегоболотоходы колесные малогабаритные – квадроциклы
	30.99/38.000, 30.99/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 32571-2013 (EN 15997:2011) пп. 5.2 (кроме п. 5.2.7.2), 5.3–5.5, 5.7–5.9, 6, 7.2–7.4, Приложение Н
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	77.2** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/41.000
	Дополнительные требования к транспортным средствам c грузоподъемными устройствами, находящимся в эксплуатации
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТБ 1641-2019 п. 5.15;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 19
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	78.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов (в том числе контейнеров), тента, прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства, а также установка указанных типов кузовов взамен друг друга
	ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7 пп. 8.14, 8.16;
ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.6, 8.7.1–8.7.4, 8.7.8 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	78.1**
	Снегоболотоходы колесные малогабаритные с органами управления автомобильного типа
	30.99/38.000, 30.99/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 34095-2017 пп. 4 (кроме п. 4.7), 5 (кроме пп. 5.3, 5.6, 5.8, 5.10.3)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	78.2** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства
	ГОСТ 27472-87 пп. 2, 5–7 ¹;
ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	79.1** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/40.000
	Установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.9 ¹;
СТБ 1641-2019 пп. 5.6, 5.9, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	79.1**
	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7
	29.10/35.067
	Внутренний шум
	ГОСТ 33555-2015 ¹;
ГОСТ 33555-2022 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	79.2** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/40.000
	Установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ГОСТ 12105-74 пп.2, 4–7, 9 ¹;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 п.7,8.10 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	79.3** ТР
	
	
	Установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 п.7, 8.7.1 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 4
	
	

	79.4** ТР
	
	
	Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов-фургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей)
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.7.1,8.7.5, 8.7.6, 8.7.9, 8.23 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 7
	
	

	80.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Установка на автомобили (в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.7.1, 8.7.6 – 8.7.8, 8.8, 8.14, 8.15, 8.18, 8.22, 8.23 ¹;
СТБ 1567-2005 п.5.1–5.16;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	80.1**
	
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Управляемость и устойчивость
	ГОСТ 31507-2012 пп. 4, 5;
ГОСТ 31507-2025 пп. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	80.2** ТР
	
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом – КПГ, сжиженным нефтяным газом – СНГ) и демонтаж такого оборудования
	Правила ООН № 110 (01)/Пересмотр 3 п. 18 (кроме 18.4.4, 18.5.5.5), приложение 4В п. 2.8;
Правила ООН № 115 (00)/Пересмотр 1 п. 4.2;
Правила ООН № 67(02)/ Пересмотр 4 п. 17 (кроме 17.4.6, 17.6.5.5);
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.5 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	81.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г;
ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.7.1 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	81.1**
	Транспортные средства всех категорий, кроме внедорожных
	29.10/38.000, 29.20/38.000
	Скоростные свойства
	ГОСТ 22576-90 пп. 2–4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	82.1** ТР
	Транспортные средства категорий L, М, N
	29.10/40.000, 30.91/40.000
	Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.7.1, 8.21 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 9
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	82.1**
	Находящиеся в эксплуатации транспортные средства категорий М, N с дизельными двигателями
	29.10/41.000
	Дымность отработавших газов
	Правила ООН № 24 (03)/Пересмотр 2 приложение 4, 5, 9;
СТБ 2169-2011 пп.4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	83.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/40.000
	Переоборудование транспортных средств для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями
	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 пп. 4, 5 ¹;
СТ РК 1418-2018 пп. 7, 8.7.1, 8.19 ¹;
ТР ТС 018/2011 приложение № 9 п. 10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	83.1**
	Находящиеся в эксплуатации транспортные средства категорий М, N с бензиновыми двигателями
	29.10/41.000
	Содержания вредных веществ в отработавших газах
	СТБ 2170-2011 пп. 4, 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	84.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.067
	Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в т.ч. глушители и резонаторы
	Правила ООН № 51 (02)/Пересмотр 2 пп. 4, 6 (кроме 6.1.2, 6.3);
Правила ООН № 51 (03)/Пересмотр 3 пп. 4, 6 (кроме 6.1.2, 6.3);
Правила ООН № 59 (00) пп. 4, 6 (кроме 6.1.2, 6.3.4.1, 6.4);
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	84.1**
	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7
	30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Устройства освещения и световой сигнализации
	ГОСТ 33989-2016 пп. 4, 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	85.1** ТР
	Транспортные средства категорий L
	30.91/35.067
	Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в т.ч. глушители и резонаторы
	Правила ООН № 41 (03)/Пересмотр 1 пп. 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3;
Правила ООН № 41 (04)/Пересмотр 2 пп. 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3;
Правила ООН № 63 (01) пп. 6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, Приложение 3, 4;
Правила ООН № 63 (02)/Пересмотр 1 пп. 6.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, Приложение 3, 4;
Правила ООН № 9 (06) пп. 6.1.1, 6.2.1;
Правила ООН № 9(08)/ Пересмотр 3 пп. 6.1.1, 6.2.1;
Правила ООН № 92 (01)/Пересмотр 1 пп. 4, 6.1, 6.2;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	85.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/29.061
	Передняя обзорность
	ГОСТ 33988-2016 пп. 3, 4;
ГОСТ 33988-2025 пп. 3, 4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	85.2** ТР
	Транспортные средства категорий L
	30.91/38.000
	Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов
	Правила ООН № 78 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п. 6);
Правила ООН № 78 (04)/Пересмотр 2 пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п. 6);
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	85.3** ТР
	
	
	Диски и барабаны тормозные
	Правила ООН № 78 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п. 6);
Правила ООН № 78 (04)/Пересмотр 2 пп. 5, 6 (кроме приложения 3 п. 6);
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 12
	
	

	86.1** ТР
	Транспортные средства категорий L1, L3
	30.91/41.000
	Рули мотоциклетного типа
	Правила ООН № 60 (00)/Пересмотр 1 пп. 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	86.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/40.000
	Вентиляция, отопление и кондиционирование
	ГОСТ 30593-2015 пп. 4.1, 5;
ГОСТ 30593-2025 пп. 4.1, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	86.2**
	
	29.10/39.000
	Система вентиляции
	ГОСТ 30593-2015 пп. 4.3, 5;
ГОСТ 30593-2025 пп. 4.3, 5
	
	

	86.3**
	
	29.10/35.065
	Система отопления
	ГОСТ 30593-2015 пп. 4.2, 5;
ГОСТ 30593-2025 пп. 4.2, 5
	
	

	86.4**
	
	
	Система кондиционирования
	ГОСТ 30593-2015 пп. 4.4, 5;
ГОСТ 30593-2025 пп. 4.4, 5
	
	

	87.1** ТР
	Автомобили-тягачи категорий М, N, О
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Сцепные устройства
	ГОСТ 2349-75 пп. 1, 2.1–2.13;
Правила ООН № 55 (01)/Пересмотр 2 пп. 4, 6.2, 6.3, 7, приложение 3, приложение 4 п. 1, приложение 5 пп.1.1–1.3, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2–3.7, 4.1, 4.2, 4.4.1–4.4.3, 5.2–5.4, 6.2, 6.3, 7.1–7.6, 7.8, 7.9.1, 7.9.3, 7.9.4, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1.2–10.1.4, 10.2–10.5, 11, 12, приложение 7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 8 п. 6, приложение № 10 п. 25
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	87.1**
	Транспортные средства категорий N, О, предназначенные для перевозки грузов
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Требования к защите лиц, находящихся в транспортных средствах, предназначенных для перевозки грузов, от ударов, вызываемых перемещением груза
	ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7 п. 8.14
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	87.2**
	
	29.10/39.000, 29.10/40.000
	Требования к фиксированию положения откидных кабин транспортных средств, используемых обычно для автомобильной перевозки грузов, с точки зрения безопасности их функционирования
	ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7 п. 8.15
	
	

	87.3**
	
	29.10/29.061, 29.10/40.000
	Требования к монтажу кузовов или грузовых платформ транспортных средств неиндивидуального пользования
	ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7 п. 8.16
	
	

	88.1** ТР
	Транспортные средства категорий N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Задние и боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов
	Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2 пп. 7.1–7.3, 16.1–16.3, 25.1–25.3, Приложение 5 пп.1.3, 2, 3;
Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1 пп. 6.1, 6.2, 7.1–7.10, 10.2;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 30
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	88.1**
	Транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей
	29.10/40.000, 29.10/41.000, 29.20/40.000, 29.20/41.000
	Технические требования
	ГОСТ 9218-2015 пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.10–3.12, 3.16–3.18, 3.21, 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.17
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	88.2**
	
	
	Требования безопасности, маркировка
	ГОСТ 9218-2015 пп. 4.3-4.9, 6.15, 6.20, 6.21, 7
	
	

	89.1** ТР
	Транспортные средства категорий L1, L2, M, N,
	29.31/29.061, 29.31/32.115
	Фонари освещения заднего регистрационного знака
	Правила ООН № 4 (00)/Пересмотр 3 пп. 5.1, 5.2–5.4, 7, 8, Приложение 3, 4;
Правила ООН № 4(01)/ Пересмотр 3 пп. 5.1, 5.2–5.4, 7, 8, Приложение 3, 4;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 43
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	89.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.32/29.061, 29.32/40.000
	Крышки люков цистерн для нефтепродуктов. Основные параметры и размеры
	ГОСТ 25570-82 пп. 2–8, 11
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	90.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L6, L7
	29.10/35.067, 30.91/35.067
	Звуковые сигнальные приборы
	Правила ООН № 28 (00) пп. 14.1–14.8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	90.1**
	Системы гашения разбрызгивания транспортных средств категорий N2, N3, О3, О4
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Требования касающиеся транспортных средств с учетом оснащения системами гашения разбрызгивания
	ГОСТ 33107-2014 пп. 4, 5;
ГОСТ Р 52422-2005 пп. 5–8;
СТБ 2022-2009 пп. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	91.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/38.000
	Устройства ограничения скорости
	Правила ООН № 89(00) пп. 5.1.2.1–5.1.10, 5.2.3–5.2.7, 13.1.2–13.1.6, 21.1.2.1–21.1.7, 21.2.3-21.2.7, 21.3.2.1, Приложение 5 п. 1.1, Приложение 6 пп. 1.1–1.5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 64
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	91.1**
	Специализированные транспортные средства всех категорий
	29.10/29.061, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/40.000
	Требования к органам управления, к приводу механизмов, к гидравлическим механизмам, к пневматическому оборудованию
	ГОСТ 27472-87 пп. 2, 5–7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	91.2** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.065
	Независимые воздушные и жидкостные подогреватели-отопители автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые
	Правила ООН № 122 (00) пп. 5.2, 5.3, 6.2 (кроме приложения 3, 8), 6.3 (кроме приложения 7 пп. 3, 6), Приложение 4, 5, 6, 9;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п.104
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	91.2**
	Специализированные транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования к оснастке, к ограждениям, к окраске, надписи
	ГОСТ 27472-87 пп. 3, 4, 8, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	92.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N
	29.10/41.000
	Колпаки (в т.ч. декоративные) ступиц, элементы крепления колес, грузы балансировочные колес
	Правила ООН № 26 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6;
Правила ООН № 61 (00) пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 91
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	92.2** ТР
	
	
	Декоративные детали кузова и бампера, решетки радиатора, козырьки и ободки фар
	Правила ООН № 26 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6;
Правила ООН № 61 (00) пп. 5, 6
	
	

	93.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/41.000
	Багажники автомобильные
	Правила ООН № 26 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 110
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	93.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств
	ГОСТ ИСО 2575-2005 пп. 4, 5;
ГОСТ ИСО 2575-2005 =СТБ ИСО 2575-2001 пп. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	93.2** ТР
	Транспортные средства категорий M1
	29.10/41.000
	Антенны наружные радио, телевизионные, систем спутниковой навигации
	Правила ООН № 26 (03)/Пересмотр 1 пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 п. 113
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	94.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N, O
	29.10/41.000
	Устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес
	ГОСТ 33107-2014 п. 5 ¹;
ГОСТ Р 52422-2005 пп. 5–8;
СТБ 2022-2009 пп. 5–8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	94.1**
	Цвета сигнальные и знаки безопасности
	28.92/40.000, 29.10/40.000, 29.20/40.000
	Назначение, характеристики и порядок применения сигнальных цветов, форма, размеры, цвета и порядок применения знаков безопасности
	ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 5.1, 5.2.4, 6, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 11.1, 11.8.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	95.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб
	ГОСТ 34003-2016 пп. 5, 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 3 п. 16
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	95.1**
	Транспортные средства категорий L, M, N (оперативного назначения, государственных служб специализированные, пожарные, аварийно- спасательные, медицинского назначения и др.)
	29.10/29.061, 29.10/40.000, 30.91/29.061, 30.91/40.000
	Требования к цветографическим схемам наружных поверхностей, надписям, опознавательным знакам. эмблемам
	ГОСТ 28385-89 пп. 1, 2.1–2.6, 3;
ГОСТ Р 50574-2019 пп. 4, 5.2;
ГОСТ Р 52754-2007 пп. 4.1, 4.2.1–4.2.3, 4.2.5, 4.3, 5.2;
СТБ 11.13.01-2001 п. 3;
СТБ 1738-2007 пп. 3.1–3.11;
СТБ 1835-2008 п. 2;
СТБ 1840-2009 п. 2;
СТБ 2113-2018 п. 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	95.2**
	
	29.10/39.000, 29.10/40.000, 30.91/39.000, 30.91/40.000
	Требования к специальным световым сигналам
	ГОСТ Р 50574-2019 пп. 6.1.1–6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.2;
СТБ 11.13.01-2001 пп. 4.1, 4.2;
СТБ 1738-2007 пп. 3.12–3.17;
СТБ 1835-2008 пп. 3.1, 3.2;
СТБ 1840-2009 пп. 3.1, 3.2;
СТБ 2113-2018 пп. 3.1, 3.2
	
	

	95.3**
	
	29.10/35.067, 30.91/35.067
	Требования к специальным звуковым сигналам
	ГОСТ Р 50574-2019 пп. 6.1.4–6.1.6, 6.3;
СТБ 11.13.01-2001 пп. 4.1, 4.3;
СТБ 1738-2007 пп. 3.18–3.24;
СТБ 1835-2008 пп. 3.1, 3.3;
СТБ 1840-2009 пп. 3.1, 3.3;
СТБ 2113-2018 пп. 3.1, 3.3
	
	

	96.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/38.000, 29.10/39.000
	Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб
	Правила ООН № 94 (03)/Пересмотр 3 п. 5.2, Приложение 7 п. 8.1;
Правила ООН № 95 (03)/Пересмотр 2 Приложение 4 п. 7.1.1;
ТР ТС 018/2011 приложение № 3 п. 17
	ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	97.1** ТР
	
	29.10/38.000, 29.10/40.000
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	Правила ООН № 94 (03)/Пересмотр 3 п. 5.2, Приложение 7 п. 8.1;
Правила ООН № 95 (03)/Пересмотр 2 Приложение 4 п. 7.1.1;
ТР ТС 018/2011 приложение № 4 п. 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	98.1** ТР
	Автомобильная система (устройство) вызова экстренных и оперативных служб
	26.30/39.000
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
	ГОСТ 33464-2015 пп. 6, 7.6, 8–11, 13.2–13.4, 14, 21.1, 21.2, 22;
ГОСТ 33465-2015 пп. 5–8;
ГОСТ 33466-2015 пп. 4–7;
ГОСТ 33467-2015 пп. 5, 6;
ГОСТ 33468-2015 п. 5;
ГОСТ 33469-2015 пп. 4–6;
ГОСТ 33470-2015 пп. 5–9;
ГОСТ 33471-2015 пп. 4, 5;
Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 пп. 6.5, 6.7;
ТР ТС 018/2011 приложение № 10 пп. 117, 118
	заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	99.1** ТР
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.121, 29.10/41.000
	Прочность силовой структуры
	Правила ООН № 66 (02)/Пересмотр 1 пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6, Приложение 5, 6, 9;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 56 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	100.1** ТР
	Электрифицированные транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/38.000
	Запас хода на электротяге при движении только при помощи электропривода
	Правила ООН № 101 (01)/Пересмотр 3 Приложение 7, 9;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 80 таблицы
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	101.1** ТР
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/29.040, 29.20/29.040
	Классификация транспортных средств по категориям
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 31286-2005 пп. 2, 5, 6;
ГОСТ 33987-2016 приложение В, Г;
ТР ТС 018/2011 приложение № 1 пп. 1.1, 1.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	102.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7, T
	29.10/40.000, 29.10/41.000, 29.20/40.000, 29.20/41.000, 30.91/40.000, 30.91/41.000
	Требования в отношении оснащения ремнями безопасности, сигнализаторами не пристегнутого ремня безопасности, удерживающими системами, детскими удерживающими системами ISOFIX и детскими удерживающими системами размера i
	Правила ООН № 16 (06)/Пересмотр 8 пп. 4, 8.1, 8.2.1, 8.2.2.4, 8.3, 8.4, Приложение 18;
Правила ООН № 16(08)/ Пересмотр 9 пп. 4, 8.1, 8.2.1, 8.2.2.4, 8.3, 8.4, Приложение 18;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 12, 13 таблицы, приложение № 6 п. 1.16
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	102.1**
	Транспортным средствам категорий M, N1, с двигателями работающими на нефтяном или природном газе
	29.10/40.000
	Технические требования к модифицированным системам, предназначенным для установки на транспортных средствах
	Правила ООН № 115 (00)/Пересмотр 1 пп. 6.1.1, 6.2.1, 7, приложение 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	103.1** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/40.000, 29.10/41.000
	Требования в отношении защиты лиц, находящихся в кабине
	Правила ООН № 29 (02)/Пересмотр 1 п. 5.1.6, Приложение 3;
Правила ООН № 29 (03)/Пересмотр 2 п. 5.1.6, Приложение 3;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 24 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	104.1** ТР
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Требования в отношении устройств для очистки фар
	Правила ООН № 45 (01)/Пересмотр 2 п. 6;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 35 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	104.1**
	Мусороуборочные транспортные средства
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Общие технические требования и требования безопасности
	ГОСТ 27415-87 пп. 2, 3, 4, 6;
ГОСТ EN 1501-1-2014 пп. 4, 5, 6, 7;
ГОСТ EN 1501-1-2023 пп. 4, 5, 6, 7;
ГОСТ EN 1501-2-2012 пп. 6 (кроме пп. 6.10, 6.15), 7, 8;
ГОСТ EN 1501-4-2014 пп. 4–9;
ГОСТ EN 1501-5-2014 п. 5 (кроме пп. 5.1.1.8, 5.11, 5.13), 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	105.1** ТР
	Электрифицированные транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Особые требования к электрическому приводу
	Правила ООН № 100 (02)/Пересмотр 2 пп. 5.1–5.3 (за исключением п. 5.1.3.3b), приложение 3, приложение 4А п 2.1, приложение 8 добавление 1, приложение 8G, 8Н, 8F;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 79 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 018/2011

	105.1**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ EN 13524-2012 пп. 5–8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	106.1** ТР
	Транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/39.000, 29.10/40.000
	Требования в отношении запасного колеса для временного пользования, шин, пригодных для эксплуатации в спущенном состоянии, и систем контроля за давлением в шинах
	Правила ООН № 64 (03)/Пересмотр 2 п. 5, Приложение 3, 4, 5;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 53 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	106.1**
	Автомобильная система (устройство) вызова экстренных и оперативных служб
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Требования к протоколам обмена данными между автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб и оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
	ГОСТ 33465-2015 пп. 5–8;
ГОСТ 33465-2023 пп. 5–9;
ГОСТ 33467-2015 пп. 5, 6;
ГОСТ 33467-2023 пп. 5-12
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	107.1** ТР
	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4
	29.10/39.000, 29.10/40.000
	Требования в отношении установки укороченного сцепного устройства
	Правила ООН № 102 (00) п. 13;
ТР ТС 018/2011 приложение № 2 п. 81 таблицы
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	107.1**
	Автомобильная система (устройство) вызова экстренных и оперативных служб
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Общие технические требования к автомобильной системе вызова экстренных оперативных служб. Состав автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб, схема подключения системы, требования по надежности, конструктивные требования, требования по эргономике и технической эстетике, требования по безопасности и экологической чистоте, маркировка, упаковка, требования к комплекту поставки и документации, логотипы
	ГОСТ 33464-2015 пп. 4, 5, 12, 15–22;
ГОСТ 33464-2023 пп. 5, 12, 15–21
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	107.2**
	
	
	Функции системы вызова экстренных оперативных служб в т.ч. по определению момента аварии транспортного средства, требования к датчику автоматической идентификации события ДТП
	ГОСТ 33464-2015 пп. 6.1, 6.2, 6.7–6.8 (кроме п. 6.8.3), 6.12–6.19, 8.7;
ГОСТ 33464-2023 пп. 6.1, 6.2, 6.7–6.8 (кроме п. 6.8.3), 6.12– 6.21, 8.6;
ГОСТ 33469-2015 пп. 4–8;
ГОСТ 33469-2023 пп. 4–8
	
	

	107.3**
	
	
	Основные режимы работы системы вызова оперативных экстренных служб, требования к интерфейсам и форматам передачи данных, требования к протоколу транспортного уровня и протоколу уровня поддержки услуг, требования к внутренней энергонезависимой и оперативной памяти, требования к электропитанию и энергопотреблению, требования по частотной избирательности приемных устройств
	ГОСТ 33464-2015 пп. 6.3–6.6, 6.8.3, 6.9–6.11, 6.17.3, 7, 8.10, 9, 11, 14;
ГОСТ 33464-2023 пп. 6.3–6.6, 6.8.3, 6.9–6.11, 6.17.3, 7, 8.9, 9, 11, 14;
ГОСТ 33467-2015 пп. 5, 6;
ГОСТ 33467-2023 пп. 5-12
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	107.4**
	
	
	Требования к компонентам автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб (антенна ГНСС, антенна для коммуникационного модуля, тональный модем, блок интерфейса пользователя, индикаторы состояния системы, резервная батарея и источник питания). Требования к навигационному модулю. Требования к коммуникационному модулю (модему) GSM/UMTS и встроенной SIM микросхеме
	ГОСТ 33464-2015 пп. 8.1–8.6, 8.8, 8.9, 8.11;
ГОСТ 33464-2023 пп. 8.1–8.11;
ГОСТ 33470-2015 пп. 5–9;
ГОСТ 33470-2023 пп. 5–10;
ГОСТ 33471-2015 пп. 4, 5;
ГОСТ 33471-2023 пп. 4, 5
	
	

	107.5**
	
	
	Обеспечение требуемого качества обработки звука при осуществлении голосовой связи, требования к системе в части качества громкоговорящей связи в кабине транспортного средства
	ГОСТ 33464-2015 п. 10;
ГОСТ 33464-2023 п. 10;
ГОСТ 33468-2015 пп. 5, 6, 7;
ГОСТ 33468-2023 пп. 5, 6, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	107.6**
	
	29.10/24.000, 29.20/24.000
	Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости
	ГОСТ 30429-96 пп. 6.1–6.6;
ГОСТ 33464-2015 пп. 7.6, 13.4, 21.1, 21.2, 22;
ГОСТ 33464-2023 пп. 7.6, 13.4, 21;
ГОСТ 33466-2015 пп. 4, 5;
ГОСТ 33466-2023 пп. 4, 5;
ГОСТ 33991-2016 пп. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5;
ГОСТ ISO 7637-2-2015 пп. 4, 5;
ГОСТ Р 50607-2012 (ИСО 10605:2008) пп. 4–10;
Правила ООН № 10 (06)/Пересмотр 6 пп. 6.5, 6.7;
СТБ 1692-2009 пп. 5, 7–10;
СТБ ISO 7637-3-2008 пп. 3, 4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	107.7**
	
	29.10/35.065, 29.20/35.065
	Соответствие требованиям по стойкости к климатическим воздействиям
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) пп. 13.1, 13.4–13.6, 14;
ГОСТ 33464-2015 п. 13.2;
ГОСТ 33464-2023 п. 13.2;
ГОСТ 33466-2015 пп. 4, 6;
ГОСТ 33466-2023 пп. 4, 6;
ГОСТ 9.311-2021 пп. 4-8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	107.8**
	
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Соответствие требованиям по стойкости к механическим воздействиям
	ГОСТ 33464-2015 п. 13.3;
ГОСТ 33464-2023 п. 13.3;
ГОСТ 33466-2015 пп. 4, 7;
ГОСТ 33466-2023 пп. 4, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	108.1** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/40.000
	Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ГОСТ 27472-87 п. 6;
ГОСТ Р 52543-2023 п. 6.2;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.4, 3.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	108.1**
	Устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭС) и их компоненты
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Технические требования
	Правила ООН № 144 (00) пп. 7, 17, Приложения 9, 10, 11
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
заезд Xueyuan Road, 51, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	108.2** ТР
	Транспортные средства категорий N
	29.10/40.000
	Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин
	ГОСТ 33987-2016 приложение В;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.14
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	108.3** ТР
	
	
	Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами
	ГОСТ 33987-2016 приложение В;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 1.22
	
	

	109.1** ТР
	Специализированные и специальные транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования к объемным гидроприводам
	ГОСТ 27472-87 п. 6;
ГОСТ Р 52543-2023 п. 6.2;
ТР ТС 018/2011 приложение № 6 п. 3.1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 018/2011

	109.1**
	Транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Технические требования, требования в части установки УВЭС
	ITU-T P.1140 06/15;
Правила ООН № 144 (00) пп. 26, 35, Приложения 9, 10, 11;
Правила ООН № 94 (04)/Пересмотр 4 пп. 5.2, Приложение 7;
Правила ООН № 95 (05)/Пересмотр 4 Приложение 4 п 7.1.1
	заезд Yutian South Road, 68, г. Shanghai, район Anting, Jiading District, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
заезд Huayuan North Road, 52, г. Beijing, район Haidian, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
ул. Kangding Street, 18A, 224028, г. Beijing, район Economic-Technology Development Area, Китайская Народная Республика (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	110.1** ТР
	Оборудование производственное
	28.29/40.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 пп. 2.1–2.4 (кроме 2.1.13, 2.1.14)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	110.1**
	Одноэтажные транспортные средства с жесткой базой или сочлененные транспортные средства, предназначенные для перевозки более 22 пассажиров
	29.10/29.121, 29.10/41.000
	Прочность силовой структуры
	Правила ООН № 66 (02)/Пересмотр 1 пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6, Приложение 5, 6, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	111.1** ТР
	Стационарные машины, станки, промышленное и технологическое оборудование
	28.29/40.000
	Общие эргономические требования к рабочему месту при выполнении работ сидя
	ГОСТ 12.2.032-78 пп. 2–4;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	111.1**
	Электрифицированные транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/38.000
	Запас хода на электротяге при движении только при помощи электропривода
	Правила ООН № 101 (01)/Пересмотр 3 Приложение 7, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	111.2** ТР
	Стационарные машины, станки, промышленное и технологическое оборудование
	28.29/40.000
	Общие эргономические требования к рабочему месту при выполнении работ стоя
	ГОСТ 12.2.033-78 пп. 2–4;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	111.3** ТР
	
	
	Общие эргономические требования
	ГОСТ 12.2.049-80 пп. 2 (кроме 2.6), 3, 4;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	111.4** ТР
	Машины, станки, промышленное и технологическое оборудование
	28.29/40.000
	Общие требования безопасности к рабочим местам
	ГОСТ 12.2.061-81 пп. 2–22;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	111.5** ТР
	Стационарные машины, станки, промышленное и технологическое оборудование
	28.29/40.000
	Ограждения защитные
	ГОСТ 12.2.062-81 пп. 2–18;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	111.6** ТР
	
	28.29/29.061
	Размеры доступа отдельными частями тела
	ГОСТ EN 547-2-2016 п. 4, приложение А, В ¹;
ГОСТ Р ЕН 547-2-2009 п. 4, приложение А, В ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	112.1** ТР
	Машины, станки, промышленное и технологическое оборудование
	28.29/40.000
	Общие требования безопасности к органам управления
	ГОСТ 12.2.064-81 пп. 1–3;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	112.1**
	Электрифицированные транспортные средства категорий M, N
	29.10/35.067
	Требования к системе звукового предупреждения о присутствии транспортного средства
	Правила ООН № 138 (01)/Пересмотр 1 п. 4, 6, приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	112.2** ТР
	Машины, станки, промышленное и технологическое оборудование
	28.29/29.061
	Минимальные расстояния, устраняющие защемление частей тела
	ГОСТ ЕН 349-2002 п. 4 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	112.3** ТР
	
	28.29/35.065
	Предельные величины горячих поверхностей
	ГОСТ ЕН 563-2002 пп. 4–6, приложение D ¹;
ГОСТ Р 51337-99 пп. 4, 5.2 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	112.4** ТР
	
	28.29/29.061
	Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей
	ГОСТ ISO 13857-2012 п. 4;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	112.5** ТР
	
	28.29/40.000
	Идентификация, маркировка для безопасной эксплуатации
	СТБ МЭК 61310-1-2005 пп. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 5–7 ¹;
СТБ МЭК 61310-2-2005 пп. 4–7 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	113.1** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины (в т.ч. малогабаритные)
	28.92/29.061
	Минимальное нормальное рабочее пространство вокруг оператора
	ГОСТ 27250-97 (ИСО 3411-95) пп. 4, 5 ¹;
ГОСТ Р ИСО 3411-2011 пп 4, 5 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	113.1**
	Машины и прицепы для сельского и лесного хозяйства
	28.30/29.061, 28.30/40.000
	Характеристики и установка осветительных, световых сигнальных и маркировочных устройств для перемещения по дорогам общего пользования
	ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005) п. 3, приложение А, В, Д
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	113.2** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины
	28.92/40.000
	Знаки безопасности и символические изображения опасности
	ГОСТ ISO 9244-2016 пп. 4–8 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	114.1** ТР
	Самоходные гусеничные землеройные машины с максимальной конструктивной скоростью движения до 20 км/ч и массой до 100 000 кг
	28.99/38.000
	Требования к эффективности тормозных систем
	ГОСТ ISO 10265-2013 пп. 4–7 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	114.1**
	Единичные транспортные средства категорий L, M, N, O
	29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Требования безопасности к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
	ГОСТ 33670-2015 п. 3, приложение А
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	115.1** ТР
	Машины землеройные
	28.92/40.000
	Системы доступа
	ГОСТ ISO 2867-2015 пп. 4–10 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	115.1**
	Транспортные средства категорий L3, L4
	30.91/38.000
	Максимальная скорость
	ГОСТ ИСО 7117-2009 пп. 3–9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	116.1** ТР
	Самоходные колесные землеройные машины с максимальной скоростью более 20 км/ч
	28.92/38.000, 28.92/39.000
	Системы рулевого управления
	ГОСТ ISO 5010-2011 пп. 4.1.1–4.1.4, 4.1.6–4.2.4, 5–10 ¹;
СТБ EN 12643-2007 пп. 4.1.1–4.1.4, 4.1.6–4.2.4, 5–10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	116.1**
	Транспортные средства категорий L3
	30.91/29.061
	Типы, расположение и назначение органов управления
	ГОСТ ИСО 9021-2006 пп. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	116.2**
	
	30.91/40.000
	Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств
	ГОСТ ИСО 6727-2007 пп. 4, 5
	
	

	117.1** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины
	28.92/39.000, 28.92/40.000
	Сиденье оператора
	ГОСТ ИСО 11112-2000 п. 3 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	117.2** ТР
	
	28.92/29.061
	Минимальные размеры смотровых отверстий
	ГОСТ ISO 2860-2012 п. 3;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.3** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины, внедорожные машины
	28.92/40.000
	Общие символы для органов управления и устройств отображения информации
	ГОСТ ISO 6405-1-2013 пп. 4–18 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	117.4** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины
	28.92/40.000
	Специальные символы для органов управления и устройств отображения информации
	ГОСТ ISO 6405-2-2017 пп. 4–21;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	117.5** ТР
	
	
	Притупленность кромок рабочего места оператора и зоны обслуживания
	ГОСТ ИСО 12508-2000 п. 3 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.6** ТР
	
	28.92/39.000, 28.92/40.000
	Органы управления оператора
	ГОСТ ISO 10968-2013 пп. 4–6 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.7** ТР
	
	
	Осветительные, сигнальные и габаритные огни и светоотражатели
	ГОСТ ИСО 12509-2000 пп. 3.16, 4, ПА ¹;
ГОСТ Р ИСО 12509-2010 * пп. 4.1.1, 4.1.3а, 4.1.6–4.1.9, Приложение А–С, Е ¹;
ГОСТ Р ИСО 12509-2010 пп. 4.1.1, 4.1.3а, 4.1.6–4.1.9, приложение А–С, Е ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.8** ТР
	
	28.92/40.000
	Устройства защитные
	ГОСТ ISO 3457-2012 пп. 4.2–4.5, 5–10 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.9** ТР
	
	
	Зоны комфорта и досягаемости органов управления
	ГОСТ ISO 6682-2017 пп. 4.1-4.6, приложение А ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.10** ТР
	
	
	Ремни безопасности и места их крепления
	ГОСТ ISO 6683-2024 пп. 4–7 ¹;
СТБ ИСО 6683-2006 пп. 4–7;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	117.11** ТР
	
	28.92/29.061
	Поле обзора оператора
	ГОСТ ISO 5006-2023 пп. 4–10, 12 ¹;
ГОСТ ISO 6405-2-2017 пп. 4–21;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	118.1** ТР
	Колесные землеройные машины
	28.99/38.000
	Требования к эффективности тормозных систем
	ГОСТ ISO 3450-2015 пп. 3.4, 3.6, 3.13, 4, 5, 6.1–6.6, 7 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	118.1**
	Транспортные средства категорий M, N для перевозки лиц, находящихся под стражей и задержанных в административном порядке
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Технические требования к конструкции
	ГОСТ 33546-2015 пп. 4, 5 (кроме пп. 5.11.4, 5.12.2.1, 5.12.2.2, 5.12.3.3, 5.13, 5.17.2.2), 6, 7;
ГОСТ 34685-2020 пп. 4–7 (кроме п. 5.4.4)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	119.1** ТР
	Строительно-дорожные, землеройно-транспортные машины, машины и оборудование
	28.92/35.067
	Шум. Общие требования
	ГОСТ 12.1.003-2014 пп. 4.3.1–4.3.5, 7, 8;
ГОСТ 12.1.003-83 пп. 2, 4, 5 ¹;
ГОСТ 23941-2002 пп. 4–6;
ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) пп. 4, 6;
ГОСТ ISO 11201-2016 пп. 4–13;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	119.1**
	Транспортные средства категорий M1, N1 с органами управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног
	29.10/38.000, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Технические требования
	ГОСТ 33668-2015 пп. 3.1, 3.2 (кроме п. 3.2.13), п. 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	120.1** ТР
	Специализированные и специальные транспортные средства, машины и оборудование
	28.99/40.000
	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	ГОСТ 12.1.005-88 пп. 3-5, Приложение 2 пп.1, 2, 1102, 1103, 1144 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	120.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7, T
	29.10/40.000, 29.10/41.000, 29.20/40.000, 29.20/41.000, 30.91/40.000, 30.91/41.000
	Требования в отношении ремней безопасности, сигнализаторов не пристегнутого ремня, удерживающей системы
	Правила ООН № 16(09) пп. 4, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2.4, 8.3, 8.4, приложение 18
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	121.1** ТР
	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная
	28.92/40.000, 29.10/40.000, 29.20/40.000, 30.91/40.000
	Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики
	ГОСТ 12.4.026-2015 пп. 5.1, 5.2.4, 6, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 11.1, 11.8.1 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	121.1**
	Транспортные средства категорий N
	29.10/40.000, 29.10/41.000
	Требования в отношении защиты лиц, находящихся в кабине
	Правила ООН № 29 (03)/Пересмотр 2 пп. 4.4–4.8, 5.1–5.3, приложение 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	122.1** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины (кроме катков и машин горизонтального бурения)
	28.99/40.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83) пп. 5–7 ¹;
ГОСТ 28148-89 (ИСО 3461-88) п. 3 ¹;
ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.2, 5.3.1.1–5.3.1.6, 5.3.2.2–5.3.2.5, 5.3.2.9, 5.3.2.10, 5.4.1.1–5.4.1.3, 5.8, 5.10, 5.14, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.6, 5.17.1, 5.17.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.8, 5.19.1, 5.19.2, 5.20.2, 5.21, 5.22, 6, 7 ¹;
ГОСТ EN 474-1-2024 пп. 4, 5, 6;
ГОСТ ISO 10533-2014 пп. 4–5 ¹;
ГОСТ ISO 13333-2017 п. 3 ¹;
ГОСТ ISO 14401-1-2015 пп. 4–9 ¹;
СТБ ИСО 13333-2001 п. 3 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	122.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Требования в отношении устройств для очистки фар
	Правила ООН № 45 (01)/Пересмотр 2 п. 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	122.3** ТР
	Колесные и гусеничные землеройные машины (кроме катков и машин горизонтального бурения)
	28.99/35.065
	Общие требования безопасности. Системы отопления и вентиляции, система герметизации
	ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.3.2.1, 5.3.2.6, 5.3.2.8 ¹;
ГОСТ EN 474-1-2024 п. 4.3.2.1;
ГОСТ ISO 10263-3-2013 пп. 4–7 ¹;
ГОСТ ISO 5006-2023 п. 8.2 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	122.4** ТР
	
	28.99/40.000
	Общие требования безопасности. Органы управления и контрольные приборы, система рулевого управления, тормозные системы (кроме гусеничных машин)
	ГОСТ 22748-77 пп. 2.1, 2.2.1 ¹;
ГОСТ 27256-87 (ИСО 7128-83) пп. 5–7 ¹;
ГОСТ 27257-87 (ИСО 7457-83) пп. 5–10 ¹;
ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) пп. 3–6 ¹;
ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.5–5.7 ¹;
ГОСТ EN 474-1-2024 пп. 4.5–4.7;
ГОСТ ISO 6016-2014 пп. 4–6 ¹;
ГОСТ ИСО 10264-2000 п. 4;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	122.5** ТР
	
	
	Общие требования безопасности. Предупредительные устройства и знаки безопасности, шум
	ГОСТ EN 474-1-2013 пп. 5.9, 5.13.2 ¹;
ГОСТ ISO 6395-2014 пп. 4–10 ¹;
ГОСТ ISO 6396-2014 пп. 4–10 ¹;
ГОСТ ISO 9533-2012 пп. 4–7 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	
	

	122.6** ТР
	
	28.99/29.061
	Общие требования безопасности. Положение контрольной точки сиденья (SIT)
	ГОСТ ИСО 5353-2003 п. 5 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	123.1** ТР
	Колесные и гусеничные экскаваторы и машины аналогичного назначения (кроме экскаваторов-погрузчиков)
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Дополнительные требования безопасности
	ГОСТ EN 474-5-2013 пп. 4.1.1–4.1.2, 4.1.4 (кроме 4.1.4.1), 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8–4.1.10, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	123.1**
	Транспортные средства категорий M1, N1
	29.10/39.000, 29.10/40.000
	Требования в отношении запасного колеса для временного пользования, шин, пригодных для эксплуатации в спущенном состоянии, и систем контроля за давлением в шинах
	Правила ООН № 64 (03)/Пересмотр 2 п. 5, Приложение 3, 4, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	124.1** ТР
	Одноковшовые универсальные полноповоротные экскаваторы массой до 71 т (кроме экскаваторов специального назначения, экскаваторов с телескопическим оборудованием и экскаваторов на базе тракторов и автомобилей)
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 30067-93 пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.6, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	124.1**
	Электрифицированные транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Требования в отношении измерения полезной мощности и максимальной 30-минутной мощности систем электротяги
	Правила ООН № 85 (00)/Пересмотр 1 п. 5.3
	ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»);
МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	125.1** ТР
	Машины строительные и дорожные
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.011-2012 пп. 1, 2.1–2.6, 3, 4 (кроме проверки выброса вредных веществ и дымности дизельных двигателей по ГОСТ 17.2.2.05 и ГОСТ 17.2.2.01), 5.1–5.3, 5.6–5.12, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4–6.1.17, 8.1, 8.4.1, 8.5, 9.1–9.9, 10 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	125.1**
	Электрифицированные транспортные средства категорий M, N
	29.10/39.000
	Особые требования к электрическому приводу
	Правила ООН № 100 (03)/Пересмотр 3 пп. 5.1–5.3 (за исключением п. 5.1.3.3b), 6.6, 6.7, 6.8, приложение 3, приложение 4А п 2.1, приложение 8 добавление 1, приложение 8G, 8Н, 8F
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	126.1** ТР
	Машины дорожно-строительные мобильные
	28.92/38.000
	Общие требования безопасности
	ГОСТ EN 500-1-2014 пп. 5.1–5.10 (кроме 5.10.3), 5.13, 5.14, 5.16 (кроме 5.16.7), 5.18.3, 6, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	126.1**
	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4
	29.10/11.116, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Требования в отношении установки укороченного сцепного устройства
	Правила ООН № 102 (00) пп. 4.5, 4.6, 13
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	127.1** ТР
	Машины для очистки дорожных покрытий
	28.92/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ EN 13019-2012 пп. 5 (кроме 5.1.5), 6, 7, 8 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	127.1**
	Транспортные средства категорий M, N, O
	29.10/39.000, 29.20/39.000
	Фонари заднего номерного знака (идентификация и установка)
	Правила ООН № 4 (01)/Пересмотр 4 пп. 3, 4.4–4.7, 5.1–5.4, 7, 8, приложение 3, 4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	128.1** ТР
	Машины для зимнего содержания дорог
	28.92/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ EN 13021-2012 пп. 5, 6, 7, 8 ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	128.1**
	Транспортные средства категорий L, М, N
	29.10/11.116, 29.10/29.061, 30.91/11.116, 30.91/29.061
	Лакокрасочное покрытие наружных поверхностей
	ГОСТ 9.032-74 п. 2, приложение 4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	129.1** ТР
	Автобетоносмесители
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27339-2016 пп. 4, 5.1.1, 5.1.4–5.1.6 (кроме пп. 5.1.6.7, 5.1.6.12), 5.2, 5.3, 7, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	129.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.10/11.116, 29.20/11.116
	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства. Маркировка
	ГОСТ IEC 60309-1-2016 п. 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	129.2**
	
	
	Защитные оболочки. Маркировка
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) пп. 4, 10
	
	

	129.3**
	
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	Соединители 15-контактные для тягачей и прицепов. Размеры, требования к конструкции, установка
	ГОСТ ИСО 12098-2004 пп. 3, 5
	
	

	129.4**
	
	29.10/11.116, 29.20/11.116
	Соединители для тормозных систем на напряжение 24 В. Применение
	ГОСТ ИСО 7638-1-2004 п. 5
	
	

	129.5**
	
	
	Соединители для тормозных систем на напряжение 12В. Применение
	ГОСТ ИСО 7638-2-2004 п. 5
	
	

	130.1** ТР
	Автобетононасосы
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27336-2016 пп. 4, 5.1.1–5.1.7 (кроме пп. 5.1.7.4), 5.2–5.4, 7, 8, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	130.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.32/11.116
	Замки и устройства крепления дверей. Маркировка
	Правила ООН № 11 (04)/Пересмотр 3 пп. 4.4–4.8, 5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	130.2**
	
	
	Крепления ремней безопасности. Маркировка
	Правила ООН № 14 (09)/Пересмотр 7 пп. 4.4–4.7
	
	

	130.3**
	
	
	Предупреждающие треугольники. Маркировка
	Правила ООН № 27 (05)/Пересмотр 3 пп. 4, 5.2–5.7
	
	

	130.4**
	
	
	Шины пневматические. Маркировка
	Правила ООН № 30 (02)/Пересмотр 3 пп. 3, 5.4, 5.5
	
	

	130.5**
	
	
	Шины пневматические неиндивидуального использования. Маркировка
	Правила ООН № 54 (00)/Пересмотр 3 пп. 3, 5.4, 5.5
	
	

	130.6**
	
	
	Сидения автобусов. Маркировка
	Правила ООН № 80 (04)/Пересмотр 3 пп. 4.5–4.7
	
	

	130.7**
	
	
	Носилки санитарные. Маркировка
	ГОСТ 16940-2023 п. 7
	
	

	130.8**
	
	
	Кресла-каталки. Маркировка
	СТБ ГОСТ Р 52286-2007 п. 5.12.2
	
	

	130.9**
	
	
	Устройства дыхательные цистерн. Маркировка
	ГОСТ 25560-82 п. 7.1
	
	

	130.10**
	
	
	Стекло для наземного транспорта. Маркировка
	ГОСТ 32565-2013 п. 7.1
	
	

	131.1** ТР
	Автогудронаторы
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27811-2016 пп. 4.1, 4.3, 5.1 (кроме п. 5.1.2), 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 (кроме п. 5.7.5), 7, 8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	131.1**
	Транспортные средства всех категорий
	29.32/11.116
	Автомобильные фары с лампами накаливания. Маркировка
	Правила ООН № 1(02) пп. 3, 4.1.5
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	131.2**
	
	
	Светоотражатели. Маркировка
	Правила ООН № 3(03)/ Пересмотр 4 пп. 4, 5.5–5.7
	
	

	131.3**
	
	
	Указатели поворотов. Маркировка
	Правила ООН № 6 (02)/Пересмотр 7 пп. 3, 4
	
	

	131.4**
	
	
	Стоп-сигналы, габаритные и контурные огни. Маркировка
	Правила ООН № 7 (03)/Пересмотр 7 пп. 3, 4.2, 4.3
	
	

	131.5**
	
	
	Автомобильные фары с галогенными лампами. Маркировка
	Правила ООН № 8(05) пп. 3, 4
	
	

	131.6**
	
	
	Противотуманные фары. Маркировка
	Правила ООН № 19 (05)/Пересмотр 8 пп. 3, 4.2, 4.3
	
	

	131.7**
	
	
	Автомобильные фары с галогенными лампами. Маркировка
	Правила ООН № 20 (03)/Пересмотр 3 пп. 3, 4
	
	

	131.8**
	
	
	Задние фары и огни маневрирования. Маркировка
	Правила ООН № 23 (01)/Пересмотр 5 пп. 3, 4.3–4.6
	
	

	131.9**
	
	
	Задние противотуманные огни. Маркировка
	Правила ООН № 38(01)/Пересмотр 4 пп. 3, 4.3, 4.4
	
	

	131.10**
	
	
	Габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворота. Маркировка
	Правила ООН № 50(01) пп. 4, 5.5–5.8
	
	

	131.11**
	
	
	Фары мопедов. Маркировка
	Правила ООН № 56(01) пп. 4, 5.4-5.6
	
	

	131.12**
	
	
	Фары мотоциклов. Маркировка
	Правила ООН № 57(02) пп. 4, 5.4-5.6
	
	

	131.13**
	
	
	Специальные предупреждающие огни. Маркировка
	Правила ООН № 65 (00)/Пересмотр 2 пп. 3, 4
	
	

	131.14**
	
	
	Фары мотоциклов с галогенными лампами
	Правила ООН № 72 (01) пп. 4, 5.4–5.6
	
	

	131.15**
	
	
	Фары мопедов. Маркировка
	Правила ООН № 76 (01) пп. 4, 5.4–5.6
	
	

	131.16**
	
	
	Фары мопедов с галогенными лампами. Маркировка
	Правила ООН № 82 (01) пп. 4, 5.4–5.6
	
	

	131.17**
	
	
	Ходовые огни. Маркировка
	Правила ООН № 87 (01)/Пересмотр 4 пп. 4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2, 5.3
	
	

	131.18**
	
	
	Боковые габаритные фонари. Маркировка
	Правила ООН № 91 (01)/Пересмотр 4 пп. 4, 5.4-5.12
	
	

	131.19**
	
	
	Фары с газоразрядными лампами. Маркировка
	Правила ООН № 98 (02)/Пересмотр 4 пп. 3, 4.1.5, 4.2.5
	
	

	131.20**
	
	29.32/40.000
	Светоотражающая маркировка
	Правила ООН № 104 (01)/Пересмотр 1 пп. 4, 5.4, 5.5, 6.2–6.4, Приложение 5, 9
	
	

	131.21**
	
	29.32/11.116
	Фары ассиметричного луча со светодиодами. Маркировка
	Правила ООН № 112 (02)/Пересмотр 4 пп. 3, 4
	
	

	131.22**
	
	
	Фары симметричного луча со светодиодами. Маркировка
	Правила ООН № 113(05) пп. 3, 4
	
	

	132.1** ТР
	Автоцементовозы
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 27614-2016 пп. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6 (кроме пп. 5.1.6.2, 5.1.6.7, 5.1.6.10), 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	132.1**
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Подъемные устройства для пассажиров-инвалидов
	СТБ ГОСТ Р 51764-2008 пп. 4, 5.1–5.5, 5.16, 5.21, 6 (кроме п. 6.11)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	133.1** ТР
	Лесовозные автопоезда
	28.30/38.000, 28.30/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 12.2.102-2013 пп. 4.4.19–4.4.26;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	133.1**
	Транспортные средства категорий M2, M3
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000
	Вспомогательные посадочные устройства для пассажиров-инвалидов
	СТБ 2584-2020 п. 6.8
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	134.1** ТР
	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним
	30.99/38.000, 30.99/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 32571-2013 (EN 15997:2011) пп. 5.2 (кроме п. 5.2.7.2), 5.3–5.5, 5.7–5.9, 6, 7.2–7.4;
ГОСТ 34065-2017 пп. 4.1–4.3, 4.5, 4.6.7–4.6.12, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 (кроме 4.11.9–4.11.12), 4.12 (кроме 4.12.8, 4.2.14), 5 ¹;
ГОСТ 34066-2017 пп. 4.1–4.3, .4.5, 4.7–4.9, 4.10.3–4.10.8, 4.10.10–4.10.23, 4.10.27, 4.11, 5.1– 5.3, 5.6, 5.7 ¹;
ГОСТ 34095-2017 пп. 4 (кроме п. 4.7), 5 (кроме пп. 5.3, 5.6, 5.8, 5.10.3) ¹;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	134.1**
	Воздух рабочей зоны
	29.10/38.000, 29.10/40.000
	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	ГОСТ 12.1.005-88 пп. 3-5, Приложение 2 пп.1, 2, 1102, 1103, 1144
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	135.1** ТР
	Мототранспортные средства внедорожные категорий L6 и L7 с сиденьем мотоциклетного типа
	30.99/38.000, 30.99/40.000
	Общие технические требования
	ГОСТ Р 52008-2003 пп. 4.1–4.16, 4.18–4.23, 4.25–4.29, 5, приложение А–Г;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	135.1**
	Тягачи седельные и полуприцепы
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	Присоединительные размеры
	ГОСТ 12105-74 пп. 2–7, 9
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	136.1** ТР
	Велосипеды с высотой седла 850 мм и более
	30.92/39.000, 30.92/40.000
	Общие технические условия
	ГОСТ 31741-2012 пп. 4, 5, 6.1, 6.2 (кроме требований к увлажненным тормозам), 6.3, 6.5, 6.6, 6.7.1–6.7.3, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 8.1 (кроме 8.1.3.3), 8.2, 8.4, 8.5.3.2, 8.6, 8.7, 8.9.2–8.9.4, 8.10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	136.1**
	Шкворни сцепные полуприцепов
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	Основные размеры
	ГОСТ 12017-81 пп. 2, 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	137.1** ТР
	Экскаваторы непрерывного действия для рытья каналов за один проход (кроме изготовленных на шасси колесных тягачей)
	28.92/38.000, 28.92/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 пп. 2.1–2.4 (кроме 2.1.13, 2.1.14);
ГОСТ 16469-2017 пп. 3.2, 4, 5 (кроме 5.3, 5.14), 6, 8, 9.1, 9.2;
ГОСТ 23987-80 п. 2;
ГОСТ 9.032-74 п. 2, приложение 4;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	137.1**
	Устройства тягово-сцепные системы «крюк-петля»
	29.10/29.061, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/40.000
	Основные параметры и размеры, технические требования
	ГОСТ 2349-75 пп. 1, 2.1–2.13, 2.17
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	138.1** ТР
	Самоходные машины для сельского и лесного хозяйства категории Т и прицепы к ним
	28.30/38.000, 28.30/40.000
	Характеристики и установка осветительных, световых сигнальных и маркировочных устройств для перемещения по дорогам общего пользования
	ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005) п. 3, приложение А, В, Д;
ТР ТС 010/2011 статья 4, 5, приложение 1, 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 010/2011

	138.1**
	Платформы бортовые
	29.10/29.061, 29.20/29.061
	Внутренние размеры
	ГОСТ 27226-90
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	139.1** ТР
	Коляски детские
	30.99/39.000, 30.99/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 19245-2023 пп. 4, 5, 6 (кроме 6.16), 8, 9.2, 9.3;
ГОСТ 19245-93 пп. 2.1–2.3, 2.5–2.7, 2.8.1, 2.8.2, 2.9–2.14, 3.1–3.6, 3.8, 3.10–3.13;
ГОСТ 19245-93 пп. 1, 2, 3.1–3.9, 3.11–3.13, 5, 6.2, 6.3;
ТР ТС 007/2011 статья 7, пункт 1
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 007/2011

	139.1**
	Гидравлические системы и их компоненты специализированных транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования безопасности к гидравлическим системам и их компонентам
	ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996) пп. 5.3 (кроме пп. 5.3.1.3, 5.3.2.1, 5.3.2.5, 5.3.3.3в, 5.3.4.1, 5.3.5.2, 5.3.5.6), 6, 7;
ГОСТ ISO 4413-2016 пп. 5.2, 5.4.1–5.4.4, 5.4.7, 6, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	140.1** ТР
	Велосипеды детские
	30.92/39.000, 30.92/40.000
	Требования безопасности
	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) пп. 2.1–2.3, 2.5–2.7, 2.8.1, 2.8.2, 2.9–2.14, 3.1–3.6, 3.8, 3.10–3.13;
ГОСТ 31741-2012 пп. 4, 5, 6.1, 6.2 (кроме требований к увлажненным тормозам), 6.3, 6.5, 6.6, 6.7.1–6.7.3, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12), 8.1 (кроме 8.1.3.3), 8.2, 8.4, 8.5.3.2, 8.6, 8.7, 8.9.2–8.9.4, 8.10;
ГОСТ 7371-93 п. 3;
ТР ТС 007/2011 статья 7, пункт 2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	ТР ТС 007/2011

	140.1**
	Транспортные средства категорий M
	29.32/29.061
	Внутреннее оборудование транспортных средств
	Правила ООН № 21 (01)/Пересмотр 2 пп. 5.3.2, 5.3.4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	141.1** ТР
	Транспортные средства, машины
	28.92/29.061, 29.10/29.061, 29.20/29.061
	Требования к размерам
	ГОСТ 22748-77 п. 2;
ГОСТ 33987-2016 приложение В
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 018/2011

	141.1**
	Машины землеройные
	28.92/29.061, 28.92/40.000
	Системы доступа
	ГОСТ ISO 2867-2015 пп. 4–10 ¹;
ГОСТ ISO 2867-2015 пп. 4–10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	141.2** ТР
	Транспортные средства, машины
	28.92/29.040, 29.10/29.040, 29.20/29.040
	Требования к весовым параметрам
	ГОСТ 33987-2016 приложение Б, Г
	ул. МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 018/2011

	142.1**
	Машины и оборудование
	28.99/40.000
	Защитные устройства
	ГОСТ EN 953-2014 пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.4, 8.1–8.3, 8.6, 8.7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	143.1**
	
	28.99/35.067
	Предельные температуры для горячих поверхностей
	ГОСТ ЕН 563-2002 пп. 4–6;
ГОСТ Р 51337-99 пп. 4, 5.2
	
	

	144.1**
	Пневматические системы и их компоненты специализированные транспортные средства всех категорий
	29.10/40.000, 29.20/40.000
	Требования безопасности к пневматическим приводам и их компонентам
	ГОСТ 30869-2003 (ЕН 983:1996) пп.5.3, (кроме п. 5.3.3.3), 6, 7 (кроме п. 7.3.1);
ГОСТ ISO 4414-2016 пп. 5.2–5.4, 6, 7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	145.1**
	Машины и оборудование
	28.99/29.061
	Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей
	ГОСТ ISO 13857-2012 п. 4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	146.1**
	
	28.99/29.061, 28.99/40.000
	Маховики управления и штурвалы
	ГОСТ 21752-76
	
	

	147.1**
	
	
	Рычаги управления
	ГОСТ 21753-76
	
	

	148.1**
	Рабочие места, машины, оборудования, транспортные средства и другие источники шума
	28.30/35.067, 28.92/35.067, 28.99/35.067
	Шум. Общие требования
	ГОСТ 12.1.003-2014 пп. 4.3.1–4.3.5, 7, 8;
ГОСТ 12.1.003-83 пп. 2, 4, 5 ¹;
ГОСТ 12.2.002-2020 пп. 4.2.11, 4.2.12;
ГОСТ 23941-2002 пп. 3, 4.2, 5, 6;
ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) пп. 4, 6;
ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) =СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) пп. 4.2.11, 4.2.12;
ГОСТ ISO 11201-2016 пп. 4–13
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	149.1**
	Машины и оборудование
	28.99/29.061, 28.99/40.000
	Общие эргономические требования к рабочему месту при выполнении работ стоя
	ГОСТ 12.2.033-78 пп. 2–4
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	150.1**
	Машины землеройные
	28.92/40.000
	Средства отображения информации
	ГОСТ ISO 6011-2017 пп. 4–7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	151.1**
	
	
	Общие символы для органов управления и устройств отображения информации
	ГОСТ ISO 6405-1-2013 пп. 4–18
	
	

	152.1**
	Машины и оборудование
	28.99/29.061, 28.99/40.000
	Ограждения защитные
	ГОСТ 12.2.062-81 пп. 2–18
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	153.1**
	Машины землеройные
	28.99/29.061, 28.99/35.067
	Звуковые и сигнальные устройства
	ГОСТ ISO 9533-2012 пп. 4–7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	154.1**
	Строительные, землеройно-транспортные, машины, транспортные средства, производственное оборудование
	28.30/11.116, 28.92/11.116, 28.99/11.116
	Эксплуатационные документы
	ГОСТ 2.601-2013 п. 5.2
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	155.1**
	Машины землеройные
	28.99/29.061, 28.99/39.000, 28.99/40.000
	Устройства защитные
	ГОСТ ISO 3457-2012 пп. 4.2–4.5, 5–10;
ГОСТ ISO 3457-2012 пп. 4.2–4.5, 5–10 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	156.1**
	Машины и оборудование
	28.99/29.061
	Минимальные расстояния, устраняющие защемление частей тела
	ГОСТ ЕН 349-2002 п. 4 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	157.1**
	
	28.99/39.000, 28.99/40.000
	Направление действия органов управления
	ГОСТ 9146-2024 (ISO 447:1984) пп. 1–3
	
	

	158.1**
	
	28.99/29.061, 28.99/40.000
	Выключатели и переключатели поворотные
	ГОСТ 22613-77 пп. 2–15
	
	

	159.1**
	
	
	Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные
	ГОСТ 22614-77 пп. 2–17
	
	

	160.1**
	
	
	Выключатели и переключатели типа "тумблер"
	ГОСТ 22615-77 пп. 2–14
	
	

	161.1**
	
	28.99/11.116
	Обозначения органов управления
	ГОСТ 12.4.040-78 пп. 1–6
	
	

	162.1**
	
	28.99/29.061, 28.99/40.000
	Таблички для машин и приборов
	ГОСТ 12969-67 п. 1;
ГОСТ 12971-67 п. 1
	
	

	163.1**
	Машины землеройные
	28.92/29.061, 28.92/40.000
	Минимальные размеры смотровых отверстий
	ГОСТ ISO 2860-2012 п. 3
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	164.1**
	Транспортные средства транспортирования и заправки нефтепродуктов
	29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.10/40.000, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 29.20/40.000
	Присоединительные устройства заправки, перекачки, слива-налива нефтепродуктов
	ГОСТ 20772-81 пп. 1, 2.2, 2.4–2.8, 2.10
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	165.1**
	Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные, лесохозяйственные и др.
	28.30/38.000
	Тормозная система
	ГОСТ 12.2.019-2015 пп. 3.17, 8;
ГОСТ ISO 11512-2011 пп. 5, 6
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	166.1**
	Машины и оборудование
	28.99/11.116, 28.99/40.000
	Идентификация, маркировка для безопасной эксплуатации
	СТБ МЭК 61310-1-2005 пп. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 5–7;
СТБ МЭК 61310-1-2005 пп. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 5–7 ¹
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	167.1**
	
	
	Общие требования безопасности к органам управления
	ГОСТ 12.2.064-81 пп. 1–3
	
	

	168.1**
	Автолестницы пожарные
	28.99/38.000
	Управляемость и устойчивость
	СТБ 11.13.25-2017 пп. 4.2.5, 7.37
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	169.1**
	Автоподъемники пожарные
	28.99/38.000
	Управляемость и устойчивость
	СТБ 11.13.26-2017 пп. 4.2.6, 7.36
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин");
ул. Мира, 14, 223062, п. Привольный, Минский район, Минская область (Филиал Научно-технический центр «Республиканский полигон для испытания мобильных машин»)
	

	170.1**
	Транспортные средства категорий M, N (высокоавтоматизированные)
	29.10/38.000, 29.10/39.000
	Автоматизированные системы удержания в полосе движения/съезде с полосы
	Правила ООН № 157 (00);
СТБ ISO 17361-2024
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	170.2**
	
	
	Системы предупреждения о выходе из полосы движения
	Правила ООН № 130 (00)
	
	

	170.3**
	
	
	Предупреждение водителя об уязвимых участниках дорожного движения, находящихся позади транспортного средства
	Правила ООН № 158 (00) Приложение 9, 10
	
	

	170.4**
	
	
	Система информирования при трогании с места об обнаружении пешеходов. Реализация сценариев испытаний с уязвимым участником дорожного движения – взрослым человеком (пешеходом)
	Правила ООН № 159 (00) кроме пп. 6.6, 6.7
	
	

	170.5**
	
	
	Системы адаптивного круиз-контроля
	ГОСТ Р 58824-2020 (ИСО 15622:2018) кроме п. 10.6;
СТБ ISO 20035-2024 кроме п. 7.1.3.1
	
	

	170.6**
	
	
	Система обнаружения пешеходов и предотвращения столкновений
	ПНСТ 463-2020
	
	

	170.7**
	
	
	Автоматизированные системы парковки (частично автоматизированные или вспомогательные)
	ПНСТ 637-2022 кроме п. 5.5.6;
СТ РК ISO 16787-2018;
СТБ ISO 20900-2024 кроме п. 6.5.5
	
	

	170.8**
	
	
	Система предупреждения об изменении скорости движения при повороте дороги
	СТБ ISO 11067-2024
	
	

	170.9**
	
	
	Вспомогательные устройства при маневрировании задним ходом
	СТБ ISO 22840-2024
	
	

	170.10**
	
	
	Система предупреждения об экстренном торможении
	Правила ООН № 131 (00);
Правила ООН № 131 (01)/Пересмотр 1;
СТБ ISO 20901-2024
	
	

	171.1**
	Транспортные средства категорий M1, N1 (высокоавтоматизированные)
	29.10/38.000, 29.10/39.000
	Система предупреждения об экстренном торможении
	Правила ООН № 152 (00);
Правила ООН № 152 (01)/Пересмотр 1;
Правила ООН № 152 (02)/Пересмотр 2 кроме п.6.7
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	172.1**
	Транспортные средства категорий M, N
	29.10/38.000, 29.10/39.000
	Системы электронного контроля устойчивости (ЭКУ)
	Правила ООН № 140 (00)
	МКАД, 5-й километр, 23, 220138, г. Минск (филиал Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин")
	

	172.2**
	
	
	Оборудование, которое может включать запасное колесо в сборе для временного пользования, шины, пригодные для эксплуатации в спущенном состоянии, и/или систему эксплуатации шин в спущенном состоянии и/или систему контроля за давлением в шинах
	Правила ООН № 64 (02)/Пересмотр 1 Приложение 3, 4, 5;
Правила ООН № 64 (03)/Пересмотр 2 Приложение 3, 4, 5
	
	



¹ - ТНПА отсутствует в перечне стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента, однако может применяться для проведения испытаний с учетом того, что оценка соответствия будет проведена на основе анализа рисков

	Дата принятия решения по аккредитации: 01.10.2026.                                                                                                                                                                                           
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