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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Масла
	20.13/25.120, 20.14/25.120
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ТС 030/2012

	1.1*
	Простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, в том числе полимерные и композитные материалы
	16.10/25.120, 16.23/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120
	Определение группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	1.2*
	
	20.13/25.120, 20.14/25.120
	Температура вспышки жидкостей в закрытом тигле (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.4
	
	

	1.3*
	
	
	Температура вспышки жидкостей в открытом тигле (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.5
	
	

	1.4*
	
	
	Температура воспламенения (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6
	
	

	1.5*
	
	
	Температура самовоспламенения (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8
	
	

	1.6*
	
	
	Коэффициент дымообразования (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18
	
	

	1.7*
	
	
	Кислородный индекс (экспериментальный метод)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14
	
	

	2.1*
	Боевая одежда пожарных
	14.12/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1971-2009 п. 9.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	2.2*
	
	14.12/29.061
	Размер
	СТБ 1971-2009 п. 9.1
	
	

	2.3*
	
	14.12/29.040
	Масса
	СТБ 1971-2009 п. 9.2
	
	

	2.4*
	
	14.12/11.116
	Состав пакета материалов
	СТБ 1971-2009 п. 9.3
	
	

	2.5**
	
	14.12/26.080
	Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	СТБ 1971-2009 Приложение А
	
	

	2.6**
	
	
	Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м²
	
	
	

	2.7*
	
	14.12/25.047
	Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени
	СТБ 1971-2009 Приложение Б
	
	

	2.8*
	
	14.12/29.145
	Теплопроводность пакета материалов
	СТБ 1971-2009 Приложение В
	
	

	2.9**
	
	14.12/26.080
	Устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С
	СТБ 1971-2009 Приложение Г
	
	

	2.10**
	
	
	Устойчивость к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями
	СТБ 1971-2009 Приложение Д
	
	

	2.11*
	
	14.12/25.120
	Кислородный индекс материала верха
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14
	
	

	2.12*
	
	14.12/25.108
	Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени
	СТБ 1971-2009 Приложение Б
	
	

	2.13*
	
	14.12/26.141
	Водонепроницаемость пакета материалов
	СТБ 1971-2009 Приложение Е
	
	

	2.14*
	
	14.12/26.045
	Устойчивость к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей
	СТБ 1971-2009 Приложение Ж
	
	

	2.15*
	
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность материала верха
	ГОСТ 17073-71 п. 2;
ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7
	
	

	2.16**
	
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка материала верха
	ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2
	
	

	2.17**
	
	
	Сопротивление раздиранию материала верха
	ГОСТ 17074-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3
	
	

	2.18*
	
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ 8972-78
	
	

	2.19*
	
	
	Изменение линейных размеров материала верха после нагревания
	СТБ 1971-2009 п. 9.16, Приложение Г
	
	

	2.20**
	
	14.12/26.080
	Морозостойкость материала верха
	СТБ 1971-2009 Приложение К
	
	

	2.21*
	
	14.12/11.116
	Время самостоятельного постсвечения материала накладок
	СТБ 1971-2009 Приложение Л
	
	

	2.22*
	
	14.12/26.080
	Морозостойкость материала накладок
	СТБ 1971-2009 Приложение К
	
	

	2.23*
	
	14.12/25.120
	Кислородный индекс материала накладок
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14
	
	

	2.24*
	
	14.12/26.080
	Устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	СТБ 1971-2009 Приложение А
	
	

	2.25*
	
	14.12/25.108
	Устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени
	СТБ 1971-2009 Приложение Б
	
	

	2.26*
	
	14.12/26.080
	Устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С
	СТБ 1971-2009 Приложение М
	
	

	2.27*
	
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров материала накладок после нагревания
	
	
	

	2.28*
	
	
	Длина куртки от линии талии
	СТБ 1971-2009 п. 9.1
	
	

	2.29*
	
	
	Ширина накладок
	
	
	

	2.30*
	
	
	Площадь накладок на куртке и брюках
	
	
	

	2.31*
	
	
	Высота воротника стойки
	
	
	

	2.32*
	
	14.12/11.116
	Комплектность
	СТБ 1971-2009 п. 9.3
	
	

	2.33*
	
	
	Наличие информации на товарном ярлыке
	СТБ 1971-2009 п. 9.24
	
	

	3.1* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.040
	Масса
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4;
СТБ 1971-2009 п. 9.2
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.1*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.080
	Устойчивость носочной части к воздействию высокой температуры
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.4;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.4, Приложение А
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.2** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14;
СТБ 1971-2009 Приложение А
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.2*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.3;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.3** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м²
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14;
СТБ 1971-2009 Приложение А
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.3*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.080
	Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.5;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.5, Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.4* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/25.047
	Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13;
ГОСТ Р ИСО 6941-99;
СТБ 1971-2009 Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.4*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.040
	Масса полупары
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.6;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.2
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.5* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.145
	Теплопроводность пакета материалов
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.16;
СТБ 1971-2009 Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.5*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.061
	Глубина рифа подошвы и каблука
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.7;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.6** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11;
СТБ 1971-2009 Приложение Г
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.6*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/25.108
	Устойчивость обуви к воздействию открытого пламени
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.10;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.6, Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.7** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Устойчивость к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.12;
СТБ 1971-2009 Приложение Д
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.7**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.137
	Сопротивление пакета материалов подошвы проколу
	ГОСТ 12.4.177-89;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.13;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.7
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.8* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/25.120
	Кислородный индекс материала верха
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.26;
СТБ 1971-2009 п. 9.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.8**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.137
	Гибкость резиновой обуви
	ГОСТ 12.4.162-85;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.15;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.9* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/25.108
	Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13;
ГОСТ Р ИСО 6941-99;
СТБ 1971-2009 Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.9*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.141
	Водонепроницаемость резиновой обуви
	ГОСТ 12.4.072-79;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.9;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.10* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.141
	Водонепроницаемость пакета материалов
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.8;
СТБ 1971-2009 Приложение Е
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.10**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.121
	Разрывная нагрузка резины
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.11;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.11* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.045
	Устойчивость к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей
	СТБ 1971-2009 Приложение Ж
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.11**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.080, 15.20/29.121
	Изменение нагрузки при разрыве после старения резины на воздухе при температуре (100 ± 3) ºС в течение (24 ± 1) ч
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.19;
ГОСТ 9.024-74 п. 1;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.6
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.12* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность материала верха
	ГОСТ 17073-71 п. 2;
ГОСТ 29104.1-91 п. 2;
ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1971-2009 п. 9.12
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.12**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.045
	Химическая стойкость резины при температуре (23 ± 2) °С к воздействию в течение (24 ± 1) ч 40% раствора соляной кислоты, или 40 % раствора серной кислоты, или 35 % раствора едкого натрия: - увеличение массы образца; - коэффициент изменения нагрузки при разрыве
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.21;
ГОСТ 9.030-74 Метод А;
ГОСТ 9.030-74 Метод В;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.5
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.13** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка материала верха
	ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1971-2009 п. 9.13
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.13*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/25.120
	Кислородный индекс резины
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.12;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.7
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.14** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.121
	Сопротивление раздиранию материала верха
	ГОСТ 17074-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1971-2009 п. 9.14
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.14**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.137
	Гибкость кожаной обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.15;
ГОСТ 9718-88;
СТБ 2137-2010 п. 8.4.5
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.15* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ 8972-78;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1971-2009 п. 9.15
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.15*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.141
	Водонепроницаемость кожаной обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.8;
СТБ 2137-2010 п. 8.4.1, Приложение Г
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.16* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров материала верха после нагревания
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11;
СТБ 1971-2009 п. 9.16, Приложение Г
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.16**
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/26.080
	Морозостойкость кожи
	СТБ 2137-2010 п. 8.4.7, Приложение Д
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.17** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Морозостойкость материала верха
	СТБ 1971-2009 Приложение К
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.17*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.7.1;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.18* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/11.116
	Время самостоятельного постсвечения материала накладок
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.18;
СТБ 1971-2009 Приложение Л
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.18*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, голени и голеностопного сустава защитной резиновой обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.6.2;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.19* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Морозостойкость материала накладок
	СТБ 1971-2009 Приложение К
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.19*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Наличие светоотражающих элементов специальной защитной кожаной обуви
	СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.20* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/25.120
	Кислородный индекс материала накладок
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7;
СТБ 1971-2009 п. 9.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.20*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.061
	Площадь светоотражающих элементов
	СТБ 2137-2010 п. 8.3.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.21* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.14;
СТБ 1971-2009 Приложение А
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.21*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Наличие подкладки в специальной защитной резиновой обуви
	СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.22* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/25.108
	Устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.13;
ГОСТ Р ИСО 6941-99;
СТБ 1971-2009 Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.22*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Наличие информации на полупаре обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.8;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.10
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.23* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/26.080
	Устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.11;
СТБ 1971-2009 Приложение М
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.23*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Наличие информации на транспортной этикетке
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.8;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.10
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.24* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров материала накладок после нагревания
	СТБ 1971-2009 Приложение М
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.24*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.137
	Внутренний безопасный зазор в носочный части при энергии удара (200 ± 5) Дж
	ГОСТ 12.4.151-85;
ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.4;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.14;
СТБ 2137-2010 п.8.3.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.25* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.061
	Длина куртки от линии талии
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22;
СТБ 1971-2009 п. 9.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.25*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/29.137
	Амортизация энергии удара
	ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.5;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.20;
СТБ 2137-2010 п.8.5.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.26* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.061
	Ширина накладок
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22;
СТБ 1971-2009 п. 9.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.26*
	Специальная защитная обувь пожарных спасателей
	15.20/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.8;
ГОСТ 7296-2003;
ГОСТ 7296-2025;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.10
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	3.27* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
	14.12/29.061
	Площадь накладок на куртке и брюках
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22;
СТБ 1971-2009 п. 9.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	3.28* ТР
	
	
	Высота воротника стойки
	
	
	

	3.29* ТР
	
	14.12/11.116
	Комплектность
	СТБ 1971-2009 п. 9.3
	
	

	3.30* ТР
	
	
	Наличие информации на товарном ярлыке
	СТБ 1971-2009 п. 9.24
	
	

	4.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	15.20/26.080
	Устойчивость носочной части к воздействию высокой температуры
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.4;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.4, Приложение А
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.1*
	Каска пожарная
	32.99/29.040
	Поверхностная плотность материала пелерины
	ГОСТ 17073-71;
ГОСТ 29104.1-91;
ГОСТ 30694-2000 п. 6.23;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.21
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	4.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	15.20/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.3;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.2*
	Каска пожарная
	32.99/25.047, 32.99/26.080
	Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.1;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.5.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	4.3* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	15.20/26.080
	Устойчивость носочной части к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.5;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.5, Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.3*
	Каска пожарная
	32.99/25.047, 32.99/26.080
	Устойчивость пелерины к воздействию высокой температуры
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.2;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.6
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	4.4* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	15.20/29.040
	Масса полупары
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.6;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.2
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.4*
	Каска пожарная
	32.99/25.047, 32.99/26.080
	Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.22;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.20
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	4.5* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	15.20/29.061
	Глубина рифа подошвы и каблука
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.7;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.5*
	Каска пожарная
	32.99/29.061
	Усадка пелерины после намокания и высушивания
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ 30694-2000 п. 6.23;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.21;
ГОСТ 8972-78
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	4.6* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	15.20/25.108
	Устойчивость обуви к воздействию открытого пламени
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.10;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.6, Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	4.7** ТР
	
	15.20/29.137
	Сопротивление пакета материалов подошвы проколу
	ГОСТ 12.4.177-89;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.13;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.7
	
	

	4.8** ТР
	
	
	Гибкость резиновой обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.15;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.9
	
	

	4.9* ТР
	
	15.20/26.141
	Водонепроницаемость резиновой обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.9;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.1
	
	

	4.10** ТР
	
	15.20/29.137
	Гибкость кожаной обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.15;
ГОСТ 9718-88;
СТБ 2137-2010 п. 8.4.5
	
	

	4.12* ТР
	
	15.20/26.141
	Водонепроницаемость кожаной обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.8;
СТБ 2137-2010 п. 8.4.1, Приложение Г
	
	

	4.13* ТР
	
	15.20/11.116
	Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.7.1;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	
	

	4.14* ТР
	
	
	Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, голени и голеностопного сустава защитной резиновой обуви
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.6.2;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	
	

	4.15* ТР
	
	
	Наличие светоотражающих элементов специальной защитной кожаной обуви
	СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	
	

	4.16* ТР
	
	15.20/29.061
	Площадь светоотражающих элементов
	СТБ 2137-2010 п. 8.3.1
	
	

	4.17* ТР
	
	15.20/11.116
	Наличие подкладки в специальной защитной резиновой обуви
	СТБ 2137-2010 п. 8.3.3
	
	

	4.18* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.8;
ГОСТ 7296-2003;
ГОСТ 7296-2025;
СТБ 2137-2010 п. 8.3.10
	
	

	4.19* ТР
	
	15.20/29.137
	Внутренний безопасный зазор в носочный части при энергии удара (200 ± 5) Дж
	ГОСТ 12.4.151-85;
ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.4;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.14;
СТБ 2137-2010 п.8.3.8
	
	

	4.20* ТР
	
	15.20/29.121
	Разрывная нагрузка резины
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.11;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.3
	
	

	4.21* ТР
	
	15.20/26.045
	Химическая стойкость резины при температуре (23 ± 2) °С к воздействию в течение (24 ± 1) ч 40% раствора соляной кислоты, или 40 % раствора серной кислоты, или 35 % раствора едкого натрия: - увеличение массы образца; - коэффициент изменения нагрузки при разрыве
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.21;
ГОСТ 9.030-74 Метод А;
ГОСТ 9.030-74 Метод В;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.5
	
	

	4.22* ТР
	
	15.20/26.080
	Изменение нагрузки при разрыве после старения резины на воздухе при температуре (100 ± 3) ºС в течение (24 ± 1) ч
	ГОСТ 34734-2021 п. 6.19;
ГОСТ 9.024-74 п. 1;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.6
	
	

	4.23* ТР
	
	15.20/29.137
	Амортизация энергии удара
	ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.5;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.20;
СТБ 2137-2010 п.8.5.8
	
	

	4.24* ТР
	
	15.20/25.120
	Кислородный индекс резины
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14;
ГОСТ 34734-2021 п. 6.12;
СТБ 2137-2010 п. 8.5.7
	
	

	4.25* ТР
	
	15.20/29.061
	Размеры антипрокольной вставки
	ГОСТ 34734-2021 п. 5.7.2, 6.22
	
	

	5.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные)
	32.99/29.061
	Геометрические размеры пелерины
	ГОСТ 30694-2000 п. 4.16.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.1*
	Пенообразователь для тушения пожаров
	20.13/29.040
	Кратность пены из рабочего раствора
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	5.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные)
	32.99/29.040
	Поверхностная плотность материала пелерины
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.23;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.21
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.2*
	Пенообразователь для тушения пожаров
	20.13/29.040
	Показатель устойчивости пены средней кратности
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	5.3* ТР
	Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные)
	32.99/25.047, 32.99/26.080
	Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.1;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.5.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.3*
	Пенообразователь для тушения пожаров
	20.13/11.116
	Внешний вид
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	5.4* ТР
	Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные)
	32.99/25.047, 32.99/26.080
	Устойчивость пелерины к воздействию высокой температуры
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.2;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.6
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.4*
	Пенообразователь для тушения пожаров
	20.13/29.151
	Показатель смачивающей способности
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	5.5* ТР
	Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные)
	32.99/25.047, 32.99/26.080
	Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.22;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.20
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.5*
	Пенообразователь для тушения пожаров
	20.13/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ 22567.5-93
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	5.6* ТР
	Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные)
	32.99/29.061
	Усадка пелерины после намокания и высушивания
	ГОСТ 30694-2000 п. 6.23;
ГОСТ 30694-2021 п. 6.21
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	5.6*
	Пенообразователь для тушения пожаров
	20.13/36.038
	Время тушения горючей жидкости при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (стендовая методика)
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.5
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.1* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/29.040
	Кратность пены из рабочего раствора
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.1**
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/26.080
	Устойчивость материалов к воздействию температуры 300 °С
	СТБ 1960-2009 Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.2* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/29.040
	Показатель устойчивости пены средней кратности
	СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.2*
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/29.061
	Изменение размеров материалов после нагревания
	СТБ 1960-2009 Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.3* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.2;
СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.3**
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/25.047, 14.12/26.080
	Устойчивость материалов к воздействию теплового потока
	СТБ 1960-2009 Приложение Г
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.4* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/29.151
	Показатель смачивающей способности
	ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.9;
СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.4*
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/25.108
	Устойчивость материалов к воздействию открытого пламени
	СТБ 1960-2009 Приложение Д
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.5* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/08.169
	Водородный показатель pH
	ГОСТ Р 50588-2012 п. 4.2.1;
СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 4.2.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.5*
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/26.080
	Устойчивость материалов к контакту с нагретой (400 °С) твердой поверхностью
	СТБ 1960-2009 Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.6* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/29.049
	Кинематическая вязкость при 20 °С
	ГОСТ Р 50588-2012 п. 4.2.1;
СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 4.2.1
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.6*
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/26.141
	Водонепроницаемость материалов
	СТБ 1960-2009 Приложение Ж
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.7* ТР
	Пенообразователи для тушения пожаров
	20.13/36.038
	Время тушения горючей жидкости при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (стендовая методика)
	ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.5;
СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.5
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	6.7*
	Средства защиты рук пожарных
	14.12/26.045
	Устойчивость материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей
	СТБ 1960-2009 Приложение К
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	6.8*
	
	14.12/26.141
	Водонепроницаемость швов
	СТБ 1960-2009 Приложение Л
	
	

	6.9*
	
	14.12/26.045
	Устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ
	СТБ 1960-2009 Приложение М
	
	

	6.10*
	
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность материала верха
	ГОСТ 17073-71 п. 2;
ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7
	
	

	6.11**
	
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка материала верха
	ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2
	
	

	6.12**
	
	14.12/29.137
	Сопротивление разрыву материала верха
	ГОСТ 17074-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3
	
	

	6.13*
	
	14.12/29.061
	Изменения линейных размеров после мокрых обработок материала верха
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ 8972-78 п.п. 5.1-5.3
	
	

	6.14*
	
	14.12/29.040
	Масса одной пары
	СТБ 1960-2009 п. 9.2
	
	

	6.15*
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе материалов ладонной части и накладок
	ГОСТ 10550-93 метод 4.1
	
	

	6.16*
	
	14.12/26.080
	Морозостойкость материалов ладонной части и накладок
	СТБ 1960-2009 Приложение Е
	
	

	6.17*
	
	14.12/29.061
	Расстояние от верхнего края до линии сгиба запястья
	СТБ 1960-2009 п. 9.1
	
	

	6.18*
	
	14.12/11.116
	Комплектность
	СТБ 1960-2009 п. 9.3
	
	

	6.19*
	
	
	Наличие информации на средствах защиты рук
	СТБ 1960-2009 п. 9.25
	
	

	6.20*
	
	
	Наличие информации на товарном ярлыке
	
	
	

	6.21*
	
	14.12/29.137
	Устойчивость материалов ладонной части и накладок к многократному изгибу и истиранию
	СТБ 1960-2009 п. 9.4, Приложение А
	
	

	6.22*
	
	
	Устойчивость материалов ладонной части и накладок к проколу
	ГОСТ 12.4.118-82;
СТБ 1960-2009 п. 9.6
	
	

	6.23*
	
	
	Сопротивление порезу материалов ладонной части и накладок
	ГОСТ 12.4.141-99 метод 1;
СТБ 1960-2009 п. 9.7
	
	

	7.1*
	Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий
	14.12/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1972-2009 п. 9.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	7.2*
	
	14.12/29.061
	Размер
	СТБ 1972-2009 п. 9.1
	
	

	7.3*
	
	14.12/29.040
	Масса
	СТБ 1972-2009 п. 9.2
	
	

	7.4*
	
	14.12/11.116
	Состав
	СТБ 1972-2009 п. 9.3
	
	

	7.5*
	
	
	Наличие иллюминатора
	
	
	

	7.6*
	
	
	Наличие системы экстренного снятия
	
	
	

	7.7*
	
	
	Состав пакета материалов типа Т
	
	
	

	7.8*
	
	
	Состав пакета материалов типов ПТ и Л
	
	
	

	7.9*
	
	
	Отсутствие контакта фурнитуры с внутренней поверхностью теплоизоляционной подкладки
	
	
	

	7.10*
	
	
	Фиксация рукавов на запястье
	
	
	

	7.11**
	
	14.12/26.080
	Устойчивость материала верха к воздействию температуры 200 °С
	СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д
	
	

	7.12*
	
	14.12/25.047
	Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени
	СТБ 1972-2009 п. 9.11, Приложение Е
	
	

	7.13**
	
	14.12/26.080
	Устойчивость материала верха к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями
	СТБ 1972-2009 п. 9.12, Приложение Ж
	
	

	7.14*
	
	14.12/25.120
	Кислородный индекс материала верха
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14;
СТБ 1972-2009 п. 9.13
	
	

	7.15*
	
	14.12/34.064, 14.12/34.065
	Коэффициент ослабления инфракрасного излучения материала верха
	СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К
	
	

	7.16*
	
	14.12/29.040
	Определение массы 1 м² материала верха
	ГОСТ 17073-71;
СТБ 1972-2009 п. 9.15
	
	

	7.17**
	
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка материала верха по основе и по утку
	ГОСТ 17316-71;
СТБ 1972-2009 п. 9.16
	
	

	7.18**
	
	14.12/29.137
	Сопротивление раздиранию материала верха по основе и по утку
	ГОСТ 17074-71 метод А;
СТБ 1972-2009 п. 9.17
	
	

	7.19**
	
	14.12/29.121
	Прочность связи пленочного покрытия с основой материала верха
	ГОСТ 17317-88;
СТБ 1972-2009 п. 9.18
	
	

	7.20*
	
	14.12/29.061
	Изменения линейных размеров материала верха после нагревания
	СТБ 1972-2009 п. 9.19, Приложение Д
	
	

	7.21*
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе материала верха
	ГОСТ 10550-93 метод 4.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.20
	
	

	7.22**
	
	14.12/26.080
	Морозостойкость материала верха
	СТБ 1972-2009 п. 9.22, Приложение М
	
	

	7.23*
	
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность теплоизоляционной подкладки типа Т
	ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76);
СТБ 1972-2009 п. 9.23
	
	

	7.24*
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе теплоизоляционной подкладки типа Т
	ГОСТ 10550-93 метод 4.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.24
	
	

	7.25*
	
	14.12/25.120
	Кислородный индекс теплоизоляционной подкладки типа Т
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14;
СТБ 1972-2009 п. 9.13
	
	

	7.26*
	
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию температуры 200 °С теплоизоляционной подкладки типа Т
	СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д
	
	

	7.27**
	
	14.12/25.047, 14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию теплового потока пакета материалов
	СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К
	
	

	7.28*
	
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию температуры 800 °С пакета материалов
	СТБ 1972-2009 п. 9.27, Приложение Н
	
	

	7.29*
	
	14.12/25.047
	Устойчивость к воздействию открытого пламени пакета материалов
	СТБ 1972-2009 п. 9.28, Приложение П
	
	

	7.30*
	
	14.12/29.145
	Теплопроводность пакета материалов
	СТБ 1972-2009 п. 9.29, Приложение Р
	
	

	7.31*
	
	14.12/26.045
	Устойчивость пакета материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей (Н₂SO₄, HCL, NaOH)
	СТБ 1972-2009 п. 9.30, Приложение С
	
	

	7.32*
	
	14.12/25.047, 14.12/26.080
	Устойчивость иллюминатора к воздействию теплового потока
	СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К
	
	

	7.33*
	
	14.12/26.080
	Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры
	СТБ 1972-2009 п. 9.5, Приложение В
	
	

	7.34*
	
	14.12/34.064
	Коэффициент ослабления инфракрасного излучения иллюминатора
	СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К
	
	

	7.35*
	
	14.12/29.061
	Размеры стекла иллюминатора
	СТБ 1972-2009 п. 9.1
	
	

	7.36*
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе материалов, предназначенных для изготовления ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав ОСЗ
	ГОСТ 10550-93 метод 4.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.20
	
	

	7.37*
	
	14.12/11.116
	Коэффициент разборчивости передаваемой речи
	СТБ 1972-2009 п. 9.4, Приложение Б
	
	

	7.38*
	
	
	Комплектность
	СТБ 1972-2009 п. 9.3
	
	

	7.39*
	
	
	Наличие информации на товарном ярлыке
	СТБ 1972-2009 п. 9.35
	
	

	7.40*
	
	14.12/29.121
	Механическая прочность иллюминатора
	СТБ 1972-2009 п. 9.6, Приложение Г
	
	

	7.41*
	
	14.12/29.137
	Устойчивость материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к проколу
	ГОСТ 12.4.118-82;
СТБ 1972-2009 п. 9.8
	
	

	7.42*
	
	
	Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног
	ГОСТ 12.4.141-99 метод 1;
СТБ 1972-2009 п. 9.9
	
	

	7.43*
	
	
	Устойчивость материала верха, ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к многократному изгибу и истиранию
	СТБ 1972-2009 п. 9.21, Приложение Л
	
	

	7.44*
	
	14.12/29.151
	Гигроскопичность теплоизоляционной подкладки
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3;
СТБ 1972-2009 п. 9.25
	
	

	8.1** ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/26.080
	Устойчивость материалов к воздействию температуры 300 °С
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11;
СТБ 1960-2009 Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/29.061
	Изменение размеров материалов после нагревания
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11;
СТБ 1960-2009 Приложение В
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.2**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/11.116
	Проверка качества сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.3** ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/25.047, 14.12/26.080
	Устойчивость материалов к воздействию теплового потока
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14;
СТБ 1960-2009 Приложение Г
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.3**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/11.116
	Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.4* ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/25.108
	Устойчивость материалов к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13;
СТБ 1960-2009 Приложение Д
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.4**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность ступеньки вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.5* ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/26.080
	Устойчивость материалов к контакту с нагретой (400 °С) твердой поверхностью
	СТБ 1960-2009 Приложение Б
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.5**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность ступеньки наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.6* ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/26.141
	Водонепроницаемость материалов
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.8;
СТБ 1960-2009 Приложение Ж
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.6**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.7* ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/26.045
	Устойчивость материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей
	СТБ 1960-2009 Приложение К
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.7**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.8* ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность материала верха
	ГОСТ 17073-71 п. 2;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1960-2009 п. 9.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.8**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность ограждения лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.9** ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка материала верха
	ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1960-2009 п. 9.9
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.9**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность ограждения крыши здания
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	8.10** ТР
	Средства индивидуальной защиты рук пожарного
	14.12/29.137
	Сопротивление разрыву материала верха
	ГОСТ 17074-71;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1960-2009 п. 9.10
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	8.11* ТР
	
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров после мокрых обработок материала верха
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ 8972-78;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1960-2009 п. 9.15
	
	

	8.12* ТР
	
	14.12/29.040
	Масса одной пары
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4;
СТБ 1960-2009 п. 9.2
	
	

	8.13* ТР
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе материалов ладонной части и накладок
	ГОСТ 10550-93 метод 4.1;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9;
СТБ 1960-2009 п. 9.5
	
	

	8.14* ТР
	
	14.12/26.080
	Морозостойкость материалов ладонной части и накладок
	СТБ 1960-2009 Приложение Е
	
	

	8.15* ТР
	
	14.12/29.061
	Расстояние от верхнего края до линии сгиба запястья
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22;
СТБ 1960-2009 п. 9.1
	
	

	8.16* ТР
	
	14.12/11.116
	Комплектность
	СТБ 1960-2009 п. 9.3
	
	

	8.17* ТР
	
	
	Наличие информации на средствах защиты рук
	СТБ 1960-2009 п. 9.25
	
	

	8.18* ТР
	
	14.12/29.137
	Устойчивость материалов ладонной части и накладок к многократному изгибу и истиранию
	СТБ 1960-2009 п. 9.4, Приложение А
	
	

	8.19* ТР
	
	
	Устойчивость материалов ладонной части и накладок к проколу
	СТБ 1960-2009 п. 9.6
	
	

	8.20* ТР
	
	
	Сопротивление порезу материалов ладонной части и накладок
	ГОСТ 12.4.141-99 метод 1;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9;
СТБ 1960-2009 п. 9.7
	
	

	9.1*
	Подшлемник для пожарных
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность
	ГОСТ 8845-87 п. 4;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8;
СТБ 1971-2009 п. 9.29
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	9.2**
	
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 8847-85 п. 2;
ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.8;
СТБ 1971-2009 п. 9.30
	
	

	9.3**
	
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.14;
СТБ 1971-2009 п. 9.31, Приложение А
	
	

	9.4*
	
	14.12/25.108
	Устойчивость к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.13;
ГОСТ Р ИСО 6941-99;
СТБ 1971-2009 п. 9.32, Приложение Б
	
	

	9.5**
	
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию температуры 260 °С (300 °С)
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.11;
СТБ 1971-2009 п. 9.33, Приложение Г
	
	

	9.6*
	
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8;
СТБ 1971-2009 п. 9.15
	
	

	10.1* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/29.040
	Масса
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4;
СТБ 1972-2009 п. 9.2, Приложение А
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.1*
	Белье термостойкое для пожарных
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность
	ГОСТ 8845-87 п. 4;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	10.2* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/11.116
	Наличие системы экстренного снятия
	СТБ 1972-2009 п. 9.3
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.2**
	Белье термостойкое для пожарных
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 8847-85 п. 2;
ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	10.3** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/26.080
	Устойчивость материала верха к воздействию температуры 200 °С, 300 °С
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11;
СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.3*
	Белье термостойкое для пожарных
	14.12/29.061
	Усадка после намокания и высушивания
	ГОСТ 30157.0-95;
ГОСТ 30157.1-95;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	10.4* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/25.047
	Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13;
СТБ 1972-2009 п. 9.11, Приложение Е
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.4**
	Белье термостойкое для пожарных
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 300 °С
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.11
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	10.5** ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/26.080
	Устойчивость материала верха к контакту с нагретыми (400 °С) твердыми поверхностями
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.12;
СТБ 1972-2009 п. 9.12, Приложение Ж
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.5*
	Белье термостойкое для пожарных
	14.12/25.108
	Устойчивость к воздействию открытого пламени
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.13;
ГОСТ Р ИСО 6941-99
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	10.6* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/25.120
	Кислородный индекс материала верха
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.26;
СТБ 1972-2009 п. 9.13
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.6**
	Белье термостойкое для пожарных
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию теплового потока 5 кВт/м²
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8, 7.14
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	10.7* ТР
	Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий
	14.12/34.064, 14.12/34.065
	Коэффициент ослабления инфракрасного излучения материала верха
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14;
СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	ТР ЕАЭС 043/2017

	10.8* ТР
	
	14.12/29.040
	Определение массы 1 м² материала верха
	ГОСТ 17073-71;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.15
	
	

	10.9** ТР
	
	14.12/29.121
	Разрывная нагрузка материала верха по основе и по утку
	ГОСТ 17316-71;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.16
	
	

	10.10** ТР
	
	14.12/29.137
	Сопротивление раздиранию материала верха по основе и по утку
	ГОСТ 17074-71 метод А;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.17
	
	

	10.11** ТР
	
	14.12/29.121
	Прочность связи пленочного покрытия с основой материала верха
	ГОСТ 17317-88;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1;
СТБ 1972-2009 п. 9.18
	
	

	10.12* ТР
	
	14.12/29.061
	Изменение линейных размеров материала верха после нагревания
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11;
СТБ 1972-2009 п. 9.19, Приложение Д
	
	

	10.13* ТР
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе материала верха
	СТБ 1972-2009 п. 9.20
	
	

	10.14** ТР
	
	14.12/26.080
	Морозостойкость материала верха
	СТБ 1972-2009 п. 9.22, Приложение М
	
	

	10.15* ТР
	
	14.12/29.040
	Поверхностная плотность теплоизоляционной подкладки типа Т
	СТБ 1972-2009 п. 9.23
	
	

	10.16* ТР
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе теплоизоляционной подкладки типа Т
	СТБ 1972-2009 п. 9.24
	
	

	10.17* ТР
	
	14.12/25.120
	Кислородный индекс теплоизоляционной подкладки типа Т
	СТБ 1972-2009 п. 9.13
	
	

	10.18* ТР
	
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию температуры 200 °С теплоизоляционной подкладки типа Т
	СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д
	
	

	10.19** ТР
	
	14.12/25.047, 14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию теплового потока пакета материалов
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14;
СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К
	
	

	10.20* ТР
	
	14.12/26.080
	Устойчивость к воздействию температуры 800 °С пакета материалов
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.15;
СТБ 1972-2009 п. 9.27, Приложение Н
	
	

	10.21* ТР
	
	14.12/25.047
	Устойчивость к воздействию открытого пламени пакета материалов
	СТБ 1972-2009 п. 9.28, Приложение П
	
	

	10.22* ТР
	
	14.12/29.145
	Теплопроводность пакета материалов
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.16;
СТБ 1972-2009 п. 9.29, Приложение Р
	
	

	10.23* ТР
	
	14.12/26.045
	Устойчивость пакета материалов к воздействию растворов (20 %) кислот и щелочей (Н₂SO₄, HCL, NaOH)
	СТБ 1972-2009 п. 9.30, Приложение С
	
	

	10.24* ТР
	
	14.12/25.047, 14.12/26.080
	Устойчивость иллюминатора к воздействию теплового потока
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.14;
СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К
	
	

	10.25* ТР
	
	14.12/26.080
	Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.19;
СТБ 1972-2009 п. 9.5, Приложение В
	
	

	10.26* ТР
	
	14.12/34.064
	Коэффициент ослабления инфракрасного излучения иллюминатора
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.14;
СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К
	
	

	10.27* ТР
	
	14.12/29.061
	Размеры стекла иллюминатора
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.22;
СТБ 1972-2009 п. 9.1
	
	

	10.28* ТР
	
	14.12/29.137
	Жесткость при изгибе материалов, предназначенных для изготовления ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав ОСЗ
	ГОСТ 10550-93 метод 4.1;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9;
СТБ 1972-2009 п. 9.20
	
	

	10.29* ТР
	
	14.12/11.116
	Комплектность
	СТБ 1972-2009 п. 9.3
	
	

	10.30* ТР
	
	
	Наличие информации на товарном ярлыке
	СТБ 1972-2009 п. 9.35
	
	

	10.31* ТР
	
	14.12/29.121
	Механическая прочность иллюминатора
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.20;
СТБ 1972-2009 п. 9.6, Приложение Г
	
	

	10.32* ТР
	
	14.12/29.137
	Устойчивость материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к проколу
	СТБ 1972-2009 п. 9.8
	
	

	10.33* ТР
	
	
	Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног
	ГОСТ 12.4.141-99 метод 1;
ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9;
СТБ 1972-2009 п. 9.9
	
	

	10.34* ТР
	
	
	Устойчивость материала верха, ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к многократному изгибу и истиранию
	СТБ 1972-2009 п. 9.21, Приложение Л
	
	

	10.35* ТР
	
	14.12/29.151
	Гигроскопичность теплоизоляционной подкладки
	СТБ 1972-2009 п. 9.25
	
	

	10.36* ТР
	
	14.12/11.116
	Радиус изгиба стекла иллюминатора
	ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.21
	
	

	11.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции, вентиляционные каналы и газоходы (дымовые трубы) с естественным побуждением потока жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)
	100.13/23.000, 100.13/29.061
	Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Кратность воздухообмена (количество удаляемого (поступающего) воздуха). Геометрические размеры воздуховодов и помещений
	МВИ .ГМ.1755-2019;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. Комсомольская, 4, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям )
	

	11.2**
	
	100.13/23.000
	Наличие тяги
	МВИ .ГМ.1755-2019
	
	

	12.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	ул. Комсомольская, 4, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям )
	

	12.2**
	
	25.11/11.116
	Проверка качества сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5
	
	

	12.3**
	
	
	Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6
	
	

	12.4**
	
	25.11/29.121
	Прочность ступеньки вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9
	
	

	12.5**
	
	
	Прочность ступеньки наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9
	
	

	12.6**
	
	
	Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11
	
	

	12.7**
	
	
	Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	
	

	12.8**
	
	
	Прочность ограждения лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13
	
	

	12.9**
	
	
	Прочность ограждения крыши здания
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14
	
	

	13.1*
	Перчатки, обувь специальная электроизолирующая
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ВТ 0001-2022
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
	

	14.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ВТ 0001-2022
	ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр)
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