|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4065 |
| от 31.05.2010 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от31 мая 2025 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью «Витгеострой» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования  к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего  метод исследований  (испытаний) и  измерений,  в том числе правила  отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Промышленная, 17 А, каб. №7, 211446, г. Новополоцк, Витебская область** | | | | | |
| 1.1\* | Грунты | 08.12/29.040  100.06/29.040 | Гранулометрический  (зерновой) состав | СП 5.01.04-2025  ТНПА и другая  документация | ГОСТ 12536-2014п. 4.2 |
| 1.2\* |  | 08.12/29.151  100.06/29.151 | Влажность грунтов (кроме загипсованных) | ГОСТ 5180-2015п. 5 |
| 1.3\* |  | 08.12/29.040  100.06/29.040 | Верхний предел  пластичности грунтов (кроме загипсованных) (влажность на границе текучести) | ГОСТ 5180-2015п. 7 |
| 1.4\* |  | 08.12/29.040  100.06/29.040 | Нижний предел  пластичности грунтов (кроме загипсованных) (влажность на границе раскатывания) | ГОСТ 5180-2015п. 8 |
| 1.5\* |  | 08.12/29.119  100.06/29.119 | Плотность  (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015п. 9 |
| 1.6  \*\*\* |  | 08.12/29.121  100.06/29.121 | Характеристики  деформируемости  (метод испытания штампом):  - модуль деформации  - начальное просадочное  давление  - относительная деформация просадочности | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.7  \*\*\* | Грунты | 08.12/29.121  100.06/29/121 | Испытания сваями  статической вдавливающей нагрузкой | СП 5.01.01-2023  СТБ 2242-2011  ТНПА и другая документация | СТБ 2242-2011п. 8 |
| 1.8  \*\*\* |  | 08.12/29.121  100.06/29.121 | Ускоренные испытания  статической вдавливающей нагрузкой |  | СТБ 2242-2011п. 8, Приложение Ж |
| 1.9  \*\*\* |  | 08.12/29.121  100.06/29.121 | Ускоренные контрольные испытания забивной сваей статической вдавливающей нагрузкой |  | СТБ 2242-2011п. 8 |
| 1.10  \*\*\* |  | 08.12/29.121  100.06/29.121 | Испытания сваями  статической выдергивающей нагрузкой |  | СТБ 2242-2011п. 8 |
| 1.11  \*\*\* |  | 08.12/29.121  100.06/29.121 | Испытания сваей  статической горизонтальной нагрузкой |  | СТБ 2242-2011п. 8 |
| 2.1\* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель pH | СН 2.01.07-2020 | СТБ ISO 10523-2009 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева