|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0865 |
| от 18.05.2004 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 3 листах |
| редакция 05 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от«25» апреля 2024 года | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории физических факторов лабораторного отдела  Государственного учреждения  "Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Жесткова, 25, 210015, г. Витебск** | | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Рабочие места  Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ:  - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот:  5Гц-2кГц:  (менее 25 В/м)  (2-400) кГц  - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот:  5Гц-2кГц:  (менее 250нТл)(2-400) кГц | Гигиенический норматив ГН-18, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1754-2018 | |
| 1.2  \*\*\* | 100.12/35.067 | Шум:  - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ;  - уровень звука, дБА  - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА  - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1003-83  Гигиенический норматив ГН -11, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1003-83  Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86  Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47,  п.п.15, 20-22 | |
| 1.3  \*\*\* | 100.12/35.063 | Освещённость, лк; | Гигиенический норматив ГН-15, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37  Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 | |
| 1.4  \*\*\* | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/23.000 | Параметры микроклимата:  - температура воздуха, °С;  - относительная влажность воздуха, %;  - скорость движения воздуха, м/с | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.005-88 п.п.2.1-2.10 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4  СанПин, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 | |
| 2.1  \*\*\* | Помещения жилых и обществен  ных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум:  - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ;  - уровень звука, дБА;  - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;  - максимальные уровни звука в дБА | Гигиенический норматив ГН-11, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила,Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59  ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 | |
| 2.2  \*\*\* | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата:  - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 30494-2011 | |
| 2.3  \*\*\* | 100.11/35.063 | Освещенность, лк; | ГН-15, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37  Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82  ТНПА и другая документация | | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1  \*\*\* | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)  Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213  Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213  ТНПА и другая  документация | | МВИ.ГМ.1906 – 2020 |

**Примечание:**

\*\*\* – лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева