|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0098 |
| от 22.01.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 15 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от26 июня 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательного центра "Белавтосертика" научно-исследовательского и испытательного центра транспортных средств Филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт"  Белорусского национального технического университета | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Якуба Коласа, 12, 220013, г. Минск** | | | | | |
| 1.1\* | Транспортные средства категорий L2, L4 -L7 | 30.91/35.067 | Внешний шум | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.7; Правила ООН № 9 п.6.2.1.3; Правила ООН № 9 (07) п.6.2.1.3, приложение 3 | Правила ООН № 9 приложение 3 п.3.1; Правила ООН № 9 (07) п.6.2.1.3, приложение 3 |
| 2.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/35.062, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/32.115, 29.20/35.062 | Тормозные свойства  20.06.2025  дата принятия решения | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.11, приложение 4 п.2.1; Правила ООН № 13 (10) приложения 4, 5, 7, 8; Правила ООН № 13 (11) приложения 4, 5, 7, 8; Правила ООН № 13-Н (00) приложения 3, 4; Правила ООН № 13-Н (01) приложения 3, 4 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.5; Правила ООН № 13 (10) приложения 4, 5, 7, 8; Правила ООН № 13 (11) приложения 4, 5, 7, 8; Правила ООН № 13-Н (00) приложения 3, 4; Правила ООН № 13-Н (01) приложения 3, 4 |
| 3.1\* | Транспортные средства категории М1 | 29.10/11.116, 29.10/29.061 | Наружные выступы транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.22, приложение 4 п.3.6; ГОСТ 1902-74; Правила ООН № 26 (03) | ГОСТ 1902-74; ГОСТ 33670-2015 табл. А.16; Правила ООН № 26 (03) |
| 4.1\* | Транспортные средства категорий М, N, L1-L7 | 29.10/35.067, 30.91/35.067 | Устройства звуковые сигнальные транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.23; Правила ООН № 28 (00) п. 14.8 | Правила ООН № 28 (00) п. 6.2.1, 14.2-14.3; 14.5-14.7 |
| 5.1\* | Транспортные средства категории М1 | 29.10/29.061 | Расположение педалей управления | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 28; ГОСТ 24350-88; Правила ООН № 35 (00) | ГОСТ 24350-88; Правила ООН № 35 (00) приложение 4 |
| 6.1\* | Транспортные средства категорий М2, МЗ | 29.10/11.116, 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/35.062, 29.10/39.000 | Общая конструкция пассажирских транспортных средств большой вместимости | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.29, приложение 4 п.1.4.3-1.4.23; Правила ООН № 36 (03) п.5.1-5.3, 5.6-5.15 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.9; Правила ООН № 36 (03) |
| 7.1\* | Транспортные средства категорий М, N, L1-L7 | 29.10/11.116, 29.10/32.115, 30.91/11.116, 30.91/32.115 | Механизмы для измерения скорости включая их установку | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.31, приложение 4 п.2.4; ГОСТ 1578-2017 п.3.7; Правила ООН № 39 (00); Правила ООН № 39 (01) | ГОСТ 1578-2017 п.5.2; ГОСТ 33670-2015 табл. А.12; Правила ООН № 39 (00); Правила ООН № 39 (01) |
| 8.1\* | Транспортные средства категорий L1-L7 | 30.91/35.067 | Внешний шум | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.33; Правила ООН № 41 (03); Правила ООН № 41 (04) | Правила ООН № 41 (03); Правила ООН № 41 (04) |
| 9.1\* | Транспортные средства категорий M, N, L6-L7 | 29.10/11.116, 29.10/29.061 | Установка устройств непрямого обзора | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п. 36; Правила ООН № 46 (02) п.15.2.1-15.2.4, п.15.3; Правила ООН № 46 (04) п.15.2.1-15.2.4, п.16 | Правила ООН № 46 (02) п. 15.2.1-15.2.4, п.15.3; Правила ООН № 46 (04) п.15.2.1-15.2.4, п.16 |
| 10.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/32.166, 29.10/33.111, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/32.166, 29.20/33.111, 29.20/39.000 | Установка устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.38, приложение 4 п.1.3; ГОСТ 8769-75; Правила ООН № 48 (03); Правила ООН № 48 (04); Правила ООН № 48 (05); Правила ООН № 48 (06) | ГОСТ 33670-2015 табл. А.8; ГОСТ 8769-75; Правила ООН № 48 (03); Правила ООН № 48 (04); Правила ООН № 48 (05); Правила ООН № 48 (06) |
| 11.1\* | Транспортные средства категорий M, N | 29.10/35.067 | Внешний шум | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.41; ГОСТ 27436-87; Правила ООН № 51 (02) | ГОСТ 27436-87; Правила ООН № 51 (01); Правила ООН № 51 (02) |
| 12.1\* | Транспортные средства категорий М2, М3 | 29.10/11.116, 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/35.062, 29.10/39.000 | Общая конструкция маломестных автобусов | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.42, приложение 4 п.1.4.3-1.4.23; Правила ООН № 52 (01) п.5.1-5.3, п.5.6-5.13 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.9; Правила ООН № 52 (01) п.5.1-5.3, п.5.6-5.13 |
| 13.1\* | Транспортные средства категории L | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/32.166, 30.91/33.111, 30.91/39.000 | Установка устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.43, приложение 3 п.1; ГОСТ 33989-2016 р.4-5; Правила ООН № 53 (01) п.5-6; Правила ООН № 53 (02) п.5-6 | ГОСТ 33989-2016 р.6; Правила ООН № 53 (01) п.5-6, приложение 5; Правила ООН № 53 (02) п.5-6, приложение 5 |
| 14.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.32/11.116, 29.32/29.040, 29.32/29.061, 29.32/39.000 | Сцепные устройства составов транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.45; Правила ООН № 55 (01) приложение 4, приложение 5 п.п.1, 1.6, 2, 8, 12 приложение 7 п.1, 2 | Правила ООН № 55 (01) приложение 4, приложение 5 п.п.1.1, 1.6.1, 1.6.2, 2.4, 8.1, 12 приложение 7 п.1, 2 |
| 15.1\* | Транспортные средства категорий N2, N3, О3, О4 | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.32/11.116, 29.32/29.061 | Задние защитные устройства транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.48, приложение 4 п.п.3.7.1-3.7.7; Правила ООН № 58 (02) п.п.7.1-7.2, 16, 25.1-25.5, 25.8 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.19; Правила ООН № 58 (02) п.п.7.1-7.2, 16, 25.1-25.5, 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061 | Наружные выступы транспортных средств неиндивидуального пользования | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.50, приложение 4 п.3.6; Правила ООН № 61 (00) приложение 4 п.5-6 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.16; Правила ООН № 61 (00) п.5-6, приложение 4 |
| 17.1\* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/35.067 | Внешний шум | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.52; Правила ООН № 63 (01) | Правила ООН № 63 (01) |
| 18.1\* | Транспортные средства категорий N2, N3, О3, О4 | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.32/11.116, 29.32/29.061 | Боковые защитные устройства грузовых транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.59, приложение 4 п.3.7.8-3.7.13; Правила ООН № 73 (01) п.12.1-12.13 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.19; Правила ООН № 73 (01) п.12.1-12.13 |
| 19.1\* | Транспортные средства категории L1 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/32.166, 30.91/33.111, 30.91/39.000 | Установка устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.60, приложение 4 п.1.3.; Правила ООН № 74 (01) п.5-6 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.8; Правила ООН № 74 (01) п.5-6, приложение 4 |
| 20.1\* | Транспортные средства категории L | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/32.115, 30.91/35.062 | Тормозные свойства | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.64, приложение 3 п.11, приложение 4 п.2.1; Правила ООН № 78 (03) п.5 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.5; Правила ООН № 78 (03) п.6, приложения 3 и 4 |
| 21.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/32.115, 29.20/11.116, 29.20/32.115, 30.91/11.116, 30.91/32.115 | Отсутствие вибрации рулевого управления при повороте | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.65; Правила ООН № 79 (01) п.6.2.1 | Правила ООН № 79 (01) п.6.2.1 |
| 21.2\* | Радиус поворота при отпущенном рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.65; Правила ООН № 79 (01) п.6.2.2 | Правила ООН № 79 (01) п.6.2.2 |
| 22.1\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/33.111 | Светоотражающая маркировка | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.82; Правила ООН № 104 (00) п.6, приложение 5, приложение 9 п.1-3 | Правила ООН № 104 (00) п.6.1-6.4, приложение 5, приложение 9 п.1-3 |
| 23.1\* | Транспортные средства категорий N2, N3 | 29.10/29.061 | Оснащение передними защитными устройствами | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.74; Правила ООН № 93 часть I, II, III | Правила ООН № 93 приложение 5 |
| 24.1\* | Транспортные средства категорий М2, МЗ | 29.10/11.116, 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/35.062, 29.10/39.000 | Требования к общей конструкции пассажирских транспортных средств категорий М2, МЗ | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.83, приложение 4 п.1.4; Правила ООН № 107 (04) приложение 3 п.7.1-7.2, 7.5.3-7.5.4, 7.6-7.15, 7.17-7.18, приложения 8, 11; Правила ООН № 107 (06) р.5, приложение 3 п.7.1-7.2, 7.5.3-7.5.4, 7.6-7.15, 7.17-7.18, приложения 8, 11 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.9; Правила ООН № 107 (04) приложение 3 п.7.1-7.2, 7.5.3-7.5.4, 7.6-7.15, 7.17-7.18, приложения 8, 11; Правила ООН № 107 (06) р.5, приложение 3 п.7.1-7.2, 7.5.3-7.5.4, 7.6-7.15, 7.17-7.18, приложения 8, 11 |
| 25.1\* | Транспортные средства категорий M, N, L6-L7 | 29.10/11.116 | Органы управления транспортных средств - идентификация | ТР ТС 018/2011 приложение 2 п.93; Правила ООН № 121 (00); Правила ООН № 121 (01) | Правила ООН № 121 (00); Правила ООН № 121 (01) |
| 26.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/35.067 | Внутренний шум | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.2; ГОСТ 33555-2015; СТБ ГОСТ Р 51616-2002 | ГОСТ 33555-2015 р.5; СТБ ГОСТ Р 51616-2002 |
| 27.1\* | Транспортные средства категорий M, N | 29.10/11.116, 29.10/39.000 | Установка устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 п.13, приложение 3 п.16.1, 16.3-16.7, 17.1, 17.3 приложение 4 п.5.1-5.3, приложение 8 п.10.20-10.21 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.2, А.3; ТР ТС 018/2011 п.13, приложение 3 п.16.1, 16.3-16.7, 17.1, 17.3 приложение 4 п.5.1-5.3, приложение 8 п.10.20-10.21 |
| 28.1\* | 29.10/11.116 | Выступающие части конструкции | ТР ТС 018/2011 п.11 | ТР ТС 018/2011 п.11 |
| 29.1\* | Кондиционеры и холодильное оборудование | ТР ТС 018/2011 п.12 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.7 |
| 30.1\* | Возможность оснащения тахографами | ТР ТС 018/2011 п.14 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.4 |
| 31.1\* | Единичные транспортные средства категорий L, М, N, О | 29.10/11.116, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/39.000, 29.20/11.116, 29.20/39.000 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам) | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.1.1 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.6 |
| 31.2\* | 29.10/11.116, 30.91/11.116 | Требования к системам отопления | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.1.2 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.7 |
| 31.3\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/39.000 | Установка устройств освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.1.3 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.8 |
| 31.4\* | 29.10/11.116, 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/39.000 | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2, МЗ | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.1.4 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.9 |
| 31.5\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/32.115, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/32.115 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.2.1 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.5 |
| 31.6\* | 29.10/11.116, 30.91/11.116, 29.20/11.116 | Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.2.2 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.10 |
| 31.7\* | 29.10/11.116, 29.10/32.115, 30.91/11.116, 30.91/32.115 | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.2.4 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.12 |
| 31.8\* | 29.10/11.116, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/39.000 | Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.1 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.17 |
| 31.9\* | Требования к ремням безопасности и местам их крепления | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.2 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.13 |
| 31.10\* | 29.10/11.116, 30.91/11.116 | Требования к сидениям и их креплениям | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.3 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.14 |
| 31.11\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 30.91/11.116, 30.91/29.061 | Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1, L6 и L7 (с ку-зовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.4 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.18 |
| 31.12\* | 29.10/11.116, 30.91/11.116 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.5 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.15 |
| 31.13\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 30.91/11.116, 30.91/29.061 | Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7 | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.6 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.16 |
| 31.14\* | Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.7 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.19 |
| 31.15\* | 29.10/11.116, 30.91/11.116, 29.20/11.116 | Требования к пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.3.8 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.20 |
| 31.16\* | 29.10/11.116, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/39.000 | Установка устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.5.1-5.3 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.2, А.3 |
| 32.1\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.20/29.040, 29.20/29.061, 30.91/29.040, 30.91/29.061 | Показатели масс | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.14, приложение 5 п. 2-3 ; ГОСТ 33987-2016 п.4.3 | ГОСТ 33987-2016 п.4.3, приложение Г |
| 32.2\* | Размеры | ТР ТС 018/2011 Приложение 5 п.1; ГОСТ 33987-2016 п.4.1; СТБ 1878-2008 п.6.1 | ГОСТ 22748-77; ГОСТ 33987-2016 приложение В; СТБ 1878-2008 п.6.2 |
| 33.1\* | Специальные и специализированные транспортные средства | 29.10/11.116, 29.10/35.063, 29.20/11.116, 29.20/35.063 | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.5 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.5 |
| 34.1\* | Передвижные комплексы медицинского назначения на автомобильных шасси или прицепах | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/33.111, 29.20/35.067, 29.20/39.000 | Требования к цветографическим схемам, надписям, световым и звуковым сигналам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.10.1-1.10.2; ГОСТ 28385-89 п.п.1.1-1.8, 2.3, 2.6 | ГОСТ 28385-89 п.п.1.1-1.8, 2.3, 2.6 |
| 35.1\* | Транспортные средства органов и подразделений МЧС | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111, 30.91/35.067, 30.91/39.000 | Требования к цветографическим схемам, надписям, световым и звуковым сигналам | ТР ТС 018/2011 Приложение 6 п.п.1.12, 2.4.2-2.4.3; СТБ 11.13.01-2001 приложения А, Б, В, табл.2, р.3, 4 | СТБ 11.13.01-2001 п.3.2, 3.4-3.13, 3.16-3.18, 4.1-4.3 |
| 36.1\* | Транспортные средства оперативного назначения | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111, 30.91/35.067 | Требования к специальной окраске | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.1.12, 2.4.2; СТБ 1738-2007 п.3.2, 3.3, 3.5-3.10; СТБ 1835-2008 п.2.1-2.2, 2.4-2.13, 2.15-2.16; СТБ 1840-2009 п.2; СТБ 2113-2018 п.2 | СТБ 1738-2007 п.3.2, 3.3, 3.5-3.10; СТБ 1835-2008 п.2.1-2.2, 2.4-2.13, 2.15-2.16; СТБ 1840-2009 п.2; СТБ 2113-2018 п.2 |
| 37.1\* | Специальные и специализированные транспортные средства | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/35.067, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/35.067 | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.13 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.13 |
| 38.1\* | Транспортные средства для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.10/39.000 | Требования к цветографическим схемам, надписям, световым и звуковым сигналам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.1.15.3-1.15.4, 1.15.6-1.15.12, 1.15.15-1.15.16; СТБ 51.3.01-96 п.п.5.1.14-5.1.18, 5.1.20-5.1.25, 5.1.38, 5.1.44, 5.1.47, 5.1.49, 5.1.51а, 5.1.55-5.1.56, 5.1.59-5.1.60, 5.4.2-5.4.5, приложение В | СТБ 51.3.01-96 п.п.5.1.14-5.1.18, 5.1.20-5.1.25, 5.1.38, 5.1.44, 5.1.47, 5.1.49, 5.1.51а, 5.1.55-5.1.56, 5.1.59-5.1.60, 5.4.2-5.4.5 |
| 39.1\* | Транспортные средства категорий М2 и М3 для перевозки детей | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/39.000 | Общие технические требования | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.16 | ГОСТ 33552-2015 п. 3.1-3.15; СТБ 2025-2009 п.п.4.1-4.6, 4.7.1–4.7.5 |
| 40.1\* | Специальные и специализированные транспортные средства | 29.10/11.116, 29.20/11.116 | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.17 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.17 |
| 41.1\* | Транспортные средства категории N | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000 | Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.1.18.1-1.18.2, 1.18.5-1.18.12, 1.18.14, 1.18.18; ГОСТ 27352-87 п.п.2.1.2-2.1.4, 2.4.1, 2.4.3-2.4.5, 2.4.7-2.4.11, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5-2.5.8, 2.5.10, 2.5.12, 2.5.14, 2.5.17-2.5.18, 2.5.20, 2.5.23-2.5.25, 2.5.28, 2.5.31 | ГОСТ 27352-87 п.п.2.1.2-2.1.4, 2.4.1, 2.4.3-2.4.5, 2.4.7-2.4.11, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5-2.5.8, 2.5.10, 2.5.12, 2.5.14, 2.5.17-2.5.18, 2.5.20, 2.5.23-2.5.25, 2.5.28, 2.5.31 |
| 42.1\* | Транспортные средства категорий N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/39.000 | Требования к транспортным средствам для перевозки пищевых жидкостей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.1.19.1-1.19.9 | ГОСТ 9218-2015 п.п.6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.15, 6.21, 7 |
| 43.1\* | Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов до 1.8 МПа | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.20.1-1.20.10, 1.20.12, 1.20.15; ГОСТ 21561-2017 п.п.4.2, 5.6-5.11, 5.19-5.20, 5.29–5.31, 5.35–5.39, 5.41-5.43, 5.45–5.47; ГОСТ 21561-76 п.п.1.2, 2.6-2.11, 2.21-2.22, 3.1-3.2, 6.1, 8.2-8.6, 8.8-8.10, 8.12-8.15 | ГОСТ 21561-2017 п.п.7.1, 7.3, 7.5; ГОСТ 21561-76 п.п.5.1, 5.3, 5.5; ГОСТ 22748-77 п.2.2.10 |
| 44.1\* | Специальные и специализированные транспортные средства | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000 | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.21 | ГОСТ 33546-2015 р.7; ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.21 |
| 44.2\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/35.067, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/35.067, 29.20/39.000 | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.22 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.22 |
| 45.1\* | Машины строительные, дорожные и землеройные | 28.92/11.116, 28.92/39.000, 30.99/11.116, 30.99/39.000 | Общие требования | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.1 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.1 |
| 45.2\* | 28.92/11.116, 28.92/29.061, 28.92/39.000, 30.99/11.116, 30.99/29.061, 30.99/39.000 | Требования к органам управления | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.3 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.3 |
| 45.3\* | 28.92/11.116, 28.92/29.061, 28.92/35.063, 28.92/39.000, 30.99/11.116, 30.99/29.061, 30.99/35.063, 30.99/39.000 | Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.4 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.4 |
| 45.4\* | 28.92/11.116, 28.92/29.061, 30.99/11.116, 30.99/29.061 | Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.6 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.1.6 |
| 46.1\* | Транспортные средства категорий N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/33.111, 29.20/35.067 | Требования охраны труда и эргономика | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.2.2.10-2.2.12; ГОСТ 27472-87 п.2.7, 2.8, 5.1-5.10, 6.1-6.2, 7 | ГОСТ 27472-87 п.2.7, 2.8, 5.1-5.10, 6.1-6.2, 7; ГОСТ 33555-2015 п.5.4; СТБ ГОСТ Р 51616-2002 п.5.4 |
| 47.1\* | Транспортные средства категорий М, N, О | 29.20/11.116, 29.10/11.116 | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.3 | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.3 |
| 48.1\* | Транспортные средства оперативного назначения | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111, 30.91/35.067, 30.91/39.000 | Требования к специальным световым сигналам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.2.4.3.1, 2.4.3.2; СТБ 1738-2007 п.п.3.12, 3.13, 3.17; СТБ 1840-2009 п.п.3.1, 3.2.1–3.2.5; СТБ 2113-2018 п.п.3.1, 3.2.1–3.2.5 | СТБ 1738-2007 п.п.3.12, 3.13, 3.17; СТБ 1840-2009 п.п.3.1, 3.2.1–3.2.5; СТБ 2113-2018 п.п.3.1, 3.2.1–3.2.5 |
| 48.2\* | Требования к специальным звуковым сигналам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.2.4.3.3; СТБ 1738-2007 п.п.3.18-3.21, 3.24-3.25; СТБ 1840-2009 п.п.3.3; СТБ 2113-2018 п.п.3.3 | СТБ 1738-2007 п.п.3.18-3.21, 3.24-3.25; СТБ 1840-2009 п.п.3.3; СТБ 2113-2018 п.п.3.3 |
| 49.1\* | Транспортные средства оперативного назначения органов внутренних дел и внутренних войск МВД | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111, 30.91/35.067, 30.91/39.000 | Требования к специальной окраске, расположению, нанесению надписей и эмблем | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.1.12, 2.4.2; СТБ 1835-2008 п.2.1-2.2, 2.4-2.13, 2.15-2.16 | СТБ 1835-2008 п.2.1-2.2, 2.4-2.13, 2.15-2.16 |
| 49.2\* | Требования к специальным световым сигналам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.2.4.3.1, 2.4.3.2; СТБ 1835-2008 р.3.2.1-3.2.5 | СТБ 1835-2008 р.3.2.1-3.2.5 |
| 49.3\* | Требования к специальным звуковым сигналам | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.п.2.4.3.3; СТБ 1835-2008 р.3.3 | СТБ 1835-2008 р.3.3 |
| 50.1\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/33.111, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111 | Установка знаков регистрационных | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.4; ГОСТ Р 50577-2018 п.3.2, приложение Ж, п.п.Ж1-Ж5; ГОСТ Р 50577-93 п.3.2, приложения И1-И4; СТБ 914-99 п.п.2.1, 2.2.1, приложение Е | ГОСТ Р 50577-2018 п.3.2, приложение Ж, п.п.Ж1-Ж5; ГОСТ Р 50577-93 п. 3.2, приложения И1-И4; СТБ 914-99 п.п. 2.1, 2.2.1, приложение Е |
| 51.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.20/11.116, 29.20/29.061 | Маркировка | ТР ТС 018/2011 приложение 7 п.п.1-3; ГОСТ 33990-2016; СТБ 984-2009 | ГОСТ 33990-2016; СТБ 984-2009 |
| 52.1\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L находящиеся в эксплуатации | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/32.115, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/32.115, 30.91/39.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.1.1-1.3, 1.5-1.16; ГОСТ 33997-2016 п.4.1; СТБ 1641-2006 п.п.4.1.1- 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8-4.1.23; СТБ 1641-2019 п.п.4.1.1-4.1.3, 4.1.5-4.1.26 | ГОСТ 33997-2016 п.5.1 (при дорожных испытаниях); СТБ 1641-2006 п.5.1 (при дорожных испытаниях); СТБ 1641-2019 п.5.1 (при дорожных испытаниях) |
| 52.2\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000 | Требования к рулевому управлению | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.2.1-2.6; ГОСТ 33997-2016 п.4.2; СТБ 1641-2006 п.п.4.2.1-4.2.10; СТБ 1641-2019 п.4.2 | ГОСТ 33997-2016 п.5.2; СТБ 1641-2006 п.п.5.2.1-5.2.7; СТБ 1641-2019 п.5.2 |
| 52.3\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/33.111, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111, 30.91/39.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.3; ГОСТ 33997-2016 п.4.3; СТБ 1641-2006 п.п.4.3.1-4.3.11, 4.3.13-4.3.26; СТБ 1641-2019 п.4.3 | ГОСТ 33997-2016 п.5.3; СТБ 1641-2006 п.5.3; СТБ 1641-2019 п.5.3 |
| 52.4\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/32.115, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/32.115 | Требования к обеспечению обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.4; ГОСТ 33997-2016 п.4.4; СТБ 1641-2006 п.4.4; СТБ 1641-2019 п.4.4 | ГОСТ 33997-2016 п.5.4; СТБ 1641-2006 п.5.4; СТБ 1641-2019 п.5.4 |
| 52.5\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 30.91/11.116, 30.91/29.061 | Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.5; ГОСТ 33997-2016 п.4.5; СТБ 1641-2006 п.п.4.5.2, 4.5.8-4.5.16; СТБ 1641-2019 п.4.5 | ГОСТ 33997-2016 п.5.5; СТБ 1641-2006 п.5.5; СТБ 1641-2019 п.5.5 |
| 52.6\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000 | Требования к сцепным устройствам | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.6; ГОСТ 33997-2016 п.4.6; СТБ 1641-2006 п.п.4.6.5-4.6.8; СТБ 1641-2019 п.п.4.6.5-4.6.16 | ГОСТ 33997-2016 п.5.6; СТБ 1641-2006 п.5.6.5-5.6.7; СТБ 1641-2019 п.5.6.5-5.6.11 |
| 52.7\* | 29.10/11.116, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/39.000 | Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.7; ГОСТ 33997-2016 п.4.7; СТБ 1641-2006 п.п.4.7.1; СТБ 1641-2019 п. п.4.7.1 | ГОСТ 33997-2016 п.5.7.1-5.7.3; СТБ 1641-2006 п.5.7.2; СТБ 1641-2019 п.5.7.1 |
| 52.8\* | 29.10/11.116, 29.20/11.116, 30.91/11.116 | Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.8; ГОСТ 33997-2016 п.4.8; СТБ 1641-2006 п.п.4.6.3; СТБ 1641-2019 п.4.6.3 | ГОСТ 33997-2016 п.5.7.4; СТБ 1641-2006 п.5.6.3; СТБ 1641-2019 п.5.6.3 |
| 52.9\* | 29.10/11.116, 29.10/32.115, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/32.115, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/32.115, 30.91/39.000 | Требования к двигателю и его системам | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.9; ГОСТ 33997-2016 пп.4.9.3, 4.9.9-4.9.11; СТБ 1641-2006 п.4.9.1, 4.9.3, 4.9.4; СТБ 1641-2019 пп.4.9.1, 4.9.2, 4.9.8, 4.9.10 | ГОСТ 33997-2016 п.5.9-5.10; СТБ 1641-2006 п.5.9.1, 5.9.3; СТБ 1641-2019 пп.5.9.1, 5.9.5, 5.9.7, 5.9.10-5.9.14 |
| 52.10\* | 29.10/11.116, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/39.000 | Требования к прочим элементам конструкции | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.10; ГОСТ 33997-2016 п.4.10; СТБ 1641-2006 п.п.4.5.1, 4.5.3-4.5.7, 4.6.9, 4.6.11, 4.6.15, 4.6.20, 4.7.3-4.7.5; СТБ 1641-2019 п.4.6.1, 4.6.2, 4.6.17-4.6.23, 4.7.8, 4.7.12, 4.7.15, 4.7.16 | ГОСТ 33997-2016 п.5.11; СТБ 1641-2006 п.5.5.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.6.3, 5.6.7, 5.7.2; СТБ 1641-2019 п.5.6.1, 5.6.2, 5.6.12-5.6.14, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8 |
| 52.11\* | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.11; ГОСТ 33997-2016 п.4.11; СТБ 1641-2006 п.4.7.2; СТБ 1641-2019 п.4.7.3–4.7.7, 4.7.14 | ГОСТ 33997-2016 п.5.12.1; СТБ 1641-2006 п.5.7.1; СТБ 1641-2019 п.5.7.3-5.7.4; СТБ 1641-2019 п.5.10 |
| 52.12\* | 29.10/11.116, 29.20/11.116, 30.91/11.116 | Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.12; ГОСТ 33997-2016 п.4.12; СТБ 1641-2006 п.4.10 | ГОСТ 33997-2016 п.5.12.2; СТБ 1641-2006 п.5.10 |
| 52.13\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/39.000 | Дополнительные требования к транспортным средствам категорий М2 и М3 | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.13; ГОСТ 33997-2016 п.4.13; СТБ 1641-2006 п.п.4.8; СТБ 1641-2019 п.п.4.8 | ГОСТ 33997-2016 п.5.13; СТБ 1641-2006 п.5.8; СТБ 1641-2019 п.5.8 |
| 52.14\* | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.067, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 29.20/33.111, 29.20/35.067, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/33.111, 30.91/35.067, 30.91/39.000 | Дополнительные требования к специальным и специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 приложение 8 п.14-26; ГОСТ 33997-2016 п.4.14-4.26; СТБ 1641-2006 п.п.4.6.16-4.6.19, 4.6.21; СТБ 1641-2019 п.4.11-4.26 | ГОСТ 33997-2016 п.5.14-5.17; СТБ 1641-2006 п.5.6.3, 5.6.7; СТБ 1641-2019 п.5.11–5.19 |
| 53.1\* | Транспортные средства категорий М, N, О, L | 29.10/11.116, 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/39.000, 29.20/11.116, 29.20/29.040, 29.20/29.061, 29.20/39.000, 30.91/11.116, 30.91/29.040, 30.91/29.061, 30.91/39.000 | Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства | ТР ТС 018/2011 приложение 9 п.п.1-7, 9, 10 | ГОСТ 12105-74; ГОСТ 33670-2015; ГОСТ 33987-2016; ГОСТ 33990-2016; ГОСТ 33995-2016; ГОСТ Р 55887-2013 п.6.1, 6.3, 6.4, 6.6; Правила ООН № 48 (04); Правила ООН № 48 (05); Правила ООН № 48 (06); Правила ООН № 61 (00); СТБ 984-2009 |
| 54.1\* | 29.10/11.116, 29.20/11.116, 30.91/11.116 | Интерфейс | ТР ТС 018/2011 п.15 | ТР ТС 018/2011 п.15 |
| 55.1\* | Единичные транспортные средства категорий L, М, N, О | 29.10/11.116, 29.10/39.000, 30.91/11.116, 30.91/39.000, 29.20/11.116, 29.20/39.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4 п.2.3 | ГОСТ 33670-2015 табл. А.11 |
| 56.1\* | Транспортные средства категорий М | 29.10/11.116, 29.10/26.141, 29.10/29.061, 29.10/33.111, 29.10/35.063, 29.10/35.065, 29.10/35.067, 29.10/35.070, 29.10/39.000 | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи | ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.2.4; ТР ТС 018/2011 приложение 6 п.1.6 (кроме 1.6.10, 1.6.14.4, 1.6.26, 1.6.37, 1.6.38, 1.6.52) | ГОСТ 30593-2015 п.5 (за исключением п.А.1.3.4); ГОСТ 33665-2015 п.п.6.1-6.9, 6.11-6.19; ГОСТ Р 50574-2002 п.п.4–6 (кроме 6.2.2); ГОСТ Р 50574-2019 п.п.4–6 (кроме 6.2.2); Правила ООН № 28 (00) п.п.14.2-14.3; 14.5-14.7; СТБ 1738-2007 п.п.3.1–3.10, 3.12-3.13, 3.17-3.21, 3.24-3.25; СТБ 1835-2008 п.п.2, 3 (кроме 3.2.6-3.2.8); СТБ 1840-2009 п.п.2, 3 (кроме 3.2.6-3.2.8); СТБ ГОСТ Р 50866-2003 п.п.8.1.1–8.1.7, 8.2–8.5 (кроме 8.5.5), 9, 10 |
| 57.1\* | Транспортные средства категорий M, N, О | 29.10/11.116, 29.10/29.061, 29.20/11.116, 29.20/29.061, 30.91/11.116, 30.91/29.061 | Управляемость и устойчивость | ТР ТС 018/2011 приложение 3 п.4.2; ГОСТ 31507-2012 п.4.3 | ГОСТ 31507-2012 п.5.5 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных