|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 3.0361 |  |
| от 25.07.2025 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 25 июля 2025 года  поверочной лаборатории метрологической службы  республиканского унитарного сервисного предприятия "БЕЛТЕХОСМОТР" | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность | |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Социалистическая, 26/13, 220102, г. Минск** | | | | | |
| 9.1  \*\* | 1; 2 | 26.51/  99.009 | Газоанализаторы  MGT 5 | СО от 0 до 15 об. д. %  С3Н8 от 0 до 4000 ppm  СО2 от 0 до 20 об. д. %  О2 от 0 до 25 об. д. % | Δ= ± 0,03 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше)  Δ= ± 10 ppm или  δ = ± 5 % (что больше)  Δ= ± 0,5 об. д. % или  δ = ± 5 % (что больше)  Δ= ± 0,1 об. д. % или  δ = ± 5 % (что больше) |
| 9.2  \*\* | 1; 2 | 26.51/  99.009 | Дымомеры для дизельных двигателей  MDO 2 | Коэффициент поглощения света (дымности)  от 0 до 9,99 м-1 | Δ= ± 0,05 м-1 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева