|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0006 |
| от 01 февраля 1994 года |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 2** от 21 августа 2025 года

к редакции 01области аккредитации от 26 мая 2022 года

|  |
| --- |
| отдела испытаний  Республиканского унитарного предприятия  «Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Чернышевского, 61/1, 225409, г. Барановичи, Брестская область, отдел испытаний** | | | | | |
| 1.1\* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116  30.91/29.061  30.91/39.000  30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4,  п. 1.3 | ГОСТ 33670-2015  приложение А,  п.п. А.8.1-А.8.13 |
| 1.2\* | 30.91/11.116  30.91/39.000  30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4,  п. 2.1.1.1.2 | ГОСТ 33670-2015  приложение А,  п. А.5.1.1.2 |
| 1.3\* | 30.91/11.116  30.91/39.000  30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011  приложение 4,  п. 2.3.1 | ГОСТ 33670-2015  приложение А,  п. А.11.1 |
| 1.4\* | 30.91/11.116  30.91/39.000  30.91/40.000 | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 приложение 4,  п.п. 2.4.1, 2.4.2 | ГОСТ 33670-2015  приложение А,  п.п. А.12.1, А.12.2 |
| 1.5\* | 30.91/11.116  30.91/39.000  30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 приложение 4,  п. 3.8 | ГОСТ 33670-2015  приложение А,  п.п. А.20.1 – А.20.8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.6\* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116  30.91/29.061  30.91/39.000  30.91/40.000  30.91/99.015 | Скорость движения | ТР ТС 018/2011  приложение 4,  п. 2.4.3 | ГОСТ 33670-2015  приложение А,  п. А.12.3 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева