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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока и силовые кабельные линии напряжением до 1000 В.
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	1.4**
	
	
	Сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	
	

	1.5**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток Время отключения
	АМИ.ГР 0062-2022
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, тепловые сети)
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.2**
	
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.32/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - основной металл
	ГОСТ 23479-79
	
	

	2.3**
	
	
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	3.1**
	Здания и сооружения
	100.13/34.065
	Тепловизионный контроль: - температура изотермической поверхности; - относительное сопротивление теплопередаче; - границы дефектного участка; - температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы
	ГОСТ 26629-85
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	3.2**
	
	100.13/35.063
	Освещенность (лк)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	4.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.169
	Концентрация кислорода ((О2), %)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	4.2**
	
	
	Концентрация оксида углерода ((СО), ppm)
	
	
	

	4.3**
	
	100.01/23.000
	Температура газопылевых потоков (°С)
	СТБ 17.08.05-03-2016 п.5
	
	

	5.1**
	Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения
	35.11/24.000
	Медленные изменения напряжения: - отрицательное отклонение напряжения; - положительное отклонение напряжения. (δU(+); δU(-))
	ГОСТ 33073-2014
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	5.2**
	
	
	Доза фликера: - длительная; - кратковременная. (Plt; Pst; Pt)
	
	
	

	5.3**
	
	
	Несинусоидальность напряжения: - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения; - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения. (Ku; Ku(n))
	
	
	

	5.4**
	
	
	Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности. (К0u; К2u)
	
	
	

	5.5**
	
	
	Отклонение частоты (∆f)
	
	
	

	5.6**
	
	
	Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения: - длительность провала (прерывания) напряжения; - остаточное напряжение. (u; ∆tп)
	
	
	

	6.1**
	Металлоконструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений, дымовые трубы, мосты)
	24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.32/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	6.2**
	
	
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 3242-79
	
	

	6.3**
	
	24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения
	ГОСТ 14782-86
	
	

	6.4**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	7.1**
	Здания и сооружения (газоходы дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха.
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	7.2**
	
	
	Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха)
	АМИ.МН 0006-2021
	
	

	7.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры воздуховодов и помещений
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 приложение Н
	
	

	8.1**
	Здания и сооружения. Система вентиляции (с механическим побуждением потока)
	100.13/23.000
	Скорость потока воздуха. Давление. Расход воздуха
	АМИ.КЛ 0119-2026;
ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	8.2**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры
	
	
	

	9.1**
	Здания и сооружения. Система противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010 раздел 4
	ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область
	

	9.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации
	
	
	

	9.3**
	
	
	Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах
	
	
	

	9.4**
	
	
	Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации
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