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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация серной кислоты ( ДИ:0,1-5,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5766-2017
	ул. Черниговская, 22  "Б", корпус 2, 246042, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Концентрация гидрохлорида (водород хлористый) ( ДИ: 3,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	1.3**
	
	
	Концентрация никеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю) (ДИ: 0,003-0,030 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	1.4**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Концентрации пыли (аэрозоли по сумме смесей сложного состава, силикатсодержащие пыли, углерода пыли и другие виды пыли) ( ДИ:  0,25-500,00 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.5.1**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Концентрация щелочей едких (ДИ: 0,03-1,51 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5866-2017 Метод А
	
	

	1.5.2**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация щелочей едких (ДИ: 0,02-3,50 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5866-2017 Метод Б
	
	

	1.6**
	
	100.10/08.107, 100.10/42.000
	Концентрация масел минеральных нефтяных (ДИ: 2,5-50,0 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	1.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Концентрация свинца и его неорганические соединения: по свинцу (свинец) ( ДИ:  0,002- 0,500 мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	1.8**
	
	
	Концентрация дихрома триоксида/по хрому (III) (хрома оксид (III)) ( ДИ:  0,03- 9,72мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	1.9**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Концентрация углерод оксида (ДИ: 5-50 мг/м3)
Отбор проб
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.10**
	
	
	Концентрация азота оксидов ( ДИ: 2-30 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.11**
	
	
	Концентрация сольвента-нафта (ДИ: 20-500 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.12**
	
	
	Концентрация пропана-2-она (ацетон) ( ДИ: 100-10000 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.13**
	
	
	Концентрация бензина (растворитель топливный) ( ДИ: 50-1200 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.14**
	
	
	Концентрация гидразина ( ДИ: 0,05-4,0 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.15**
	
	
	Концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ( ДИ: 2-250 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.16**
	
	
	Концентрация гидрохлорида (хлористый водород) ( ДИ: 2-150 мг/м3 )
Отбор проб
	
	
	

	1.17**
	
	
	Концентрация аммиака ( ДИ: 2-30 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.18**
	
	
	Концентрация гидроксибензола (фенол) ( ДИ: 0,3-3 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.19**
	
	
	Концентрация диметилбензола (ксилол) ( ДИ: 20-1500 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.20**
	
	
	Концентрация метилбензола (толуол) ( ДИ: 25-2000 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.21**
	
	
	Концентрация диоксида азота (ДИ: 1-200 мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	1.22**
	
	
	Концентрация дигидросульфида (сероводород) ( ДИ: 2-30мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	2.1**
	Рабочие места
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата: - температура воздуха
	МВИ.ГМ.1860-2020
	ул. Черниговская, 22  "Б", корпус 2, 246042, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	100.12/35.060
	- относительная влажность воздуха
	
	
	

	2.3**
	
	100.12/35.070
	- скорость движения воздуха
	
	
	

	2.4**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть - октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ ISO 9612-2016
	
	

	3.1**
	
	100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
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