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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). (Диапазон измерений: 170-16700, мкг/м³.)
	МВИ.МН 5093-2014
	ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск, Витебский район, Витебская область
	

	2.1*
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Давление газопылевых потоков, Па.
	СТБ 17.08.05-03-2016 п.4
	ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск, Витебский район, Витебская область
	

	2.2*
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида). (Диапазон измерений: 1,34-4000, мг/м³.)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	2.3*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида). (Диапазон измерений: 2,05-1000, мг/м³.)
	
	
	

	2.4*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м³.
	
	
	

	2.5*
	
	
	Отбор проб и определение концентрации кислорода. (Диапазон измерений: 0,1-21,0, об. %.)
	
	
	

	2.6*
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) (Диапазон измерений: 15-20000, мг/м³.)
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	2.7*
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа). (Диапазон измерений: 1,25-500000, мг/м³.)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	2.8*
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков, м³/с.
	СТБ 17.08.05-02-2016 п.10
	
	

	2.9*
	
	
	Скорость газопылевых потоков, м/с.
	СТБ 17.08.05-02-2016 п.9
	
	

	2.10*
	
	
	Температура газопылевых потоков. (Диапазон измерений: 0-100 ,°С.)
	СТБ 17.08.05-03-2016 п.5
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