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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
	100.09/08.156
	Аммиак (по азоту) (ДИ (0,1-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.2*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.3*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая (ДИ (от 0,1)°Ж)
	ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А)
	
	

	1.4*
	
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории);
ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.5*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ  (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	1.6*
	
	
	Марганец (ДИ (0,01-5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4974-2014 метод А
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.7*
	
	
	Медь (ДИ (0,02-0,5) мг/дм³ )
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	1.8*
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории);
ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.9*
	
	
	Нитраты (ДИ (0,1-2,0) мг/дм³ )
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.10*
	
	
	Нитриты (ДИ (0,003-0,3) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	1.11*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ)
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	1.12*
	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	1.13*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная (ДИ (0,5-10) мг/дм³ )
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.14**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории);
ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.15*
	
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	1.16*
	
	100.09/08.149, 100.09/08.150
	Сульфаты (ДИ (2-50) мг/дм³)
Сульфаты (ДИ (10-2500) мг/дм³  )
	ГОСТ 31940-2013 метод 2;
ГОСТ 31940-2013 метод 3
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.17*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	1.18*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	1.19*
	
	100.09/08.149
	Хлор остаточный свободный
	ГОСТ 18190-72 п.3
	247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.20*
	
	
	Хлориды (ДИ (0,5-10) мг/дм³  )
	ГОСТ 4245-72 п.3
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	1.21*
	
	100.09/08.082
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.4
	247439, д. 1,0 км южнее г. Светлогорска, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории);
ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	2.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.107, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение аэрозоля масел минеральных нефтяных (ДИ (2,5- 50) мг/м³)
Отбор проб и определение аэрозоля масел минеральных нефтяных
	МВИ.БР 317-2017
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	2.2**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (IV) (ДИ (1-10; 10-250) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ (0,192-57,6) мг/м³)
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	2.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ (2-100) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.5**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (ДИ (1-50) мг/м³)
	
	
	

	2.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бензина (ДИ (50-4000) мг/м³)
	
	
	

	2.7**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бензола (ДИ (5-1500) мг/м³)
	
	
	

	2.8**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидразин (ДИ (0,05-4,0) мг/м³)
	
	
	

	2.9**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) (ДИ (0,3-30) мг/м³)
	
	
	

	2.10**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) (ДИ (0,03-1,5) мг/м³)
	МВИ.БР 316-2017
	
	

	2.11**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации гидрохлорид (водорода хлорид) (ДИ (1-10; 5-150) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.12**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (ДИ (0,6-4,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	2.13**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации дигидросульфид (сероводород) (ДИ (2-30) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.14**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) (ДИ (20-500) мг/м³)
	
	
	

	2.15**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации диХром триоксид (по хрому (III)) в сварочном аэрозоле (ДИ (0,003-20) мг/м³)
	МВИ.БР 321-2017
	
	

	2.16**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации железа, диЖелезо триоксид (ДИ Fe(0,15-20,0) мг/м³, ДИ Fe₂O₃ (0,2-28,6) мг/м³)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	2.17**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% (ДИ (0,02-4,0) мг/м³)
	
	
	

	2.18**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) (ДИ (20-2000) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.19**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации озона (ДИ (0,05-0,5; 0,2-3,0) мг/м³)
	
	
	

	2.20**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации паров ртути (ДИ (0,003-0,1) мг/м³)
	
	
	

	2.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (спирт изопропиловый) (ДИ (5-200) мг/м³)
	
	
	

	2.22**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) (ДИ (100-10000) мг/м³)
	
	
	

	2.23**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации пыли растительного происхождения с примесью диоксида кремния более 10% хлопчатобумажная (ДИ (1-100) мг/м³)
	МВИ.БР 333-2017
	
	

	2.24**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пыли: полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил / лавсан, углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон, красители органические дисперсные полиэфирные, полипропилен, полиэтилен, вискоза, арселон/оксалон (ДИ (0,25-500,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	2.25**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (свинец) (ДИ (0,002-0,5) мг/м³)
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	2.26**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (ДИ (2-130) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.27**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ (0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	2.28**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации Уайт-спирит (в пересчете на С) (ДИ (50-4000) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.29**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод (углерода) оксид (ДИ (5-300) мг/м³)
	
	
	

	2.30**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод дисульфида (сероуглерод) (ДИ (9,5-301) мг/м³)
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	2.31**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (кислота уксусная) (ДИ (2-250) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.32**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ (0,07-3,5) мг/м³)
	МВИ.БР 315-2017
	
	

	2.33**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации хлорэтен (винила хлорид) (ДИ (2-300) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.34**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроокись натрия) (ДИ (0,02-3,5) мг/м³)
	МВИ.МН 5866-2017 метод Б
	
	

	2.35**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (ДИ (0,125-5,0) мг/м³)
	МВИ.ГМ.1726-2018
	
	

	2.36**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диола (этиленгликоль) (ДИ (0,5-12,0) мг/м³)
	МВИ.БР 359-2019
	
	

	2.37**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) (ДИ (200-5000) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	2.38**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) (ДИ (10,0-75,0) мг/м³)
	МВИ.ГМ.1924-2020
	
	

	2.39**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) (ДИ (10-3000) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	3.1**
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
	100.01/35.060
	Влажность (ДИ (0-100)%)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	3.2**
	
	100.01/35.062
	Давление (ДИ (0-80) гПа)
	
	
	

	3.3**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-Триметил-бензол (псевдокумол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.5**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксид (азота оксид) (ДИ (1,34-4000) мг/м³; ДИ (1-2985) ppm    )
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (азот (IV) диоксид) (ДИ (2,05-1000) мг/м³; ДИ (1-488) ppm    )
	
	
	

	3.7**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, пропен-2-нитрил) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.8**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ (0,13-10) мг/м³; ДИ (> 10) мг/м³)
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	3.9**
	
	100.01/08.082, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (замасливатели) (ДИ (1-10) мг/м³)
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	3.10**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации бензола (ДИ (10-5000) мг/м³ )
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.11**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-бутанол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.12**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бутилацетат (н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.13**
	
	100.01/08.150, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (гидрохлорид) (ДИ (0,5-50) мг/м³)
	МВИ.МН 6083-2018
	
	

	3.14**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации гексан (н-гексан) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.15**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гептан (н-гептан) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.16**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Диоксан-1,4 (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.17**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации и-Бутанол (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.18**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации и-Бутилацетат (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.19**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации изопентилацетата (изоамиловый эфир уксусной кислоты) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.20**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации изопропанола (изопропиловый спирт) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.22**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации кислорода (ДИ (0,1-21) об. %)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.23**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации м-ксилол (ДИ (10-5000) мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.24**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (бутан-2-он) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.25**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-Октан (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.26**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации о-Ксилол (1,2-Диметил-бензол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.27**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации п-Ксилол (1,4-Диметил-бензол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.28**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пентан (н-пентан) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.29**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.30**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) (ДИ (10-5000) мг/м³ )
	
	
	

	3.31**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сера (IV) оксид) (ДИ (2,86-15000) мг/м³ ; ДИ (1-5245) ppm  )
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.32**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ (0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	3.33**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации сероводорода (ДИ (0,5-40) мг/м³)
	МВИ.МН 5924-2017
	
	

	3.34**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.35**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) (ДИ (< 50) мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	
	

	3.36**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) (ДИ  (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	3.37**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.38**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилен (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.39**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1- С10 (алканы) (ДИ (1-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	3.40**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углерода оксид (окись углерода, угарный газ) (ДИ (1,25-25000) мг/м³;   ДИ (1-20000) ppm  )
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.41**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (ДИ (1,5-130) мг/м³ )
	МВИ.МН 4443-2012
	
	

	3.42**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида (ДИ (0,1-30,0) мг/м³; ДИ (0,1-5,0) мг/м³; ДИ (5,1-30,0) мг/м³  )
	МВИ.МН 4566-2013
	
	

	3.43**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (ДИ (0,02-3,50) мг/м³ )
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	3.44**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) (ДИ (10-5000) мг/м³  )
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	3.45**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.46**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилбензола (ДИ (10-5000) мг/м³)
	
	
	

	3.47**
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	3.48**
	
	
	Скорость газопылевых потоков (ДИ (0,6-40) м/с)
	
	
	

	3.49**
	
	100.01/35.065
	Температура (ДИ (≤ 500) °С)
	
	
	

	4.1*
	Кислород газообразный медицинский
	20.11/11.116
	Запах
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.10;
ФСП РБ 1592-15
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	4.2*
	
	20.11/08.169
	Объемная доля водяных паров
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.3;
ФСП РБ 1592-15
	
	

	4.3*
	
	20.11/08.082
	Объемная доля двуокиси углерода
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.5;
ФСП РБ 1592-15
	
	

	4.4*
	
	20.11/08.149
	Объемная доля кислорода
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.2;
ФСП РБ 1592-15
	
	

	4.5*
	
	20.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73);
ФСП РБ 1592-15
	
	

	4.6*
	
	20.11/08.082
	Содержание газообразных кислот и оснований
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.7;
ФСП РБ 1592-15
	
	

	4.7*
	
	
	Содержание озона и других газов-окислителей
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.8;
ФСП РБ 1592-15
	
	

	4.8*
	
	
	Содержание окиси углерода
	ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.3.6;
ФСП РБ 1592-15
	
	

	5.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ  (3,0-6000) мг О₂/л)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	247439, д. Якимова Слобода (2,0 км южнее) , Светлогорский район, Гомельская область (Санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	5.2*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ  (0,5-6) мг О₂/л)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	5.3*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (ДИ (3,0-50) мг/дм³;  ДИ (свыше 50) мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	5.4*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	5.5*
	
	100.03/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (ДИ (0,5-10) мг/дм³; ДИ (10-500) мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	5.6*
	
	100.03/08.156
	Концентрация азота-нитратного (ДИ (0,02-0,45) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	5.7*
	
	
	Концентрация азота-нитритного (ДИ (0,0025-0,25) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	5.8*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ (0,1-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	5.9*
	
	
	Концентрация железа общего (ДИ  (0,1-9,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	5.10*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	5.11*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ (0,005-50,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	5.12*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (ДИ (0,025-1,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	
	

	5.13*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ (2,0-40) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.14*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфора общего (ДИ (0,005-0,8) мг/дм³; ДИ (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 метод В, Г
	
	

	5.15*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ (10,0-250,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	5.16*
	
	100.03/08.052
	Минерализация воды (ДИ (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.17**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.1.5.05-85;
ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	5.18*
	
	100.03/08.155
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКcr (ДИ (5-800) мг О/дм³  )
	ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
	
	

	6.1**
	Рабочие места
	100.12/35.063
	Искусственная освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	6.2**
	
	100.12/35.059
	Локальная вибрация: - средние квадратичные значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	6.3**
	
	
	Общая вибрация: - средние квадратичные значения виброускорения в октавных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	6.4**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065
	Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха.
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2
	
	

	6.5**
	
	100.12/35.067
	Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами; - уровень звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума; - максимальные уровни звука.
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	7.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, относительная влажность
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Заводская, д. 5, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область (санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	8.1*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ  (3,0-6000) мг О₂/л)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	247439, д. Якимова Слобода (2,0 км южнее) , Светлогорский район, Гомельская область (Санитарная лаборатория центральной лаборатории)
	

	8.2*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода БПК5 (ДИ  (0,5-6) мг О₂/л)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	8.3*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (ДИ (3,0-50) мг/дм³;  ДИ (свыше 50) мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	8.4*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	8.5*
	
	100.05/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю (ДИ (0,5-10) мг/дм³; ДИ (10-500) мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	8.6*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота-нитратного (ДИ (0,02-0,45) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	8.7*
	
	
	Концентрация азота-нитритного (ДИ (0,0025-0,25) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	8.8*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ (0,1-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	8.9*
	
	
	Концентрация железа общего (ДИ  (0,1-9,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	8.10*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ (>0,2) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	8.11*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ (0,005-50,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	8.12*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (ДИ (0,025-1,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	
	

	8.13*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ (2,0-40) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	8.14*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего (ДИ (0,005-0,8) мг/дм³; ДИ (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 метод В, Г
	
	

	8.15*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ (10,0-250,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	8.16*
	
	100.05/08.052
	Минерализация воды (ДИ (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	8.17**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	8.18*
	
	100.05/08.155
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКcr (ДИ (5-800) мг О/дм³  )
	ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03
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