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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-она) (ДИ: (1-1000) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 1576-2001
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	1.2**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Определение концентрации формальдегида (метаналя) (ДИ: (0,1-30,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 4566-2013
	
	

	1.3**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) (ДИ: (15-20000) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	1.4**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Определение концентрации аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) (ДИ: (0,5-20,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 1280-2000
	
	

	1.5**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: (1-1000) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 1657-2001
	
	

	1.6**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Определение концентрации аммиака (нитрида водорода) (ДИ: (0,13-40,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	1.7**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Определение концентрации углерода оксида (оксида углерода (II)) (ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для измерений, выполненных газоанализатором, оснащенным функцией разбавления)
Отбор проб
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.8**
	
	
	Определение концентрации азота диоксида (диоксида азота) (ДИ: (2,05-1000) мг/м3 азота оксидов в пересчете  на азот диоксид)
Отбор проб
	
	
	

	1.9**
	
	
	Определение объемной концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21,0) об. %)
Отбор проб
	
	
	

	1.10**
	
	100.01/23.000
	Температура газопылевых потоков (⁰С)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	1.11**
	
	
	Давление газопылевых потоков (Па)
	
	
	

	1.12**
	
	
	Скорость газопылевых потоков (м/с)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	1.13**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб
Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый) (ДИ: (2,86-15000) мг/м3)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	2.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение концентрации формальдегида (метаналя) (ДИ: (10-250) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5493-2016
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	2.2**
	
	
	Определение концентрации диоксида азота (ДИ: (20-1440) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5087-2014
	
	

	2.3**
	
	
	Определение концентрации аммиака (ДИ: (10-2500) мкг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5631-2016
	
	

	3.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	3.2*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	3.3*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-ионов (ДИ: (2,00-40,00) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	3.4*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012))
	
	

	3.5*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: св. 50 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	3.6*
	
	
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	3.7*
	
	100.05/08.156
	Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (массовая концентрация аммонийного азота) (ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	3.8**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	3.9*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид ионов (ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1313-2009
	
	

	3.10*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,100-9,00) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Определение концентрации капролактама (гексагидро-2Н-азепин-2-она) (ДИ: > 2,5 мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0060-2024
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	4.2**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации этиленоксида (окиси этилена) (ДИ: (0,125-5,000) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.ГМ.1726-2018
	
	

	4.4**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (гидроксида натрия) (ДИ: (0,03-1,51) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5866-2017 Метод А
	
	

	4.5**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации диоксида азота (ДИ: (0,6-6,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5914-2017
	
	

	4.6**
	
	
	Определение концентрации водорода хлористого (хлористого водорода) (ДИ: (0,6-4,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	4.7**
	
	100.10/08.150, 100.10/42.000
	Определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,30-15,00) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 4985-2014
	
	

	4.8**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации формальдегида (метаналя) (ДИ: (0,25-10,00) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 4950-2014
	
	

	4.9**
	
	
	Определение концентрации меди (ДИ: (0,03-8,00) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5837-2017
	
	

	4.10**
	
	
	Определение концентрации оксида железа (III) (ДИ: (0,2-28,6) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	4.11**
	
	
	Определение концентрации марганца (ДИ: (0,02-4,00) мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	4.12**
	
	
	Определение концентрации оксид хрома (VI) (ДИ: (0,001-0,082) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	4.13**
	
	
	Определение концентрации триэтаноламина (2-[Бис (2-гидроксиэтил) амино]этанола) (ДИ: (0,5-10,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 325-2017
	
	

	4.14**
	
	
	Определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-50,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5910-2017
	
	

	4.15**
	
	
	Определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) (ДИ: (2,5-25) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	4.16**
	
	
	Определение концентрации фенола (гидроксибензола) (ДИ: (0,03-1,5) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 316-2017
	
	

	4.17**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Определение концентрации оксида углерода (ДИ: (1,16-2320) мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	4.18**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации ангидрида фосфорного (оксида фосфора (V)) (ДИ: (0,20-2,00) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5810-2017
	
	

	4.19**
	
	
	Определение концентрации паров ртути (ДИ: (0,005-0,08) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 379-2020
	
	

	4.22**
	
	
	Определение концентрации толуилендиизоцианата (1,3-диизоцианат-метилбензола) (ДИ: (0,025-0,640) мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.ГМ 0306-2024
	
	

	4.23**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) (ДИ: (0,2-1000,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	4.24**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации меламина (1,3,5-триазин-2,4,6-триамин) цианурата меламина (ДИ: (0,1-3,0) мг/м3; ДИ: (0,2-6,0) мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0082-2025
	
	

	4.27**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Определение массовой концентрация динила (смесь 25 % дифенила и 75 % дифенилоксида) (ДИ: (5-50) мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0063-2024
	
	

	4.28**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Определение концентрации пыли (хлопчатобумажной, древесной, картона, с примесью диоксида кремния от 2 до 10%, полиэтилентерефталата, капрона, стекловолокна, цемента, асбестоцемента, кокса (углерода пыль), сажи (углерода пыль), бензотриазола, бромида калия, иодида калия, электрокорунда, резорцина, восков) (ДИ: (0,25-500,00) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	4.29**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации никеля (ДИ: (0,003-0,03) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	4.30**
	
	
	Определение концентрации масляного аэрозоля (ДИ: (2,5-20,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 363-2019
	
	

	4.31**
	
	
	Определение концентрации этиленгликоля (1,2-этандиола) (ДИ: (0,5-12,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 359-2019
	
	

	4.32**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Определение концентрации ацетона (ДИ: (0,25-1000,0) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.МН 6325-2020
	
	

	4.33**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение концентрации трикрезола (ДИ: (0,25-12,5) мг/м3)
Отбор проб
	МВИ.БР 371-2019
	
	

	4.34**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Определение концентрации этиленоксида (окиси этилена) (ДИ: (0-366) мг/м3)
Отбор проб
	АМИ.БР 0004-2021
	
	

	4.35**
	
	
	Определение концентрации диоксида азота (ДИ: (0-96) мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	4.36**
	
	
	Определение концентрации аммиака (ДИ: (0-212) мг/м3)
Отбор проб
	
	
	

	5.1**
	Рабочие места
	100.12/35.065
	Температура воздуха (°С)
	МВИ.ГМ.1860-2020
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.2**
	
	100.12/35.060
	относительная влажность воздуха (%)
	
	
	

	5.3**
	
	100.12/35.070
	скорость движения воздуха (м/с)
	
	
	

	5.5**
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения (Вт/м2)
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	5.6**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот: - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) (дБ)
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	5.7**
	
	100.12/35.063
	Освещённость (лк)
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	6.1**
	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки
	100.11/35.063
	Освещённость (лк)
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	7.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические показатели: давление динамическое, давление статическое, давление полное, скорость потока, расход воздуха, температура, влажность (вентсистемы)
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-6-2021
	ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.2*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: (3,0-50) мг/дм3 ДИ: св. 50 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	8.3*
	
	
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	8.4**
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	8.5*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид ионов (ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 1313-2009
	
	

	8.6*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,100-9,00) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	8.7*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-ионов (ДИ: (2,00-40,00) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	8.8*
	
	100.03/08.156
	Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (массовая концентрация аммонийного азота) (ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	8.9*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012))
	
	

	8.10*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
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