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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб аммиака
Определение концентрации аммиака (ДИ: 0,13-40 мг/м³)
	МВИ.МН 3829-2011
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория)
	

	1.2**
	
	
	Отбор проб серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (ДИ: 0,6-12 мг/м³)
	МВИ.МН 5639-2016
	
	

	1.3**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь)
Определение концентрации ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь) (ДИ: 2,5-500 мг/м³)
	МВИ.МН 4399-2012
	
	

	1.4**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: 0,02-3,50 мг/м³)
Отбор проб аэрозоля едких щелочей
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	1.5**
	
	
	Отбор проб гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота)
Определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) (ДИ: 0,5-50 мг/м³)
	МВИ.МН 6083-2018
	
	

	1.6**
	
	
	Отбор проб азот (IV) оксида (азота диоксид)
Определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: 0,3-30 мг/м³)
	МВИ.МН 4453-2012
	
	

	1.7**
	
	
	Отбор проб уксусной кислоты
Определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: 1,5-130 мг/м³)
	МВИ.МН 4443-2012
	
	

	1.8**
	
	100.01/08.150, 100.01/42.000
	Отбор проб серной кислоты
Определение концентрации серной кислоты (ДИ: 0,10-8,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5009-2014
	
	

	1.9**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб формальдегида (метаналь)
Определение концентрации формальдегида (метаналь) (ДИ: 0,1-30 мг/м³)
	МВИ.МН 4566-2013
	
	

	1.10**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб твердых частиц (пыли)
Определение концентрации твердых частиц (пыли) (ДИ: 15-20000 мг/м³; ДИ: 5-15 мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
	
	

	1.11**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб углерода оксида (окись углерода, угарный газ)
Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 2,0-2000 мг/м³)
	МВИ.МН 387-2001
	
	

	1.12**
	
	
	Определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: 0,2-1000 мг/м³)
Отбор проб углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	1.13**
	
	
	Отбор проб углеводородов непредельных С2-С5 (алкены)
Определение концентрации углеводородов непредельных С2-С5 (алкены) (ДИ: 1,0-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.14**
	
	
	Отбор проб бензола, ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-), винилбензола (стирола), толуола (метилбензола), этилбензола
Определение концентрации бензола, ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-), винилбензола (стирола), толуола (метилбензола), этилбензола (ДИ: 0,2-1000 мг/м³)
	
	
	

	1.15**
	
	
	Отбор проб предельных углеводородов С11-С19 (суммарно)
Определение концентрации предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) (ДИ: 0,40-200 мг/м³)
	МВИ.МН 5707-2016
	
	

	1.16**
	
	
	Отбор проб пропан-2-она (ацетон), гексана, гептана, пентана, этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир), этилбензола, о-, м-, п-ксилола, октана, бензола, бутан-1-ола (бутиловый спирт), бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир), 2-этоксиэтанола (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв), пентилацетата (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир), этанола (этиловый спирт), метанола (метиловый спирт), пропан-2-ола (изопропиловый спирт), акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2еннитрил), трихлорэтилена
Определение концентрации пропан-2-она (ацетон), гексана, гептана, пентана, этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир), этилбензола, о-, м-, п-ксилола, октана, бензола, бутан-1-ола (бутиловый спирт), бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир), 2-этоксиэтанола (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв), пентилацетата (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир), этанола (этиловый спирт), метанола (метиловый спирт), пропан-2-ола (изопропиловый спирт), акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2еннитрил), трихлорэтилена (ДИ: 10-5000 мг/м³)
	МВИ.МН 1820-2002
	
	

	1.17**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб кислорода, углерод оксида (окись углерода, угарный газ), азот (II) оксида (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксида (азота диоксид)
Определение концентрации кислорода, углерод оксида (окись углерода, угарный газ), азот (II) оксида (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: О₂ 0,1-21% об.; СО 1,25-25000 мг/м³; NO 1,34-4000 мг/м³; NO₂ 2,05-1000 мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.18**
	
	100.01/23.000
	Измерение давления (ДИ: 0-2000 Па)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел экологической безопасности)
	

	1.19**
	
	
	Измерение скорости газопылевых потоков (ДИ: 0,6-40 м/с)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	1.20**
	
	
	Измерение температуры
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	1.21**
	
	
	Определение расхода газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	1.22**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб метана
Определение концентрации метана (ДИ: 1,0-1500 мг/м³)
	СТБ 17.13.05-27-2013
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория)
	

	1.23**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб хлора
Определение концентрации хлора (ДИ: 0,10-40,00 мг/м³)
	СТБ 17.13.05-48-2020
	
	

	1.24**
	
	
	Отбор проб аэрозоля индустриальных масел
Определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (ДИ: 0,5-20 мг/м³)
	АМИ.БР 0007-2021
	
	

	1.25**
	
	
	Отбор проб сероводорода
Определение концентрации сероводорода (ДИ: 0,5-40 мг/м³)
	МВИ.МН 5924-2017
	
	

	1.26**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб динила
Определение концентрации динила (ДИ: 0,0045-45 мг/м³)
	МВИ.МН 1580-2001
	
	

	1.27**
	
	
	Отбор проб метилбензоата
Определение концентрации метилбензоата (ДИ: 1,9-1980 мг/м³)
	МВИ.МН 1144-99
	
	

	1.28**
	
	
	Отбор проб метилового эфира п-толуиловой кислоты
Определение концентрации метилового эфира п-толуиловой кислоты (ДИ: 2,5-2050 мг/м³)
	
	
	

	1.29**
	
	
	Отбор проб диметилтерефталата
Определение концентрации диметилтерефталата (ДИ: 0,0006-40 мг/м³)
	МВИ.МН 1145-99
	
	

	1.30**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб этиленгликоля
Определение концентрации этиленгликоля (ДИ: 0,0333-800,0 мг/м³)
	МВИ.МН 1141-99
	
	

	1.31**
	
	
	Отбор проб аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)
Определение концентрации аэрозоля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) (ДИ: 0,5-20,0 мг/м³)
	МВИ.МН 1280-2000
	
	

	1.32*
	
	100.01/08.169
	Массовый выброс
	МВИ.МН 1003-2017 п. 10.3 (расчетный метод)
	
	

	1.33**
	
	100.01/29.061
	Геометрические размеры газохода
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	2.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб диоксида азота
Определение концентрации диоксида азота (ДИ: 20-192 мкг/м³; ДИ: св. 192-1440 мкг/м³)
	МВИ.МН 5087-2014
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория)
	

	2.2**
	
	
	Отбор проб сероводорода
Определение концентрации сероводорода (ДИ: 3,0-39,7 мкг/м³; ДИ: св. 39,7-100,0 мкг/м³)
	МВИ.МН 5591-2016
	
	

	2.3**
	
	
	Отбор проб аммиака
Определение концентрации аммиака (ДИ: 10-2500 мкг/м³)
	МВИ.МН 5631-2016
	
	

	2.4**
	
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор проб оксида углерода
Определение концентрации оксида углерода (ДИ: 2,0-50,0 мг/м³)
	МВИ.МН 4554-2013
	
	

	2.5**
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (ДИ: 170-16700 мкг/м3)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	2.6**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб диоксида серы
Определение концентрации диоксида серы (ДИ: 12-500 мкг/м3)
	МВИ.МН 5834-2017
	
	

	2.7**
	
	
	Отбор проб формальдегида
Определение концентрации формальдегида (ДИ: 10-100 мкг/м3; ДИ: св. 100-250 мкг/м3)
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	2.8**
	
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор проб метана
Определение концентрации метана (ДИ: 700-2•10⁵ мкг/м³)
	МВИ.ГМ.1890-2020
	
	

	2.9**
	
	
	Отбор проб углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы)
Определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: 0,2-1000 мг/м³)
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	3.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб железа (в пересчете на железо (III) оксид)
Определение концентрации железа (в пересчете на железо (III) оксид) (ДИ: 0,15-20 мг/м3 (железо); ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 (железо (III) оксид)
	МВИ.МН 5831-2017
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория)
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб марганца
Определение концентрации марганца (ДИ: 0,02-4,00 мг/м3)
	
	
	

	3.3**
	
	
	Отбор проб белоксодержащих аэрозолей
Определение концентрации белоксодержащих аэрозолей (ДИ: 0,05-2,0 мг/м3)
	МВИ.БР 334-2017
	
	

	3.4**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб пыли
Определение концентрации пыли (ДИ: 0,25-500,00 мг/м3)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	3.5**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб фтористого водорода
Определение концентрации фтористого водорода (ДИ: 0,01-2,00 мг/м3)
	МВИ.МН 5857-2017
	
	

	3.6**
	
	
	Отбор проб аэрозоля едких щелочей
Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: 0,02-3,50 мг/м³)
	МВИ.МН 5866-2017
	
	

	3.7**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор проб предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола)
Определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) (ДИ: непредельные углеводороды С2-С5 1-1000 мг/м3; ДИ: предельные углеводороды С1-С10, ароматические углеводороды 0,2-1000 мг/м3)
	МВИ.МН 5706-2016
	
	

	3.8**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб аммиака
Определение концентрации аммиака (ДИ: 5,0-50,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5910-2017
	
	

	3.9**
	
	
	Отбор проб диоксида азота
Определение концентрации диоксида азота (ДИ: 0,6-6 мг/м³)
	МВИ.МН 5914-2017
	
	

	3.10**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор проб оксида углерода
Определение концентрации оксида углерода (5,0-200,0 мг/м³)
	МВИ.МН 5450-2016
	
	

	3.11**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб уксусной кислоты
Определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: 2,5-25,0 мг/м³)
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	3.12**
	
	
	Отбор проб серной кислоты
Определение концентрации серной кислоты (ДИ: 0,2-4,0 мг/м3)
	МВИ.БР 338-2018
	
	

	3.13**
	
	
	Отбор проб диоксида серы
Определение концентрации диоксида серы (ДИ: 3-30 мг/м3)
	МВИ.МН 5858-2017
	
	

	3.14**
	
	
	Определение концентрации свинца (ДИ: 0,002-0,500 мг/м3)
Отбор проб свинца
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	3.15**
	
	
	Определение концентрации фенола (ДИ: 0,5-5,0 мг/м3)
Отбор проб фенола
	МВИ.МН 6064-2018
	
	

	3.16**
	
	
	Отбор проб хлористого водорода
Определение концентрации хлористого водорода (ДИ: 0,6-4,0 мг/м3)
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	3.17**
	
	
	Отбор проб аэрозоля индустриальных масел
Определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (ДИ: 2,5-50,0 мг/м³)
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	3.18**
	
	
	Определение концентрации ацетальдегида (ДИ: 0,4-6,4 мг/м³)
Отбор проб ацетальдегида
	МВИ.МН 5986-2018
	
	

	3.19**
	
	
	Определение концентрации формальдегида (ДИ: 0,07-3,5 мг/м3)
Отбор проб формальдегида
	МВИ.БР 315-2017
	
	

	3.20**
	
	
	Определение концентрации сероводорода (ДИ: 1,375-41,25 мг/м³)
Отбор проб сероводорода
	МВИ.БР 357-2019
	
	

	3.21**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор проб этилового и бутилового спиртов
Определение концентрации этилового и бутилового спиртов (ДИ бутилового спирта: 7,0-70,0 мг/м3; ДИ этилового спирта: 7,0-3500,0 мг/м3)
	МВИ.МН 6250-2020
	
	

	3.22**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб озона
Определение концентрации озона (ДИ: 0,05-0,25 мг/м3)
	МВИ.МН 6091-2018
	
	

	4.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (испытательная лаборатория)
	

	4.2*
	
	100.05/08.169
	Определение водородного показателя (рН) (ДИ: 0-14 ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	4.3*
	
	100.05/08.156
	Определение концентрации ионов аммония (ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	4.4*
	
	
	Определение концентрации железа общего (ДИ: от 0,1 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.5*
	
	
	Определение концентрации нитрат-ионов (нитратов) (ДИ: св. 0,020 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	4.6*
	
	100.05/08.149
	Определение концентрации хлоридов (ДИ: св. 10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	4.7*
	
	100.05/08.156
	Определение концентрации нитрит-ионов (нитритов) (ДИ: св. 0,0025 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	4.8*
	
	
	Определение концентрации сульфат-ионов (сульфатов) (ДИ: св. 2,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	4.9*
	
	
	Определение концентрации фосфора (ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	4.10*
	
	100.05/08.052
	Определение концентрации взвешенных веществ (ДИ: св. 3,0 мг/дм3)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	4.11*
	
	
	Определение концентрации растворенных веществ (сухой остаток) (ДИ: 50-50000 мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.1**
	Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования
	100.13/23.000
	Измерение скорости воздушных потоков (ДИ: 0,6-40 м/с)
	ГОСТ 12.3.018-79
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел экологической безопасности)
	

	5.2**
	
	
	Измерение давления
	
	
	

	5.3**
	
	
	Измерение температуры
	
	
	

	5.4**
	
	
	Расход воздуха
	
	
	

	6.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория
	100.12/35.069
	Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел аттестации рабочих мест)
	

	6.2**
	
	100.12/35.068
	Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	6.3**
	
	100.12/35.063
	Искусственная освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	6.4**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА(I); - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	6.5**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	6.6**
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	6.7**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.063, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с
Параметры микроклимата: - температура воздуха, ᵒС
Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, %
Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения, Вт/м2
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ.1860-2020
	
	

	6.8**
	
	100.12/35.063
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах "А", "В" и "С": - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	6.9**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц-2 кГц, (2-400) кГц; - плотность магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц-2 кГц, (2-400) кГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	7.1**
	Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/35.067
	Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА(I); - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА
	ГОСТ 23337-2014
	б-р Непокоренных, 43В-1, 212029, г. Могилев, Могилевская область (отдел аттестации рабочих мест)
	

	7.2**
	
	100.11/35.063
	Освещенность от искусственного освещения, лк
	ГОСТ 24940-2016
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