
	Государственное учреждение "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды",
отдел мониторинга окружающей среды и группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида Филиала "Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
	BY/112 1.0153




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 1.0153



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение концентрации аммиака ((10-2500) мкг/м³)
Отбор проб
	МВИ.МН 5631-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды)
	

	1.2*
	
	
	Определение концентрации диоксида азота ((20-1440) мкг/м³)
Отбор проб
	МВИ.МН 5087-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды);
ул. Чапаева, 8, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида)
	

	1.3*
	
	
	Определение концентрации диоксида серы ((12-500) мкг/м³)
Отбор проб
	МВИ.МН 5834-2017;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Чапаева, 8, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида)
	

	1.4*
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
Отбор проб
	МВИ.МН 5093-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды);
ул. Чапаева, 8, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида)
	

	1.5**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Определение концентрации углерода (II) оксида ((0-50) мг/м³)
Отбор проб
	МВИ.МН 5561-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	1.6*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение концентрации формальдегида ((10-250) мкг/м³)
Отбор проб
	МВИ.МН 5493-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	1.7**
	
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	2.1**
	Аэрозоли приземного слоя атмосферы
	100.02/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 5573-2016 п. 9.1;
СТБ 1058-2016
	ул. Я.Коласа, 5, 231100, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область (ПН Ошмяны)
	

	3.1**
	Естественные атмосферные выпадения
	100.02/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 5573-2016 п. 9.2
	ул., 231766, аг. Обухово, Аэропорт ГА, Гродненский район, Гродненская область (ПН (АМСГ) Гродно);
ул. Дзержинского, 28, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (ПН Волковыск);
ул. Я.Коласа, 5, 231100, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область (ПН Ошмяны)
	

	4.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Аммоний-ион ((0,1-300) мг/дм³ )
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды)
	

	4.2*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6) мгО₂/дм³; (3,0-6000) мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	4.3*
	
	100.03/08.156
	Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) ((5,0-16000) мгО₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	4.4*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (св. 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	4.5*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) ((0-14) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	4.6*
	
	100.03/08.156
	Железо общее (св. 0,100 мг/дм³ )
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.7**
	
	100.03/08.149
	Кислород растворенный (св. 0,2 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	4.8**
	
	100.03/08.169
	Кислород растворенный
	СТБ ISO 5814-2021 3.20
	
	

	4.9*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты ((0,005-50,0) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	4.10*
	
	100.03/08.156
	Нитрат-ион (без разбавления: (0,020-0,45) мгN/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	4.11*
	
	
	Нитрит-ион (без разбавления: (0,0025-0,25) мгN/дм³ )
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	4.12**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	
	

	4.13*
	
	100.03/08.155
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ((0,025-100,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	4.14*
	
	100.03/08.150
	Сульфат-ион (св. 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	4.15*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток ((50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	4.16**
	
	100.03/35.065
	Температура ((0 - 40) ⁰С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	4.17*
	
	100.03/29.113
	Удельная электрическая проводимость ((0,0-19990) мкСм/см)
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	4.18*
	
	100.03/08.156
	Фосфат-ион (без разбавления: (0,005-0,8) мгР/дм³; (0,015-2,5) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, Приложение А
	
	

	4.19*
	
	
	Фосфор общий (без разбавления: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	4.20*
	
	
	Фосфор общий, метод В ((0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	4.21*
	
	100.03/08.149
	Хлориды (св. 10 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	5.1**
	Почвы (грунты)
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды)
	

	6.1*
	Сточные воды
	100.05/08.156
	Аммоний-ион ((0,1-300) мг/дм³ )
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел мониторинга окружающей среды)
	

	6.2*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6) мгО₂/дм³; (3,0-6000) мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	6.3*
	
	100.05/08.156
	Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) ((5,0-16000) мгО₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	6.4*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (св. 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	6.5*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) ((0-14) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	6.6*
	
	100.05/08.156
	Железо общее (св. 0,100 мг/дм³ )
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	6.7**
	
	100.05/08.149
	Кислород растворенный (св. 0,2 мгО₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	6.8**
	
	100.05/08.169
	Кислород растворенный ((0,0-19,9) мгО₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021 3.20
	
	

	6.9*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты ((0,005-50,0) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	6.10*
	
	100.05/08.156
	Нитрат-ион (без разбавления: (0,020-0,45) мгN/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	6.11*
	
	
	Нитрит-ион (без разбавления: (0,0025-0,25) мгN/дм³ )
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	6.12**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021
	
	

	6.13*
	
	100.05/08.155
	Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ((0,025-100,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	6.14*
	
	100.05/08.150
	Сульфат-ион (св. 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.15*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток ((50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.16*
	
	100.05/08.156
	Фосфат-ион (без разбавления: (0,005-0,8) мгР/дм³; (0,015-2,5) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, Приложение А
	
	

	6.17*
	
	
	Фосфор общий (без разбавления: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	6.18*
	
	
	Фосфор общий, метод В ((0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	6.19*
	
	100.05/08.149
	Хлориды (св. 10 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	7.1**
	Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдений.Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/04.056
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (фактические значения)
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Я.Коласа, 5, 231100, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область (ПН Ошмяны);
ул. Мицкевича, 48, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (ПН Лида);
ул. Дзержинского, 28, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (ПН Волковыск);
ул. Пестрака, 36а, 230026, г. Гродно, Гродненская область (отдел наблюдений и оперативного информирования)
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