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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Газы углеводородные сжиженные
	35.21/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 14921-2018;
ГОСТ ISO 4257-2013
	2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода)
	ТР ЕАЭС 036/2016

	1.2* ТР
	
	35.21/08.157
	Октановое число
	ГОСТ EN 589-2014 Приложение В
	
	

	1.3* ТР
	
	
	Массовая доля суммы непредельных углеводородов
	ГОСТ 10679-2019;
ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988)
	
	

	1.4* ТР
	
	
	Давление насыщенных паров, избыточное
	ГОСТ 28656-2019 пункт 5
	
	

	1.5* ТР
	
	35.21/08.169
	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы
	ГОСТ 22985-2017
	
	

	1.6* ТР
	
	35.21/11.116
	Запах
	ГОСТ EN 589-2014 Приложение А
	
	

	1.7* ТР
	
	
	Интенсивность запаха
	ГОСТ 22387.5-2021
	
	

	1.8* ТР
	
	35.21/29.040
	Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 град. С
	СТБ 2262-2012 пункт 8.2
	
	

	1.9* ТР
	
	35.21/11.116
	Содержание свободной воды и щелочи
	
	
	

	1.10* ТР
	
	35.21/08.157
	Плотность
	ГОСТ 28656-2019 пункт 4
	
	

	2.1**
	
	35.21/42.000
	Отбор образцов
	EN ISO 4257:2001;
ГОСТ 14921-2018
	
	

	2.2*
	
	35.21/08.157
	Октановое число по моторному методу
	СТБ EN 589-2008 Приложение В
	
	

	2.3*
	
	
	Массовая доля компонентов (углеводородов)
	ГОСТ 10679-2019;
ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988)
	
	

	2.4*
	
	35.21/29.040
	Объемная доля жидкого остатка
	СТБ 2262-2012 пункт 8.2
	
	

	2.5*
	
	35.21/08.157
	Избыточное давление насыщенных паров
	ГОСТ 28656-2019 пункт 5
	
	

	2.6*
	
	35.21/08.169
	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы
	ГОСТ 22985-2017
	
	

	2.7*
	
	35.21/11.116
	Содержание свободной воды и щелочи
	СТБ 2262-2012 пункт 8.2
	
	

	2.8*
	
	
	Интенсивность запаха
	ГОСТ 22387.5-2021 п.10.1, 11.1;
СТБ 2262-2012 п. 8.3
	
	

	2.9*
	
	35.21/08.157
	Плотность
	ГОСТ 28656-2019 пункт 4
	
	

	3.1*
	Топливо для двигателей внутреннего сгорания Газы углеводородные сжиженные
	35.21/42.000
	Отбор образцов
	EN ISO 4257:2001;
ГОСТ 14921-2018;
ГОСТ ISO 4257-2013
	2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода)
	

	3.2*
	
	35.21/08.157
	Октановое число по моторному методу
	PN-EN 589:2024-08 Приложение В;
ГОСТ EN 589-2014 Приложение В
	
	

	3.3*
	
	
	Молярная доля диенов(включая 1,3-бутадиен)
	EN 27941:1993
	
	

	3.4*
	
	35.21/11.116
	Наличие сероводорода
	EN ISO 8819:1995
	
	

	3.5*
	
	35.21/08.034
	Общее содержание серы (после одорирования)
	ASTM D 6667-21
	
	

	3.6*
	
	35.21/26.045
	Коррозия медной пластинки
	DIN EN ISO 6251:1998;
ГОСТ ISO 6251-2013
	
	

	3.7*
	
	35.21/08.157
	Давление насыщенных паров, избыточное, при 40 градусах Цельсия
	DIN EN ISO 8973:2020;
PN-EN 589:2024-08 Приложение С;
ГОСТ EN 589-2014 Приложение С;
ГОСТ ISO 8973-2013
	
	

	3.8*
	
	
	Давление насыщенных паров, избыточное, не менее 150 кПа при температуре
	
	
	

	3.9*
	
	35.21/11.116
	Содержание свободной воды
	DIN EN 15469:2008;
СТБ EN 15469-2014
	
	

	3.10*
	
	
	Запах
	PN-EN 589:2024-08 п.6.3, Приложение А;
ГОСТ EN 589-2014 п.6.3, Приложение А
	
	

	3.11*
	
	35.21/08.157
	Плотность при 15 градусах Цельсия
	DIN EN ISO 8973:2020;
ГОСТ ISO 8973-2013
	
	

	3.12*
	
	35.21/08.052
	Остаток после выпаривания
	EN 15471:2017;
ГОСТ EN 15471-2022
	
	

	4.1**
	Бензин газовый стабильный
	19.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 2517-2012;
СТБ ИСО 3170-2004
	2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода)
	

	4.2*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А;
ГОСТ ISO 3405-2022
	
	

	4.3*
	
	19.20/08.158
	Массовая доля компонентов
	ГОСТ 13379-82;
ГОСТ 32507-2013 Метод А
	
	

	4.4*
	
	19.20/08.052
	Содержание фактических смол
	ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95)
	
	

	4.5*
	
	19.20/08.050
	Давление насыщенных паров
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99);
ГОСТ EN 13016-1-2022
	
	

	4.6*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля серы
	ASTM D 4294-24;
ГОСТ 19121-73;
ГОСТ ISO 20846-2016
	
	

	4.7*
	
	19.20/26.045
	Испытание на медной пластинке
	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
	
	

	4.8*
	
	19.20/12.042
	Содержание воды и механических примесей
	ТУ BY 400051902.002-2006 п. 5.2
	
	

	4.9*
	
	19.20/11.116
	Цвет
	ТУ BY 400051902.002-2006 п.5.2
	
	

	4.10*
	
	19.20/29.119
	Плотность
	ГОСТ 3900-2022;
СТБ 1468-2014;
СТБ ИСО 12185-2007
	
	

	5.1**
	Масла
	19.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 2517-2012;
ГОСТ 31873-2012
	2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода)
	

	5.2*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	5.3*
	
	19.20/08.149, 19.20/08.169
	Кислотное число
	ГОСТ 32327-2022 Метод А;
ГОСТ 5985-2022
	
	

	5.4*
	
	19.20/08.169
	Водорастворимые кислоты и щелочи
	ГОСТ 6307-75
	
	

	5.5*
	
	19.20/08.052
	Вода
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	5.6*
	
	19.20/08.043
	Вязкость кинематическая
	ГОСТ 33-2016;
СТБ ISO 3104-2025
	
	

	5.7*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	5.8*
	
	19.20/08.031
	Плотность, при 20 град. Цельсия
	ГОСТ 3900-2022
	
	

	5.9*
	
	19.20/08.149
	Щелочное число
	ГОСТ ISO 3771-2013 Метод В
	
	

	6.1**
	Пентановые фракции
	19.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 14921-2018;
ГОСТ 24676-2017 п. 2;
СТБ ИСО 3170-2004
	2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода)
	

	6.2*
	
	19.20/08.158
	Массовая доля компонентов
	ГОСТ 24676-2017;
ГОСТ 32507-2013 Метод А
	
	

	6.3*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля сернистых соединений
	ASTM D 4294-24;
ГОСТ ISO 20846-2016
	
	

	6.4*
	
	19.20/08.169
	Содержание щелочи
	ГОСТ 6307-75
	
	

	6.5*
	
	19.20/12.042
	Содержание свободной воды и механических примесей
	ТУ BY 400051902.019-2015 п. 5.3;
ТУ BY 400051902.020-2015 п. 5.2
	
	

	7.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	2/14, 247530, с/с Солтановский, Речицкий район, Гомельская область (химическая лаборатория Белорусского газоперерабатыващего завода)
	

	7.2*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
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