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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Игрушки
	32.40/29.061
	Определение размера игрушек и их съемных деталей
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.2;
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 008/2011

	1.1**
	Штукатурные и облицовочные работы
	43.31/29.121
	Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием
	СП 1.03.07-2023 п.9.9.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	1.2** ТР
	Игрушки
	32.40/29.121
	Испытание растяжением
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.4;
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 008/2011

	1.3** ТР
	
	32.40/26.095
	Испытание падением
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.5;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.5
	
	

	1.4** ТР
	
	
	Испытание опрокидыванием
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.6;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.6
	
	

	1.5** ТР
	
	
	Испытание ударом
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.7;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.7
	
	

	1.6** ТР
	
	32.40/26.141
	Испытание давлением
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.8;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.8
	
	

	1.7** ТР
	
	32.40/29.061
	Испытание намачиванием
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.9;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.9
	
	

	1.8** ТР
	
	32.40/11.116
	Доступность составных частей или деталей
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.10;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.10
	
	

	1.9** ТР
	
	32.40/29.061
	Острые кромки
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.11;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.11
	
	

	1.10** ТР
	
	32.40/11.116
	Острые концы
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.12;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.12
	
	

	1.11** ТР
	
	32.40/26.095
	Гибкость металлической проволоки
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.13;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.13
	
	

	1.12* ТР
	
	32.40/29.061
	Набухающие материалы
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.14;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.14
	
	

	1.13** ТР
	
	32.40/26.141
	Герметичность игрушек с жидким наполнителем
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.15;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.15
	
	

	1.14** ТР
	
	32.40/11.116
	Геометрическая форма игрушек
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.16;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.16
	
	

	1.15** ТР
	
	32.40/29.070
	Механизмы складывания и скольжения
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.18;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.18
	
	

	1.16** ТР
	
	32.40/29.061
	Толщина шнуров
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.20;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.20
	
	

	1.17** ТР
	
	32.40/29.121
	Статическая прочность
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.21;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.21
	
	

	1.18** ТР
	
	
	Динамическая прочность
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.22;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.22
	
	

	1.19** ТР
	
	32.40/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.п. 6.2.1, 6.2.2;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.2 ¹
	
	

	1.20** ТР
	
	32.40/38.000
	Определение кинетической энергии
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.24;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.24
	
	

	1.21** ТР
	
	
	Характеристика тормозного устройства
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.26;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.26
	
	

	1.22** ТР
	
	32.40/29.121
	Прочность стержня руля игрушечного самоката
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.27;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.27
	
	

	1.23** ТР
	
	32.40/38.000
	Определение максимальной скорости игрушек с электрическим приводом
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.29;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.29
	
	

	1.24** ТР
	
	32.40/29.061
	Испытание для маленьких шаров и вакуумных присосок
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.32;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.32
	
	

	1.25** ТР
	
	32.40/11.116
	Испытание игрушечных фигурок
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.33;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.33
	
	

	1.26** ТР
	
	32.40/29.061
	Периметр шнуров и цепей
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.36;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.36
	
	

	1.27** ТР
	
	32.40/26.095
	Испытание на отделение отрывного элемента
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.38;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.38
	
	

	1.28** ТР
	
	32.40/29.061
	Самовтягивающиеся шнуры
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.39;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.39
	
	

	1.29** ТР
	
	
	Длина шнуров, цепей и шнуров электропитания
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.40;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.40
	
	

	1.30** ТР
	
	32.40/11.116
	Определения зазоров в складных устройствах, между краями деталей в игрушках
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.15.1.6;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.1.6
	
	

	1.31** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к материалу (чистота материалов, наличие запрещенных материалов, размер гранул)
	ГОСТ 25779-90 пп. 3.1, 3.3, 3.4
	
	

	1.32** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.121
	Испытание крутящим моментом
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.3;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.3
	
	

	1.33** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/26.095
	Требование к износостойкости игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.17;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.17
	
	

	1.34** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121
	Толщина полимерной плёнки, прочность крепления
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.25;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.25
	
	

	1.35** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/35.065
	Требования к игрушкам с неэлектрическим источником тепла
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.30;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.30
	
	

	1.36** ТР
	
	32.40/11.116
	Испытание на отрыв для магнитов
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.34;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.34
	
	

	1.37** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Измерение модуля упругости для мячиков на резинке
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.37;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.37
	
	

	1.38** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к сборке
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.2;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2
	
	

	1.39** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к гибкой полимерной пленке
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.3;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3
	
	

	1.40** ТР
	
	
	Требования к пакетам для игрушек
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.4;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.4
	
	

	1.41** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к стеклу
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.5;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5
	
	

	1.42** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к приводным механизмам
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.2;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.2
	
	

	1.43** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.040
	Требования к шарнирам
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.3;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3
	
	

	1.44** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к пружинам
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.4;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4
	
	

	1.45** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к игрушкам типа мяч
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.12;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.12
	
	

	1.46** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121
	Требования к устройствам, вмещающим ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.14;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14
	
	

	1.47** ТР
	
	
	Требования к игрушкам, несущим на себе массу ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.15;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15
	
	

	1.48** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.040, 32.40/29.121
	Требования игрушкам со снарядами накопителя энергии
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.17;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17
	
	

	1.49** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.121
	Требования к игрушкам для игры на воде
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.18;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.18
	
	

	1.50** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к пиротехническим и запальным устройствам, предназначенные для игрушек и игрушки с пистонами
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.19;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.19
	
	

	1.51** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.040, 32.40/29.061
	Требования к мячам на резинке
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.24;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.24
	
	

	1.52** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к игрушкам, закрепленным на пищевых продуктах
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.25;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.25
	
	

	1.53** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.040, 32.40/29.061
	Требование к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.5
	
	

	1.54** ТР
	
	32.40/11.116
	Отсутствие пайки в конструкторах и моделях
	ГОСТ 25779-90 п. 3.13
	
	

	1.55** ТР
	
	
	Наличие элементов на опорных поверхностях, предотвращающих соскальзывание ноги
	ГОСТ 25779-90 п. 3.39
	
	

	1.56** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/35.065
	Требование к температуре частей игрушки (предназначенных для касания рукой ребёнка и доступных) и утечки газа и жидкости в игрушках, содержащих источник тепла
	ГОСТ 25779-90 п. 3.49
	
	

	1.57** ТР
	
	32.40/11.116
	Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек
	ГОСТ 25779-90 п. 3.58
	
	

	1.58** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/35.062
	Требования к игрушкам для игры на воде
	ГОСТ 25779-90 п.п. 3.63, 3.64
	
	

	1.59** ТР
	
	32.40/11.116
	Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины
	ГОСТ 25779-90 п. 3.70
	
	

	1.60** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к оптическим игрушкам. Определения высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки
	ГОСТ 25779-90 п. 3.72
	
	

	1.61** ТР
	
	
	Требования к оптическим игрушкам. Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках
	ГОСТ 25779-90 п. 3.73
	
	

	1.62** ТР
	
	
	Требования к оптическим игрушкам. Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения
	ГОСТ 25779-90 п. 3.74
	
	

	1.63** ТР
	
	
	Требования к оптическим игрушкам. Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой
	ГОСТ 25779-90 п. 3.75
	
	

	1.64** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к оптическим игрушкам. До-ступ к наполнителю в калейдоскопе (кроме коэффициента про-пускания светорассеивающего стекла по ГОСТ 3520)
	ГОСТ 25779-90 п. 3.76
	
	

	1.65** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к оптическим игрушкам. Кратность увеличения окуляра фильмоскопа
	ГОСТ 25779-90 п. 3.77
	
	

	1.66** ТР
	
	
	Требования к оптическим игрушкам. Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза
	ГОСТ 25779-90 п. 3.78
	
	

	1.67** ТР
	
	
	Требования к настольно-печатным играм. Контрастность цвета, текста, рисунка
	ГОСТ 25779-90 п. 3.79
	
	

	1.68** ТР
	
	
	Требования к настольно-печатным играм. Отмарывание красок
	ГОСТ 25779-90 п. 3.80
	
	

	1.69** ТР
	
	
	Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.8;
СТБ ISO 2808-2023
	
	

	1.70** ТР
	
	
	Требования к надувным бассейнам
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.9;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.9
	
	

	1.71** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121
	Статическая прочность надувных бассейнов с ненадувными стенками
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.10;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.10
	
	

	1.72** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/22.000
	Определение наличия в игрушках лазеров и опасных светодиодов
	ГОСТ IEC 60825-1-2013;
ГОСТ IEC 60825-1-2023;
ГОСТ IEC 62115-2014;
ГОСТ IEC 62115-2022
	
	

	1.73** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к конструкции электрических игрушек
	ГОСТ IEC 62115-2014 п. 14;
ГОСТ IEC 62115-2022 п.13
	
	

	1.74** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121
	Требования к защите шнуров и проводов в электрических игрушках
	ГОСТ IEC 62115-2014 п. 15;
ГОСТ IEC 62115-2022 п.14
	
	

	1.75** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требования к винтам и соединениям в электрических игрушках
	ГОСТ IEC 62115-2014 п. 17;
ГОСТ IEC 62115-2022 п.16
	
	

	1.76** ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 6;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.6
	
	

	1.77** ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 7;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.7;
ГОСТ EN 71-8-2014 п. 5;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 5;
ГОСТ IEC 60825-1-2013 п. 5;
ГОСТ IEC 60825-1-2023 п.5;
ГОСТ IEC 62115-2014 п. 7;
ГОСТ IEC 62115-2022 п.7
	
	

	1.78** ТР
	
	32.40/32.089
	Показатель магнитной индукции
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.35;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.35
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	1.79* ТР
	
	32.40/26.045
	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота
	ГОСТ 25779-90 п. 3.68;
ГОСТ 34399-2018
	
	

	1.80** ТР
	
	32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	1.81* ТР
	
	32.40/25.047
	Воспламеняемость
	ГОСТ ISO 8124-2-2014
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	1.82** ТР
	
	32.40/11.116
	Устойчивость
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	1.83** ТР
	
	32.40/26.095
	Статическая прочность
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.3;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.3
	
	

	1.84** ТР
	
	32.40/11.116
	Защемление головы и шеи
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.5;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.5
	
	

	1.85** ТР
	
	
	Защемление одежды и волос (испытание пуговицей)
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.6;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.6
	
	

	1.86** ТР
	
	32.40/29.061
	Измерение участка скольжения и конечного участка на горках
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.7;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.7
	
	

	1.87** ТР
	
	
	Диаметр канатов и других средств подвешивания
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.8;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.8
	
	

	1.88** ТР
	
	32.40/26.095
	Динамическая прочность ограждений и перил
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.4;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.4
	
	

	1.89** ТР
	
	32.40/29.061
	Максимальная высота
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.3;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.3
	
	

	1.90** ТР
	
	32.40/11.116
	Углы и кромки
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.4;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.4
	
	

	1.91** ТР
	
	
	Выступающие части
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.5;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.5
	
	

	1.92** ТР
	
	32.40/29.061
	Ограждения, перила, лестницы (геометрия)
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.2.2;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.2.2
	
	

	1.93** ТР
	
	
	Бортики (геометрия)
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.5.2;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.3
	
	

	1.94** ТР
	
	32.40/11.116
	Защемление пальцев
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.3.4;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.4
	
	

	1.95** ТР
	
	32.40/29.061
	Требования к стартовому участку
	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.5.3;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.4
	
	

	1.96** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Острые кромки, острые концы и выступающие части. Требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок.
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.п. 4.7, 4.8, 4.9, 4.14.1, 8.10, 8.11, 8.12;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.п. 4.7, 4.8, 4.9, 4.14.1, 8.10, 8.11, 8.12;
ГОСТ EN 71-14-2018 п.п. 4.1, 4.2, 4.7;
ГОСТ EN 71-14-2022 п.п. 5.1, 5.6.2, 5.6.3;
ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.5;
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	1.97** ТР
	
	32.40/11.116
	Измерение высоты защиты от падения качелей с двойными сиденьями и проверка зазоров между сидень-ем и защитой от падения
	ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.11
	
	

	1.98** ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Требование к летающим игрушкам
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.27
	
	

	1.99** ТР
	
	
	Оценка способности двух шнуров или цепей перевиваться
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.41
	
	

	1.100** ТР
	
	
	Определение дальности полёта снарядов
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.42
	
	

	1.101** ТР
	
	
	Оценка ведущих частей снарядов и летающих игрушек
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.43
	
	

	1.102* ТР
	
	32.40/26.095
	Определение ударного воздействия элементов качания
	ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.9
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	1.103** ТР
	
	
	Испытание защитного покрытия на амортизирующую способность (испытание на удар)
	ГОСТ EN 71-14-2022 пп. 5.8.2, 7.1.1, Приложение В
	
	

	2.1** ТР
	Ограждения дорожные
	
	
	
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	2.1**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	43.29/29.119
	Степень уплотнения грунта земляного полотна (коэффициент уплотнения песчаного грунта ускоренным методом динамического зондирования при глубине контроля до 30 см)
	СП 1.03.17-2025 п.п.5.1.6, 5.1.7;
СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	2.2** ТР
	Ограждения дорожные
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Толщина и внешний вид защитных покрытий
	ГОСТ 26804-2012 п. 8.1 ¹;
ГОСТ 33128-2014 п. 7;
ГОСТ 33129-2024 п. 7.1 ¹;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	2.3** ТР
	
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121
	Прочность сцепления защитных покрытий
	ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 ¹;
ГОСТ 26804-2012 п. 8.1 ¹;
ГОСТ 33128-2014 п.7;
ГОСТ 33129-2024 п. 7.2 ¹;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹
	
	

	2.3**
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	43.29/29.119
	Степень уплотнения слоя основания (коэффициент уплотнения песчаного основания при глубине контроля до 30 см)
	СП 1.03.17-2025 п.п.5.1.6, 5.1.7;
СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	2.4** ТР
	Ограждения дорожные
	25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116
	Качество поверхности и внешний вид
	ГОСТ 26804-2012 п. 8 ¹;
ГОСТ 33128-2014 п.7;
ГОСТ 33129-2024 п. 7.4 ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	2.5** ТР
	
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Размеры и внешний вид сварных соединений
	ГОСТ 26804-2012 п. 8.2 ¹;
ГОСТ 3242-79 ¹;
ГОСТ 33128-2014 п. 7
	
	

	2.6** ТР
	
	25.11/42.000, 22.23/42.000, 23.61/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26804-2012 ¹;
ГОСТ 33128-2014 ¹;
ГОСТ 33128-2024 ¹
	
	

	2.7** ТР
	
	25.11/29.121, 22.23/29.121, 23.61/29.121
	Прочность и жесткость при вертикальной нагрузке
	ГОСТ 33129-2024 п.п. 5.1, 5.2, 5.4; ¹
	
	

	2.8** ТР
	
	
	Прочность и жесткость при горизонтальной распределенной нагрузке
	ГОСТ 33129-2024 п.п. 5.1, 5.3, 5.4 ¹
	
	

	2.9** ТР
	
	
	Удерживающая способность
	ГОСТ 33129-2014 п.4.1.8;
ГОСТ 33129-2024 пп. 5.1, 5.2, 5.4 ¹
	
	

	2.10** ТР
	
	
	Прочность при горизонтальной сосредоточенной нагрузке
	
	
	

	3.1** ТР
	Знаки дорожные
	25.11/11.116
	Надписи и изображения
	ГОСТ 32946-2014 п.п. 4.3, 4.8, 4.14
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	3.1**
	Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.061
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 6.4;
СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (ИСО 2808-97) п.п. 6.1, 7.2.1, 8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	3.2** ТР
	Знаки дорожные
	25.11/11.116
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 32946-2014 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	3.2**
	Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	43.39/11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п. 6.9
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	3.3** ТР
	Знаки дорожные
	25.11/29.121
	Устойчивость конструкции знака к деформациям
	ГОСТ 32946-2014 п.4.7, прил. А
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	3.3**
	Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4;
СТБ 1684-2006 п. 6.11
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	3.4** ТР
	Знаки дорожные
	25.11/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 32946-2014 п. 4.23
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	3.5** ТР
	
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121
	Толщина и внешний вид защитных покрытий
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
ГОСТ 32946-2014 пп. 4.4, 4.5;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3 ¹;
СТБ ISO 2808-2023
	
	

	3.6** ТР
	
	
	Прочность сцепления защитных покрытий
	ГОСТ 32946-2014 п.п. 4.6;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹
	
	

	3.7** ТР
	
	25.11/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 32945-2014 ¹;
ГОСТ 32946-2014 п. 4.2
	
	

	4.1** ТР
	Дорожные сигнальные столбики
	25.11/29.121, 22.23/29.121, 23.61/29.121
	Устойчивость к статическому воздействию ветровой нагрузки
	ГОСТ 32844-2014 п.п. 4.1, 4.4.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	4.1**
	Устройство изоляционных покрытий
	43.39/29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	СТБ 1846-2008 п. 7.7 (метод 1,2)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	4.2** ТР
	Дорожные сигнальные столбики
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061
	Геометрические параметры (дор.сигн.ст)
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 32844-2014 п. 4.1, 4.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	4.2**
	Устройство изоляционных покрытий
	43.39/29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	СТБ 1846-2008 п. 8.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	4.3** ТР
	Дорожные сигнальные столбики
	25.11/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 32843-2014 ¹;
ГОСТ 32844-2014 п. 4.1.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.1** ТР
	Опоры дорожных знаков
	25.11/11.116, 23.61/11.116, 22.23/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.2 ¹;
ГОСТ 32950-2014 п. 4.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.1**
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.121
	Соответствие проектной документации адгезии наружных слоев подосновы и клея к подоснове
	СП 1.03.04-2022 п.п.6.6, 6.7;
СП 1.03.17-2025 п. 5.19
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	5.2** ТР
	Опоры дорожных знаков
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121
	Толщина и внешний вид антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
ГОСТ 32948-2014 п.п. 7.1.4.2, 7.1.4.3, 7.1.4.4 ¹;
ГОСТ 32950-2014 п.п. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹;
ГОСТ 9.407-2015 п. 9 ¹;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3 ¹;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3;
ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.8 ¹;
СТБ ISO 2808-2023
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.2**
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.121
	Соответствие усилия вырыва анкерного устройства из подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.п.6.6, 6.7;
СТБ 2068-2025 п. 12
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	5.3** ТР
	Опоры дорожных знаков
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061
	Геометрические параметры (оп.дор.зн)
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.3 ¹;
ГОСТ 32950-2014 п. 4.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.3**
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.121
	Соответствие усилия вырыва крепежного элемента из подосновы
	СП 1.03.04-2022 п. 6.7;
СТБ 2068-2025 п. 12
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	5.4** ТР
	Опоры дорожных знаков
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121
	Сцепление горячего цинкового покрытия (по методам: нанесения надрезов, сетки царапин и нагрева)
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
ГОСТ 32950-2014 п. 4.4;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹;
ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.8;
СТБ ISO 2808-2023
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.4**
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.121
	Предел прочности на отрыв от подосновы
	СТБ 2068-2025 п. 8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	5.5** ТР
	Опоры дорожных знаков
	25.11/29.121, 23.61/29.121, 22.23/29.121
	Испытание опор на прочность и жёсткость Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор
	ГОСТ 32950-2014 п. 4.2, прил. А
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.5**
	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.39/29.121
	Отклонение усилия вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы
	СТБ 2079-2010 п. 10
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	5.6** ТР
	Опоры дорожных знаков
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121
	Сцепление лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 15140-78 п. 2 ¹;
ГОСТ 32948-2014 п.5.2.5.1 ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	5.7** ТР
	
	25.11/11.116, 23.61/11.116, 22.23/11.116
	Степень защиты ревизионного люка
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 11, 13 (для цифры 3 и 4) ¹;
ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.5.3 ¹;
ГОСТ 32950-2014 п. 4.5.3
	
	

	5.8** ТР
	
	25.11/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 32948-2014 ¹
	
	

	6.1** ТР
	Опоры стационарного электрического освещения
	25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116
	Внешний вид (опоры стац.эл.осв)
	ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.12, 4.3.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	6.1**
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	23.61/29.061
	Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной
	СП 1.03.09-2023 п.п.5.7.4, 6.3.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	6.2** ТР
	Опоры стационарного электрического освещения
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061
	Толщина и внешний вид антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7, 4.1.9, 4.2.4;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹;
ГОСТ 9.407-2015 п. 9 ¹;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3 ¹;
СТБ ISO 2808-2016 п. 5.5.7 ¹;
СТБ ISO 2808-2023
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	6.2**
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	23.61/29.121
	Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами контроля (метод ударного имульса)
	ГОСТ 22690-2015 п. 7.4;
СП 1.03.09-2023 п.п.5.7.4, 6.3.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	6.3** ТР
	Опоры стационарного электрического освещения
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061
	Геометрические параметры(опоры стац.эл.осв)
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	6.3**
	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	23.61/29.121
	Прочность бетона на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 28570-2019;
СТБ 1097-2012 п. 7.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	6.4** ТР
	Опоры стационарного электрического освещения
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121
	Прочность сцепления горячего цинкового покрытия (по методам: нанесения надрезов, сетки царапин и нагрева)
	ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.9;
ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	6.5** ТР
	
	25.11/29.121, 22.23/29.121, 23.61/29.121
	Прочность и жесткость металлических и композитных опор Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор
	ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.1;
ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.1, 4.3.4, Приложение В;
ГОСТ 8829-94 ¹
	
	

	6.6** ТР
	
	25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061
	Размеры и внешний вид сварных соединений (опоры стац.эл.осв)
	ГОСТ 3242-79 ¹;
ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.5, Прил. А
	
	

	6.7** ТР
	
	25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116
	Защита от попадания внешних твердых предметов (цифра 3 и 4)
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 11, 13 (для цифры 3 и 4) ¹;
ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.8
	
	

	6.8** ТР
	
	25.11/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 32947-2014 ¹
	
	

	7.1** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Общие требования к конструкции
Общие требования к конструкции, внешний вид, качество поверхности
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п. 6;
ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹;
ГОСТ 35115-2024 п. 10.1 ¹;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.1**
	Металлические изделия и конструкции строительные
	25.11/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения: - сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	7.2** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.99/11.116, 32.99/29.121
	Несущая способность
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. С;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 35115-2024 п. 10.2 приложение С ¹;
ГОСТ Р 52169-2012 Прил. В
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.2**
	Металлические изделия и конструкции строительные
	25.11/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 23118-2019 7.5;
ГОСТ 23120-2016 8.1;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	7.3** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Защита от застреваний
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. D ¹;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 35115-2024 п. 10.2 приложение Б ¹;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.8, Прил. Г
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.3**
	Металлические изделия и конструкции строительные
	25.11/32.089
	Толщина антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3;
СТБ 1317-2002 п. 6.6;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	7.4** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.99/11.116
	Защита от падений
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014);
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 35115-2024 п. 10.1;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.4**
	Металлические изделия и конструкции строительные
	25.11/11.116
	Наличие дефектов на поверхности изделий
	ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.916-2023 п. 5;
СТБ 1317-2002 п. 6.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	7.5** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Высота свободного падения
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014);
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 35115-2024 п. 10.1 ¹;
ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.5**
	Металлические изделия и конструкции строительные
	25.11/29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 п. 2;
ГОСТ 23118-2019 п.7.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	7.6** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Зона безопасности
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014);
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹;
ГОСТ 35115-2024 п. 10.1 ¹;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.7** ТР
	
	
	Зона приземления
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014);
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г
	
	

	7.8** ТР
	
	
	Лестницы, стремянки, трапы, рампы
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014);
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г
	
	

	7.9** ТР
	
	32.99/29.061
	Канаты, цепи
	
	
	

	7.10** ТР
	
	
	Фундаменты
	
	
	

	7.11** ТР
	
	32.99/29.061, 32.99/38.000
	Раскачивающийся брус
	
	
	

	7.12** ТР
	
	32.99/11.116
	Доступ к стартовому участку
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ Р 52168-2012 п. 6, Прил. А;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1
	
	

	7.13** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Стартовый участок
	
	
	

	7.14** ТР
	
	
	Участок скольжения
	
	
	

	7.15** ТР
	
	
	Конечный участок
	
	
	

	7.16** ТР
	
	
	Профиль горки
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.4.3;
ГОСТ Р 52168-2012 п. 6, Прил. А
	
	

	7.17** ТР
	
	32.99/11.116
	Поверхность горки
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. D;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.6;
ГОСТ Р 52168-2012 п. 5.8, п. 6
	
	

	7.18** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Расстояние до игровой поверхности (клиренс)
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ Р 52167-2012 п. 6;
ГОСТ Р 52167-2012 п.6;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1
	
	

	7.19** ТР
	
	
	Свободное пространство под сидением качелей с одной точкой крепления
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ Р 52167-2012 п.6;
ГОСТ Р 52167-2012 п. 6;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1
	
	

	7.20** ТР
	
	
	Минимальное свободное пространство и устойчивость сидений качелей с несколькими точками крепления
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6;
ГОСТ Р 52167-2012 п. 6;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1
	
	

	7.21** ТР
	
	
	Средства подвеса
	
	
	

	7.22** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121
	Наклон посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. В;
ГОСТ Р 52299-2013 Прил. А
	
	

	7.23** ТР
	
	
	Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. С;
ГОСТ Р 52299-2013 Прил. Б
	
	

	7.24** ТР
	
	
	Устойчивость при горизонтальном нагружении (боковая устойчивость)
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. D;
ГОСТ Р 52299-2013 Прил. В
	
	

	7.25** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Угол отклонения продольной оси
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1;
ГОСТ Р 52299-2013 п.7
	
	

	7.26** ТР
	
	
	Общий диапазон движения шатунной качалки
	
	
	

	7.27** ТР
	
	
	Угол отклонения конструктивного элемента, совершающего маховые движения, качалки с одной осью вращением вокруг одной центральной оси, расположенной на высоте
	
	
	

	7.28** ТР
	
	
	Площадь проекции торцевой части рукоятки/подножки
	ГОСТ Р 52299-2013 прил. Г
	
	

	7.29** ТР
	
	
	Определение наличия выступающих конструктивных элементов опор для рук/ног
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. Е
	
	

	7.30** ТР
	
	
	Сводное пространство (пространство падения)
	ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1;
ГОСТ Р 52300-2013 п. 7
	
	

	7.31** ТР
	
	
	Оси
	
	
	

	7.32** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121
	Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси
	ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) Прил. А;
ГОСТ Р 52300-2013 Прил. А
	
	

	7.33** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/38.000
	Скорость вращения
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1;
ГОСТ Р 52300-2013 п.7
	
	

	7.34** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Клиренс
	
	
	

	7.35** ТР
	
	
	Посадочные места, подвесные поручни
	
	
	

	7.36** ТР
	
	
	Диаметр карусели
	
	
	

	7.37** ТР
	
	
	Платформа, большой вращающийся диск
	
	
	

	7.38** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121
	Приводы, ведущие колеса, элементы несущей конструкции, направляющие
	
	
	

	7.39** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Конструкция и узлы крепления троса (каната), расстояние между канатами параллельных канатных дорог
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ Р 54847-2011 п. 6
	
	

	7.40** ТР
	
	
	Подвесной элемент
	
	
	

	7.41** ТР
	
	
	Конструкция захвата для рук и сидений
	
	
	

	7.42** ТР
	
	
	Клиренс
	
	
	

	7.43** ТР
	
	
	Расстояние от подвесного каната до сиденья/захвата
	
	
	

	7.44** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/38.000
	Скорость движения каретки
	ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Прил. В;
ГОСТ Р 54847-2011 Прил. Б
	
	

	7.45** ТР
	
	
	Торможение каретки
	ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Прил. А;
ГОСТ Р 54847-2011 Прил. А
	
	

	7.46** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Площадь проекции торцевой части рукоятки
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. Е;
ГОСТ Р 54847-2011 п. 6, Прил. В
	
	

	7.47** ТР
	
	
	Определение наличия выступающих конструктивных элементов опор для рук/ног
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. Е;
ГОСТ Р 54847-2011 п. 6 Прил. В
	
	

	7.48** ТР
	
	
	Защита от падений в пространственной игровой сети
	ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) п. 4.1;
ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5
	
	

	7.49** ТР
	
	
	Размер ячеек трехмерно установленных плоских сетей
	ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) п. 4.2;
ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.1, 4.2, 5
	
	

	7.50** ТР
	
	
	Защита от повреждений в пространство падения
	ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) п. 4.3;
ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.1, 4.3, 5
	
	

	7.51** ТР
	
	32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121
	Сходящиеся элементы (соединение элементов сети)
	ГОСТ 34614.11-2019 п.4.4;
ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.4, 5
	
	

	7.52* ТР
	
	32.99/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 22.19/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 25.99/25.120, 42.99/25.120
	Воспламеняемость
	ГОСТ EN 1021-1-2016 ¹;
ГОСТ ISO 8124-2-2014 п.п. 3.10; 5.1; 5.4
	
	

	7.53** ТР
	
	32.99/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 23.14/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности полимерных, полимер-содержащих материалов, синтетических и смешанных текстильных материалов
	ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 ¹;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	7.54** ТР
	
	
	
	
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	7.55** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	32.40/26.095
	Максимальное ускорение сиденья
	ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) пп. 4-5, Приложение В;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п. 4.6, Приложение В
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	7.56* ТР
	
	
	Испытание качелей динамической нагрузкой
	ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) Приложение С;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) Приложение С ¹
	
	

	7.57** ТР
	
	
	Критическая высота падения
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1, приложение Н;
ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018+AC:2019) пп.5-7
	
	

	7.58** ТР
	
	
	Среднее значение напряжения смятия сиденья
	ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) пп. 4-5, Приложение В;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п. 4.6, Приложение В
	
	

	8.1** ТР
	Коляски детские
	32.40/11.116
	Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях
	ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.5, 8.4.6;
ГОСТ 19245-93 п.п. 5.7, 5.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	8.1**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/11.116
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики
	ГОСТ 9.032-74 пп. 2.1, 2.2, 2.7 (прил. 4 кроме блеска), 2.8;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12;
СТБ 1317-2002 п. 6.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	8.2** ТР
	Коляски детские
	32.40/11.116
	Наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром больше 5 мм и меньше 12 мм)
	ГОСТ 19245-2023 п.п. 6.5, 6.14, 8.3, 8.4.4;
ГОСТ 19245-93 п.п. 3.13, 3.5, 5.1, 5.2, 5.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	8.2**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Отклонения от линейных размеров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1317-2002 п. 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	8.3** ТР
	Коляски детские
	32.40/26.095
	Работа тормозной и блокирующих систем
	ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.7, 8.4.8;
ГОСТ 19245-93 п.п. 5.9, 5.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	8.3**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1317-2002 п. 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	8.4** ТР
	Коляски детские
	32.40/26.141
	Водонепроницаемость внешней обивки или чехла
	ГОСТ 22944-78 п. 2 (метод кошеля)
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	8.4**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1317-2002 п. 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	8.5** ТР
	Коляски детские
	32.40/26.095
	Прочность ремней, ручек, скоб и иных приспособлений для переноски
	ГОСТ 19245-2023 п. 8.4.9;
ГОСТ 19245-93 п. 5.11
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	8.5**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/32.089
	Толщина антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3;
СТБ 1317-2002 п. 6.6;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	8.6** ТР
	Коляски детские
	32.40/26.095
	Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков
	ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.10, 8.4.11;
ГОСТ 19245-93 п.п. 5.12, 5.13
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	8.6**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/29.061
	Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1317-2002 п. 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	8.7**
	
	25.11/32.115
	Внешний вид поверхности элементов и сварных соединений
	СТБ 1133-98 п. 4;
СТБ 1317-2002 п. 6.2, п. 6.8
	
	

	9.1** ТР
	Мягкие элементы мебели
	31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.09/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	9.1**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/29.121
	Несущая способность, прочность и жесткость
	ГОСТ 23118-2019 п 5.1.2;
ГОСТ 3242-79;
СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.13, 5.14;
СТБ 1133-98
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	9.2* ТР
	Мягкие элементы мебели
	31.00/25.047, 31.01/25.047, 31.02/25.047, 31.09/25.047
	Воспламеняемость
	ГОСТ EN 1021-1-2016;
ГОСТ Р 50810-95;
СТ РК EN 1021-1-2015
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	9.2**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/11.116
	Внешний вид и толщина металлических и неметаллических неорганических покрытий
	ГОСТ 23118-2019 п.п. 7.7, 7.8;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1, 2.2;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	9.3** ТР
	Мягкие элементы мебели
	31.00/26.095, 31.00/29.061, 31.01/26.095, 31.01/29.061, 31.02/26.095, 31.02/29.061, 31.09/26.095, 31.09/29.061, 31.03/26.095, 31.03/29.061
	Мягкость
	ГОСТ 21640-91
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	9.3**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/29.061
	Отклонение размеров швов сварных соединений
	ГОСТ 23118-2019 п 5.5.3;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	9.4** ТР
	Мягкие элементы мебели
	31.00/26.095, 31.00/29.061, 31.01/26.095, 31.01/29.061, 31.02/26.095, 31.02/29.061, 31.09/26.095, 31.09/29.061, 31.03/26.095, 31.03/29.061
	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов
	ГОСТ 19918.3-79
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	9.4**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/32.115
	Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1133-98
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	9.5* ТР
	Мягкие элементы мебели
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность пружинных мягких элементов
	ГОСТ 14314-94
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	9.5**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/32.115
	Внешний вид сварных швов
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8;
СТБ 1133-98
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	9.6**
	
	25.11/29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров конструкций
	ГОСТ 23118-2019 п.п. 7.5, 7.10;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	
	

	10.1** ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.03/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля (тканевая поверхность матраса)
	ГОСТ 30877-2003 п. 5.3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	10.1**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/29.121
	Прочность и жесткость ограждений лестниц и ограждений крыш зданий
	СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.13, 5.14;
СТБ 1381-2003 п.п. 4.2, 6.1, 6.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	10.2* ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.03/26.095, 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий
	ГОСТ 28136-89 р.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	10.2**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/29.061
	Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от ПД
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1381-2003 п. 6.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	10.3* ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19882-2022 п.п. 9.5, 9.6 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3, Приложение 2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	10.3**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/29.061
	Отклонение от заданного угла сопряжения элементов
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1381-2003 п. 6.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	10.4* ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность полкодержателей
	ГОСТ 19882-2022 п. 6.3 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	10.4**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/29.061
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики
	ГОСТ 9.032-74 пп. 2.1, 2.2, 2.7 (прил. 4 кроме блеска), 2.8;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12;
СТБ 1381-2003 п. 6.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	10.5* ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины
	ГОСТ 19882-2022 п. 7 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	10.5**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/11.116
	Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий
	ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.3, 6.4.4;
СТБ 1381-2003 п. 6.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	10.6* ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки
	ГОСТ 19882-2022 п. 6.4 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 9
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	10.6**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/29.061
	Качество грунтовки и окраски: внешний вид толщина покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3;
СТБ 1381-2003 п. 6.5;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	10.7* ТР
	Мебельная продукция (корпусная мебель)
	31.03/26.095, 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность и деформируемость корпуса
	ГОСТ 19882-2022 п.6.1 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	10.8* ТР
	
	
	Прочность основания
	ГОСТ 19882-2022 п.6.2 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5
	
	

	10.9* ТР
	
	31.03/36.057, 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность опор качения
	ГОСТ 30212-94 п.7
	
	

	11.1** ТР
	Ковровые покрытия
	13.93/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003 п. 5.3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 017/2011

	11.1**
	Закладные, арматурные каркасы, сетки
	25.11/29.061
	Действительные отклонения линейных размеров изделий
	ГОСТ 10922-2012 пп. 5.3, 7.3;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011 п. 7.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	11.2**
	
	
	Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.4, 7.5, 7.6;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011 п. 7.1
	
	

	11.3**
	
	
	Минимальное расстояние между привариваемыми арматурными стержнями (тавровые соединения)
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.2;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011 п. 7.2
	
	

	11.4**
	
	
	Качество поверхности сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.8;
СТБ 2174-2011 п. 7.9
	
	

	11.5**
	
	
	Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.9;
СТБ 2174-2011 п. 7.8
	
	

	11.6**
	
	
	Качество кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.10, 7.7;
СТБ 2174-2011 п.п. 5.7, 7.6
	
	

	11.7**
	
	25.11/11.116
	Наличие шлака и брызг металла на соединениях. Состояние наплавленного и основного металла в соединениях.
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.11, 5.12, 7.8;
СТБ 2174-2011 п.п. 5.8, 5.9, 7.9
	
	

	11.8**
	
	25.11/29.061
	Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.13, 7.8;
СТБ 2174-2011 п.п. 5.10, 7.9
	
	

	11.9**
	
	
	Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.5;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011 п. 7.4
	
	

	11.10**
	
	
	Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.6;
ГОСТ 14098-2014;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	11.11**
	
	25.11/11.116
	Внешний вид кромок плоских элементов закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.8
	
	

	11.12**
	
	
	Внешний вид арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений
	
	
	

	11.13**
	
	25.11/29.061
	Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.4, 7.5, 7.6;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011 п. 7.1
	
	

	11.14**
	
	
	Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.7;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011 п. 7.6
	
	

	11.15**
	
	
	Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполненных контактной точечной сваркой
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.9;
ГОСТ 14098-2014;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011 п. 7.8
	
	

	11.16**
	
	
	Качество кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.7;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011 п. 7.6
	
	

	11.17**
	
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Качество сварных швов, размер и число наружных дефектов в сварных соединениях, выполненных дуговой, ванной и ванно-шовной сваркой
	ГОСТ 10922-2012 п. 7.8;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011 п. 7.9
	
	

	12.1** ТР
	Трубы дорожные водопропускные
	23.61/29.061, 25.11/29.061, 22.23/29.061
	Геометрические параметры (Трубы дорожные водопропускные)
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 32871-2014 приложение А, Б
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	12.1**
	Фермы стропильные для производственных зданий
	25.11/29.121
	Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений
	ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 1396-2003 п. 6.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	12.2** ТР
	Трубы дорожные водопропускные
	23.61/32.115, 25.11/32.115, 22.23/32.115
	Качество поверхности и внешний вид
	ГОСТ 32871-2014 приложение Б;
ГОСТ 9.307-2021 п.8.1 ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	12.2**
	Фермы стропильные для производственных зданий
	25.11/11.116
	Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне
	СТБ 1396-2003 п. 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	12.3** ТР
	Трубы дорожные водопропускные
	25.11/32.089
	Толщина защитных покрытий
	ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) п.6.3.1.2 ¹;
ГОСТ 32871-2014 приложение Б;
ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1 ¹
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	12.3**
	Фермы стропильные для производственных зданий
	25.11/11.116
	Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра
	ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85,ИСО 2632-2-85);
СТБ 1396-2003 п. 6.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	12.4** ТР
	Трубы дорожные водопропускные
	25.11/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 32871-2014
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 014/2011

	12.4**
	Фермы стропильные для производственных зданий
	25.11/29.061
	Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1396-2003 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	12.5**
	
	
	Фактические отклонения линейных размеров ферм из парных уголков и их деталей от номинальных
	
	
	

	12.6**
	
	
	Фактические отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных
	
	
	

	12.7**
	
	
	Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных
	
	
	

	12.8**
	
	
	Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных
	
	
	

	13.1* ТР
	Двери с вертикальной осью вращения
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость крепления
	ГОСТ 19195-89 п.2.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	13.1**
	Тренажёры стационарные уличные
	32.30/11.116, 32.30/29.061
	Общие требования к материалам
	СТБ EN 16630-2020 5.1;
СТБ EN 16630-2020 п. 5.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	13.2* ТР
	Двери с вертикальной осью вращения
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.2.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	13.2**
	Тренажёры стационарные уличные
	32.30/11.116, 32.30/29.061
	Общие требования к конструкции (Тренажёры стационарные уличные)
	СТБ EN 16630-2020 п. 5.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	13.3* ТР
	Двери с вертикальной осью вращения
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.2.3
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	13.3**
	Тренажёры стационарные уличные
	32.30/11.116, 32.30/29.061, 32.30/29.121
	Прочность конструкции
	СТБ EN 16630-2020 п.п. 4.3.2, 5.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	13.4**
	
	32.30/11.116, 32.30/29.061
	Геометрические параметры поверхностей доступных частей оборудования
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ EN 16630-2020 п. 5.1
	
	

	13.5**
	
	
	Общие требования к опорной поверхности для ног
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ EN 16630-2020 5.1
	
	

	13.6**
	
	32.30/11.116, 32.30/29.061, 32.30/38.000
	Общие требования к конструкции подвижных частей
	
	
	

	13.7**
	
	32.30/11.116, 32.30/29.061
	Защита от застревания
	СТБ EN 16630-2020 5.1, 5.2;
СТБ EN 16630-2020 п. 5.1, 5.2
	
	

	13.8**
	
	
	Общие требования к грузам и сопротивлению тренажёров
	СТБ EN 16630-2020 5.1
	
	

	13.9**
	
	
	Общие требования к механизмам регулировки и останова
	
	
	

	13.10**
	
	
	Общие требования к доступу и выходу
	
	
	

	13.11**
	
	
	Общие требования к соединительным элементам
	СТБ EN 16630-2020 п. 5.1
	
	

	13.12**
	
	
	Общие требования к быстроизнашивающимся элементам
	
	
	

	13.13**
	
	
	Общие требования к элементам захвата и обхвата
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ EN 16630-2020 п. 5.1
	
	

	13.14**
	
	
	Общие требования к канатам, ремням и цепям
	
	
	

	13.15**
	
	
	Общие требования к пространствам и площадям пространств
	
	
	

	13.16**
	
	
	Общие требования к фундаментам
	
	
	

	14.1* ТР
	Двери с горизонтальной осью вращения
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.3.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	14.1**
	Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений
	43.99/29.061
	Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1164.1-2009 п. 6.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	14.2* ТР
	Двери с горизонтальной осью вращения
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.3.2
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	14.2**
	Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений
	43.99/29.040
	Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплотнения песчаного грунта ускоренным методом динамического зондирования при глубине контроля до 30 см)
	СТБ 1377-2003 п. 6;
СТБ 2176-2025 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	14.3**
	
	
	
	
	
	

	15.1* ТР
	Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Усилие раздвигания
	ГОСТ 30209-94 п.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	15.1**
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.115, 24.31/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	15.2* ТР
	Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность крепления
	ГОСТ 30209-94 п. 3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	15.2**
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/32.103, 24.31/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	15.3* ТР
	Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность крепления
	ГОСТ 30209-94 п.4
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	15.3**
	Контрольные образцы сварных соединений и основного металла
	24.10/18.115, 24.31/18.115
	Металлографические исследования: -определение макроструктуры материалов -сварные соединения;
	ГОСТ ISO 15614-1-2022 п. 7.4.3;
СТ РК ISO 17639-2015;
СТБ ISO 15614-1-2009 п. 7.4.4;
СТБ ЕН 1321-2004
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	15.4**
	
	24.10/29.143, 24.31/29.143
	Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 7;
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	
	

	15.5**
	
	24.10/32.030, 24.31/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	15.6**
	
	24.10/26.095, 24.10/29.121, 24.10/29.137, 24.10/29.144, 24.31/26.095, 24.31/29.121, 24.31/29.137, 24.31/29.144
	Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом
Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985);
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.4, р.5, р.8, р.9;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
ГОСТ 9454-78;
ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5;
СТ РК ISO 17639-2015;
СТ РК ISO 4136-2015;
СТ РК ISO 5173-2015;
СТ РК ISO 9015-1-2016;
СТ РК ISO 9016-2016;
СТБ 2174-2011;
СТБ 2349-2013;
СТБ ISO 148-1-2020;
СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4;
СТБ ISO 15630-1-2009;
СТБ ISO 15630-2-2009;
СТБ ISO 9606-1-2022;
СТБ ЕН 1320-2003;
СТБ ЕН 875-2002;
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	16.1* ТР
	Вертикальные двери-шторки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Усилие раздвигания
	ГОСТ 30209-94 п.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	16.1**
	Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные
	25.11/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	16.2* ТР
	Вертикальные двери-шторки
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность рывком
	ГОСТ 30209-94 п. 6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	16.2**
	Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные
	25.11/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	16.3**
	
	25.11/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	16.4**
	
	25.11/26.095, 25.11/29.121, 25.11/29.137, 25.11/29.144
	Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение)
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.2;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.5, п.8, п.9
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	16.5**
	
	25.11/29.143
	Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 7;
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	17.1* ТР
	Ящики (полуящики)
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Усилие выдвигания
	ГОСТ 28105-89 п. 2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	17.1**
	Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций
	24.10/32.115, 24.31/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	17.2* ТР
	Ящики (полуящики)
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность
	ГОСТ 28105-89 п. 3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	17.2**
	Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций
	24.10/29.121, 24.10/29.137, 24.10/29.144, 24.31/29.121, 24.31/29.137, 24.31/29.144
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 12004-81;
СТБ 2174-2011;
СТБ ISO 15630-1-2009;
СТБ ISO 15630-2-2009
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	17.3* ТР
	Ящики (полуящики)
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 28105-89 п.4
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	18.1* ТР
	Штанги
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061
	Прогиб
	ГОСТ 28102-89 п. 2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	18.1**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	18.2* ТР
	Штанги
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность штангодержателей
	ГОСТ 28102-89 п. 3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	18.2**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	18.3* ТР
	Штанги
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Усилие выдвигания
	ГОСТ 28102-89 п.4
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	18.3**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	18.4* ТР
	Штанги
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность выдвижных штанг
	ГОСТ 28102-89 п.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	18.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность выдвижных штанг
	ГОСТ 28102-89 п.5
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	19.1* ТР
	Обеденные столы, в том числе школьные
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88);
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.6 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 581-3-2012 п.6 ¹;
ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.2 ¹;
СТБ 1268-2006 п.5.8 ¹
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	19.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	19.2* ТР
	Обеденные столы, в том числе школьные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.4;
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.3 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 581-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.3.2;
ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.2 ¹;
СТБ 1268-2006 п.5.9 ¹
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	19.2**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	19.3* ТР
	Обеденные столы, в том числе школьные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	19.3**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	19.4* ТР
	Обеденные столы, в том числе школьные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30099-93 п.11
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	19.5* ТР
	
	
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.5 ¹;
СТБ 1268-2006 п.5.10 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	19.6* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 30099-93 п.6
	
	

	19.7* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.7;
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.4.2 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.4;
ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.2 ¹
	
	

	19.8* ТР
	
	
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.8;
СТБ 1268-2006 п.5.11 ¹
	
	

	20.1* ТР
	Столы письменные
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88);
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.6 ¹;
ГОСТ 34890.2-2022 п.4.3 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.1;
СТБ 1268-2006 п.5.8 ¹
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	20.1**
	Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	20.2* ТР
	Столы письменные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.2;
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.3 ¹;
ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.2;
СТБ 1268-2006 п.5.9 ¹
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	20.2**
	Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	20.3* ТР
	Столы письменные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	20.3**
	Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	20.4* ТР
	Столы письменные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30212-94 п.10;
ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹;
ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	20.5* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Тяговое усилие столов на опорах качения
	СТБ 1268-2006 п.5.12 ¹
	
	

	20.6* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.3;
СТБ 1268-2006 п.5.10 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	20.7* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 30212-94 п.4
	
	

	20.8* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.5;
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.4.2 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.4
	
	

	20.9* ТР
	
	
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.6;
ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹;
ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.5;
СТБ 1268-2006 п.5.11 ¹
	
	

	20.10* ТР
	
	
	Долговечность опор качения
	ГОСТ 30212-94 п.7;
СТБ 1268-2006 п.5.13 ¹
	
	

	20.11* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под воздействием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹;
ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.3
	
	

	21.1* ТР
	Столы журнальные
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88);
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.6 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	21.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 10922-2012;
ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	21.2* ТР
	Столы журнальные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.2;
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.3 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	21.2**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	21.3* ТР
	Столы журнальные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	21.3**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	21.4* ТР
	Столы журнальные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30212-94 п.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	21.5* ТР
	
	
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.3;
СТБ 1268-2006 п.5.10 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	21.6* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 30212-94 п.4
	
	

	21.7* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.5;
ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.4.2 ¹;
ГОСТ EN 1730-2013
	
	

	21.8* ТР
	
	
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.6
	
	

	21.9* ТР
	
	
	Долговечность опор качения
	ГОСТ 30212-94 п.7
	
	

	22.1* ТР
	Столы туалетные
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88)
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	22.1**
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	22.2* ТР
	Столы туалетные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.4
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	22.2**
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	22.3* ТР
	Столы туалетные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	22.3**
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	22.4* ТР
	Столы туалетные
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30099-93 п.11
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	22.5* ТР
	
	
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.5 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	22.6* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 30099-93 п.6
	
	

	22.7* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.7
	
	

	23.1* ТР
	Столы детские
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88)
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	23.1**
	Элементы металлические дымовых труб
	24.20/29.061
	Смещение продольных швов обечаек относительно друг друга
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	23.2* ТР
	Столы детские
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием статической нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.4
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	23.2**
	Элементы металлические дымовых труб
	24.20/11.116
	Внешний вид и дефекты внешнего вида сварных швов
	ГОСТ 3242-79;
СТБ 1133-98
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	23.3* ТР
	Столы детские
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30099-93 п.11
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	23.3**
	Элементы металлические дымовых труб
	24.20/29.061
	Эллиптичность (наибольшая разность диаметров)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	23.4* ТР
	Столы детские
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.5 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	23.4**
	Элементы металлические дымовых труб
	24.20/29.061
	Отклонение от прямолинейности (прямолинейность реального профиля поверхности элемента в любом сечении на всей длине элемента)
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	23.5* ТР
	Столы детские
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 30099-93 п.6
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	23.5**
	Элементы металлические дымовых труб
	24.20/11.116
	Контроль качества подготовки поверхности элементов труб под антикоррозионное покрытие
	ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.3, 6.4.4;
СТБ 1547-2005 п. 6.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	23.6* ТР
	Столы детские
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.7
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	24.1* ТР
	Столы ученические и столы для учителя
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 23380-83 п.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	24.1**
	Смеси сухие гидроизоляционные
	23.64/29.121
	Предел прочности на сжатие (прочность при сжатии)
	ГОСТ 10180-2012;
СТБ 1543-2005 п. 7.6.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	24.2* ТР
	Столы ученические и столы для учителя
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 23380-83 п.3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	24.2**
	Смеси сухие гидроизоляционные. Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) с основанием
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1307-2012 п. 7.12;
СТБ 1543-2005 п. 7.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	24.3* ТР
	Столы ученические и столы для учителя
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 23380-83 п.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	24.4* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Жесткость
	ГОСТ 23380-83 п.4
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	24.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	
	
	

	24.6* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность крепления задней стенки
	ГОСТ 23380-83 п.5
	
	

	24.7* ТР
	
	
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 23380-83 п.7
	
	

	25.1* ТР
	Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Устойчивость (экспериментальный метод)
	ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88);
ГОСТ EN 1022-2013;
ГОСТ EN 1022-2023 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В.3.1;
ГОСТ EN 581-2-2022 п.п.6,7, приложение А ¹
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	25.1**
	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Камни бортовые бетонные и железобетонные
	23.61/29.121
	Предел прочности на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
СТБ 1071-2007 п. 6.3;
СТБ 1097-2012 п. 7.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	25.2* ТР
	Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Статическая прочность сиденья
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.1;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п.5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В.2.1;
ГОСТ EN 581-2-2022 п.п.6, 7, приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.4
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	25.3* ТР
	
	
	Статическая прочность спинки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.2;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п. 5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В;
ГОСТ EN 581-2-2022 п.п. 6, 7, приложение А;
ГОСТ ISO 1728-2013 п. 6.2.1
	
	

	25.4* ТР
	
	
	Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.3
	
	

	25.5* ТР
	
	
	Статическая прочность подголовника в боковом направлении
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.3
	
	

	25.6* ТР
	
	
	Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.4;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п.5, 6 ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п.6.6
	
	

	25.7* ТР
	
	
	Статическая прочность ножек
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.7, 7.8;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п.5, 6 ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п.п. 6.12, 6.13
	
	

	25.8* ТР
	
	
	Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.9
	
	

	25.9* ТР
	
	
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) приложение 1, п. 7.13
	
	

	25.10* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность деревянных стульев
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	25.11* ТР
	
	
	Долговечность поворотных опор и опор качения
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4
	
	

	25.12* ТР
	
	
	Долговечность (усталость) сидения
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение1, п.7.5;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7-6.9
	
	

	25.13* ТР
	
	
	Долговечность (усталость) спинки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.6;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹;
ГОСТ EN 1728-2013 пп.6.7-6.9;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А, В.2.1;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп.6,7, Приложение А ¹
	
	

	25.14* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Ударная прочность сиденья
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение1, п.7.10;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп.6,7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п.6.15
	
	

	25.15* ТР
	
	
	Ударная прочность спинки и подлокотника
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение1, п.7.11, 7.12
	
	

	25.16* ТР
	
	
	Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке
	ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п.6.10
	
	

	26.1* ТР
	Стулья детские
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность каркаса трансформируемых стульев
	ГОСТ 23381-2022 п. 6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	26.1**
	Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений (облицовочные плиты, лакокрасочные покрытия, замазки и др.)
	23.64/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) с основанием
	ГОСТ 28089-2012;
ГОСТ 28574-2014 п.5, 6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	26.2* ТР
	Стулья детские
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п. 6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	26.3* ТР
	
	
	Статическая прочность сиденья
	
	
	

	26.4* ТР
	
	
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 23381-2022 п.8
	
	

	26.5* ТР
	
	
	Прочность стола и подножки трансформируемого стула
	ГОСТ 23381-2022 п. 6
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	26.6* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п.6.2
	
	

	26.7* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции
	ГОСТ 23381-2022 п. 7
	
	

	27.1* ТР
	Стулья ученические
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Статическая прочность сиденья стула на металлическом каркасе
	ГОСТ 23381-2022 п.6.3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	27.1**
	Защитно-отделочные штукатурки. Композиции. Композиции для покрытия пола.
	23.64/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) с основанием
	ГОСТ 28574-2014 п.5, 6;
СТБ 1263-2001 п. 8.9;
СТБ 1496-2004 п. 8.7;
СТБ 1503-2004 п. 7.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	27.2* ТР
	Стулья ученические
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 23381-2022 п.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	27.3* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 23381-2022 п.5
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	27.4* ТР
	
	
	Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п.6.2
	
	

	27.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность крепления накладной спинки стула к каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п.6.3
	
	

	27.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность деревянных стульев
	ГОСТ 23381-2022 п.7
	
	

	28.1* ТР
	Кровати
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Усилие трансформации встроенных кроватей
	ГОСТ 17340-87 п.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	28.1**
	Отделочно-интерьерные материалы
	22.23/35.069
	Уровень напряженности электро- статического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	28.2* ТР
	Кровати
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Прочность встроенных кроватей при падении
	ГОСТ 17340-87 п.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	28.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами
	ГОСТ 17340-87 п. 2
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	28.4* ТР
	
	
	Прочность крепления опорных элементов к царгам
	ГОСТ 17340-87 п. 3
	
	

	28.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность конструкции
	ГОСТ 17340-87 п.4
	
	

	28.6* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Ударная прочность оснований
	ГОСТ 17340-87 п.5
	
	

	28.7* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность царг
	ГОСТ 17340-87 п.6
	
	

	28.8* ТР
	
	
	Долговечность гибких и эластичных оснований
	ГОСТ 17340-87 п.7
	
	

	29.1* ТР
	Двухъярусные кровати
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 30210-2022 п.5 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	29.1**
	Средства личной гигиены
	17.22/11.116
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	СТБ 1382-2003 п. 7.11
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	29.2* ТР
	Двухъярусные кровати
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность ограждения верхнего яруса
	ГОСТ 30210-2022 п.7 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.4
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	29.3* ТР
	
	
	Прочность крепления верхнего яруса
	ГОСТ 30210-2022 п.6 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.3
	
	

	29.4* ТР
	
	
	Статическая прочность крепления лестницы
	ГОСТ 30210-2022 п.11.1 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.7.1
	
	

	29.5* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116
	Исполнение
	ГОСТ 30210-2022 п.13 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.9
	
	

	29.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность конструкции
	ГОСТ 30210-2022 п.8 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.5
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	29.7* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность основания
	ГОСТ 30210-2022 п.9 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.6
	
	

	29.8* ТР
	
	
	Прочность каждой ступени лестницы
	ГОСТ 30210-2022 п.11.2 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.7.2
	
	

	29.9* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность основания
	ГОСТ 30210-2022 п.10 ¹;
ГОСТ 30210-94 п.10
	
	

	30.1* ТР
	Кровати, тип I
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность каркаса под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 28777-2016 п.11.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	30.1**
	Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля (Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс)
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	30.2* ТР
	Кровати, тип I
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность блокирующего механизма складных кроватей
	ГОСТ 28777-2016 п.13
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	30.3* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 28777-2016 п.12
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	30.4* ТР
	
	
	Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой
	ГОСТ 28777-2016 п.6.5
	
	

	30.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность стоек при испытании на изгиб
	ГОСТ 28777-2016 п.9
	
	

	30.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 28777-2016 п.11.2
	
	

	30.7* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность основания в каждой испытываемой точке
	ГОСТ 28777-2016 п.8
	
	

	31.1* ТР
	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей
	ГОСТ 19120-93 п.5
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	31.1**
	Тара потребительская полимерная
	22.22/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля (Тара потребительская полимерная)
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	31.2* ТР
	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций)
	ГОСТ 19120-93 п.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	31.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность каркаса при падении
	ГОСТ 19120-93 п.9
	
	

	31.4* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19120-93 п.2;
ГОСТ EN 1022-2013;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	31.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Статическая прочность навесных боковин
	ГОСТ 19120-93 п.3;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п. 6.6
	
	

	31.6* ТР
	
	
	Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях
	ГОСТ 19120-93 п.4;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.12, 6.13
	
	

	31.7* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 19120-93 п.6;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 приложение А, В.2.1.2, В.2.1.3;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7, 6.8, 6.9, 6.10
	
	

	31.8* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Ударная прочность сиденья или спального места
	ГОСТ 19120-93 п.7;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.6;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.15
	
	

	31.9* ТР
	
	
	Испытание статическим нагружением поверхности сидения, передней кромки сидения и спинки; статические испытания подставки для ног в высоких стульях
	ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.1;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.4
	
	

	31.10* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116
	Испытания на поднятие
	ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.7;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹
	
	

	32.1* ТР
	Мебель для предприятий торговли
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	32.1**
	Профили металлические холодногнутые для кровель, фасадов и комплектующие изделия к ним
	24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/29.061
	Внешний осмотр и геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.307-2021 п.8.1;
ГОСТ 9.407-2015 п.п. 6.1, 7.2.1, 8;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3;
СТБ 1382-2003 п.п. 7.1, 7.1 а), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8;
СТБ 1527-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	32.2* ТР
	Мебель для предприятий торговли
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116
	Проверка работы подвижных элементов и запорных устройств
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.11
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	32.2**
	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.31/29.121, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 24.33/29.121, 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4;
ГОСТ 15140-78 п. 2;
ГОСТ 23118-2019 п.7.8;
СТБ 1382-2003 п. 7.11;
СТБ 1527-2005 п. 7.9;
СТБ 1684-2006 п. 6.11
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	32.3* ТР
	Мебель для предприятий торговли
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прогиб штанги вешал для одежды и горизонтальных несущих элементов
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	32.4* ТР
	
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061
	Отклонение от вертикали стоек в горках
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.2
	
	

	32.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей
	ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.2, 7.15.4
	
	

	32.6* ТР
	
	
	Прочность полки под установку кассового аппарата
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.3
	
	

	32.7* ТР
	
	
	Прочность штанги вешал для одежды
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.4
	
	

	32.8* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Проверка подъёмно-поворотных стульев для кассира и банкеток для примерки обуви
	ГОСТ 19917-2014;
ГОСТ 26756-2016 п. 7.14
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	32.9* ТР
	
	
	Испытания дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения, дверей раздвижных и дверей-шторок, ящиков (полуящиков) выдвижных
	ГОСТ 16371-2014;
ГОСТ 26756-2016 п. 7.16
	
	

	33.1* ТР
	Мебель для книготорговых помещений
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Усилие выдвигания ящика
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.7;
ГОСТ 28105-89
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	33.1**
	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	24.31/11.116, 24.31/26.141, 24.31/29.061, 24.33/11.116, 24.33/26.141, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/26.141, 25.11/29.061
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 26877-2008;
СТБ 1549-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	33.2* ТР
	Мебель для книготорговых помещений
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	33.3* ТР
	
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061
	Деформируемость полок (прогиб)
	ГОСТ 19882-2022 ¹;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88);
ГОСТ 23190-2018 п.8.9;
ГОСТ 23508-2018 п.7.5
	
	

	34.1* ТР
	Мебель
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061, 31.03/29.061
	Функциональные размеры
	ГОСТ 16371-2014 п.7.1;
ГОСТ 19917-2014 п.7.1;
ГОСТ 22046-2002 п.п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 28777-2016 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	34.1**
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства
	24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/29.061
	Внешний осмотр и геометрические параметры (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства)
Внешний осмотр и геометрические параметры
	ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.307-2021 п.8.1;
ГОСТ 9.407-2015 п.п. 6.1, 7.2.1, 8;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3;
СТБ 1382-2003 п.п. 7.1, 7.1 а), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8;
СТБ 1527-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	34.2* ТР
	Мебель
	31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.09/26.045, 31.03/26.045
	Стойкость поверхности к влажной дезинфекции
	ГОСТ 27627-88;
ГОСТ ISO 4211-2012
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	34.2**
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства
	24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.31/29.121, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 24.33/29.121, 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства)
	ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4;
ГОСТ 24045-2016 п. 7.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	34.3* ТР
	Мебель
	31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.09/26.045, 31.03/26.045
	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию
	ГОСТ 27627-88
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	34.4* ТР
	
	
	Оценка устойчивости поверхности к воздействию холодных жидкостей
	ГОСТ ISO 4211-2012
	
	

	34.5** ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116
	Применяемые материалы, исполнение
	ГОСТ 16371-2014 п. 7.2 ¹;
ГОСТ 19917-2014 п. 7.2 ¹
	
	

	34.6** ТР
	
	
	Требования к фурнитуре, трансформация изделия, наличие защитного покрытия
	ГОСТ 16371-2014 п. 7.5 ¹;
ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 ¹
	
	

	34.7** ТР
	
	
	Защита от травм при эксплуатации изделий мебели (внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели)
	ГОСТ 16371-2014 п. 7.5 ¹;
ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 ¹;
ГОСТ 22046-2002 п.п. 7.1, 7.2 ¹;
ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2 ¹;
ГОСТ EN 581-1-2012 п.п. 4, 5 ¹;
ГОСТ EN 581-1-2022 п.п. 4, 5 ¹
	
	

	34.8* ТР
	
	31.00/32.115, 31.01/32.115, 31.02/32.115, 31.09/32.115, 31.03/32.115
	Определение блеска прозрачных лаковых покрытий
	ГОСТ 16143-2022 ¹;
ГОСТ 16143-81
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	34.9* ТР
	
	31.00/26.080, 31.01/26.080, 31.02/26.080, 31.09/26.080, 31.03/26.080
	Оценка устойчивости поверхности к воздействию влажного тепла
	ГОСТ ISO 4211-3-2012;
ГОСТ ISO 4211-3-2023 ¹
	
	

	34.10* ТР
	
	31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.09/26.045, 31.03/26.045
	Оценка устойчивости поверхности к воздействию сухого тепла
	
	
	

	34.11* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095
	Оценка поверхности сопротивлению удару
	ГОСТ ISO 4211-4-2012
	
	

	34.12* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116
	Стеклоизделия для мебели
	ГОСТ 30698-2014 пп. 9.9, 9.10 ¹;
ГОСТ 33002-2014 ¹;
ГОСТ 6799-2005 п.7.9;
ГОСТ 6799-2021 ¹
	
	

	34.13* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121
	Прочность крепления подсадных ножек мебели
	ГОСТ 19194-73
	
	

	35.1* ТР
	Мебель складная и трансформируемая. Столы
	31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000
	Общие требования
	СТБ 1268-2006 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	35.1**
	Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные
	24.20/26.141, 24.44/26.141, 24.10/26.141, 24.31/26.141
	Испытание гидравлическим давлением
	ГОСТ 10705-80 п. 4.13;
ГОСТ 10706-76 п. 3.3;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 3262-75 п. 4.3;
ГОСТ 3845-2017;
СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3
	ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	35.2* ТР
	Мебель складная и трансформируемая. Столы
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием статической нагрузки
	СТБ 1268-2006 п. 5.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	35.2**
	Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные
	24.20/26.095, 24.20/29.121, 24.20/29.137, 24.20/29.144, 24.44/26.095, 24.44/29.121, 24.44/29.137, 24.44/29.144, 24.10/26.095, 24.10/29.121, 24.10/29.137, 24.10/29.144, 24.31/26.095, 24.31/29.121, 24.31/29.137, 24.31/29.144
	Механические свойства металла: -временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб -сплющивание
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 10705-80 п.п. 4.5, 4.7, 4.8, 4.12;
ГОСТ 10705-80 п.4.5;
ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.12;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 3262-75 п.п. 4.1, 4.4 б), 4.4 в);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.5, п.8, п.9;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
ГОСТ 9454-78
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	35.3* ТР
	Мебель складная и трансформируемая. Столы
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Определение тягового усилия столов на опорах качения
	СТБ 1268-2006 п. 5.12
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	35.4* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки.
	СТБ 1268-2006 п.5.10
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	35.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	СТБ 1268-2006 п.5.11 ¹
	
	

	35.6* ТР
	
	
	Долговечность опор качения
	СТБ 1268-2006 п.5.13
	
	

	36.1* ТР
	Мебельная продукция. Офисная. Перегородки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость перегородок без встраиваемых элементов
	ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	36.1**
	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
	24.51/11.116, 24.51/29.040, 24.51/29.061
	Внешний осмотр и геометрические параметры (Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним)
Внешний осмотр и геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 6942-98 п.п 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	36.2* ТР
	Мебельная продукция. Офисная. Перегородки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость перегородок со встраиваемыми элементами
	ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	36.2**
	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
	24.51/26.141
	Испытание гидравлическим давлением (Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним)
	ГОСТ 6942-98 п. 7.9
	ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	36.3* ТР
	Мебельная продукция. Офисная. Перегородки
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116
	Смещение встраиваемых элементов
	ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.3
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	36.4* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121
	Прочность перегородок со встраиваемыми элементами
	ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.4
	
	

	37.1** ТР
	Мебельная продукция
	31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000, 31.03/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 16371-2014 п. 6.4.2;
ГОСТ 26756-2016 п.п. 4, 5
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	37.1**
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций
	24.33/11.116, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/29.061
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 26877-2008;
ГОСТ 30245-2003 п.п. 5.5, 5.8, 5.9;
ГОСТ 30245-2012 п.п. 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2;
СТБ 1177-99 п. 6.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	37.2** ТР
	Мебельная продукция
	31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000, 31.03/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 16854-91 п. 2.3.2 абзац 2;
ГОСТ 22046-2002 п. 6.4.2;
ГОСТ 23190-2018 п. 7.7 абзац 2;
ГОСТ 23508-2018 п. 6.7
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	37.2**
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций
	24.33/26.095, 24.33/29.121, 25.11/26.095, 25.11/29.121
	Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб)
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 30245-2012 п.п 7.5, 7.6, 7.7;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.5, п.8, п.9;
ГОСТ 9454-78
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	37.3** ТР
	Мебельная продукция
	31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000, 31.03/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 19917-2014 п. 6.4.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория )
	ТР ТС 025/2012

	37.4** ТР
	
	
	
	ГОСТ 23381-2022 р.4
	
	

	38.1* ТР
	Упаковка металлическая
	25.92/26.141, 25.99/26.141
	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха
	ГОСТ 13950-91 п. 4.4;
ГОСТ 18896-73 п. 5.5;
ГОСТ 21029-75 п.5.6;
ГОСТ 30766-2001 пп 7.6.1, 7.6.2;
ГОСТ 31677-2012 п.8.1;
ГОСТ 32481-2013 п. 8.3;
ГОСТ 33849-2016 пп. 7.6, 7.7;
ГОСТ 34760-2021 способ 2, 3, 4;
ГОСТ 5799-2022 п. 7.4;
ГОСТ 5981-2011 п. 9.4;
ГОСТ 6128-81 п. 4.3;
ГОСТ EN 12377-2016
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	38.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения: -высота лестницы; -длина лестницы; -ширина лестницы; -высота ступени; -ширина ступени; - расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы -размеры ограждения лестницы; -высота ограждения площадки выхода на кровлю
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	38.2* ТР
	Упаковка металлическая
	25.92/26.095, 25.99/26.095
	Сопротивление внутреннему давлению
	ГОСТ 24690-81
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	38.2**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Качество сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	38.3* ТР
	Упаковка металлическая
	25.92/26.095, 25.99/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 13950-91 п.4.7;
ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 30765-2001 п. 8.9;
ГОСТ 33748-2023 п. 10.6;
ГОСТ 33810-2016 п. 7.6;
ГОСТ 34405-2018 п. 9.7;
ГОСТ 6128-81 п. 4.4;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	38.3**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш
	25.11/11.116
	Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.3, 5.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	38.4* ТР
	Упаковка металлическая
	25.92/26.095, 25.99/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 5799-2022 п. 7.7
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	38.4**
	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш
	25.11/29.121
	Прочность ступеньки лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	38.5**
	
	
	Прочность балок крепления лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11
	
	

	38.6**
	
	
	Прочность площадок и маршей лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12
	
	

	39.1* ТР
	Упаковка стеклянная
	23.13/26.141, 23.19/26.141
	Внутреннее гидростатическое давление
	ГОСТ 13904-2019
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	39.1**
	Грунты
	08.12/29.119
	Коэффициент уплотнения – метод динамического зондирования
	СТБ 2176-2025 п. 6.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	39.2* ТР
	Упаковка стеклянная
	23.13/26.080, 23.19/26.080
	Термическая стойкость (перепад температур)
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 32130-2022 п. 7.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	39.3* ТР
	
	23.13/26.095, 23.19/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 33203-2014;
ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12
	
	

	39.4* ТР
	
	
	Кислотостойкость (для банок и бутылок для консервирования, пищевых кислот и продуктов детского питания)
	ГОСТ 15844-2022 п. 7.18;
ГОСТ 32130-2022 п. 7.17;
ГОСТ 33805-2016 п. 7.16;
ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18
	
	

	40.1* ТР
	упаковка полимерная
	22.22/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 19360-74 п.4.5;
ГОСТ 32686-2022 метод А;
ГОСТ 33221-2015 п. 9.7 способ 1;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4;
ГОСТ 33837-2016 п.9.7 способ А;
ГОСТ 34264-2017 пп. 9.8, 9.9;
ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.4, п. 8.9;
ГОСТ 34760-2021 способ 2,3,4;
ГОСТ EN 12377-2016;
СТ РК EN 13592-2017 п. 7.2.5
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	40.1**
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	25.99/26.141
	Герметичность арматуры и узлов
	ГОСТ 19681-94 пп. 7.4, 7.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	40.2* ТР
	упаковка полимерная
	22.22/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4;
ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 32521-2013 п. 8.8;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.9;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.10;
ГОСТ 33221-2015 п. 9.8;
ГОСТ 33746-2016 п. 9.6;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.8;
ГОСТ 34264-2017 п. 9.10;
ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.5, п. 8.10;
ГОСТ ISO 23560-2022 приложение С;
СТ РК EN 13592-2017 пп. 7.26, 8.2.2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	40.2**
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	25.99/11.116
	Качество поверхности
	ГОСТ 19681-94 п. 7.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	40.3* ТР
	упаковка полимерная
	22.22/26.141
	Герметичность сварного и клеевого швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	40.3**
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	25.99/35.065
	Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата, ºС
	ГОСТ 19681-94 п. 7.18
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	40.4* ТР
	упаковка полимерная
	22.22/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков)
	ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 32686-2022 п. 8.11;
ГОСТ 33221-2015 п. 9.9;
ГОСТ 33746-2016 п.9.6;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.9;
ГОСТ 34264-2017 п. 9.11.2;
ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.6, п. 8.11;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1,2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	40.4**
	Арматура санитарно-техническая водоразборная
	25.99/29.061
	Качество защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 19681-94 п. 7.24;
ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 9.2.8, 9.2.12
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	40.5* ТР
	упаковка полимерная
	22.22/26.080
	Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.8;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.11;
ГОСТ 34534-2019 п. 5.8, п. 8.13
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	40.6* ТР
	
	22.22/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.9;
ГОСТ 32686-2022 п.8.12;
ГОСТ 33221-2015 п.9.10;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.10;
ГОСТ 34264-2017 п. 9.12;
ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.7, п. 8.12;
СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.2, 8.2.3;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	
	

	40.7* ТР
	
	22.22/26.095
	Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков)
	ГОСТ 12302-2013 п.9.5;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 17811-78 п. 4.3;
ГОСТ 19360-74 п. 4.4;
ГОСТ 32522-2013 п. 9.6;
ГОСТ ISO 13934-1-2021;
ГОСТ ISO 23560-2022 приложение В;
ГОСТ ЕН ИСО 13935-1-2002;
СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.1, 8.2.4
	
	

	40.8* ТР
	
	22.22/11.116
	Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции
	ГОСТ 32686-2022 п. 8.9;
ГОСТ 33221-2015 п. 9.13;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.12;
ГОСТ 34264-2017 п. 9.13
	
	

	41.1* ТР
	упаковка картонная и бумажная
	17.21/26.095, 17.29/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 17065-94 п. 6.5;
ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 33772-2016 п.9.7;
ГОСТ 34032-2016 п.8.8;
СТБ EN 13593-2021 п.8.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	41.1**
	Приборы отопительные
	25.21/26.141
	Прочность и герметичность
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	41.2* ТР
	упаковка картонная и бумажная
	17.21/26.095, 17.29/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 13479-82 п.4.6;
ГОСТ 17065-94 п.6.6;
ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 34032-2016 п.8.7;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	41.2**
	Приборы отопительные
	25.21/26.141
	Статическая прочность
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	41.3* ТР
	упаковка картонная и бумажная
	17.21/29.121, 17.29/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33772-2016 п.9.8;
СТ РК ГОСТ Р 51864-2008;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	41.3**
	Приборы отопительные
	25.21/29.061
	Качество (класс) покрытия
	ГОСТ 31311-2022 п. 8.7;
ГОСТ 9.032-74
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	42.1* ТР
	упаковка из комбинированных материалов
	17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.33/26.141, 24.45/26.141
	Влагостойкость (водонепроницаемость)
	ГОСТ 34032-2016 п.8.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	42.1**
	Аттракционы
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	42.2* ТР
	упаковка из комбинированных материалов
	17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116
	Окисленость поверхности внутреннего покрытия
	ГОСТ 32736-2020 п.8.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	42.2**
	Аттракционы
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	42.3* ТР
	упаковка из комбинированных материалов
	17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.33/26.141, 24.45/26.141
	Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов
	ГОСТ 12302-2013 пп. 9.5-9.8;
ГОСТ 32736-2020 пп. 8.5, 8.6;
ГОСТ 33118-2014 п.7.12, приложение Д;
ГОСТ 33772-2016 п.9.5;
ГОСТ EN 12377-2016
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	42.3**
	Аттракционы
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения
	ГОСТ 14782-86;
ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 1712-2004;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	42.4* ТР
	упаковка из комбинированных материалов
	17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116
	Стойкость внутренней поверхности к воздействию упаковываемой продукции (влагопроницаемость, жиропроницаемость)
	ГОСТ 34032-2016 п.8.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	42.5* ТР
	
	17.29/29.121, 22.22/29.121, 22.29/29.121, 24.33/29.121, 24.45/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.9
	
	

	43.1* ТР
	упаковка из текстильных материалов
	13.95/26.095, 13.99/26.095
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 30090-93 п.6.8;
ГОСТ 33227-2015 п.8.3;
ГОСТ ISO 13934-1-2021
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	43.1**
	Крепежные изделия
	25.94/11.116, 25.94/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061
	Внешний осмотр, геометрические параметры (Крепежные изделия)
	ГОСТ 1759.1-82;
ГОСТ 22356-77 п.п. 3.1, 3.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	43.2* ТР
	упаковка из текстильных материалов
	13.95/26.095, 13.99/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4;
ГОСТ 30090-93 п.6.16
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	43.2**
	Крепежные изделия
	25.94/26.095, 25.94/29.121, 25.99/26.095, 25.99/29.121
	Статическое растяжение
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 22356-77 п.п. 3.4, 3.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	43.3**
	
	
	Коэффициент закручивания
	ГОСТ 22356-77 п.п. 3.8, 3.9, 3.10
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	43.4**
	
	
	Ударная вязкость
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 5;
ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5;
ГОСТ 9454-78
	
	

	43.5**
	
	
	Напряжение от испытательной нагрузки
	ГОСТ 1759.3-83;
ГОСТ 22356-77 п.п. 3.7, 3.9, 3.10
	
	

	43.6**
	
	25.94/29.143, 25.99/29.143
	Твёрдость
	ГОСТ 22356-77 п. 3.3, 3.9, 3.10 Приложение 2;
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	44.1* ТР
	упаковка деревянная
	16.24/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 9338-2022 п.8.6;
ГОСТ 9570-2016 п.8.9.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	44.1**
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.
	22.29/11.116, 22.29/29.040, 22.29/29.061, 24.20/11.116, 24.20/29.040, 24.20/29.061
	Внешний осмотр, геометрические
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.9.16
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	44.2* ТР
	упаковка деревянная
	16.24/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81);
ГОСТ 9396-88 п.4.3;
ГОСТ 9621-72
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	44.2**
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность, плотность
	ГОСТ 24054-80;
ГОСТ 25136-82;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	44.3* ТР
	упаковка деревянная
	16.24/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 25014-81 методы 1, 2;
ГОСТ 9338-2022 п. 8.6;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	44.3**
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Клапаны на номинальное давление не более PN 250)
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.9;
ГОСТ 9544-2015
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	45.1* ТР
	упаковка керамическая
	23.41/26.141, 23.44/26.141, 23.49/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 33414-2015 п.7.9
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	45.1**
	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры, работоспособность
	ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5, 8.7.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	45.2**
	
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250)
	ГОСТ 24054-80;
ГОСТ 25136-82;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7;
ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.7, 8.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	46.1* ТР
	Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства
	25.91/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141
	Герметичность (кроме колпачков для парфюмерно-косметической продукции, мюзле, скобы)
	ГОСТ 18896-73 п.5.6;
ГОСТ 25749-2020 п.9.4 (2 способ);
ГОСТ 30766-2001 п.7.6.2;
ГОСТ 32625-2014 п.9.5 (способ А);
ГОСТ 33416-2015 п. 8.6.1(1 способ);
ГОСТ 33849-2016 п.7.7;
ГОСТ 5981-2011 п.9.7;
ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	46.1**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 13547-2015 п.п. 5.2.6, 5.2.11;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	46.2* ТР
	Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства
	25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080
	Стойкость к горячей обработке крышек для консервирования
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.6;
ГОСТ 33416-2015 п. 8.7;
ГОСТ 34562-2019 п.9.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	46.2**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность, плотность
	ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	46.3* ТР
	Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства
	25.91/26.095, 25.92/26.095, 25.99/26.095
	Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств
	ГОСТ 25749-2020 п.9.5;
ГОСТ 32625-2014 п.9.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	46.3**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная. Затворы дисковые)
	ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	46.4**
	
	22.29/29.061, 24.20/29.061
	Качество защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.306-85;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12;
СТБ ISO 2808-2023
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	46.5**
	
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Усилия на рукоятке или маховике ручного привода
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3;
ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	47.1* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/26.141, 22.22/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.5;
ГОСТ 32736-2020 п.8.5;
ГОСТ 33214-2021 п.9.4;
ГОСТ 34257-2017 п.9.5;
ГОСТ EN 12377-2016;
ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	47.1**
	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8;
ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2, 8.3
	ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	47.2* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/26.095, 22.22/26.095
	Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств
	ГОСТ 32626-2014 п.9.10;
ГОСТ 32736-2020 п. 8.8;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	47.2**
	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность (Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	47.3* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/26.141, 22.22/26.141
	Испытание внутренним гидростатическим давлением
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.6 метод А, Б
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	47.3**
	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные)
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	47.4* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/26.080, 22.22/26.080
	Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.7
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	47.4**
	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.
	22.29/29.061, 24.20/29.061
	Качество защитно-декоративного покрытия (Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные)
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.306-85;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12;
СТБ ISO 2808-2023
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	47.5* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/11.116, 22.22/11.116
	Химическая стойкость
	ГОСТ 32626-2014 п. 9.8;
ГОСТ 33214-2021 п. 9.5
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	47.5**
	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Усилия на рукоятке или маховике ручного привода
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3;
ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	47.6* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/29.121, 22.22/29.121
	Прочность клеевого шва
	ГОСТ 34257-2017 п. 9.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	47.7* ТР
	
	17.21/35.060, 22.22/35.060
	Влажность
	ГОСТ 34257-2017 п. 9.8;
ГОСТ 5541-2019 п. 7.5;
ГОСТ ISO 9727-3-2016 п. 7.1
	
	

	47.8* ТР
	
	17.21/26.095, 22.22/26.095
	Контроль прочности склеивания
	ГОСТ 34257-2017 п. 9.9
	
	

	48.1* ТР
	Корковые укупорочные средства
	16.29/26.141
	Герметичность упаковки
	ГОСТ 34257-2017 п.9.5;
ГОСТ 5541-2019 п. 7.10
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	48.1**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8;
ГОСТ 34288-2017 п. 5.2.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	48.2* ТР
	Корковые укупорочные средства
	16.29/26.095
	Влажность пробок и уплотнительных прокладок
	ГОСТ 5541-2019 п. 7.5;
ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	48.2**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность (Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 34288-2017 п.п. 8.4, 8.5;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	48.3* ТР
	Корковые укупорочные средства
	16.29/26.095
	Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок
	ГОСТ 32178-2013;
ГОСТ 5541-2019 п.7.7
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	48.3**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7;
ГОСТ 34288-2017 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	48.4* ТР
	Корковые укупорочные средства
	16.29/26.080
	Стойкость к кипячению в воде
	ГОСТ 5541-2019 п. 7.6
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	48.4**
	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Усилия на рукоятке или маховике ручного привода
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3;
ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	48.5* ТР
	Корковые укупорочные средства
	16.29/11.116
	Капиллярность боковой поверхности
	ГОСТ 5541-2019 п.7.11
	ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	48.6* ТР
	
	16.29/26.095
	Контроль прочности склеивания
	ГОСТ 34257-2017 п. 9.9
	
	

	49.1* ТР
	Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Общие требования к конструкции
Общие требования к конструкции, внешний вид, качество поверхности
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 33807-2016;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	49.1**
	Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8;
ГОСТ 34289-2017 п.п. 5.2.3, 5.2.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	49.2* ТР
	Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей
	32.99/11.116
	геометрические параметры.
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 33807-2016;
ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) п. 5.1 ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	49.2**
	Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность (Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 34289-2017 п.п. 8.4, 8.5;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	49.3* ТР
	Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей
	32.99/11.116, 32.99/29.061
	Защита от застреваний
	ГОСТ 26433.0-85 ¹;
ГОСТ 26433.1-89 ¹;
ГОСТ 33807-2016;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. D ¹
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	49.3**
	Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7;
ГОСТ 34289-2017 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	49.4* ТР
	Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей
	32.99/11.116, 32.99/29.121
	Несущая способность
	ГОСТ 33807-2016;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) приложение С
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	49.4**
	Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Усилия на маховике ручного привода (ручного дублера) задвижки
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3;
ГОСТ 34289-2017 п. 5.2.6
	ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	49.5* ТР
	Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей
	32.99/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 33807-2016
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	50.1* ТР
	Стулья, кресла, табуреты складные
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность сиденья
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.2;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7, 6.8, 6.9
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	50.1**
	Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8;
ГОСТ 34290-2017 п. 5.2.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	50.2* ТР
	Стулья, кресла, табуреты складные
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность спинки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п. 4а;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5,6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 приложение А, В п. 2.1.2, 2.1.3;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7, 6.9
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	50.2**
	Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность (Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 34290-2017 п.п. 8.4, 8.5;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	50.3* ТР
	Стулья, кресла, табуреты складные
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность подлокотников
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п. 4а;
ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5,6 ¹;
ГОСТ EN 1728-2013 п. 6.10
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	50.3**
	Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7;
ГОСТ 34290-2017 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	50.4* ТР
	Стулья, кресла, табуреты складные
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Испытание механизма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке
	ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5, 6 ¹;
ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А;
ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹;
ГОСТ ISO 1728-2013 п.4.3
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	50.4**
	Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Усилия на маховике ручного привода (ручного дублера) задвижки
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3;
ГОСТ 34290-2017 п. 5.2.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	51.1* ТР
	Кровати, тип II
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 28777-2016 п. 11
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	51.1**
	Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов.
	22.29/11.116, 24.20/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры, проверка функционирования
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8;
ГОСТ 34291-2017 п.п. 5.1.4, 5.2.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	51.2* ТР
	Кровати, тип II
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность основания в каждой испытываемой точке
	ГОСТ 28777-2016 п.8
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	51.2**
	Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов.
	22.29/29.121, 24.20/29.121
	Прочность (Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5;
ГОСТ 34290-2017 п.п. 8.4, 8.5;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	51.3* ТР
	Кровати, тип II
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность царг
	ГОСТ 28777-2016 п. 15
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	51.3**
	Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов.
	22.29/26.141, 24.20/26.141
	Герметичность (Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов)
	ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7;
ГОСТ 34291-2017 п. 8.6;
ГОСТ ISO 1167-1-2013;
ГОСТ ISO 1167-3-2013
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	52.1* ТР
	Кресла-качалки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ 19120-93 п.2
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	52.1**
	Шланги водопроводные гибкие
	24.20/11.116, 24.20/29.061
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.1, 5.3, 5.8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	52.2* ТР
	Кресла-качалки
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность при горизонтальном нагружении боковин
	ГОСТ 19120-93 п. 10
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	52.2**
	Шланги водопроводные гибкие
	24.20/26.141
	Герметичность шлангов и мест заделки концевой арматуры
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.5, 5.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	52.3* ТР
	Кресла-качалки
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 19120-93 п.11
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	52.3**
	Шланги водопроводные гибкие
	24.20/29.121
	Прочность шлангов и мест заделки концевой арматуры
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.6, 5.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	52.4**
	
	24.20/26.080
	Морозостойкость при температуре окружающего воздуха минус 20 ºC
	СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.4
	
	

	52.5**
	
	24.20/29.061
	Качество металлических покрытий
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013);
ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2;
ГОСТ 9.306-85;
ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12;
СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.2, 5.9;
СТБ ISO 2808-2023
	
	

	53.1* ТР
	Кресла для зрительных залов
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел
	ГОСТ 26003-2016 п.5;
ГОСТ 26003-83 п.2 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	53.1**
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 8696-74 п. 4.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	53.2* ТР
	Кресла для зрительных залов
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность каркаса кресла с откидными сиденьями
	ГОСТ 26003-2016 п.6;
ГОСТ 26003-83 п.3 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	53.2**
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Статическое растяжение (Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 4, 8;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8;
ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	53.3* ТР
	Кресла для зрительных залов
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Статическая прочность крепления элементов кресел
	ГОСТ 26003-2016 п.7;
ГОСТ 26003-83 п.4 ¹
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	53.3**
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Статический изгиб
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 9;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 5;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8;
ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5;
ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.4;
ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.9;
ГОСТ 9454-78
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	53.4* ТР
	Кресла для зрительных залов
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Смещения ряда стульев
	ГОСТ 26003-2016 п.8
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	53.4**
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Ударная вязкость
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 5;
ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5;
ГОСТ 9454-78
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	53.5* ТР
	Кресла для зрительных залов
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность соединительных элементов
	ГОСТ 26003-2016 п.9
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория)
	ТР ТС 025/2012

	53.5**
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
	23.65/29.143, 23.69/29.143
	Твёрдость (Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения)
	ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	54.1**
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 8696-74 п. 4.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	54.2**
	
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Статическое растяжение (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8;
ГОСТ 8731-74 п. 3.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	54.3**
	
	23.65/29.143, 23.69/29.143
	Твёрдость
	ГОСТ 22356-77 п. 3.3, 3.9, 3.10 Приложение 2;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 7;
ГОСТ 8731-74 п. 3.6;
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	55.1**
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и тепло деформированные.
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 8733-74 п.п.1.8, 1.8 а), 3.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	55.2**
	
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Механические свойства: -статическое растяжение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8;
ГОСТ 8733-74 п. 3.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	55.3**
	
	23.65/29.143, 23.69/29.143
	Твёрдость
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 7;
ГОСТ 8733-74 п. 3.5;
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	56.1**
	Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья.
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 3845-2017;
ГОСТ 9583-75 п.п. 4.7, 4.7 а)
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	56.2**
	
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Испытание прочности на изгиб
	ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.3, 4.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	56.3**
	
	
	Испытание прочности на изгиб раздавливанием
	ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.4, 4.4 а), 4.5
	
	

	56.4**
	
	23.65/29.143, 23.69/29.143
	Твёрдость
	ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81);
ГОСТ 9583-75 п. 4.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	57.1**
	Трубы стальные электросварные
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 10705-80 п. 4.13;
ГОСТ 3845-2017
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	57.2**
	
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Статическое растяжение (Трубы стальные электросварные)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 10705-80 п.п. 4.7, 4.12;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	58.1**
	Трубы стальные электросварные прямошовные.
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 10706-76 п. 3.3;
ГОСТ 3845-2017
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	58.2**
	
	23.65/29.121, 23.69/29.121
	Статическое растяжение
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.7;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8
	
	

	59.1**
	Трубы стальные электросварные холоднодеформированные.
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Герметичность (гидравлическое испытание)
	ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.5
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	59.2**
	
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Механические свойства: -статическое растяжение (Трубы стальные электросварные холоднодеформированные)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.6;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8
	пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	59.3**
	
	23.65/29.143, 23.69/29.143
	Твёрдость
	ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81)
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	60.1**
	Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном
	23.65/11.116, 23.69/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2252-2012 п.п. 7.1.1, 7.1.2
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	60.2**
	
	23.65/29.040, 23.69/29.040
	Плотность
	ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006);
СТБ 2252-2012 п. 7.1.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	60.3**
	
	23.65/29.121, 23.69/29.121
	Сжатие
	ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014);
СТБ 2252-2012 п. 7.1.4
	
	

	60.4**
	
	23.65/26.141, 23.69/26.141
	Водопоглощение
	СТБ 2252-2012 п. 7.1.5
	
	

	60.5**
	
	23.65/26.080, 23.69/26.080
	Теплопроводность
	СТБ 1618-2006;
СТБ 2252-2012 п. 7.1.7
	
	

	60.6**
	
	23.65/29.121, 23.69/29.121
	Предел прочности на сдвиг в осевом направлении
	СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3
	
	

	60.7**
	
	
	Ударопрочность
	СТБ 2252-2012 п. 7.2.5
	
	

	61.1**
	Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном.
	25.11/11.116
	Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2270-2012 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	61.2**
	
	25.11/29.040
	Плотность
	ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006);
СТБ 2270-2012 п. 7.1.3
	
	

	61.3**
	
	25.11/29.121
	Сжатие
	ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014);
СТБ 2270-2012 п. 7.1.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	61.4**
	
	25.11/26.141
	Водопоглощение
	СТБ 2270-2012 п. 7.1.5
	
	

	61.5**
	
	25.11/26.080
	Теплопроводность
	СТБ 1618-2006;
СТБ 2270-2012 п. 7.1.7
	
	

	61.6**
	
	25.11/26.141
	Герметичность (Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном)
	СТБ 2270-2012 п. 7.2.5
	
	

	61.7**
	
	25.11/29.121
	Прочность (Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном)
	ГОСТ 11262-80;
СТБ 2270-2012 п. 7.2.6
	
	

	62.1**
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Статическое растяжение (Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 19040-81;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8;
ГОСТ 9940-81 п.п. 4.1, 4.2, 4.6
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	62.2**
	
	
	Сплющивание
	ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
ГОСТ 9940-81 п. 4.8
	
	

	62.3**
	
	
	Раздача
	ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998);
ГОСТ 9940-81 п. 4.8
	
	

	62.4**
	
	23.65/26.045, 23.69/26.045
	Межкристаллитная коррозия
	ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.п. 5, 7;
ГОСТ 9940-81 п. 4.11
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	63.1**
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей
	23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121
	Статическое растяжение (Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 19040-81;
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8;
ГОСТ 9941-2022 п. 9.3
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	63.2**
	
	
	Сплющивание (Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей)
	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3;
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
ГОСТ 9941-2022 п. 9.3;
ГОСТ 9941-2022 п. 9.5
	пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	63.3**
	
	
	Раздача
	ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998);
ГОСТ 9941-2022 п. 9.6
	
	

	63.4**
	
	
	Загиб
	ГОСТ 3728-78;
ГОСТ 9941-2022 п. 9.7
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	63.5**
	
	23.65/26.045, 23.69/26.045
	Межкристаллитная коррозия
	ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.п. 5, 7;
ГОСТ 9941-2022 п. 9.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	64.1**
	Арматура санитарно-техническая водосливная
	25.99/11.116
	Качество поверхности Внешний осмотр, геометрические параметры
	ГОСТ 23289-2016 п.п. 8.1, 8.2
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория);
пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	64.2**
	
	25.99/29.061
	Качество защитно-декоративного покрытия (Арматура санитарно-техническая водосливная)
	ГОСТ 23289-2016 п. 8.3;
ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.303-84;
ГОСТ 9.306-85
	
	

	64.3**
	
	25.99/11.116
	Водопропускная способность
	ГОСТ 23289-2016 п. 8.7, п.8.8
	
	

	64.4**
	
	25.99/26.141
	Герметичность арматуры и узлов
	ГОСТ 23289-2016 п. 8.4
	
	

	65.1**
	Изделия санитарные керамические
	23.42/29.061
	Деформация (коробление)
	ГОСТ 13449-82 пп.1.2, 1.3, 1.4
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	65.2**
	
	23.42/11.116
	Внешний вид видимых и функциональных поверхностей
	ГОСТ 13449-82 п.1.5
	
	

	65.3**
	
	
	Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека
	ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7
	
	

	65.4**
	
	23.42/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 13449-82 п.2.2
	
	

	65.5**
	
	23.42/29.121
	Механическая прочность изделий
	ГОСТ 13449-82 п.3
	
	

	65.6**
	
	23.42/26.045
	Химическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п.4.2
	
	

	65.7**
	
	23.42/26.080
	Термическая стойкость глазури
	ГОСТ 13449-82 п.5
	
	

	65.8**
	
	
	Термическая стойкость изделия
	ГОСТ 13449-82 п.6
	
	

	65.9**
	
	23.42/11.116
	Функциональная пригодность
	ГОСТ 13449-82 п.7
	
	

	65.10**
	
	23.42/29.061
	Размеры изделий
	ГОСТ 13449-82 п.1.1;
ГОСТ 30493-96
	
	

	66.1**
	Изделия санитарные на основе композиционных материалов
	22.23/11.116
	Внешний вид видимых и функциональных поверхностей (Изделия санитарные на основе композиционных материалов)
	СТБ 1227-2000 п.8.1
	ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория)
	

	66.2**
	
	22.23/29.061
	Размеры изделий (Изделия санитарные на основе композиционных материалов)
	СТБ 1227-2000 п.8.2
	
	

	66.3**
	
	22.23/29.121
	Деформация
	ГОСТ 13449-82 п.1.2;
СТБ 1227-2000 п.8.3
	
	

	66.4**
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение (Изделия санитарные на основе композиционных материалов)
	ГОСТ 7025-91 п.4;
СТБ 1227-2000 п.8.4
	
	

	66.5**
	
	22.23/26.045
	Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ
	СТБ 1227-2000 п.8.5
	
	

	66.6**
	
	22.23/29.070
	Стойкость покрытия к истиранию
	СТБ 1227-2000 п.8.6
	
	

	66.7**
	
	22.23/26.095
	Ударная прочность покрытия изделия
	ГОСТ 18297-96 п.7.8;
СТБ 1227-2000 п.8.7
	
	

	66.8**
	
	22.23/26.045
	Химическая стойкость покрытия
	СТБ 1227-2000 п.8.8
	
	

	66.9**
	
	22.23/26.080
	Термическая стойкость покрытия
	ГОСТ 18297-96 п.7.3;
СТБ 1227-2000 п.8.9
	
	

	66.10**
	
	22.23/29.121
	Механическая прочность изделий (Изделия санитарные на основе композиционных материалов)
	ГОСТ 13449-82 п.3;
СТБ 1227-2000 п.8.10
	
	



¹ - 1)  -Стандарты и методики  исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.
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