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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1**
	Бетоны конструкционные тяжелые и легкие.
	23.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10180-2012;
СТБ 1545-2005 п.4
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	2.2*
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
СТБ 1152-99 п.7.1
	
	

	2.3*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	
	

	2.5*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95;
СТБ 1152-99
	
	

	2.6**
	
	23.61/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д
	
	

	2.7*
	
	23.61/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	2.9*
	
	23.61/29.151
	Водопоглащение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	2.10*
	
	23.61/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018
	
	

	4.1**
	Растворы строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-2024 п.4;
СТБ 1307-2012 п.7.1
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	4.2*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 п.9
	
	

	4.3*
	
	23.64/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 5802-2024 п.10
	
	

	4.5*
	
	23.64/29.151
	Водопоглащение
	ГОСТ 5802-2024 п.12
	
	

	4.6*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.2-95;
ГОСТ 5802-2024 п.13;
СТБ 1307-2012 п.7.8
	
	

	5.1**
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	5.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1
	
	

	5.4*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
	
	

	5.5*
	
	08.12/29.061
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7
	
	

	5.6*
	
	08.12/29.121
	Дробимость
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
	
	

	5.7*
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2
	
	

	5.8*
	
	08.12/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12
	
	

	5.9*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
	
	

	5.10*
	
	08.12/29.121
	Содержание зерен слабых пород
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9
	
	

	7.1**
	Песок для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	7.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	7.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3
	
	

	7.4*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	7.5*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	7.6*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10
	
	

	8.1**
	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
	25.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10922-2012 п. 6. 17, п. 6. 26;
СТБ 2174-2011 п.6.9
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.2**
	
	25.99/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 10922-2012 п.7.1-п.7.9;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 п.6;
СТБ 2174-2011 п.7.2, п.7.3, п.7.7
	
	

	8.3**
	
	
	Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п.7.5;
СТБ 2174-2011 п.7.4
	
	

	8.4**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней
	ГОСТ 10922-2012 п.7.6
	
	

	8.5**
	
	
	Отклонение от соосности стержней арматуры в стыковых соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п.7.7;
СТБ 2174-2011 п.7.6
	
	

	8.6**
	
	
	Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п.7.9;
СТБ 2174-2011 п.7.8
	
	

	8.7*
	
	25.99/29.121
	Временное сопротивление на разрыв (среднее значение предела прочности стыковых, тавровых, нахлесточных и крестообразных соединений)
	ГОСТ 10922-2012 п.7.10;
ГОСТ 12004-81 п.3.5;
СТБ 2174-2011 п.7.10
	
	

	9.1**
	Арматура для изготовления железобетонных конструкций.
	24.10/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1341-2009 п.6.4;
СТБ 1704-2012 п.6.7;
СТБ 1706-2006 п.6.5
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	9.2**
	
	24.10/29.061
	Диаметр
	ГОСТ 26433.1-89 п.6;
ГОСТ 26877-2008 п.5.5;
СТБ ISO 15630-1-2009 п.10
	
	

	9.3*
	
	24.10/29.121
	Предел текучести
	ГОСТ 12004-81 п.3.6
	
	

	9.4*
	
	
	Временное сопротивление разрыву
	ГОСТ 12004-81 п.3.5
	
	

	9.5*
	
	24.10/29.061
	Относительное удлинение
	ГОСТ 12004-81 п.3.1
	
	

	10.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.
	23.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13015.1-81
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	10.2**
	
	23.61/29.061
	Отклонение от линейных размеров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.1.1.1.б
	
	

	10.3**
	
	
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.3.1
	
	

	10.4**
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение1, п.3.2
	
	

	10.5**
	
	23.61/11.116
	Категория бетонной поверхности
	ГОСТ 13015.0-83 п.13.1;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.1.5
	
	

	10.6**
	
	23.61/29.061
	Ширина раскрытия трещин
	ГОСТ 13015.0-83 п.13.4;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.1.5
	
	

	10.7**
	
	23.61/32.089
	Толщина защитного слоя бетона
	ГОСТ 22904-93 п.12.2
	
	

	17.1**
	Сварные соединения
	25.11/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ 2174-2011 п.7.9;
СТБ ЕН 970-2003
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
	

	18.1**
	Основной металл
	25.11/32.115
	Оптический контроль: - визуальный метод
	ГОСТ 23479-79
	ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область
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